Объект:	"Дом Пасынковой, 1788 г.", г. Кострома, ул. Чайковского, д. 11	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
на капитальный ремонт кровли	
Сметная стоимость:	238.61	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.47	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	27.17	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Глобальные начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Раздел 1.  Разборка элементов крыши	
1.	ТЕР 08-08-005-01 
Разборка дымовых кирпичных труб, 1 м3 кладки (без вычета пустот)	10	137.36	46.08	1 374	913	461	11.93	119.32	
			91.28	4.13			41	0.35	3.5	
	Начисления: Н3= 0.8*1.25, Н4= 0.8*1.25, Н5= 0.8*1.15, Н47= 0, Н48= 1	
	Накладные расходы	110%			1 049					
		=(122*0.9)								
	Сметная прибыль	68%			649					
		=(80*0.85)								
2.	ТЕР 46-04-008-02 
Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия	5.56	88.80	15.65	494	407	87	10.73	59.63	
			73.15							
	Накладные расходы	99%			403					
	Сметная прибыль	60%			244					
3.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	5.56	180.41	48.71	1 003	732	271	18.95	105.36	
			131.70	6.79			38	0.58	3.2	
	Накладные расходы	83%			639					
	Сметная прибыль	65%			501					
4.	ТЕР 11-01-002-02 
Прим. Разборка подстилающих слоев шлаковых, 1 м3 подстилающего слоя	40	66.02	50.33	2 641	628	2 013	2.02	80.96	
			15.69	4.50			180	0.51	20.48	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 1.25*0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы	111%			897					
	Сметная прибыль	64%			517					
5.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.01	2 700.01	12.96	27	27		386.63	3.87	
			2 687.05							
	Накладные расходы	83%			22					
	Сметная прибыль	65%			18					
6.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок, 100 м2 подшивки	0.552	268.35	29.81	148	132	16	36.09	19.92	
			238.54	10.15			6	1	0.55	
	Накладные расходы	85%			117					
	Сметная прибыль	80%			110					
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				5 687	2 839	2 848		389.06	
							265		27.73	
	Раздел 2.  Устройство элементов крыши	
7.	ТЕР 10-01-002-01 
Разборка стропил, 1 м3 древесины в конструкции	0.8792	212.18	37.05	187	154	33	24.09	21.18	
			175.13	1.77			2	0.15	0.13	
	Начисления: Н3= 1.25*0.8, Н4= 1.25*0.8, Н5= 1.25*0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы	106%			165					
	Сметная прибыль	54%			84					
8.	ТЕРр 58-5-2 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из бревен, 100 м	2.185	1 917.15	69.24	4 189	3 264	151	200.26	437.57	
			1 493.96							
	Вычт.ресурсы:  102-0008:[ М-(2503.54=530.41*4.72) ]	
	Накладные расходы	83%			2 709					
	Сметная прибыль	65%			2 122					
9.	102-0008 
Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м, м3	6.38	530.41		3 384					
										
10.	102-0039 
Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, I сорта, м3	3.222	1 579.11		5 088					
										
11.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.3	2 089.27	69.24	627	448	21	200.26	60.08	
			1 493.96							
	Вычт.ресурсы:  102-0008:[ М-(2503.54=530.41*4.72) ]	
	Накладные расходы	83%			372					
	Сметная прибыль	65%			291					
12.	102-0001 
Лесоматериалы круглые хвойных пород, диаметром 22-34 см, длиной 6,5 м, м3	2.55	668.34		1 704					
										
13.	ТЕР 10-01-002-01 
Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции	4.73	658.21	57.89	3 113	1 191	274	34.63	163.8	
			251.75	2.77			13	0.23	1.11	
	Вычт.ресурсы:  102-0024:[ М-(243.35=1520.95*0.16) ];  102-0028:[ М-(112.86=1881.00*0.06) ];  102-0059:[ М-(1239.52=1493.40*0.83) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15	
	Накладные расходы	106%			1 276					
	Сметная прибыль	54%			650					
14.	ТЕР 10-01-010-01 
Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции	7.006	454.07	50.03	3 181	1 661	351	32.34	226.6	
			237.09							
	Вычт.ресурсы:  102-0028:[ М-(1749.33=1881.00*0.93) ];  102-0060:[ М-(150.48=1254.01*0.12) ];  102-0077:[ М-(7.91=791.06*0.01) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15	
	Накладные расходы	106%			1 761					
	Сметная прибыль	54%			897					
15.	102-0060 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	0.21	1 254.01		263					
										
16.	102-0032 
Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта, м3	8.22675	2 048.20		16 850					
										
17.	102-0008 
Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м, м3	2.681	530.41		1 422					
										
18.	102-0001 
Лесоматериалы круглые хвойных пород, диаметром 22-34 см, длиной 6,5 м, м3	1.02	668.34		682					
										
19.	ТЕРр 69-2-4 
Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см, 100 отверстий	0.73	120.95	23.04	88	71	17	13.13	9.58	
			97.91							
	Накладные расходы	78%			55					
	Сметная прибыль	50%			36					
20.	ТЕРр 69-2-5 
Сверление отверстий на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4, 100 отверстий	4.38	30.30	5.78	133	107	25	3.29	14.4	
			24.53							
	Накладные расходы	78%			83					
	Сметная прибыль	50%			54					
21.	ТЕРр 69-2-6 
Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4, 100 отверстий	0.438	42.38	8.06	19	15	4	4.6	2.01	
			34.31							
	Накладные расходы	78%			12					
	Сметная прибыль	50%			8					
22.	ТЕР 09-05-003-01 
Постановка болтов строительных с гайками и шайбами, 100 шт. болтов	0.73	139.72	3.89	102	99	3	17.11	12.49	
			135.83							
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15	
	Накладные расходы	81%			80					
	Сметная прибыль	72%			71					
23.	101-1400 
Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 1100-2000 мм, т	0.0639	11 689.06		747					
										
	Объем: 63.9/1000									
24.	101-0131 
Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы 16-18 мм, т	0.0073	19 525.84		143					
										
	Объем: 292*0.025/1000									
25.	101-2046 
Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм, кг	1.314	27.91		37					
										
26.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	3	317.17	33.47	952	213	100	9.53	28.59	
			71.10	2.03			6	0.17	0.52	
	Вычт.ресурсы:  203-0251:[ М-(71.92=143.83*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15	
	Накладные расходы	106%			232					
	Сметная прибыль	54%			118					
27.	203-0177 
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2	1.5	400.71		601					
										
28.	101-0956 
Петля накладная, шт.	12	10.67		128					
										
29.	101-0953 
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт.	3	18.01		54					
										
30.	101-2001 
Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл.	3	11.94		36					
										
31.	ТЕР 15-04-025-05 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.024	2 233.70	12.14	54	38		199.24	4.78	
			1 581.94	0.16				0.02		
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15	
	Накладные расходы	95%			36					
	Сметная прибыль	47%			18					
32.	ТЕР 12-01-026-03 
Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при сложной кровле, 100 м2 кровли	5.56	6 820.96	334.41	37 925	4 484	1 859	101.57	564.75	
			806.50	3.14			17	0.27	1.48	
	Вычт.ресурсы:  102-0060:[ М-(4301.25=1254.01*3.43) ];  113-8079:[ М-(548.62=6.80*80.68) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15	
	Накладные расходы	108%			4 861					
	Сметная прибыль	55%			2 476					
33.	102-0056 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, м3	13.89	1 358.50		18 870					
										
34.	ТЕР 10-01-093-01 
Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор", 100 м2 обрабатываемой поверхности	-5.56	196.60	100.33	-1 093	-526	-558	12.91	-71.77	
			94.62	0.95			-5	0.09	-0.52	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15	
	Накладные расходы	106%			-563					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			-287					
		=(63*0.85)								
35.	ТЕР 26-02-018-01 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	11.12	332.83	176.77	3 701	1 717	1 966	18.56	206.37	
			154.40	2.22			25	0.22	2.43	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15	
	Накладные расходы	90%			1 568					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			1 045					
		=(70*0.85)								
36.	С113-9005-1 
Огнебиозащитный состав "Огнез-Д", кг	300.24	5.15		1 546					
										
	Поправки: М: =(450.17/70+30.09)/1.18/6.01	
37.	ТССЦпг 03-02-02-015 
Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.3	29.38	29.38	9		9			
										
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.62	
38.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.7	837.66	1.04	586	236	1	47.25	33.08	
			337.84							
	Накладные расходы	83%			196					
	Сметная прибыль	65%			153					
39.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.8	358.66	13.50	287	275	11	46	36.8	
			343.16							
	Вычт.ресурсы:  201-1101:[ М-(5952.86=51.99*114.5) ]	
	Накладные расходы	83%			228					
	Сметная прибыль	65%			179					
40.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.2	605.76	8.30	121	119	2	79.88	15.98	
			595.86							
	Вычт.ресурсы:  201-1102:[ М-(3202.00=32.02*100) ]	
	Накладные расходы	83%			99					
	Сметная прибыль	65%			77					
41.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.1	505.06	8.30	51	50	1	66.38	6.64	
			495.16							
	Вычт.ресурсы:  201-1103:[ М-(3303.00=33.03*100) ]	
	Накладные расходы	83%			42					
	Сметная прибыль	65%			33					
42.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.1	505.06	8.30	51	50	1	66.38	6.64	
			495.16							
	Вычт.ресурсы:  301-1104:[ М-(6780.00=67.80*100) ]	
	Накладные расходы	83%			42					
	Сметная прибыль	65%			33					
43.	301-5895 
Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет), шт.	20	357.80		7 156					
										
44.	301-5893 
Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 мм, полиэстер (стандартный цвет), шт.	20	119.27		2 385					
										
45.	301-5897 
Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет), шт.	20	83.12		1 662					
										
46.	301-5899 
Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет), шт.	10	83.12		831					
										
47.	301-5889 
Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, полиэстер (стандартный цвет), шт.	10	271.07		2 711					
										
48.	ТЕР 10-01-008-05 
Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.552	3 667.41	118.89	2 024	846	66	205.56	113.47	
			1 533.50							
	Вычт.ресурсы:  203-0367:[ М-(1796.49=1694.80*1.06) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15	
	Накладные расходы	106%			897					
	Сметная прибыль	54%			457					
49.	102-0052 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3	1.38	1 306.25		1 803					
										
50.	ТЕР 15-04-038-01 
Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0.552	1 342.96	10.84	741	398	6	92.03	50.8	
			721.51	0.16				0.02	0.01	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15	
	Накладные расходы	95%			378					
	Сметная прибыль	47%			187					
51.	031001 
Автогидроподъемники высотой подъема 12 м (для водосточной системы и карниза), маш.-ч	95	82.40	82.40	7 828		7 828			
				10.15			964	1	95	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				132 979	14 910	12 171		1943.84	
							1 022		100.16	
	Раздел 3.  Утепление перекрытия	
52.	ТЕР 26-01-055-02 
Прим. Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции	3.55	152.28	25.95	541	448	92	16.51	58.62	
			126.33							
	Вычт.ресурсы:  101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ];  113-1952:[ М-(526.70=4.58*115) ]	
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			403					
	Сметная прибыль	60%			269					
53.	101-5074 
Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная Строизол SD-130, м2	408.25	4.24		1 731					
										
54.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	71	167.45	68.53	11 889	7 024	4 865	12.17	863.86	
			98.92							
	Вычт.ресурсы:  104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ]	
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			6 322					
	Сметная прибыль	60%			4 214					
55.	104-1703 
Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, м3	72.42	556.00		40 266					
										
56.	ТЕР 26-01-055-02 
Прим. Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции	3.55	152.28	25.95	541	448	92	16.51	58.62	
			126.33							
	Вычт.ресурсы:  101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ];  113-1952:[ М-(526.70=4.58*115) ]	
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			403					
	Сметная прибыль	60%			269					
57.	101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	408.25	5.81		2 372					
										
58.	ТЕРр 69-7-1 
Устройство ходов на чердаке, 100 п. м ходов	0.5	224.58	13.37	112	73	7	20.8	10.4	
			145.81	1.73			1	0.17	0.09	
	Вычт.ресурсы:  102-0026:[ М-(300.96=1003.20*0.3) ];  102-0167:[ М-(1386.51=647.90*2.14) ]	
	Накладные расходы	78%			58					
	Сметная прибыль	50%			37					
59.	102-0058 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта, м3	0.8	959.50		768					
										
60.	102-0082 
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта, м3	1	522.51		523					
										
61.	ТЕРр 69-9-1 
Очистка помещений от строительного мусора, 100 т мусора	0.06	1 360.93		82	82		214.32	12.86	
			1 360.93							
	Накладные расходы	78%			64					
	Сметная прибыль	50%			41					
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				58 825	8 075	5 056		1004.36	
							1		0.09	
	Раздел 4.  Прочие работы	
62.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	5.87	42.36	32.48	248	22	191	0.58	3.39	
			3.80							
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.62	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			22					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			13					
63.	ТССЦпг 01-01-01-043 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	52.81	3.58	3.12	189		165			
				0.29			15	0.02	1.27	
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.62	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			15					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			9					
64.	ТССЦпг 01-01-01-043 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	58.68	3.58	3.12	210		183			
				0.29			17	0.02	1.41	
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.62	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			17					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			10					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4				647	22	539		3.39	
							32		2.68	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				198 138	25 846	20 614		3340.65	
							1 320		130.66	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				182 635	25 725	20 063		3324.77	
							1 288		127.98	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				94 212					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1; %=99 - по стр. 2; %=83 - по стр. 3, 5, 8, 11, 38-42; %=111 - по стр. 4; %=85 - по стр. 6; %=106 - по стр. 7, 13, 14, 26, 34, 48; %=78 - по стр. 19-21, 58, 61; %=95 - по стр. 31, 50; %=108 - по стр. 32; %=90 - по стр. 35, 52, 54, 56)				24 827					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1; %=60 - по стр. 2, 35, 52, 54, 56; %=65 - по стр. 3, 5, 8, 11, 38-42; %=64 - по стр. 4; %=80 - по стр. 6; %=54 - по стр. 7, 13, 14, 26, 34, 48; %=50 - по стр. 19-21, 58, 61; %=47 - по стр. 31, 50; %=55 - по стр. 32)				15 497					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				222 959					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				102	99	3		12.49	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 22)				80					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 22)				71					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				253					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				14 745					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				14 745					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				656	22	548		3.39	
							32		2.68	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 62-64)				54					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 62-64)				32					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				656					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				238 613					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				24 907					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				15 568