Стройка: 	 Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, по адресу: г. Буй, ул. Коммунистов, 10 	
	
 Объект: 	 Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, по адресу: г. Буй, ул. Коммунистов, 10 	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
 (Локальный сметный расчет) 	
 на Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, по адресу: г. Буй, ул. Коммунистов, 10 	
 Сметная стоимость: 	92.50 	 тыс. руб. 	
 Hормативная трудоемкость: 	1.42 	 тыс.чел.ч 	
 Сметная заработная плата: 	10.98 	 тыс. руб. 	
 Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3". 	

 № поз. 	 Шифр и № позиции норматива, 
Наименование работ и затрат, 
Единица измерения 	 Количе-ство 	 Стоим. ед., руб. 	 Общая стоимость, руб. 	 Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч 	
			 всего 	 экс. маш. 	 всего 	 оплата труда осн. раб. 	 экс. маш. 	 обслуж. машины 	
			 оплата труда осн. раб. 	 в т.ч. опл. труда мех. 			 в т.ч. опл. труда мех. 	 на ед. 	 всего 	
 1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 	 10 	
 1. 	 ТЕРр 58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий 	 0.2748 	62.26 	0.20 	 17 	 17 		9.1 	2.5 	
			 62.06 							
 2. 	 ТЕР 46-04-008-04
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия 	 2.693 	139.08 	30.64 	 375 	 292 	83 	15.9 	42.8 	
			 108.44 							
 3. 	 ТССЦ 509-9900
Строительный мусор, т 	 3.9587 								
										
 4. 	 ТЕР 11-01-002-02
(Применительно)
Разборка подстилающих слоев шлаковых, 1 м3 подстилающего слоя 	 31.41 	66.02 	50.33 	 2 074 	 493 	1 581 	2.02 	63.6 	
			 15.69 	 4.50 			 141 	 0.51 	 16.1 	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0 	
 5. 	 ТССЦ 509-9900
Строительный мусор, т 	 12.5659 								
										
 6. 	 ТЕР 26-01-055-02
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции 	 1.5707 	678.98 	25.95 	 1 066 	 198 	41 	16.5 	25.9 	
			 126.33 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 7. 	 ТЕР 26-01-039-01
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции 	 31.41 	167.45 	68.53 	 5 260 	 3 107 	2 152 	12.2 	382 	
			 98.92 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 8. 	 ТССЦ 104-0714
Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, м3 	 32.043 	324.93 		 10 412 					
										
 9. 	 ТЕР 26-01-055-02
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции 	 1.5707 	678.98 	25.95 	 1 066 	 198 	41 	16.5 	25.9 	
			 126.33 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 10. 	 ТЕРр 69-7-1
Устройство ходов на чердаке, 100 п. м ходов 	 0.608 	1 912.05 	13.37 	 1 163 	 89 	8 	20.8 	12.6 	
			 145.81 	 1.73 			 1 	 0.17 	 0.1 	
 11. 	 ТЕРр 58-12-2
Разборка обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 	 -2.693 	239.10 	25.32 	 -644 	 -400 	-68 	21.4 	-57.5 	
			 148.38 	 3.25 			 -9 	 0.32 	 -0.86 	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0077:[ М-(1423.91=791.06*1.8) ] 	
 12. 	 ТЕРр 58-18-2
Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки 	 1.9421 	1 548.47 	23.91 	 3 007 	 879 	46 	65.1 	126 	
			 452.58 							
 13. 	 ТССЦ 102-0080
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 	 -2.5247 	791.06 		 -1 997 					
										
 14. 	 ТССЦ 102-0060
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 	 2.5247 	1 254.01 		 3 166 					
										
 15. 	 ТЕРр 58-18-5
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки 	 0.7509 	5 182.58 	95.66 	 3 892 	 723 	72 	138 	104 	
			 962.51 							
 16. 	 ТССЦ 102-0080
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 	 -3.9045 	791.06 		 -3 089 					
										
 17. 	 ТССЦ 102-0060
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 	 3.9047 	1 254.01 		 4 897 					
										
 18. 	 ТЕР 26-02-018-01
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности 	 2.693 	266.59 	141.41 	 718 	 333 	381 	14.8 	40 	
			 123.52 	 1.78 			 5 	 0.18 	 0.47 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 19. 	 С113-9005-1
Огнебиозащитный состав "Огнез-Д", кг 	 72.71 	5.35 		 389 					
										
	Поправки: М: =(450,17/70+30.09)/1.18/5.78 	
 20. 	 ТССЦпг 03-02-02-015
Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза 	 0.0727 	30.69 	30.69 	 2 		2 			
										
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 	
 21. 	 ТЕР 10-01-008-04
Разборка фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов 	 0.1853 	476.10 	70.27 	 88 	 75 	13 	54.4 	10.1 	
			 405.82 							
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 	
 22. 	 ТЕР 10-01-008-04
Устройство фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов 	 0.1853 	5 121.10 	109.80 	 949 	 108 	20 	78.2 	14.5 	
			 583.37 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 23. 	 ТЕР 15-04-025-01
Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 0.1853 	1 244.26 	6.94 	 231 	 86 	1 	58.5 	10.8 	
			 464.65 	 0.10 				 0.01 		
 24. 	 ТЕР 46-04-012-02
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 	 0.0073 	1 453.87 	230.73 	 11 	 9 	2 	173 	1.26 	
			 1 223.14 	 78.56 			 1 	 7.74 	 0.06 	
 25. 	 ТЕР 10-01-027-09
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов 	 0.0073 	7 633.71 	465.95 	 56 	 14 	3 	239 	1.75 	
			 1 853.80 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0013:[ М-(36479.00=364.79*100) ];  ТССЦ 203-0384:[ М-(2719.91=32.77*83) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 26. 	 ТССЦ 203-0177
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2 	 0.73 	400.71 		 293 					
										
 27. 	 ТССЦ 101-0956
Петля накладная, шт. 	 4 	10.67 		 43 					
										
 28. 	 ТССЦ 101-0953
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт. 	 1 	18.01 		 18 					
										
 29. 	 ТССЦ 101-2001
Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл. 	 1 	11.94 		 12 					
										
 30. 	 ТЕР 15-04-025-07
Улучшенная окраска масляными составами по дереву оконных блоков, подготовленных под вторую окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 0.0116 	671.38 	2.45 	 8 	 4 		46.1 	0.53 	
			 365.88 	 0.13 				 0.01 		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 31. 	 ТЕР 10-01-022-01
Разборка подшива потолков, 100 м2 потолка 	 0.5541 	393.55 	47.28 	 218 	 192 	26 	45.9 	25.4 	
			 346.27 	 1.89 			 1 	 0.16 	 0.09 	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 	
 32. 	 ТЕР 10-01-022-01
Подшивка потолков досками обшивки, 100 м2 потолка 	 0.5541 	4 517.11 	73.88 	 2 503 	 276 	41 	65.9 	36.5 	
			 497.77 	 2.95 			 2 	 0.25 	 0.14 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 33. 	 ТЕР 12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия 	 0.0642 	8 997.59 	28.44 	 578 	 62 	2 	130 	8.32 	
			 967.29 	 2.95 				 0.25 	 0.02 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 34. 	 ТССЦ 101-1875
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т 	 -0.0502 	10 080.00 		 -506 					
										
 35. 	 ТССЦ 101-3741
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т 	 0.0394 	9 435.60 		 372 					
										
 36. 	 ТЕР 15-04-025-02
Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 0.5541 	1 721.48 	11.79 	 954 	 361 	7 	82 	45.4 	
			 650.95 	 0.13 				 0.01 	 0.01 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 37. 	 ТЕР 12-01-007-08
Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов, 100 м2 кровли 	 2.693 	12 260.41 	69.00 	 33 017 	 2 234 	186 	104 	281 	
			 829.55 	 7.39 			 20 	 0.63 	 1.68 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 38. 	 ТССЦ 101-1875
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т 	 -2.3429 	10 080.00 		 -23 616 					
										
 39. 	 ТССЦ 101-3741
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т 	 1.8409 	9 435.60 		 17 370 					
										
 40. 	 ТЕР 09-05-003-01
Постановка болтов строительных с гайками и шайбами, 100 шт. болтов 	 0.06 	111.78 	3.11 	 7 	 7 		13.7 	0.82 	
			 108.66 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 41. 	 ТССЦ 101-0782
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т 	 0.0012 	5 390.10 		 6 					
										
 42. 	 ТЕРр 58-5-3
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м 	 0.18 	6 928.62 	28.58 	 1 247 	 202 	5 	150 	27 	
			 1 119.67 							
 43. 	 ТЕРр 58-5-6
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов, 1 шт. 	 14 	74.63 	23.29 	 1 045 	 146 	326 	1.42 	19.9 	
			 10.41 							
 44. 	 ТЕР 10-01-002-01
Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции 	 0.735 	2 156.48 	37.05 	 1 585 	 129 	27 	24.1 	17.7 	
			 175.13 	 1.77 			 1 	 0.15 	 0.11 	
 45. 	 ТЕР 10-01-010-01
Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции 	 1.676 	2 271.62 	32.02 	 3 807 	 276 	54 	22.5 	37.7 	
			 164.93 							
 46. 	 ТЕРр 60-2-1
Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал, 100 м 	 0.04 	1 294.60 	118.64 	 52 	 47 	5 	164 	6.58 	
			 1 175.96 	 40.40 			 2 	 3.98 	 0.16 	
 47. 	 ТЕР 08-08-005-01
Кладка дымовых кирпичных труб, 1 м3 кладки (без вычета пустот) 	 0.7258 	1 143.49 	57.60 	 830 	 83 	42 	14.9 	10.8 	
			 114.10 	 5.16 			 4 	 0.44 	 0.32 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 48. 	 ТЕРр 61-31-1
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности 	 0.3347 	1 825.07 	1.87 	 611 	 358 	1 	131 	44 	
			 1 068.28 							
 49. 	 ТЕРр 62-25-1
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности 	 0.3347 	339.69 	26.45 	 114 	 11 	9 	4.29 	1.44 	
			 32.39 							
 50. 	 ТЕРр 62-25-7
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности 	 0.3347 	983.37 	1.83 	 329 	 59 	1 	23.6 	7.9 	
			 176.06 							
 51. 	 ТЕР 15-04-014-03
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 0.3347 	632.93 	5.53 	 212 	 21 	2 	7.75 	2.59 	
			 63.02 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 52. 	 ТЕРр 60-16-2
Прочистка дымохода из кирпича вертикального, 100 м дымохода 	 0.393 	131.34 		 52 	 25 		9.24 	3.63 	
			 64.22 							
 53. 	 ТЕР 20-02-009-01
Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм, 1 зонт 	 1 	8.11 	1.90 	 8 	 4 	2 	0.54 	0.54 	
			 4.34 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 54. 	 ТССЦ 301-0277
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм, шт. 	 1 	45.40 		 45 					
										
 55. 	 ТССЦпг 01-01-01-041
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза 	 24.2 	44.25 	33.93 	 1 071 	 96 	821 	0.58 	14 	
			 3.97 							
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 	
 56. 	 ТССЦпг 03-21-01-015
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза 	 24.2 	14.02 	14.02 	 339 		339 			
										
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 				75 733 	10 814 	6 274 		1398 	
							169 		18.4 	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 				74 261 	10 707 	5 110 		1383 	
							169 		18.4 	
	.       МАТЕРИАЛОВ - 				21 280 					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83 - по стр. 1, 11, 12, 15, 42, 43; %=99 - по стр. 2, 24; %=111 - по стр. 4; %=90 - по стр. 6, 7, 9, 18; %=78 - по стр. 10, 46, 52; %=106 - по стр. 21, 22, 25, 31, 32, 44, 45; %=95 - по стр. 23, 30, 36, 51; %=108 - по стр. 33, 37; %=110 - по стр. 47; %=79 - по стр. 48; %=80 - по стр. 49, 50) 				10 403 					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 11, 12, 15, 42, 43; %=60 - по стр. 2, 6, 7, 9, 18, 24; %=64 - по стр. 4; %=50 - по стр. 10, 48-50; %=54 - по стр. 21, 22, 25, 31, 32, 44, 45; %=47 - по стр. 23, 30, 36, 51; %=55 - по стр. 33, 37; %=63 - по стр. 46, 52; %=68 - по стр. 47) 				6 345 					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 				91 009 					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 				7 	7 			0.82 	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 40) 				6 					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 40) 				5 					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 				18 					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 				53 	4 	2 		0.54 	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 53) 				5 					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 53) 				3 					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 				61 					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 				1 412 	96 	1 162 		14 	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 55) 				96 					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 55) 				58 					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 				1 412 					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 				92 500 					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 				10 414 					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 				6 353