Стройка:	Приречный д.7    СМР	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт крыши объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жили русский критик и социолог Н.К. Михайловский и художник Купреянов Н.Н., 1-я пол. XIX – нач. XX в.» по адресу: г. Кострома, Приречный д.7	
Сметная стоимость:	140.662	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.158	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	16.787	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Глобальные начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Раздел 1.  Крыша, кровля. Северная пристройка	
1.	Е46-04-008-02 
Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия	0.29	88.80	15.65	26	21	5	10.73	3.11	
			73.15							
2.	Е58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	0.29	180.41	48.71	52	38	14	18.95	5.5	
			131.70	6.79			2	0.58	0.17	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
3.	Е26-02-018-01 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.29	277.34	141.41	80	39	41	16.14	4.68	
			134.26	1.78			1	0.18	0.05	
4.	Е10-01-089-03 
Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	-0.29	56.91	8.64	-17	-14	-3	6.31	-1.83	
			48.27	0.38				0.03	-0.01	
	Вычт.ресурсы:  С101-2317:[ М-(158.15=17572.01*0.009) ];  С411-0001:[ М-(0.39=2.44*0.16) ]	
	Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375	
5.	С 1. 
Огнез-Д, кг	7.83	5.35		42					
										
	Поправки: М: =(450.17/70+30.09)/1.18/5.78	
	Перевозка взята на весь объем материала огнебиозащиты в смете по причине малого объема (меньше 0,02 т программный комплекс не производит расчет)	
6.	Т03-02-02-015 
Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.11205	30.69	30.69	3		3			
										
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				186	84	60		11.46	
							3		0.21	
	Раздел 2.  Крыша, кровля. Южная пристройка	
7.	Е46-04-008-02 
Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия	0.88	88.80	15.65	78	64	14	10.73	9.44	
			73.15							
8.	Е58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	0.88	180.41	48.71	159	116	43	18.95	16.68	
			131.70	6.79			6	0.58	0.51	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
9.	Е58-2-1 
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон	0.01	2 978.01	12.96	30	30		426.63	4.27	
			2 965.05							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
10.	Е58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.47	1 767.47	35.73	831	658	17	187.61	88.18	
			1 399.59							
	Вычт.ресурсы:  С102-0032:[ М-(5448.21=2048.20*2.66) ]	
11.	С102-8007 
Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, сорт II, м3	0.7	1 097.25		768					
										
12.	Е10-01-010-01 
Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции	1.478	454.07	50.03	671	350	74	32.34	47.8	
			237.09							
	Вычт.ресурсы:  С102-0028:[ М-(1749.33=1881.00*0.93) ];  С102-0060:[ М-(150.48=1254.01*0.12) ];  С102-0077:[ М-(7.91=791.06*0.01) ]	
	Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375	
13.	С102-8007 
Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, сорт II, м3	1.468	1 097.25		1 611					
										
14.	С102-0056 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, м3	0.01	1 358.50		14					
										
15.	Е69-2-4 
Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см, 100 отверстий	0.58	120.95	23.04	70	57	13	13.13	7.61	
			97.91							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
16.	Е69-2-6 
Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4, 100 отверстий	0.348	42.38	8.06	15	12	3	4.6	1.6	
			34.31							
17.	Е09-05-003-01 
Постановка болтов строительных с гайками и шайбами, 100 шт. болтов	0.58	139.72	3.89	81	79	2	17.11	9.92	
			135.83							
	Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375	
18.	С101-1400 
Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 1100-2000 мм, т	0.0257	11 689.06		300					
										
19.	С101-0131 
Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы 16-18 мм, т	0.004292	19 525.84		84					
										
20.	С101-2046 
Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм, кг	0.638	27.91		18					
										
21.	Е26-02-018-01 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.88	332.83	176.77	293	136	156	18.56	16.33	
			154.40	2.22			2	0.22	0.19	
	Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375	
22.	Е10-01-089-03 
Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	-0.88	56.91	8.64	-50	-42	-8	6.31	-5.55	
			48.27	0.38				0.03	-0.03	
	Вычт.ресурсы:  С101-2317:[ М-(158.15=17572.01*0.009) ];  С411-0001:[ М-(0.39=2.44*0.16) ]	
	Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375	
23.	С 1. 
Огнез-Д, кг	23.76	5.35		127					
										
	Поправки: М: =(450,17/70+30,09)/1,18/5,78	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				5 100	1 460	314		196.28	
							8		0.67	
	Раздел 3.  Утепление чердачного перекрытия основного объема и южной пристройки	
24.	Е69-9-1 
Очистка помещений от строительного мусора, 100 т мусора	0.038	1 360.93		52	52		214.32	8.14	
			1 360.93							
25.	Е11-01-002-02 
Прим. разборка утеплителя, 1 м3 подстилающего слоя	22.7	66.02	50.33	1 499	356	1 142	2.02	45.94	
			15.69	4.50			102	0.51	11.62	
	Вычт.ресурсы:  С409-0035:[ М-(66.11=50.85*1.3) ];  С411-0001:[ М-(0.37=2.44*0.15) ]	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
26.	Е26-01-055-02 
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции	2.83	152.28	25.95	431	358	73	16.51	46.73	
			126.33							
	Вычт.ресурсы:  С101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ];  С113-1952:[ М-(526.70=4.58*115) ]	
	Начисления: Н5= 1.15	
27.	С101-5074 
Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная Строизол SD-130, м2	325.45	4.24		1 380					
										
28.	Е26-01-055-02 
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции	2.83	152.28	25.95	431	358	73	16.51	46.73	
			126.33							
	Вычт.ресурсы:  С101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ];  С113-1952:[ М-(526.70=4.58*115) ]	
	Начисления: Н5= 1.15	
29.	С101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	325.45	5.81		1 891					
										
30.	Е26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	56.6	167.45	68.53	9 478	5 599	3 879	12.17	688.65	
			98.92							
	Вычт.ресурсы:  С104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ]	
	Начисления: Н5= 1.15	
31.	С104-1703 
Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, м3	57.732	556.00		32 099					
										
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				47 261	6 723	5 167		836.19	
							102		11.62	
	Раздел 4.  Ходовые мостики	
32.	Е69-7-1 
Устройство ходов на чердаке, 100 п. м ходов	0.36	224.58	13.37	81	52	5	20.8	7.49	
			145.81	1.73			1	0.17	0.06	
	Вычт.ресурсы:  С102-0026:[ М-(300.96=1003.20*0.3) ];  С102-0167:[ М-(1386.51=647.90*2.14) ]	
33.	С102-0056 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, м3	0.576	1 358.50		782					
										
34.	С102-0060 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	0.72	1 254.01		903					
										
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4				1 766	52	5		7.49	
							1		0.06	
	Раздел 5.  Крыша, кровля. Основной объем.	
35.	Е46-04-008-02 
Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия	2.98	88.80	15.65	265	218	47	10.73	31.96	
			73.15							
36.	Е58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.98	180.41	48.71	538	392	145	18.95	56.47	
			131.70	6.79			20	0.58	1.71	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
37.	Е58-2-1 
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон	0.02	2 978.01	12.96	60	59		426.63	8.53	
			2 965.05							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
38.	Е58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.049	1 767.47	35.73	1 854	1 468	37	187.61	196.81	
			1 399.59							
	Вычт.ресурсы:  С102-0032:[ М-(5448.21=2048.20*2.66) ]	
39.	С102-8007 
Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, сорт II, м3	1.9448	1 097.25		2 134					
										
40.	Е10-01-010-01 
Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции	1.0808	454.07	50.03	491	256	54	32.34	34.96	
			237.09							
	Вычт.ресурсы:  С102-0028:[ М-(1749.33=1881.00*0.93) ];  С102-0060:[ М-(150.48=1254.01*0.12) ];  С102-0077:[ М-(7.91=791.06*0.01) ]	
	Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375	
41.	С102-8007 
Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, сорт II, м3	0.352	1 097.25		386					
										
42.	С102-0056 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, м3	0.7288	1 358.50		990					
										
43.	Е10-01-010-02 
Установка элементов каркаса из бревен и пластин, 1 м3 древесины в конструкции	3.2	493.01	52.30	1 578	678	167	28.89	92.46	
			211.79							
	Вычт.ресурсы:  С102-0008:[ М-(381.90=530.41*0.72) ];  С102-0010:[ М-(144.18=436.92*0.33) ]	
	Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375	
44.	С102-0008 
Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м, м3	3.2	530.41		1 697					
										
45.	Е69-2-4 
Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см, 100 отверстий	0.66	120.95	23.04	80	65	15	13.13	8.66	
			97.91							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
46.	Е69-2-6 
Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4, 100 отверстий	0.396	42.38	8.06	17	14	3	4.6	1.82	
			34.31							
47.	Е09-05-003-01 
Постановка болтов строительных с гайками и шайбами, 100 шт. болтов	0.66	139.72	3.89	92	90	3	17.11	11.29	
			135.83							
	Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375	
48.	С101-1400 
Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 1100-2000 мм, т	0.04004	11 689.06		468					
										
49.	С101-0131 
Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы 16-18 мм, т	0.007656	19 525.84		149					
										
50.	С101-2046 
Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм, кг	0.792	27.91		22					
										
51.	Е26-02-018-01 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.98	332.83	176.77	992	460	527	18.56	55.3	
			154.40	2.22			7	0.22	0.65	
	Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375	
52.	Е10-01-089-03 
Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	-2.98	48.89	6.91	-146	-125	-21	5.49	-16.35	
			41.98	0.30			-1	0.03	-0.07	
	Вычт.ресурсы:  С101-2317:[ М-(158.15=17572.01*0.009) ];  С411-0001:[ М-(0.39=2.44*0.16) ]	
53.	С 1. 
Огнез-Д, кг	80.46	5.35		431					
										
	Поправки: М: =(450,17/70+30,09)/1,18/5,78	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5				12 098	3 575	977		481.91	
							26		2.29	
	Раздел 6.  Покрытие кровли (Основной объём и пристройки)	
54.	Е12-01-026-03 
Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при сложной кровле, 100 м2 кровли	4.15	6 820.96	334.41	28 307	3 347	1 388	101.57	421.53	
			806.50	3.14			13	0.27	1.1	
	Вычт.ресурсы:  С102-0060:[ М-(4301.25=1254.01*3.43) ];  С113-8079:[ М-(548.62=6.80*80.68) ]	
	Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375	
55.	С102-0056 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, м3	9.45	1 358.50		12 838					
										
	Подшив и лобовая доска	
	
56.	Е54-3-1 
Прим. Разборка подшивки карниза и лобовой доски, 100 м2 подшивки	0.2656	268.35	29.81	71	63	8	36.09	9.58	
			238.54	10.15			3	1	0.27	
57.	Е10-01-022-01 
Подшивка потолков досками обшивки, 100 м2 потолка	0.1892	783.22	92.34	148	118	17	82.41	15.59	
			622.21	3.69			1	0.31	0.06	
	Вычт.ресурсы:  С203-0371:[ М-(3876.80=2084.30*1.86) ]	
	Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375	
58.	С102-0112 
Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3	0.473	1 180.85		559					
										
59.	Е10-01-022-01 
Прим. Установка лобовой доски, 100 м2 потолка	0.0764	783.22	92.34	60	48	7	82.41	6.3	
			622.21	3.69				0.31	0.02	
	Вычт.ресурсы:  С203-0371:[ М-(3876.80=2084.30*1.86) ]	
	Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375	
60.	С102-0112 
Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3	0.191	1 180.85		226					
										
61.	Е15-04-025-02 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву подшива, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.36355	1 887.17	14.73	686	296	5	102.48	37.26	
			813.68	0.16				0.02	0.01	
	Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375	
62.	Е10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	3	119.82	33.47	359	213	100	9.53	28.59	
			71.10	2.03			6	0.17	0.52	
	Вычт.ресурсы:  С102-0010:[ М-(26.22=436.92*0.06) ];  С102-0049:[ М-(70.81=1180.09*0.06) ];  С102-0061:[ М-(100.32=1003.20*0.1) ];  С203-0251:[ М-(71.92=143.83*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375	
63.	С102-0048 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта, м3	0.2946	1 417.41		418					
										
64.	С102-0024 
Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта, м3	0.0219	1 520.95		33					
										
65.	С203-0177 
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 (размеры на листе КС-5), м2	1.7604	400.71		705					
										
66.	С101-0956 
Петля накладная, шт.	6	10.67		64					
										
67.	С101-0953 
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт.	3	18.01		54					
										
68.	С101-2001 
Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл.	3	11.94		36					
										
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6				44 564	4 085	1 525		518.85	
							23		1.98	
	Раздел 7.  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
69.	Е60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.03	7 968.76	298.89	239	170	9	761.51	22.85	
			5 680.89	58.98			2	5.54	0.17	
70.	С404-0005 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 1000 шт.	0.147	1 735.07		255					
										
71.	Е14-02-015-01 
Временное покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	4.15	690.73	1.04	2 867	456	4	15.38	63.81	
			109.94							
72.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	2.51	44.25	33.93	111	10	85	0.58	1.45	
			3.97							
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38	
73.	Т01-01-01-043 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	22.59	3.76	3.26	85		74			
				0.31			7	0.02	0.54	
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38	
74.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	25.1	14.02	14.02	352		352			
										
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7				3 909	636	524		88.11	
							9		0.71	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				114 884	16 615	8 572		2140.29	
							172		17.54	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				114 160	16 436	8 053		2117.63	
							165		17	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				60 884					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 7, 35; %=83 - по стр. 2, 8-10, 36-38; %=90 - по стр. 3, 21, 26, 28, 30, 51; %=106 - по стр. 4, 12, 22, 40, 43, 52, 57, 59, 62; %=78 - по стр. 15, 16, 24, 32, 45, 46, 69; %=111 - по стр. 25; %=108 - по стр. 54; %=85 - по стр. 56; %=95 - по стр. 61; %=93 - по стр. 71)				15 685					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 3, 7, 21, 26, 28, 30, 35, 51; %=65 - по стр. 2, 8-10, 36-38; %=54 - по стр. 4, 12, 22, 40, 43, 52, 57, 59, 62; %=50 - по стр. 15, 16, 24, 32, 45, 46; %=64 - по стр. 25, 71; %=55 - по стр. 54; %=80 - по стр. 56; %=47 - по стр. 61; %=63 - по стр. 69)				9 834					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				139 679					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				173	169	5		21.21	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 17, 47)				137					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 17, 47)				122					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				432					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				551	10	514		1.45	
							7		0.54	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 72, 73)				17					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 72, 73)				10					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				551					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				140 662					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				15 822					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				9 956