Стройка:	Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области	
	
Объект:	"Трактир Чабурина, 2-я пол. XIX в.", Костромская область, п. Сусанино, ул. Ленина, д. 7	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт фасадов объекта культурного наследия "Трактир Чабурина, 2-я пол. XIX в.", Костромская область, п. Сусанино, ул. Ленина, д. 7 	
Сметная стоимость:	58.663	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.378	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	10.512	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15	
	Раздел 1.  ЗАПАДНЫЙ ФАСАД	
1.	Е53-10-1 
Подъем рубленых стен домкратом, 100 подъемов	0.03	2 747.11	645.94	82	63	19	278.3	8.35	
			2 101.17							
	Вычт.ресурсы:  Х03-0202:[ ЭМ-(279.66=1.18*237) ]	
2.	Е52-7-1 
Подводка под существующие деревянные стены фундаментов кирпичных, 1 м3	0.55845	931.21	0.95	520	62	1	14.93	8.34	
			111.35							
3.	Е61-10-3 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.28731	2 569.88	1.39	738	476		216.49	62.2	
			1 656.13							
4.	Е61-17-3 
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.07426	5 789.39	2.66	430	294		476.31	35.37	
			3 962.88							
5.	Е61-20-1 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.0399	4 850.14	2.66	194	121		371.91	14.84	
			3 023.63							
6.	Е61-22-4 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.07044	6 772.77	3.48	477	307		536.95	37.82	
			4 365.38							
7.	Е15-04-043-01 
Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов вручную, 100 м2 поверхности	0.10101	1 312.94	2.39	133	12		14.1	1.42	
			116.02							
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
8.	Е15-07-003-02 
Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д), 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.47195	263.13	32.80	124	18	15	4.88	2.3	
			39.19	0.14				0.01	0.01	
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
9.	Е62-25-10 
Шпатлевка фасадов под окраску сложных с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.47195	752.02	2.10	355	112	1	31.73	14.97	
			236.69							
	Вычт.ресурсы:  С113-0196:[ М-(805.13=16102.51*0.05) ]	
10.	Е15-04-011-02 
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная, 100 м2 фасада	0.47195	435.40	15.01	205	95	7	26.95	12.72	
			201.06							
	Вычт.ресурсы:  С101-1841:[ М-(146.45=3254.40*0.045) ]	
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
11.	С101-4987 
Краска силикатная фасадная CT-Fassadenfinisch 130, л	21.23775	111.03		2 358					
										
12.	Е53-11-1 
Ремонт конопатки шва с добавлением пакли, 100 м шва с одной стороны	2.4186	157.27		380	172		9.51	23	
			70.94							
13.	Е69-10-1 
Антисептирование древесины водными растворами, 100 м2 обработанной поверхности	0.53418	23.44	1.91	13	11	1	2.89	1.54	
			21.53							
	Вычт.ресурсы:  С101-2317:[ М-(61.50=17572.01*0.0035) ];  С411-0001:[ М-(0.17=2.44*0.07) ]	
14.	С113-0684 
Покрытие антисептическое, декоративно-текстурное, атмосфероустойчивое "БИОКС УНИВЕРСАЛ" на водной основе для древесины (цвета: бесцветный, орегон, орех), л	33.11916	26.65		883					
										
15.	Е62-9-6 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.28966	2 114.55	9.15	612	354	3	161.81	46.87	
			1 221.63	1.17				0.12	0.03	
16.	Е58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.136	448.74	6.57	61	48	1	47.62	6.48	
			355.26	0.93				0.09	0.01	
	Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(1854.72=10080.00*0.184) ]	
17.	С101-5053 
Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер Премиум 25 мкм, толщиной 0,5 мм, м2	5.2712	46.41		245					
										
18.	Е08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1.00893	773.23	8.35	780	438	8	57.53	58.04	
			434.35							
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
19.	Е08-07-006-01 
Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада, 100 м2 сетки	1.00893	12.83		13	13		1.72	1.73	
			12.83							
	Начисления: Н5= 1.3225	
20.	С101-5289 
Сетка фасадная, плотностью 35-40 г/м2, м2	100.8925	1.69		171					
										
21.	Е01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.02748	1 207.82		33	33		177.1	4.87	
			1 207.82							
	Начисления: Н5= 1.15	
22.	Е51-6-1 
Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой, 100 м3 грунта	0.02748	5 019.74	4 488.54	138	15	123	83	2.28	
			531.20							
23.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	5.496	13.95	13.95	77		77			
										
	Поправки: ПЗ: *5.86/5.38	
24.	Е08-01-002-02 
Устройство основания под фундаменты щебеночного, 1 м3 основания	1.374	279.64	72.08	384	27	99	2.76	3.79	
			19.73	6.08			8	0.68	0.93	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
25.	Е11-01-015-01 
Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, 100 м2 покрытия	0.1374	2 327.96	266.61	320	44	37	46.49	6.39	
			323.14	32.63			4	3.55	0.49	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
26.	Е11-01-015-02 
Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01, 100 м2 покрытия	1.9236	305.38	7.59	587	18	15	1.37	2.63	
			9.51	2.41			5	0.24	0.46	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
27.	Е46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.01207	1 565.59	230.73	19	16	3	188.54	2.28	
			1 334.86	78.56			1	7.74	0.09	
28.	Е56-11-1 
Снятие наличников, 100 м наличников	0.054	33.65		2	2		4.84	0.26	
			33.65							
29.	Е10-01-027-03 
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов	0.01207	8 782.62	1 360.94	106	29	16	310.79	3.75	
			2 408.61	116.63			1	9.88	0.12	
	Вычт.ресурсы:  С203-0029:[ М-(36480.00=364.80*100) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
30.	С203-0025 
Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 6-12, площадь 0,66 м2, м2	1.2069	392.90		474					
										
31.	С101-0899 
Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных с форточкой высотой до 1,5 м, компл.	1	31.17		31					
										
32.	Е15-05-003-01 
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два переплета, открывающихся в одну сторону, 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0.01207	1 618.93	100.49	20	12	1	137.75	1.66	
			1 027.59	5.90				0.5	0.01	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
33.	С101-5300 
Стекло листовое марки М4, размером 1300х1000 мм, толщиной 4 мм, м2	1.77429	34.13		61					
										
34.	Е10-01-033-02 
Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м, 100 м2 проемов	0.01207	1 589.09	86.70	19	7	1	76.15	0.92	
			574.95	2.95				0.25		
	Вычт.ресурсы:  С203-0384:[ М-(2424.98=32.77*74) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
35.	С203-0395 
Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 450 мм, м	0.89318	100.16		89					
										
36.	Е10-01-060-01 
Установка и крепление наличников, 100 м коробок блоков	0.054	86.45	4.77	5	4		10.34	0.56	
			73.94							
	Вычт.ресурсы:  С203-0359:[ М-(417.76=3.73*112) ]	
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
37.	Е15-04-026-05 
Высококачественная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.04224	2 764.31	12.16	117	86	1	242.88	10.26	
			2 045.05	0.25				0.03		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				11 256	2 889	429		375.64	
							19		2.15	
	Раздел 2.  ЮЖНЫЙ ФАСАД	
38.	Е61-10-3 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.47297	2 569.88	1.39	1 215	783	1	216.49	102.39	
			1 656.13							
39.	Е61-17-3 
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.07711	5 789.39	2.66	446	306		476.31	36.73	
			3 962.88							
40.	Е61-20-1 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.05985	4 850.14	2.66	290	181		371.91	22.26	
			3 023.63							
41.	Е61-22-4 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.09594	6 772.77	3.48	650	419		536.95	51.51	
			4 365.38							
42.	Е15-04-043-01 
Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов вручную, 100 м2 поверхности	0.22364	1 312.94	2.39	294	26	1	14.1	3.15	
			116.02							
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
43.	Е15-07-003-02 
Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д), 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.70587	263.13	32.80	186	28	23	4.88	3.44	
			39.19	0.14				0.01	0.01	
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
44.	Е62-25-10 
Шпатлевка фасадов под окраску сложных с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.70587	752.02	2.10	531	167	1	31.73	22.4	
			236.69							
	Вычт.ресурсы:  С113-0196:[ М-(805.13=16102.51*0.05) ]	
45.	Е15-04-011-02 
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная, 100 м2 фасада	0.70587	297.19	15.01	210	142	11	26.95	19.02	
			201.06							
	Вычт.ресурсы:  С101-1841:[ М-(146.45=3254.40*0.045) ];  С113-0368:[ М-(138.21=2597.87*0.0532) ]	
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
46.	С101-4987 
Краска силикатная фасадная CT-Fassadenfinisch 130, л	31.76415	111.03		3 527					
										
47.	Е53-11-1 
Ремонт конопатки шва с добавлением пакли, 100 м шва с одной стороны	1.2918	157.27		203	92		9.51	12.29	
			70.94							
48.	Е69-10-1 
Антисептирование древесины водными растворами, 100 м2 обработанной поверхности	0.344	23.44	1.91	8	7	1	2.89	0.99	
			21.53							
	Вычт.ресурсы:  С101-2317:[ М-(61.50=17572.01*0.0035) ];  С411-0001:[ М-(0.17=2.44*0.07) ]	
49.	С113-0684 
Покрытие антисептическое, декоративно-текстурное, атмосфероустойчивое "БИОКС УНИВЕРСАЛ" на водной основе для древесины (цвета: бесцветный, орегон, орех), л	21.328	26.65		568					
										
50.	Е62-9-6 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.43448	2 114.55	9.15	919	531	4	161.81	70.3	
			1 221.63	1.17			1	0.12	0.05	
51.	Е58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.1852	448.74	6.57	83	66	1	47.62	8.82	
			355.26	0.93				0.09	0.02	
	Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(1854.72=10080.00*0.184) ]	
52.	С101-5053 
Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер Премиум 25 мкм, толщиной 0,5 мм, м2	7.0796	46.41		329					
										
53.	Е08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1.12016	773.23	8.35	866	487	9	57.53	64.44	
			434.35							
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
54.	Е08-07-006-01 
Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада, 100 м2 сетки	1.12016	12.83		14	14		1.72	1.93	
			12.83							
	Начисления: Н5= 1.3225	
55.	С101-5289 
Сетка фасадная, плотностью 35-40 г/м2, м2	112.016	1.69		189					
										
56.	Е01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.02346	1 207.82		28	28		177.1	4.15	
			1 207.82							
57.	Е51-6-1 
Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой, 100 м3 грунта	0.02346	5 019.74	4 488.54	118	12	105	83	1.95	
			531.20							
58.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	4.692	13.95	13.95	65		65			
										
	Поправки: ПЗ: *5.86/5.38	
59.	Е08-01-002-02 
Устройство основания под фундаменты щебеночного, 1 м3 основания	1.173	279.64	72.08	328	23	85	2.76	3.24	
			19.73	6.08			7	0.68	0.79	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
60.	Е11-01-015-01 
Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, 100 м2 покрытия	0.1173	2 327.96	266.61	273	38	31	46.49	5.45	
			323.14	32.63			4	3.55	0.42	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
61.	Е11-01-015-02 
Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01, 100 м2 покрытия	1.6422	305.38	7.59	501	16	12	1.37	2.25	
			9.51	2.41			4	0.24	0.39	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
62.	Е46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.01695	966.41	230.73	16	12	4	103.91	1.76	
			735.68	78.56			1	7.74	0.13	
63.	Е10-01-039-01 
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.01695	5 095.51	1 528.61	86	16	26	119.92	2.03	
			962.98	167.55			3	14.19	0.24	
	Вычт.ресурсы:  С203-0223:[ М-(19666.00=196.66*100) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
64.	С203-0603 
Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый,массивный, без лака, размер дверного полотна 890x2090 мм, компл.	1	1 364.16		1 364					
										
65.	С101-0887 
Скобяные изделия для блоков входных однопольных, компл.	1	84.26		84					
										
66.	С101-0951 
Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни, компл.	1	82.35		82					
										
67.	Е15-04-026-04 
Высококачественная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.04069	2 151.08	12.16	88	59		170.78	6.95	
			1 437.93	0.25				0.03		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				13 561	3 453	380		447.45	
							20		2.05	
	Раздел 3.  ВОСТОЧНЫЙ ФАСАД	
68.	Е46-06-001-01 
Разборка надземной части с сохранением годных материалов деревянных зданий любой этажности, 10 м3 строительного объема	3.80178	115.06	17.13	437	372	65	13.97	53.11	
			97.93	1.77			7	0.15	0.57	
69.	Е53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.50151	1 121.36	33.26	562	143	17	40.7	20.41	
			285.29	5.41			3	0.49	0.25	
70.	Е61-10-3 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.34423	2 569.88	1.39	885	570		216.49	74.52	
			1 656.13							
71.	Е61-20-1 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.01137	4 850.14	2.66	55	34		371.91	4.23	
			3 023.63							
72.	Е61-22-4 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.08405	6 772.77	3.48	569	367		536.95	45.13	
			4 365.38							
73.	Е15-04-043-01 
Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов вручную, 100 м2 поверхности	0.08518	1 312.94	2.39	112	10		14.1	1.2	
			116.02							
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
74.	Е15-07-003-02 
Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д), 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.43965	263.13	32.80	116	17	14	4.88	2.15	
			39.19	0.14				0.01	0.01	
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
75.	Е62-25-10 
Шпатлевка фасадов под окраску сложных с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.43965	752.02	2.10	331	104	1	31.73	13.95	
			236.69							
	Вычт.ресурсы:  С113-0196:[ М-(805.13=16102.51*0.05) ]	
76.	Е15-04-011-02 
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная, 100 м2 фасада	0.43965	297.19	15.01	131	88	7	26.95	11.85	
			201.06							
	Вычт.ресурсы:  С101-1841:[ М-(146.45=3254.40*0.045) ];  С113-0368:[ М-(138.21=2597.87*0.0532) ]	
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
77.	С101-4987 
Краска силикатная фасадная CT-Fassadenfinisch 130, л	19.78425	111.03		2 197					
										
78.	Е53-11-1 
Ремонт конопатки шва с добавлением пакли, 100 м шва с одной стороны	2.5095	157.27		395	178		9.51	23.87	
			70.94							
79.	Е69-10-1 
Антисептирование древесины водными растворами, 100 м2 обработанной поверхности	0.57284	23.44	1.91	13	12	1	2.89	1.65	
			21.53							
	Вычт.ресурсы:  С101-2317:[ М-(61.50=17572.01*0.0035) ];  С411-0001:[ М-(0.17=2.44*0.07) ]	
80.	С113-0684 
Покрытие антисептическое, декоративно-текстурное, атмосфероустойчивое "БИОКС УНИВЕРСАЛ" на водной основе для древесины (цвета: бесцветный, орегон, орех), л	35.51608	26.65		947					
										
81.	Е62-9-6 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.22336	2 114.55	9.15	472	273	2	161.81	36.14	
			1 221.63	1.17				0.12	0.03	
82.	Е58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.1187	448.74	6.57	53	42	1	47.62	5.65	
			355.26	0.93				0.09	0.01	
	Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(1854.72=10080.00*0.184) ]	
83.	С101-5053 
Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер Премиум 25 мкм, толщиной 0,5 мм, м2	4.8664	46.41		226					
										
84.	Е08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1.01485	773.23	8.35	785	441	8	57.53	58.38	
			434.35							
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
85.	Е08-07-006-01 
Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада, 100 м2 сетки	1.01485	12.83		13	13		1.72	1.74	
			12.83							
	Начисления: Н5= 1.3225	
86.	С101-5289 
Сетка фасадная, плотностью 35-40 г/м2, м2	101.4849	1.69		172					
										
87.	Е01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.02734	1 207.82		33	33		177.1	4.84	
			1 207.82							
88.	Е51-6-1 
Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой, 100 м3 грунта	0.02734	5 019.74	4 488.54	137	15	123	83	2.27	
			531.20							
89.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	5.468	13.95	13.95	76		76			
										
	Поправки: ПЗ: *5.86/5.38	
90.	Е08-01-002-02 
Устройство основания под фундаменты щебеночного, 1 м3 основания	1.367	279.64	72.08	382	27	99	2.76	3.77	
			19.73	6.08			8	0.68	0.92	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
91.	Е11-01-015-01 
Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, 100 м2 покрытия	0.1367	2 327.96	266.61	318	44	36	46.49	6.36	
			323.14	32.63			4	3.55	0.49	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
92.	Е11-01-015-02 
Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01, 100 м2 покрытия	1.9138	305.38	7.59	584	18	15	1.37	2.62	
			9.51	2.41			5	0.24	0.45	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
93.	Е10-01-039-01 
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.01296	5 095.51	1 528.61	66	12	20	119.92	1.55	
			962.98	167.55			2	14.19	0.18	
	Вычт.ресурсы:  С203-0223:[ М-(19666.00=196.66*100) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
94.	С203-0602 
Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый,массивный, без лака, модель FF PUUVALMIS 3P, размер дверного полотна 790x2090 мм, компл.	1	1 364.16		1 364					
										
95.	С101-0887 
Скобяные изделия для блоков входных однопольных, компл.	1	84.26		84					
										
96.	С101-0951 
Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни, компл.	1	82.35		82					
										
97.	Е15-04-026-04 
Высококачественная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.03109	2 151.08	12.16	67	45		170.78	5.31	
			1 437.93	0.25				0.03		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				11 664	2 858	485		380.7	
							29		2.91	
	Раздел 4.  СЕВЕРНЫЙ ФАСАД	
98.	Е46-06-001-01 
Разборка надземной части с сохранением годных материалов деревянных зданий любой этажности, 10 м3 строительного объема	2.14363	132.32	19.70	284	241	42	16.07	34.44	
			112.62	2.04			4	0.17	0.37	
99.	Е53-11-1 
Ремонт конопатки шва с добавлением пакли, 100 м шва с одной стороны	4.0099	157.27		631	284		9.51	38.14	
			70.94							
100.	Е69-10-1 
Антисептирование древесины водными растворами, 100 м2 обработанной поверхности	0.91288	23.44	1.91	21	20	2	2.89	2.64	
			21.53							
	Вычт.ресурсы:  С101-2317:[ М-(61.50=17572.01*0.0035) ];  С411-0001:[ М-(0.17=2.44*0.07) ]	
101.	С113-0684 
Покрытие антисептическое, декоративно-текстурное, атмосфероустойчивое "БИОКС УНИВЕРСАЛ" на водной основе для древесины (цвета: бесцветный, орегон, орех), л	56.59856	26.65		1 508					
										
102.	Е08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0.85404	773.23	8.35	660	371	7	57.53	49.13	
			434.35							
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
103.	Е08-07-006-01 
Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада, 100 м2 сетки	0.85404	12.83		11	11		1.72	1.47	
			12.83							
	Начисления: Н5= 1.3225	
104.	С101-5289 
Сетка фасадная, плотностью 35-40 г/м2, м2	85.4037	1.69		144					
										
105.	Е01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.02538	1 207.82		31	31		177.1	4.49	
			1 207.82							
106.	Е51-6-1 
Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой, 100 м3 грунта	0.02538	5 019.74	4 488.54	127	13	114	83	2.11	
			531.20							
107.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	5.076	13.95	13.95	71		71			
										
	Поправки: ПЗ: *5.86/5.38	
108.	Е08-01-002-02 
Устройство основания под фундаменты щебеночного, 1 м3 основания	1.269	279.64	72.08	355	25	91	2.76	3.5	
			19.73	6.08			8	0.68	0.86	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
109.	Е11-01-015-01 
Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, 100 м2 покрытия	0.1269	2 327.96	266.61	295	41	34	46.49	5.9	
			323.14	32.63			4	3.55	0.45	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
110.	Е11-01-015-02 
Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01, 100 м2 покрытия	1.7766	305.38	7.59	543	17	13	1.37	2.43	
			9.51	2.41			4	0.24	0.42	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
111.	Е10-01-052-04 
Устройство козырьков, 1 м2 горизонтальной проекции	1.189	107.98	2.08	128	53	2	5.64	6.7	
			44.75							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
112.	Е12-01-026-01 
Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при простой кровле, 100 м2 кровли	0.01373	9 532.95	220.13	131	5	3	55.92	0.77	
			392.04	1.93				0.16		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
113.	Е46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.01936	966.41	230.73	19	14	4	103.91	2.01	
			735.68	78.56			2	7.74	0.15	
114.	Е10-01-039-01 
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.01936	5 095.51	1 528.61	99	19	30	119.92	2.32	
			962.98	167.55			3	14.19	0.27	
	Вычт.ресурсы:  С203-0223:[ М-(19666.00=196.66*100) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
115.	С203-0604 
Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый,массивный, без лака, модель FF PUUVALMIS 3P, размер дверного полотна 990x2090 мм, компл.	1	1 364.16		1 364					
										
116.	С101-0887 
Скобяные изделия для блоков входных однопольных, компл.	1	84.26		84					
										
117.	С101-0951 
Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни, компл.	1	82.35		82					
										
118.	Е15-04-026-04 
Высококачественная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.04646	2 151.08	12.16	100	67	1	170.78	7.93	
			1 437.93	0.25				0.03		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4				6 688	1 212	414		163.98	
							25		2.52	
	Раздел 5.  ПРОЧИЕ РАБОТЫ	
119.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	1.125	44.03	33.75	48	4	38	0.58	0.65	
			3.95							
	Поправки: ПЗ: *5.86/5.38	
120.	Т01-01-01-043 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	10.125	3.73	3.25	38		33			
				0.30			3	0.02	0.24	
	Поправки: ПЗ: *5.86/5.38	
121.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	11.25	13.95	13.95	157		157			
										
	Поправки: ПЗ: *5.86/5.38	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5				243	4	228		0.65	
							3		0.24	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				43 412	10 416	1 936		1368.42	
							96		9.87	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				42 880	10 412	1 419		1367.77	
							93		9.63	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				18 709					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 12, 47, 69, 78, 99; %=93 - по стр. 2; %=79 - по стр. 3-6, 38-41, 70-72; %=95 - по стр. 7, 8, 10, 32, 37, 42, 43, 45, 67, 73, 74, 76, 97, 118; %=80 - по стр. 9, 15, 44, 50, 75, 81; %=78 - по стр. 13, 48, 79, 100; %=83 - по стр. 16, 51, 82; %=110 - по стр. 18, 19, 24, 53, 54, 59, 84, 85, 90, 102, 103, 108; %=72 - по стр. 21, 56, 87, 105; %=75 - по стр. 22, 57, 88, 106; %=111 - по стр. 25, 26, 60, 61, 91, 92, 109, 110; %=99 - по стр. 27, 62, 68, 98, 113; %=82 - по стр. 28; %=106 - по стр. 29, 34, 36, 63, 93, 111, 114; %=108 - по стр. 112)				9 354					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 12, 47, 69, 78, 99; %=75 - по стр. 2; %=50 - по стр. 3-6, 9, 13, 15, 38-41, 44, 48, 50, 70-72, 75, 79, 81, 100; %=47 - по стр. 7, 8, 10, 32, 37, 42, 43, 45, 67, 73, 74, 76, 97, 118; %=65 - по стр. 16, 51, 82; %=68 - по стр. 18, 19, 24, 53, 54, 59, 84, 85, 90, 102, 103, 108; %=38 - по стр. 21, 56, 87, 105; %=45 - по стр. 22, 57, 88, 106; %=64 - по стр. 25, 26, 60, 61, 91, 92, 109, 110; %=60 - по стр. 27, 62, 68, 98, 113; %=62 - по стр. 28; %=54 - по стр. 29, 34, 36, 63, 93, 111, 114; %=55 - по стр. 112)				5 897					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				58 131					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				532	4	517		0.65	
							3		0.24	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 119, 120)				7					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 119, 120)				4					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				532					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				58 663					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				9 354					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				5 897