**Утверждаю:**

Некоммерческая организация

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области»

Генеральный директор

\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Рассадин

«18» ноября 2014 г.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ИЗМЕНЕНИЯ**

к документации

1. открытого конкурса по отбору подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту скатных кровель многоквартирных домов, расположенных по адресу:
2. Костромская область, г. Шарья, ул. Вокзальная, д. 16;
3. Костромская область, г. Шарья, ул. Вокзальная, д. 30;

Костромская область, г. Шарья, ул. Вокзальная, д. 50

г. Кострома

2014 год

В связи с изменением начальной (максимальной) цены договора в Документацию открытого конкурса по отбору подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту скатных кровель многоквартирных домов, расположенных по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Вокзальная, д. 16; Костромская область, г. Шарья, ул. Вокзальная, д. 30; Костромская область, г. Шарья, ул. Вокзальная, д. 50, (далее - Документация) внесены следующие изменения:

1.Пункт 3 Документации изложить в следующей редакции:

**«**3. Начальная (максимальная) цена договора: **1777780 (Один миллион семьсот семьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят) рублей (в том числе НДС)**.»

2. Приложение 1 к конкурсной документации изложить следующим образом:

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по капитальному ремонту скатной кровли (замена шиферной кровли на кровлю из листовой оцинкованной стали) многоквартирного жилого дома капитальный ремонт** **по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Вокзальная, дом 16**

1. **Основные данные по объекту**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень основных данных и требований** | **Данные по объекту** |
| 1.1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный жилой дом |
| 1.2 | Местоположение | Костромская область, г. Шарья, ул. Вокзальная, дом 16 |
| 1.3 | Заказчик | Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области» |
| 1.4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 1.5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 1.6 | Сроки начала и окончания работ | Определяются на конкурсной основе |
| 1.7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 1.8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |
| 1.9 | Сроки производства работ (количество календарных дней) | Не более 40 календарных дней |
| 1.10 | Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ | 786 640 рублей |

1. **Технические условия и требования**
2. В многоквартирном жилом расположенному по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Вокзальная, дом 16 необходимо выполнить капитальный ремонт **скатной кровли (замена шиферной кровли на кровлю из листовой оцинкованной стали).**
3. Основные нормативные документы при выполнении работ по капитальному ремонту скатной кровли многоквартирного дома:

- СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

- СНиП II-26-76 «Кровли»

- МДС 12-33.2007 «Кровельные работы»

1. Работы на объекте должны производиться в будние дни в период с 8.00 ч. по 21.00 ч. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.
2. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, назначается приказом организации - Подрядчика, копия приказа предоставляется Заказчику.
3. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.
4. Особые условия:

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать Проект организации строительства и Проект производства работ по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов.

1. Проект организации строительства Подрядчик согласовывает со старшим по дому, на котором ведутся ремонтные работы, и управляющей компанией, обслуживающей многоквартирный дом.
2. Подрядчик обязан своевременно, но не реже одного раза в неделю, за свой счет обеспечивать погрузку, транспортировку и утилизацию (передачу на полигон) строительного мусора. Место утилизации строительного мусора согласовывается с органами местного самоуправлении.
3. Подрядчик обязан разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях объекта информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.
4. Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению протечек верхнего этажа помещений во время выпадения атмосферных осадков.
5. **Перечень основных работ по капитальному ремонту скатной кровли**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, дранка | м2 | 448,86 |
| 3.2. | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной 65 мм | м2 | 448,26 |
| 3.3. | Устройство покрытий кровель из листовой стали | м2 | 448,86 |
| 3.4. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из бревен | м3 | 23 |
| 3.5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | м3 | 46,5 |
| 3.6. | Разборка подстилающих слоев шлаковых | м3 | 43,1 |
| 3.7. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из плит минераловатных на синтетическом связующем с двухсторонней пароизоляцией | м3 | 57,5 |
| 3.8. | Кладка дымовых труб 0,6х0,42 высотой 2,2 м | м3 | 0,5 |
| 3.9. | Переборка дымовой трубы над кровлей 4 шт 0,95х0,52 высотой 3м, 2 шт 0,6х0,42 высотой 2,2 м | м3 | 1,98 |
| 3.10. | Оштукатуривание дымовых труб | м2 | 48,744 |
| 3.11. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом огнебиозащитным (жидкий концентрат)  | м2 | 448,86 |
| 3.12. | Устройство ходов на чердаке | м | 101 |
| 3.13. | Разборка окон фронтона | м2 | 1,28 |
| 3.14. | Устройство окон фронтона с жалюзийной решеткой | м2 | 1,28 |
| 3.15. | Установка колпаков на дымовых трубах на один канал | шт | 7 |
| 3.16. | Прочистка дымохода из кирпича вертикального | м | 36,1 |
| 3.17. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного | т | 46,24 |
| 3.18. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | т | 46,24 |

1. **Материалы:**

При производстве работ Подрядчик должен использовать материалы имеющие сертификаты качества (паспорта на материалы), соответствия и разрешения для применения в жилом фонде. Качество используемых материалов должно соответствовать СНиП и МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» и обеспечивать срок эксплуатации не менее 10 лет, при этом без увеличения стоимости договора. Материалы используемые для выполнения капитального ремонта согласовываются с Заказчиком до начала работ.

- Сталь оцинкованная листовая толщиной не менее 0,55 мм.

 - Утеплитель:

 прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее, 250кПа;

 теплопроводность не более, 0,031 Вт/(м\*С)

 водопоглащение по всему объему, не более 0,2%

 группа горючести Г4

- Состав огнебиозащитный

**5. Качество работ:**

1.  Работы выполняются на крыше многоквартирного дома.

2.  Технологию устройства кровли выполнять в соответствии с СНиП и МДС 12-33.2007 «Кровельные работы». Стыки листов должны обязательно иметь двойной фалец.

3.  Срок предоставления гарантий качества: по результатам конкурса.

4.  Все работы выполнять в соответствии с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами, согласованные с Заказчиком. Все материалы должны соответствовать сертификатам на материалы.

5.Замена конструктивных элементов крыши (стропил, маурлатов и т.п.) не должна отражаться на прочностные характеристики конструктива.

**6. Общие организационные вопросы:**

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту приёма - передачи объекта для выполнения работ с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей (при наличии разрешения собственника квартир).

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Строительный контроль, контролирующий орган не имеют права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Заказчиком.

Своевременно принимать меры по устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшем работам не приступать.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по капитальному ремонту скатной кровли (замена шиферной кровли на кровлю из листовой оцинкованной стали) многоквартирного жилого дома капитальный ремонт** **по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Вокзальная, дом 30**

1. **Основные данные по объекту**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень основных данных и требований** | **Данные по объекту** |
| 1.1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный жилой дом |
| 1.2 | Местоположение | Костромская область, г. Шарья, ул. Вокзальная, дом 30 |
| 1.3 | Заказчик | Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области» |
| 1.4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 1.5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 1.6 | Сроки начала и окончания работ | Определяются на конкурсной основе |
| 1.7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 1.8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |
| 1.9 | Сроки производства работ (количество календарных дней) | Не более 40 календарных дней |
| 1.10 | Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ | 483 440 рублей |

1. **Технические условия и требования**
2. В многоквартирном жилом расположенному по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Вокзальная, дом 30 необходимо выполнить капитальный ремонт **скатной кровли (замена шиферной кровли на кровлю из листовой оцинкованной стали).**
3. Основные нормативные документы при выполнении работ по капитальному ремонту скатной кровли многоквартирного дома:

- СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

- СНиП II-26-76 «Кровли»

- МДС 12-33.2007 «Кровельные работы»

1. Работы на объекте должны производиться в будние дни в период с 8.00 ч. по 21.00 ч. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.
2. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, назначается приказом организации - Подрядчика, копия приказа предоставляется Заказчику.
3. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.
4. Особые условия:

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать Проект организации строительства и Проект производства работ по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов.

1. Проект организации строительства Подрядчик согласовывает со старшим по дому, на котором ведутся ремонтные работы, и управляющей компанией, обслуживающей многоквартирный дом.
2. Подрядчик обязан своевременно, но не реже одного раза в неделю, за свой счет обеспечивать погрузку, транспортировку и утилизацию (передачу на полигон) строительного мусора. Место утилизации строительного мусора согласовывается с органами местного самоуправлении.
3. Подрядчик обязан разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях объекта информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.
4. Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению протечек верхнего этажа помещений во время выпадения атмосферных осадков.
5. **Перечень основных работ по капитальному ремонту скатной кровли**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, толь | м2 | 289,16 |
| 3.2. | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной 50 мм | м2 | 289,16 |
| 3.3. | Устройство покрытий кровель из листовой стали фальцевой | м2 | 289,16 |
| 3.4. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из бревен | мп | 12 |
| 3.5. | Разборка подстилающих слоев шлаковых | м3 | 40 |
| 3.6. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из плит минераловатных на синтетическом связующем с двухсторонней пароизоляцией | м3 | 40 |
| 3.7. | Демонтаж и монтаж карниза 30% от общего объема | м2 | 16,19 |
| 3.8. | Улучшенная окраска маслеными составами | м2 | 53,97 |
| 3.9. | Оштукатуривание дымовых труб | м2 | 17,136 |
| 3.10. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом огнебиозащитным (жидкий концентрат)  | м2 | 289,16 |
| 3.11. | Устройство ходов на чердаке | м | 40 |
| 3.12. | Разборка окон фронтона | м2 | 1,8 |
| 3.13. | Устройство окон фронтона с жалюзийной решеткой | м2 | 1,8 |
| 3.14 | Установка колпаков на дымовых трубах на один канал | шт | 3 |
| 3.15. | Прочистка дымохода из кирпича вертикального | м | 11,4 |
| 3.16. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного | т | 27,85 |
| 3.17. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | т | 27,85 |

1. **Материалы:**

При производстве работ Подрядчик должен использовать материалы имеющие сертификаты качества (паспорта на материалы), соответствия и разрешения для применения в жилом фонде. Качество используемых материалов должно соответствовать СНиП и МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» и обеспечивать срок эксплуатации не менее 10 лет, при этом без увеличения стоимости договора. Материалы используемые для выполнения капитального ремонта согласовываются с Заказчиком до начала работ.

- Сталь оцинкованная листовая толщиной не менее 0,55 мм.

 - Утеплитель:

 прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее, 250кПа;

 теплопроводность не более, 0,031 Вт/(м\*С)

 водопоглащение по всему объему, не более 0,2%

 группа горючести Г4

- Состав огнебиозащитный

**5. Качество работ:**

1.  Работы выполняются на крыше многоквартирного дома.

2.  Технологию устройства кровли выполнять в соответствии с СНиП и МДС 12-33.2007 «Кровельные работы». Стыки листов должны иметь двойной фалец.

3.  Срок предоставления гарантий качества: по результатам конкурса.

4.  Все работы выполнять в соответствии с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами, согласованные с Заказчиком. Все материалы должны соответствовать сертификатам на материалы.

5.Замена конструктивных элементов крыши (стропил, маурлатов и т.п.) не должна отражаться на прочностные характеристики конструктива.

**6. Общие организационные вопросы:**

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту приёма - передачи объекта для выполнения работ с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей (при наличии разрешения собственника квартир).

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Строительный контроль, контролирующий орган не имеют права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Заказчиком.

Своевременно принимать меры по устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшем работам не приступать.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по капитальному ремонту скатной кровли (замена шиферной кровли на кровлю из листовой оцинкованной стали) многоквартирного жилого дома капитальный ремонт** **по адресу:**

**Костромская область, г. Шарья, ул. Вокзальная, дом 50**

1. **Основные данные по объекту**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень основных данных и требований** | **Данные по объекту** |
| 1.1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный жилой дом |
| 1.2 | Местоположение | Костромская область, г. Шарья,ул. Вокзальная, дом 50 |
| 1.3 | Заказчик | Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области» |
| 1.4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 1.5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 1.6 | Сроки начала и окончания работ | Определяются на конкурсной основе |
| 1.7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 1.8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |
| 1.9 | Сроки производства работ (количество календарных дней) | Не более 40 календарных дней |
| 1.10 | Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ | 507 700 рублей |

1. **Технические условия и требования**
2. В многоквартирном жилом расположенному по адресу: Костромская область, г.Шарья, ул. Вокзальная, дом 50 необходимо выполнить капитальный ремонт **скатной кровли (замена шиферной кровли на кровлю из листовой оцинкованной стали).**
3. Основные нормативные документы при выполнении работ по капитальному ремонту скатной кровли многоквартирного дома:

- СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

- СНиП II-26-76 «Кровли»

- МДС 12-33.2007 «Кровельные работы»

1. Работы на объекте должны производиться в будние дни в период с 8.00 ч. по 21.00 ч. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.
2. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, назначается приказом организации - Подрядчика, копия приказа предоставляется Заказчику.
3. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.
4. Особые условия:

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать Проект организации строительства и Проект производства работ по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов.

1. Проект организации строительства Подрядчик согласовывает со старшим по дому, на котором ведутся ремонтные работы, и управляющей компанией, обслуживающей многоквартирный дом.
2. Подрядчик обязан своевременно, но не реже одного раза в неделю, за свой счет обеспечивать погрузку, транспортировку и утилизацию (передачу на полигон) строительного мусора. Место утилизации строительного мусора согласовывается с органами местного самоуправлении.
3. Подрядчик обязан разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях объекта информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.
4. Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению протечек верхнего этажа помещений во время выпадения атмосферных осадков.
5. **Перечень основных работ по капитальному ремонту скатной кровли**

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | м2 | 310,44 |
| 3.2. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | м | 48,8 |
| 3.3. | Устройство подстилающих слоев шлаковых (разборка применительно) | м3 | 40 |
| 3.4. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 40 |
| 3.5. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.018 |
| 3.6. | Укладка ходовых досок | м | 40 |
| 3.7. | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 | м2 | 1.8 |
| 3.8. | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм | м2 | 124,16 |
| 3.9. | Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов | м2 | 310,44 |
| 3.10. | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | м2 | -310,44 |
| 3.11. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | м2 | 310,44 |
| 3.12. | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км | 1 тн | 0,0838 |
| 3.13. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | М2 | 24,4 |
| 3.14. | Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен (фронтон) | М2 | 16 |
| 3.15. | Обшивка каркасных стен досками обшивки | М2 | 16 |
| 3.16. | Улучшенная окраска маслеными составами по дереву потолков  | М2 | 16 |
| 3.17 | Установка колпаков на дымовых трубах на один канал | 1шт | 6 |
| 3.18. | Прочистка дымохода из кирпича вертикального | 10 м | 2,1 |
| 3.19 | Разборка подшивки потолков  | м2 | 27,81 |
| 3.20 | Подшивка потоков досками подшивки (карниз) | м2 | 27,81 |
| 3.21 | Улучшенная окраска маслеными составами по дереву потолков | м2 | 55,62 |
| 3.22. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 тн | 3.451 |
| 3.23. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 тн | 22,02 |
| 3.24. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 тн | 24,47 |

1. **Материалы:**

При производстве работ Подрядчик должен использовать материалы имеющие сертификаты качества (паспорта на материалы), соответствия и разрешения для применения в жилом фонде. Качество используемых материалов должно соответствовать СНиП и МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» и обеспечивать срок эксплуатации не менее 10 лет, при этом без увеличения стоимости договора. Материалы используемые для выполнения капитального ремонта согласовываются с Заказчиком до начала работ.

- Сталь оцинкованная листовая толщиной не менее 0,55 мм.

 - Утеплитель:

 прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее, 250кПа;

 теплопроводность не более, 0,031 Вт/(м\*С)

 водопоглащение по всему объему, не более 0,2%

 группа горючести Г4

- Состав огнебиозащитный

**5. Качество работ:**

1.  Работы выполняются на крыше многоквартирного дома.

2.  Технологию устройства кровли выполнять в соответствии с СНиП и МДС 12-33.2007 «Кровельные работы». Стыки листов должны быть обязательно иметь двойной фалец.

3.  Срок предоставления гарантий качества: по результатам конкурса.

4.  Все работы выполнять в соответствии с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами, согласованные с Заказчиком. Все материалы должны соответствовать сертификатам на материалы.

5.Замена конструктивных элементов крыши (стропил, маурлатов и т.п.) не должна отражаться на прочностные характеристики конструктива.

**6. Общие организационные вопросы:**

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту приёма - передачи объекта для выполнения работ с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей (при наличии разрешения собственника квартир).

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Строительный контроль, контролирующий орган не имеют права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Заказчиком.

Своевременно принимать меры по устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшем работам не приступать.

3. Приложением № 3 «Локальный сметный расчет» к проекту Договора строительного подряда по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме являются:

|  |
| --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1(Локальный сметный расчет) на Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г. Шарья, ул. Вокзальная, 16,ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1а (обрешетка доп) (Локальный сметный расчет) на Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г. Шарья, ул. Вокзальная, 16 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1(Локальный сметный расчет) на Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г. Шарья, ул. Вокзальная, д.30ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 (обрешетка доп) (Локальный сметный расчет) на Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г. Шарья, ул. Вокзальная, д.30

|  |
| --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (Локальный сметный расчет) на Капитальный ремонт кровли многоквартиного дома по адресу: г. Шарья, ул. Вокзальная, д. 50 |

 |

4. Приложением № 4 «Сводный сметный расчет стоимости строительства» к проекту Договора строительного подряда по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном дом

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА. Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г. Шарья, ул. Вокзальная, д. 16

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА. Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г. Шарья, ул. Вокзальная, д. 16дополнение от 18.11.2014 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА. Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г. Шарья, ул. Вокзальная, д. 30

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г. Шарья, ул. Вокзальная, д. 30, дополнение от 18.11.2014 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА. Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г. Шарья, ул. Вокзальная, д. 50

5. Все прочие положения Документации остаются в неизменном виде.