Стройка:	Капитальный ремонт фасадов многоквартирного жилого дома по адресу: Костромская область, г. Мантурово, переулок Градулевский, д.12а	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт фасадов многоквартирного жилого дома по адресу: Костромская область, г. Мантурово, переулок Градулевский, д.12а	
Основание: Ведомость дефектов	
Сметная стоимость:	37.07	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.61	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	4.70	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	
	Раздел 1.  ФАСАД	
	
1.	ТЕРр 53-1-1 
Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен	1.0601	130.94	49.64	139	86	53	12.3	13.03923	
			81.30	5.31			6	0.45	0.477045	
	Объем: 174.03-16.4-21-5.04-5.04-20.54									
	Накладные расходы	86%			79					
	Сметная прибыль	70%			64					
	Всего с НР и СП				283					
	
2.	ТЕРр 53-9-2 
Смена венцов в стенах из бревен окладных диаметром 270 мм, 100 м венца	0.362	8 345.09	500.10	3 021	1 047	181	378.08	136.86496	
			2 892.31	17.72			6	1.5	0.543	
	Объем: (12.4*2-1+6.2*2)									
	Накладные расходы	86%			906					
	Сметная прибыль	70%			737					
	Всего с НР и СП				4 664					
	
3.	ТЕР 08-01-003-03 
Разборка гидроизоляции стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности	0.1991	248.30	128.34	49	24	26	16.08	3.201528	
			119.96							
	Объем: (12.4*2-1+6.2*2)*0.55									
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	110%			26					
		=(122*0.9)								
	Сметная прибыль	68%			16					
		=(80*0.85)								
	Всего с НР и СП				92					
	
4.	ТЕР 08-01-003-03 
Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности	0.1991	4 064.30	200.54	809	34	40	23.115	4.6021965	
			172.44							
	Объем: (12.4*2-1+6.2*2)*0.55									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	110%			37					
		=(122*0.9)								
	Сметная прибыль	68%			23					
		=(80*0.85)								
	Всего с НР и СП				870					
	
5.	ТЕР 10-01-012-01 
Обшивка каркасных стен досками обшивки, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1.7403	3 360.70	58.55	5 849	549	102	41.745	72.648824	
			315.18							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			582					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			296					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				6 727					
	
6.	ТЕР 15-04-025-01 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.7403	1 315.69	8.68	2 290	930	15	67.298	117.11871	
			534.35	0.13				0.0125	0.0217538	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			884					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			437					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				3 611					
	
7.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1.7844	715.49	7.26	1 277	674	13	50.025	89.26461	
			377.69							
	Объем: (12.4+6.2)*2*4.2+11.1*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	110%			741					
		=(122*0.9)								
	Сметная прибыль	68%			458					
		=(80*0.85)								
	Всего с НР и СП				2 477					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				13 434	3 344	430		436.74006	
							12		1.0417988	
	
	Раздел 2.  ОKHА	
	
8.	ТЕР 46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.009	1 565.59	230.73	14	12	2	188.54	1.69686	
			1 334.86	78.56			1	7.74	0.06966	
	Объем: 1.2*0.75									
	Накладные расходы	99%			13					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			8					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				35					
	
9.	ТЕР 10-01-034-05 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0.009	12 704.90	588.33	114	15	5	215.6825	1.9411425	
			1 649.97	22.33				2.2	0.0198	
	Объем: 1.2*0.75									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			16					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			8					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				138					
	
10.	С203-0957-1 
(Прайс-лист) 
Блок оконный пластиковый 1200х750, шт	1	996.24		996					
										
	Поправки: М: =6783/1.18/5.77	
	
11.	ТЕР 10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.0136	3 803.83	17.06	52	2		24.3685	0.3314116	
			181.79	0.51				0.05	0.00068	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			2					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			1					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				55					
	
12.	ТССЦ 101-2906 
Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм, м	1.36	179.27		244					

13.	ТЕР 15-01-050-04 
Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, 100 м2 облицовки	0.0027	11 353.10	55.19	31	4		191.4405	0.5168894	
			1 537.26	1.01				0.1	0.00027	
	Объем: (1.2+0.75*2)*0.1									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			4					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			2					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				37					
	
14.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.0104	8 997.59	28.44	94	10		129.6625	1.34849	
			967.29	2.95				0.25	0.0026	
	Объем: 6.9*0.15									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			11					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			6					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				110					
	
15.	ТССЦ 101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0.0081	10 080.00		-82					
										
	Объем: (0.01035)*(-0.782)									
	
16.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	0.0064	9 435.60		60					
										
	Объем: (0.01035*0.782)/0.7*0.55									
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				1 523	43	7		5.8347935	
							1		0.09301	
	
	Раздел 3.  ДВЕРИ	
	
17.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.1371	966.41	230.73	132	101	32	103.91	14.246061	
			735.68	78.56			11	7.74	1.061154	
	Объем: (2.2*1.8+1.1*2.1+0.7*1.2+1*1.1+2.5*2.2)									
	Накладные расходы	99%			111					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			67					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				310					
	
18.	ТЕР 09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	2.31	70.82	22.96	164	55	53	2.76	6.3756	
			23.93							
	Объем: 1.1*2.1									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	81%			45					
		=(90*0.9)								
	Сметная прибыль	72%			40					
		=(85*0.85)								
	Всего с НР и СП				248					
	
19.	ТССЦ 203-8124 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1100х2100 мм, шт.	1	2 783.21		2 783					

20.	ТЕР 09-04-012-02 
Установка дверного доводчика к металлическим дверям, 1 шт.	1	15.34	3.59	15	11	4	1.2765	1.2765	
			11.06							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	81%			9					
		=(90*0.9)								
	Сметная прибыль	72%			8					
		=(85*0.85)								
	Всего с НР и СП				32					
	
21.	ТССЦ 101-0961 
Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе, шт.	1	381.16		381					

22.	ТССЦ 101-0951 
Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни, компл.	1	82.35		82					

23.	ТЕР 10-01-046-02 
Установка ворот с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками, 100 м2 полотен и проемов	0.0946	44 746.60	404.80	4 233	73	38	103.73	9.812858	
			773.82							
	Объем: 2.2*1.8+2.5*2.2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			77					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			39					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				4 350					
	
24.	ТССЦ 101-0888 
Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных, компл.	2	84.26		169					

25.	ТЕР 10-01-040-01 
Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема до 2 м2, 100 м2 проемов	0.0194	33 941.99	463.99	658	84	9	508.3	9.86102	
			4 340.88							
	Объем: 0.7*1.2+1*1.1									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			89					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			45					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				792					
	
26.	ТССЦ 101-0887 
Скобяные изделия для блоков входных однопольных, компл.	2	84.26		169					

27.	ТЕР 15-04-025-04 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3078	1 499.52	9.71	462	261	3	106.6395	32.823638	
			846.72	0.13				0.0125	0.0038475	
	Объем: (2.2*1.8+0.7*1.2+1*1.1+2.5*2.2)*2.7									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			248					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			123					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				833					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				9 248	585	139		74.395677	
							11		1.0650015	
	
	Раздел 4.  ЦОКОЛЬ	
	
28.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.0798	155.63		12	12		22.82	1.821036	
			155.63							
	Накладные расходы	99%			12					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			7					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				31					
	
29.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.2873								
										
	Объем: (0.0798)*100*0.02*1.8									
	
30.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0798	1 542.15	71.90	123	55	6	81.512	6.5046576	
			686.33	38.15			3	3.475	0.277305	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			55					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			27					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				205					
	
31.	ТЕРр 62-25-1 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.0798	339.69	26.45	27	3	2	4.29	0.342342	
			32.39							
	Накладные расходы	80%			2					
	Сметная прибыль	50%			2					
	Всего с НР и СП				31					
	
32.	ТЕРр 62-25-7 
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.0798	983.37	1.83	78	14		23.6	1.88328	
			176.06							
	Накладные расходы	80%			11					
	Сметная прибыль	50%			7					
	Всего с НР и СП				96					
	
33.	ТЕР 15-04-014-03 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0798	632.93	5.53	51	5		7.751	0.6185298	
			63.02							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			5					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			2					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				58					
	
34.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.032	8 997.59	28.44	288	31	1	129.6625	4.1492	
			967.29	2.95				0.25	0.008	
	Объем: 12.8*0.25									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			33					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			17					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				339					
	
35.	ТССЦ 101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0.025	10 080.00		-252					
										
	Объем: (0.032)*(-0.782)									
	
36.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	0.0197	9 435.60		186					
										
	Объем: (0.032*0.782)/0.7*0.55									
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4				513	120	9		15.319045	
							3		0.285305	
	
	Раздел 5.  ОТМОСТКА	
	
37.	ТЕР 01-02-057-01 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.0952	925.47		88	88		135.7	12.91864	
			925.47							
	Объем: (14.4*2+6.2*2+1.4*2+1.8*2)*0.2									
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы	72%			63					
		=(80*0.9)								
	Сметная прибыль	38%			33					
		=(45*0.85)								
	Всего с НР и СП				185					
	
38.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	4.76	139.28	36.34	663	141	173	3.9215	18.66634	
			29.61	3.30			16	0.375	1.785	
	Объем: (14.4*2+6.2*2+1.4*2+1.8*2)*0.1									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	111%			174					
		=(123*0.9)								
	Сметная прибыль	64%			100					
		=(75*0.85)								
	Всего с НР и СП				938					
	
39.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	4.76	309.90	67.41	1 475	158	321	4.2895	20.41802	
			33.25	6.05			29	0.6875	3.2725	
	Объем: (14.4*2+6.2*2+1.4*2+1.8*2)*0.1									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	111%			208					
		=(123*0.9)								
	Сметная прибыль	64%			120					
		=(75*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 802					
	
40.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство отмостки из бетона, 1 м3 подстилающего слоя	4.76	558.86	0.30	2 660	147	1	4.209	20.03484	
			30.85							
	Объем: (14.4*2+6.2*2+1.4*2+1.8*2)*0.1									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	111%			163					
		=(123*0.9)								
	Сметная прибыль	64%			94					
		=(75*0.85)								
	Всего с НР и СП				2 917					
	
41.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.31	44.26	33.93	14	1	11	0.5777	0.179087	
			3.97							
	Объем: 3.07*0.1									
	Поправки: ПЗ: *5.88/5.37	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			1					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			1					
	
42.	ТССЦпг 01-01-01-043 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	2.76	3.76	3.26	11		9			
				0.31			1	0.024	0.06624	
	Объем: 3.07*0.9									
	Поправки: ПЗ: *5.88/5.37	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			1					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			1					
	
43.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	3.07	14.03	14.03	43		43			
										
	Поправки: ПЗ: *5.88/5.37	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5				4 953	535	558		72.216927	
							46		5.12374	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				29 671	4 627	1 143		604.5065	
							73		7.6088553	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				29 425	4 560	1 023		596.67532	
							72		7.5426153	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				4 074					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 2; %=110 - по стр. 3, 4, 7; %=106 - по стр. 5, 9, 11, 23, 25; %=95 - по стр. 6, 13, 27, 30, 33; %=99 - по стр. 8, 17, 28; %=108 - по стр. 14, 34; %=80 - по стр. 31, 32; %=72 - по стр. 37; %=111 - по стр. 38-40)				4 552					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 2; %=68 - по стр. 3, 4, 7; %=54 - по стр. 5, 9, 11, 23, 25; %=47 - по стр. 6, 13, 27, 30, 33; %=60 - по стр. 8, 17, 28; %=55 - по стр. 14, 34; %=50 - по стр. 31, 32; %=38 - по стр. 37; %=64 - по стр. 38-40)				2 742					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				36 719					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				179	66	57		7.6521	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 18, 20)				53					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 18, 20)				48					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				280					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				67	1	63		0.179087	
							1		0.06624	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 41, 42)				2					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 41, 42)				1					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				67					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				37 066					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				4 605					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				2 790