Стройка:	Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: Костромская область, Костромской район, п. Мисково, ул.  Песочная, д. 2	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: Костромская область, Костромской район, п. Мисково, ул.  Песочная, д. 2	
Основание:  Ведомость дефектов	
Сметная стоимость:	78.74	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.16	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	9.19	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	2.8918	139.08	30.64	402	314	89	15.9	45.97962	
			108.44							
	Накладные расходы	99%			311					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	59.5%			187					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				900					
	
2.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	4.2509								
										
	Объем: (2.8918)*1.47									
	
3.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.4646	62.26	0.20	29	29		9.1	4.22786	
			62.06							
	Объем: 4.5+10.49*4									
	Накладные расходы	83%			24					
	Сметная прибыль	65%			19					
	Всего с НР и СП				72					
	
4.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.8918	144.33	38.97	417	305	113	15.16	43.839688	
			105.36	5.43			16	0.46	1.330228	
	Накладные расходы	83%			266					
	Сметная прибыль	65%			209					
	Всего с НР и СП				892					
	
5.	ТЕРр 58-5-6 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов, 1 шт.	2	74.63	23.29	149	21	47	1.42	2.84	
			10.41							
	Накладные расходы	83%			17					
	Сметная прибыль	65%			14					
	Всего с НР и СП				180					
	
6.	ТЕР 11-01-002-02 
(Применительно) 
Разборка подстилающих слоев шлаковых  (опилки), 1 м3 подстилающего слоя	9.6944	66.02	50.33	640	152	488	2.024	19.621466	
			15.69	4.50			44	0.512	4.9635328	
	Объем: (13.57*17.86)*0.04									
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	110.7%			217					
		=(123*0.9)								
	Сметная прибыль	63.75%			125					
		=(75*0.85)								
	Всего с НР и СП				982					
	
8.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	48.472	167.45	68.53	8 117	4 795	3 322	12.167	589.75882	
			98.92							
	Объем: (13.57*17.86)*0.2									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			4 316					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	59.5%			2 853					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				15 286					
	
9.	ТССЦ 104-0714 
Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, м3	49.4415	324.93		16 065					
										
	Объем: (48.47204)*1.02									
	
10.	ТЕР 26-02-018-01 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.8918	266.59	141.41	771	357	409	14.8465	42.933109	
			123.52	1.78			5	0.175	0.506065	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			326					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	59.5%			215					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 312					
	
11.	С113-9005-1 
(Прайс-лист) 
Огнебиозащитный состав "Огнез-Д", кг	78.0786	5.16		403					
										
	Объем: (2.8918)*27									
	Поправки: М: =(400.02/70+30.09)/1.18/5.88	
	
12.	ТССЦпг 03-02-02-015 
Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.0781	29.41	29.41	2		2			
										
	Объем: (2.8918)*27/1000									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.49	
	
13.	ТЕР 12-01-007-09 
Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами, 100 м2 кровли	2.8918	13 498.00	73.55	39 034	2 604	213	113.39	327.9012	
			900.31	7.98			23	0.675	1.951965	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			2 837					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55.25%			1 451					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				43 323					
	
14.	ТССЦ 101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-2.8166	10 080.00		-28 391					
										
	Объем: (2.8918)*(-0.974)									
	
15.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	2.2131	9 435.60		20 882					
										
	Объем: (2.8918*0.974)/0.7*0.55									
	
16.	ТЕРр 69-7-1 
Устройство ходов на чердаке, 100 п. м ходов	0.3143	1 912.05	13.37	601	46	4	20.8	6.53744	
			145.81	1.73			1	0.17	0.053431	
	Объем: 17.86+13.57									
	Накладные расходы	78%			37					
	Сметная прибыль	50%			24					
	Всего с НР и СП				661					
	
17.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (карниза), 100 м2 подшивки	0.1922	214.68	23.85	41	37	5	28.87	5.548814	
			190.83	8.12			2	0.8	0.15376	
	Объем: (18.46+13.57)*2*0.3									
	Накладные расходы	85%			33					
	Сметная прибыль	80%			31					
	Всего с НР и СП				105					
	
18.	ТЕР 10-01-022-01 
Подшивка потолков досками обшивки (карниза), 100 м2 потолка	0.1922	4 517.11	73.88	868	96	14	65.9295	12.67165	
			497.77	2.95			1	0.25	0.04805	
	Объем: (18.46+13.57)*2*0.3									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106.2%			103					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	53.55%			52					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 023					
	
19.	ТЕР 15-04-025-02 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1922	1 721.48	11.79	331	125	2	81.9835	15.757229	
			650.95	0.13				0.0125	0.0024025	
	Объем: (18.46+13.57)*2*0.3									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	94.5%			118					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	46.75%			58					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				508					
	
20.	ТЕР 10-01-027-09 
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов	0.0014	7 633.71	465.95	11	3	1	239.2	0.33488	
			1 853.80							
	Объем: 0.45*0.3									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0013:[ М-(36479.00=364.79*100) ];  ТССЦ 203-0384:[ М-(2719.91=32.77*83) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106.2%			3					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	53.55%			2					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				16					
	
21.	ТССЦ 203-0177 
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2	0.135	400.71		54					
										
	Объем: (0.00135)*100.0									
	
22.	ТССЦ 101-0956 
Петля накладная, шт.	2	10.67		21					

23.	ТССЦ 101-0953 
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт.	1	18.01		18					

24.	ТССЦ 101-2001 
Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл.	1	11.94		12					

25.	ТЕРр 65-38-1 
Установка частей канализационного стояка над кровлей патрубка, 1 шт.	1	153.30		153	13		1.764	1.764	
			12.82							
	Начисления: Н5= 0.56	
	Накладные расходы	103%			13					
	Сметная прибыль	60%			8					
	Всего с НР и СП				174					
	
26.	ТЕРр 65-38-1 
Установка частей канализационного стояка над кровлей патрубка, 1 шт.	1	23.63		24	13		1.764	1.764	
			12.82							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0917:[ М-(129.67=84.75*1.53) ]	
	Начисления: Н5= 0.56	
	Накладные расходы	103%			13					
	Сметная прибыль	60%			8					
	Всего с НР и СП				45					
	
27.	ТССЦ 507-3133 
Патрубок полиэтиленовый безнапорный канализационный раструбный, диаметр 100х3,5 мм, длина 1000 мм, шт.	1	31.21		31					

28.	ТЕР 26-01-009-01 
Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, 1 м3 изоляции	0.0502	1 532.58	68.14	77	9	3	21.6775	1.0882105	
			185.13							
	Объем: 3.14*0.1*0.8*0.1*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			8					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	59.5%			5					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				90					
	
29.	ТЕР 20-02-009-01 
Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм, 1 зонт	2	8.11	1.90	16	9	4	0.5405	1.081	
			4.34							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	115.2%			10					
		=(128*0.9)								
	Сметная прибыль	70.55%			6					
		=(83*0.85)								
	Всего с НР и СП				33					
	
30.	ТССЦ 301-0277 
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм, шт.	2	45.40		91					

31.	ТЕРр 58-10-6 
Устройство воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	7 007.15	3.72	420	13		29.736	1.78416	
			221.83							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			11					
	Сметная прибыль	65%			8					
	Всего с НР и СП				439					
	
32.	ТЕРр 58-10-1 
Устройство прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.36	6 114.64	6.05	2 201	55	2	20.608	7.41888	
			153.74							
	Объем: 6*6									
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			46					
	Сметная прибыль	65%			36					
	Всего с НР и СП				2 282					
	
33.	ТЕРр 58-10-3 
Устройство колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	3 474.26	3.72	417	32		35.784	4.29408	
			266.95							
	Объем: 6*2									
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			27					
	Сметная прибыль	65%			21					
	Всего с НР и СП				464					
	
34.	ТЕРр 58-10-5 
Устройство отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	3 530.15	3.72	212	13		29.736	1.78416	
			221.83							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			11					
	Сметная прибыль	65%			8					
	Всего с НР и СП				231					
	
35.	ТЕРр 58-22-1 
Устройство ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.3	650.60	0.46	195	45		21.168	6.3504	
			151.35							
	Объем: 5*6									
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			37					
	Сметная прибыль	65%			29					
	Всего с НР и СП				262					
	
36.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	1.27	42.42	32.51	54	5	41	0.5777	0.733679	
			3.81							
	Объем: (8.82+3.88)*0.1									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.49	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			5					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			3					
	
37.	ТССЦпг 01-01-01-043 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	11.42	3.59	3.13	41		36			
				0.29			3	0.024	0.27408	
	Объем: (8.81+3.88)*0.9									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.49	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			3					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			2					
	
38.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	12.69	13.44	13.44	171		171			
										
	Объем: (8.81+3.88)									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.49	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				64 580	9 091	4 966		1146.0143	
							95		9.2835143	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				64 028	9 051	4 712		1140.6717	
							92		9.0094343	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				20 933					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1; %=83 - по стр. 3-5, 31-35; %=110.7 - по стр. 6; %=90 - по стр. 8, 10, 28; %=108 - по стр. 13; %=78 - по стр. 16; %=85 - по стр. 17; %=106.2 - по стр. 18, 20; %=94.5 - по стр. 19)				8 748					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 8, 10, 28; %=65 - по стр. 3-5, 31-35; %=63.75 - по стр. 6; %=55.25 - по стр. 13; %=50 - по стр. 16; %=80 - по стр. 17; %=53.55 - по стр. 18, 20; %=46.75 - по стр. 19)				5 348					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				78 124					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				284	35	4		4.609	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 25, 26; %=115.2 - по стр. 29)				37					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 25, 26; %=70.55 - по стр. 29)				22					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				343					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				268	5	250		0.733679	
							3		0.27408	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 36, 37)				8					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 36, 37)				5					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				268					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				78 735					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				8 785					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				5 370					

Составил:	Главный специалист                                                  Кротова Е.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)