Стройка:	Капитальный ремонт  кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Просвещения,  д. 61	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Просвещения,  д. 61	
Основание: Ведомость дефектов	
Сметная стоимость:	49.80	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.72	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	5.57	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	3.7808	139.08	30.64	526	410	116	15.9	60.11472	
			108.44							
	Накладные расходы	99%			406					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	59.5%			244					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 176					
	
2.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	5.5578								
										
	Объем: (3.7808)*1.47									
	
3.	ТЕР 46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (толь под  асбестоцементом), 100 м2 покрытия	3.7808	139.50	41.43	527	371	157	14.38	54.367904	
			98.07							
	Накладные расходы	99%			367					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	59.5%			221					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 115					
	
4.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	1.2855								
										
	Объем: (3.7808)*0.34									
	
5.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.262	62.26	0.20	16	16		9.1	2.3842	
			62.06							
	Накладные расходы	83%			13					
	Сметная прибыль	65%			10					
	Всего с НР и СП				40					
	
6.	ТЕРр 58-5-6 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов, 1 шт.	2	74.63	23.29	149	21	47	1.42	2.84	
			10.41							
	Накладные расходы	83%			17					
	Сметная прибыль	65%			14					
	Всего с НР и СП				180					
	
7.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	-3.7808	239.10	25.32	-904	-561	-96	21.35	-80.72008	
			148.38	3.25			-12	0.32	-1.209856	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0077:[ М-(1423.91=791.06*1.8) ]	
	Накладные расходы	83%			-476					
	Сметная прибыль	65%			-372					
	Всего с НР и СП				-1 752					
	
8.	ТЕРр 58-18-2 
Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	0.7562	1 548.47	23.91	1 171	342	18	65.12	49.243744	
			452.58							
	Объем: 378.08*0.2									
	Накладные расходы	83%			284					
	Сметная прибыль	65%			222					
	Всего с НР и СП				1 677					
	
9.	ТССЦ 102-0080 
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	-0.983	791.06		-778					
										
	Объем: (0.75616)*(-1.3)									
	
10.	ТССЦ 102-0060 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	0.983	1 254.01		1 233					
										
	Объем: (0.75616)*1.3									
	
11.	ТЕР 26-02-018-01 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	3.7808	266.59	141.41	1 008	467	535	14.8465	56.131647	
			123.52	1.78			7	0.175	0.66164	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			427					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	59.5%			282					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 717					
	
12.	С113-9005-1 
(Прайс-лист) 
Огнебиозащитный состав "Огнез-Д", кг	102.0816	5.37		548					
										
	Объем: (3.7808)*27									
	Поправки: М: =(400.02/70+30.09)/1.18/5.65	
	
13.	ТССЦпг 03-02-02-015 
Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.1021	30.69	30.69	3		3			
										
	Объем: (3.7808)*27/1000									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
	
14.	ТЕР 12-01-007-08 
Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов, 100 м2 кровли	3.7808	10 003.19	69.00	37 820	3 136	261	104.4775	395.00853	
			829.55	7.39			28	0.625	2.363	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0060:[ М-(2257.22=1254.01*1.8) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			3 417					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55.25%			1 748					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				42 985					
	
15.	ТССЦ 101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-3.2893	10 080.00		-33 156					
										
	Объем: (3.7808)*(-0.87)									
	
16.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	2.5844	9 435.60		24 385					
										
	Объем: (3.7808*0.87)/0.7*0.55									
	
17.	ТЕР 10-01-008-04 
Разборка фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.3046	476.10	70.27	145	124	21	54.4	16.57024	
			405.82							
	Объем: (12.95*2.5)/2*2-0.8*1.2*2									
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	106.2%			132					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	53.55%			66					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				343					
	
18.	ТЕР 10-01-008-04 
Устройство фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.3046	5 121.10	109.80	1 560	178	33	78.2	23.81972	
			583.37							
	Объем: (12.95*2.5)/2*2-0.8*1.2*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106.2%			189					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	53.55%			95					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 844					
	
19.	ТЕР 15-04-025-01 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3046	1 315.69	8.68	401	163	3	67.298	20.498971	
			534.35	0.13				0.0125	0.0038075	
	Объем: (12.95*2.5)/2*2-0.8*1.2*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	94.5%			154					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	46.75%			76					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				631					
	
20.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0192	966.41	230.73	19	14	4	103.91	1.995072	
			735.68	78.56			2	7.74	0.148608	
	Объем: 0.8*1.2*2									
	Накладные расходы	99%			16					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	59.5%			10					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				44					
	
21.	ТЕР 10-01-039-03 
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.0192	4 626.10	404.83	89	20	8	132.25	2.5392	
			1 036.84							
	Объем: 0.8*1.2*2									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0205:[ М-(19665.00=196.65*100) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106.2%			21					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	53.55%			11					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				121					
	
22.	ТССЦ 203-0198 
Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2, м2	1.92	207.18		398					
										
	Объем: (0.0192)*100.0									
	
23.	ТССЦ 101-0887 
Скобяные изделия для блоков входных однопольных, компл.	2	84.26		169					

24.	ТЕР 15-04-025-04 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0461	1 499.52	9.71	69	39		106.6395	4.916081	
			846.72	0.13				0.0125	0.0005763	
	Объем: 0.8*1.2*2*2.4									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	94.5%			37					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	46.75%			18					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				124					
	
25.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (карниза), 100 м2 подшивки	0.2409	214.68	23.85	52	46	6	28.87	6.954783	
			190.83	8.12			2	0.8	0.19272	
	Объем: (27.2+12.95)*2*0.5*0.6									
	Накладные расходы	85%			41					
	Сметная прибыль	80%			38					
	Всего с НР и СП				131					
	
26.	ТЕР 10-01-022-01 
Подшивка потолков досками обшивки (карниза), 100 м2 потолка	0.2409	4 517.11	73.88	1 088	120	18	65.9295	15.882417	
			497.77	2.95			1	0.25	0.060225	
	Объем: (27.2+12.95)*2*0.5*0.6									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106.2%			129					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	53.55%			65					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 281					
	
27.	ТЕР 15-04-025-02 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4015	1 721.48	11.79	691	261	5	81.9835	32.916375	
			650.95	0.13				0.0125	0.0050188	
	Объем: (27.2+12.95)*2*0.5									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	94.5%			247					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	46.75%			122					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 060					
	
28.	ТЕРр 60-19-1 
Смена колпаков на дымовых трубах на один канал, 100 колпаков	0.01	7 242.44	15.30	72	11		147.42	1.4742	
			1 099.76	1.25				0.1232	0.001232	
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	78%			9					
	Сметная прибыль	63%			7					
	Всего с НР и СП				88					
	
29.	ТССЦ 101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0.006	10 080.00		-60					
										
	Объем: (0.01)*(-0.6)									
	
30.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	0.0047	9 435.60		44					
										
	Объем: (0.01*0.6)/0.7*0.55									
	
31.	ТЕР 20-02-009-01 
Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм, 1 зонт	1	8.11	1.90	8	4	2	0.5405	0.5405	
			4.34							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	115.2%			5					
		=(128*0.9)								
	Сметная прибыль	70.55%			3					
		=(83*0.85)								
	Всего с НР и СП				15					
	
32.	ТССЦ 301-0277 
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм, шт.	1	45.40		45					

33.	ТЕР 12-01-011-01 
Устройство колпаков над шахтами в два канала, 1 колпак	4	401.73	1.04	1 607	66	4	2.2195	8.878	
			16.56							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			71					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55.25%			36					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 715					
	
34.	ТССЦ 101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0.152	10 080.00		-1 532					
										
	Объем: (4.0)*(-0.038)									
	
35.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	0.1194	9 435.60		1 127					
										
	Объем: (4.0*0.038)/0.7*0.55									
	
36.	ТЕРр 60-16-2 
Прочистка дымохода из кирпича вертикального, 100 м дымохода	0.134	131.34		18	9		9.24	1.23816	
			64.22							
	Объем: 2.8*2+2.7*2+2.4									
	Накладные расходы	78%			7					
	Сметная прибыль	63%			6					
	Всего с НР и СП				31					
	
37.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0547	1 542.15	71.90	84	38	4	81.512	4.4587064	
			686.33	38.15			2	3.475	0.1900825	
	Объем: (0.38+0.76)*2*2.4									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	94.5%			38					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	46.75%			19					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				141					
	
38.	ТЕРр 62-25-1 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.0547	339.69	26.45	19	2	1	4.29	0.234663	
			32.39							
	Объем: (0.38+0.76)*2*2.4									
	Накладные расходы	80%			2					
	Сметная прибыль	50%			1					
	Всего с НР и СП				22					
	
39.	ТЕРр 62-25-7 
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.0547	983.37	1.83	54	10		23.6	1.29092	
			176.06							
	Объем: (0.38+0.76)*2*2.4									
	Накладные расходы	80%			8					
	Сметная прибыль	50%			5					
	Всего с НР и СП				67					
	
40.	ТЕР 15-04-014-03 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0547	632.93	5.53	35	3		7.751	0.4239797	
			63.02							
	Объем: (0.38+0.76)*2*2.4									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	94.5%			3					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	46.75%			1					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				39					
	
41.	ТЕР 20-01-001-01 
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром 100 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов	0.0094	2 048.56	174.03	19	14	2	193.039	1.8145666	
			1 476.75	7.68				0.65	0.00611	
	Объем: 3.14*0.1*3									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	115.2%			16					
		=(128*0.9)								
	Сметная прибыль	70.55%			10					
		=(83*0.85)								
	Всего с НР и СП				45					
	
42.	ТССЦ 301-1786 
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром 100 мм, м2	0.942	96.29		91					
										
	Объем: 3.14*0.1*3									
	
43.	ТЕР 26-01-009-01 
Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, 1 м3 изоляции	0.0942	1 532.58	68.14	144	17	6	21.6775	2.0420205	
			185.13							
	Объем: (3.14*0.1*3)*0.1									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			15					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	59.5%			10					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				169					
	
	КРОВЛЯ КРЫЛЕЦ	
	
44.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	0.1346	139.08	30.64	19	15	4	15.9	2.14014	
			108.44							
	Объем: (1.51*2.4+1.85*2.67+1.75*2.8)									
	Накладные расходы	99%			15					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	59.5%			9					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				43					
	
45.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.1979								
										
	Объем: 1.47*0.1346									
	
46.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	0.1346	144.33	38.97	19	14	5	15.16	2.040536	
			105.36	5.43			1	0.46	0.061916	
	Объем: (1.51*2.4+1.85*2.67+1.75*2.8)									
	Накладные расходы	83%			12					
	Сметная прибыль	65%			10					
	Всего с НР и СП				41					
	
47.	ТЕР 26-02-018-01 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.1346	266.59	141.41	36	17	19	14.8465	1.9983389	
			123.52	1.78				0.175	0.023555	
	Объем: (1.51*2.4+1.85*2.67+1.75*2.8)									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			15					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	59.5%			10					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				61					
	
48.	С113-9005-1 
(Прайс-лист) 
Огнебиозащитный состав "Огнез-Д", кг	3.6342	5.37		20					
										
	Объем: (0.1346)*27									
	Поправки: М: =(400.02/70+30.09)/1.18/5.65	
	
49.	ТССЦпг 03-02-02-015 
Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.0036	30.69	30.69						
										
	Объем: (0.1346)*27/1000									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
	
50.	ТЕР 12-01-007-08 
Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов, 100 м2 кровли	0.1346	12 260.41	69.00	1 650	112	9	104.4775	14.062672	
			829.55	7.39			1	0.625	0.084125	
	Объем: (1.51*2.4+1.85*2.67+1.75*2.8)									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			122					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55.25%			62					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 834					
	
51.	ТССЦ 101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0.1171	10 080.00		-1 180					
										
	Объем: (0.134635)*(-0.87)									
	
52.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	0.092	9 435.60		868					
										
	Объем: (0.134635*0.87)/0.7*0.55									
	
53.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	9.43	44.28	33.94	416	37	320	0.5777	5.447711	
			3.98							
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			37					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			22					
	
54.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	9.43	14.03	14.03	132		132			
										
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				40 984	5 536	1 647		713.54864	
							32		2.5927601	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				40 270	5 481	1 188		705.74586	
							32		2.5866501	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				26 593					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 3, 20, 44; %=83 - по стр. 5-8, 46; %=90 - по стр. 11, 43, 47; %=108 - по стр. 14, 33, 50; %=106.2 - по стр. 17, 18, 21, 26; %=94.5 - по стр. 19, 24, 27, 37, 40; %=85 - по стр. 25; %=78 - по стр. 28, 36; %=80 - по стр. 38, 39)				5 738					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 3, 11, 20, 43, 44, 47; %=65 - по стр. 5-8, 46; %=55.25 - по стр. 14, 33, 50; %=53.55 - по стр. 17, 18, 21, 26; %=46.75 - по стр. 19, 24, 27, 37, 40; %=80 - по стр. 25; %=63 - по стр. 28, 36; %=50 - по стр. 38, 39)				3 047					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				49 055					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				163	18	4		2.3550666	
									0.00611	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 31, 41)				21					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 31, 41)				13					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				197					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				551	37	455		5.447711	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 53)				37					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 53)				22					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				551					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				49 803					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				5 759					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				3 060					

Составил:	Главный специалист                                                  Кротова Е.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)