Стройка:	Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Комсомольская, д.81	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Комсомольская, д.81	
Основание:  Ведомость дефектов	
Сметная стоимость:	125.95	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.28	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	17.58	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	3.2751	139.08	30.64	456	355	100	15.9	52.07409	
			108.44							
	Накладные расходы	99%			351					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			213					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 020					
	
2.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	4.8144								
										
	Объем: (3.2751)*1.47									
	
3.	ТЕР 46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (толь под  асбестоцементом), 100 м2 покрытия	3.2751	139.50	41.43	457	321	136	14.38	47.095938	
			98.07							
	Накладные расходы	99%			318					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			193					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				967					
	
4.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	1.1135								
										
	Объем: (3.2751)*0.34									
	
5.	ТЕР 46-04-008-02 
Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия	3.2751	71.04	12.52	233	192	41	8.58	28.100358	
			58.52							
	Накладные расходы	99%			190					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			115					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				538					
	
6.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	2.3319								
										
	Объем: (3.2751)*0.712									
	
7.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.4179	62.26	0.20	26	26		9.1	3.80289	
			62.06							
	Объем: 3.57+9.3*2+9.81*2									
	Накладные расходы	83%			22					
	Сметная прибыль	65%			17					
	Всего с НР и СП				64					
	
8.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.2751	144.33	38.97	473	345	128	15.16	49.650516	
			105.36	5.43			18	0.46	1.506546	
	Накладные расходы	83%			301					
	Сметная прибыль	65%			236					
	Всего с НР и СП				1 010					
	
9.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.1125	4 280.17	55.39	482	134	6	160.21	18.023625	
			1 195.17							
	Объем: 4+7.25									
	Накладные расходы	83%			111					
	Сметная прибыль	65%			87					
	Всего с НР и СП				680					
	
10.	ТЕРр 58-5-2 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из бревен, 100 м	0.9689	4 108.05	55.39	3 980	1 158	54	160.21	155.22747	
			1 195.17							
	Объем: 13.3+6.6+5.1+4.5+9.05+9.28+7.03+7.56*2+5.41+4.3*5									
	Накладные расходы	83%			961					
	Сметная прибыль	65%			753					
	Всего с НР и СП				5 694					
	
11.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.05	6 928.62	28.58	346	56	1	150.09	7.5045	
			1 119.67							
	Накладные расходы	83%			46					
	Сметная прибыль	65%			36					
	Всего с НР и СП				429					
	
12.	ТЕРр 58-5-7 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	1	116.03	29.30	116	32	29	4.24	4.24	
			31.63							
	Накладные расходы	83%			27					
	Сметная прибыль	65%			21					
	Всего с НР и СП				163					
	
13.	ТЕРр 54-5-1 
Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов из досок, 100 м2 перекрытий	0.5509	7 246.80	145.32	3 992	722	80	180.18	99.261162	
			1 309.91							
	Объем: 3.46*7.25+6*5									
	Накладные расходы	85%			614					
	Сметная прибыль	80%			578					
	Всего с НР и СП				5 183					
	
14.	ТЕРр 53-9-1 
Смена венцов в стенах из бревен окладных диаметром 240 мм, 100 м венца	0.3679	7 138.41	381.61	2 626	909	140	322.82	118.76548	
			2 469.57	10.63			4	0.9	0.33111	
	Объем: 11.7+1.8+1.85+1.8+1.87+1.7+1.9+3.46*2+7.25									
	Накладные расходы	86%			785					
	Сметная прибыль	70%			639					
	Всего с НР и СП				4 050					
	
15.	ТЕР 09-05-003-01 
Постановка болтов строительных с гайками и шайбами, 100 шт. болтов	0.51	111.78	3.11	57	55	2	13.685	6.97935	
			108.66							
	Объем: 17*3									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	81%			45					
		=(90*0.9)								
	Сметная прибыль	72%			40					
		=(85*0.85)								
	Всего с НР и СП				141					
	
16.	ТССЦ 101-0782 
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т	0.0102	5 390.10		55					
										
	Объем: (0.51)*0.02									
	
17.	ТЕР 11-01-002-02 
(Применительно) 
Разборка подстилающих слоев шлаковых, 1 м3 подстилающего слоя	34.866	66.02	50.33	2 302	547	1 755	2.024	70.568784	
			15.69	4.50			157	0.512	17.851392	
	Объем: 14.9*11.7*0.2									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 409-0035:[ М-(66.11=50.85*1.3) ]	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	111%			781					
		=(123*0.9)								
	Сметная прибыль	64%			451					
		=(75*0.85)								
	Всего с НР и СП				3 534					
	
19.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	34.866	167.45	68.53	5 838	3 449	2 389	12.167	424.21462	
			98.92							
	Объем: 14.9*11.7*0.2									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			3 104					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			2 069					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				11 012					
	
20.	ТССЦ 104-0714 
Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, м3	35.5633	324.93		11 556					
										
	Объем: (34.866)*1.02									
	
21.	ТЕР 26-02-018-01 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	3.2751	266.59	141.41	873	405	463	14.8465	48.623772	
			123.52	1.78			6	0.175	0.5731425	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			370					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			247					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 490					
	
22.	С113-9005-1 
(Прайс-лист) 
Огнебиозащитный состав "Огнез-Д", кг	88.4277	5.37		475					
										
	Объем: (3.2751)*27									
	Поправки: М: =(400.02/70+30.09)/1.18/5.65	
	
23.	ТССЦпг 03-02-02-015 
Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.0884	30.69	30.69	3		3			
										
	Объем: (3.2751)*27/1000									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
	
24.	ТЕР 12-01-007-09 
Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами, 100 м2 кровли	3.2751	13 498.00	73.55	44 207	2 949	241	113.39	371.36359	
			900.31	7.98			26	0.675	2.2106925	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			3 213					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			1 636					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				49 056					
	
25.	ТССЦ 101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-3.1899	10 080.00		-32 154					
										
	Объем: (3.2751)*(-0.974)									
	
26.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	2.5064	9 435.60		23 649					
										
	Объем: (3.2751*0.974)/0.7*0.55									
	
27.	ТЕРр 69-7-1 
Устройство ходов на чердаке, 100 п. м ходов	0.298	1 912.05	13.37	570	43	4	20.8	6.1984	
			145.81	1.73			1	0.17	0.05066	
	Объем: 14.9*2									
	Накладные расходы	78%			34					
	Сметная прибыль	50%			22					
	Всего с НР и СП				626					
	
28.	ТЕР 10-01-008-05 
Демонтаж карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.377	914.30	60.87	345	322	23	114.4	43.1288	
			853.42							
	Объем: (16.76+7.25+4.26+7.95+7.4+6.8+5.8+20.4)*1.64*0.3									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1805:[ М-(39.24=10899.99*0.0036) ];  ТССЦ 102-0048:[ М-(822.10=1417.41*0.58) ];  ТССЦ 102-0060:[ М-(1153.69=1254.01*0.92) ];  ТССЦ 203-0367:[ М-(1796.49=1694.80*1.06) ]	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	106%			341					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			174					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				860					
	
29.	ТЕР 10-01-008-05 
Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.377	5 133.42	95.11	1 935	463	36	164.45	61.99765	
			1 226.80							
	Объем: (16.76+7.25+4.26+7.95+7.4+6.8+5.8+20.4)*1.64*0.3									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			491					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			250					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				2 676					
	
30.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (карниза), 100 м2 подшивки	0.6283	214.68	23.85	135	120	15	28.87	18.139021	
			190.83	8.12			5	0.8	0.50264	
	Объем: (16.76+7.25+4.26+7.95+7.4+6.8+5.8+20.4)*1.64*0.5									
	Накладные расходы	85%			106					
	Сметная прибыль	80%			100					
	Всего с НР и СП				341					
	
31.	ТЕР 10-01-022-01 
Подшивка потолков досками обшивки (карниза), 100 м2 потолка	0.6283	4 517.11	73.88	2 838	313	46	65.9295	41.423505	
			497.77	2.95			2	0.25	0.157075	
	Объем: (16.76+7.25+4.26+7.95+7.4+6.8+5.8+20.4)*1.64*0.5									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			334					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			170					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				3 342					
	
32.	ТЕР 15-04-025-02 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.2566	1 721.48	11.79	2 163	818	15	81.9835	103.02047	
			650.95	0.13				0.0125	0.0157075	
	Объем: (16.76+7.25+4.26+7.95+7.4+6.8+5.8+20.4)*1.64									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			777					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			384					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				3 325					
	
33.	ТЕРр 58-2-3 
Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных, 100 окон	0.02	969.16	7.28	19	19		138.4	2.768	
			961.88							
	Накладные расходы	83%			16					
	Сметная прибыль	65%			12					
	Всего с НР и СП				47					
	
34.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	296.25	26.78	593	114	54	7.6245	15.249	
			56.88	1.63			3	0.1375	0.275	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(71.92=143.83*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			124					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			63					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				780					
	
35.	ТССЦ 203-0177 
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2	8.292	400.71		3 323					
										
	Объем: 0.8*0.76+1.7*4.52									
	
36.	ТССЦ 101-0956 
Петля накладная, шт.	4	10.67		43					

37.	ТССЦ 101-0953 
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт.	2	18.01		36					

38.	ТССЦ 101-2001 
Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл.	2	11.94		24					

39.	ТЕР 15-04-025-05 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов слуховых окон, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1327	1 914.88	9.71	254	168	1	159.39	21.151053	
			1 265.55	0.13				0.0125	0.0016588	
	Объем: (0.8*0.76+1.7*4.52)*1.6									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			160					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			79					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				493					
	
40.	ТЕР 10-01-008-09 
Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.14	4 673.18	23.88	654	29	3	28.865	4.0411	
			206.39							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 509-0919:[ М-(1612.80=5040.00*0.32) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			31					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			16					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				700					
	
41.	ТЕРр 60-19-1 
Смена колпаков на дымовых трубах на один канал, 100 колпаков	0.05	8 118.55	27.32	406	98	1	263.25	13.1625	
			1 963.85	2.23				0.22	0.011	
	Накладные расходы	78%			76					
	Сметная прибыль	63%			62					
	Всего с НР и СП				544					
	
42.	ТССЦ 101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0.03	10 080.00		-302					
										
	Объем: (0.05)*(-0.6)									
	
43.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	0.0236	9 435.60		223					
										
	Объем: (0.05*0.6)/0.7*0.55									
	
44.	ТЕРр 60-16-2 
Прочистка дымохода из кирпича вертикального, 100 м дымохода	0.1528	131.34		20	10		9.24	1.411872	
			64.22							
	Объем: 3.3+3.78+2.9+2.8+2.5									
	Накладные расходы	78%			8					
	Сметная прибыль	63%			6					
	Всего с НР и СП				34					
	
45.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.2729	1 542.15	71.90	421	187	20	81.512	22.244625	
			686.33	38.15			10	3.475	0.9483275	
	Объем: ((0.51+0.38)*2*3.3+(0.74+0.37)*2*3.78+(0.38+0.51)*2*2.9+(0.37+0.24)*2*2.8+(0.55+0.34)*2*2.5)									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			187					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			93					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				701					
	
46.	ТЕРр 62-25-1 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.2729	339.69	26.45	93	9	7	4.29	1.170741	
			32.39							
	Объем: ((0.51+0.38)*2*3.3+(0.74+0.37)*2*3.78+(0.38+0.51)*2*2.9+(0.37+0.24)*2*2.8+(0.55+0.34)*2*2.5)									
	Накладные расходы	80%			7					
	Сметная прибыль	50%			5					
	Всего с НР и СП				105					
	
47.	ТЕРр 62-25-7 
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.2729	983.37	1.83	268	48		23.6	6.44044	
			176.06							
	Объем: ((0.51+0.38)*2*3.3+(0.74+0.37)*2*3.78+(0.38+0.51)*2*2.9+(0.37+0.24)*2*2.8+(0.55+0.34)*2*2.5)									
	Накладные расходы	80%			38					
	Сметная прибыль	50%			24					
	Всего с НР и СП				330					
	
48.	ТЕР 15-04-014-03 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2729	632.93	5.53	173	17	2	7.751	2.1152479	
			63.02							
	Объем: ((0.51+0.38)*2*3.3+(0.74+0.37)*2*3.78+(0.38+0.51)*2*2.9+(0.37+0.24)*2*2.8+(0.55+0.34)*2*2.5)									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			16					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			8					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				197					
	
49.	ТЕР 20-01-001-01 
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром 100 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов	0.0088	2 048.56	174.03	18	13	2	193.039	1.6987432	
			1 476.75	7.68				0.65	0.00572	
	Объем: 3.14*0.1*2.8									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	115%			15					
		=(128*0.9)								
	Сметная прибыль	71%			9					
		=(83*0.85)								
	Всего с НР и СП				42					
	
50.	ТССЦ 301-1786 
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром 100 мм, м2	0.8792	96.29		85					
										
	Объем: 3.14*0.1*2.8									
	
51.	ТЕР 26-01-009-01 
Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, 1 м3 изоляции	0.0879	1 532.58	68.14	135	16	6	21.6775	1.9054523	
			185.13							
	Объем: (3.14*0.1*2.8)*0.1									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			14					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			10					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				159					
	
52.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.11	7 184.37	6.64	790	44	1	53.1	5.841	
			396.13							
	Накладные расходы	83%			37					
	Сметная прибыль	65%			29					
	Всего с НР и СП				855					
	
53.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.935	6 240.19	10.80	5 835	257	10	36.8	34.408	
			274.53							
	Накладные расходы	83%			213					
	Сметная прибыль	65%			167					
	Всего с НР и СП				6 215					
	
54.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.33	3 686.93	6.64	1 217	157	2	63.9	21.087	
			476.69							
	Накладные расходы	83%			130					
	Сметная прибыль	65%			102					
	Всего с НР и СП				1 449					
	
55.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.11	3 707.37	6.64	408	44	1	53.1	5.841	
			396.13							
	Накладные расходы	83%			37					
	Сметная прибыль	65%			29					
	Всего с НР и СП				473					
	
56.	ТЕРр 58-22-2 
Смена ухватов для водосточных труб в деревянных стенах, 100 шт.	0.55	654.77	0.83	360	85		21.7	11.935	
			155.16							
	Накладные расходы	83%			71					
	Сметная прибыль	65%			55					
	Всего с НР и СП				486					
	
57.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	6.0367	715.49	7.26	4 319	2 280	44	50.025	301.98592	
			377.69							
	Объем: (15.16+7.25+3.46+7.15+6.6+6+5+5.5+14.9)*8.5									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	110%			2 508					
		=(122*0.9)								
	Сметная прибыль	68%			1 550					
		=(80*0.85)								
	Всего с НР и СП				8 377					
	
58.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	3.399	44.28	33.94	151	14	115	0.5777	1.9636023	
			3.98							
	Объем: (13.95+20.04)*0.1									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			14					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			8					
	
59.	ТССЦпг 01-01-01-043 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	30.591	3.76	3.26	114		100			
				0.31			9	0.024	0.734184	
	Объем: (13.95+20.04)*0.9									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			9					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			5					
	
60.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	33.99	14.03	14.03	477		477			
										
	Объем: 13.95+20.04									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				98 192	17 343	6 553		2255.8243	
							241		25.174856	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				97 286	17 261	5 854		2245.1826	
							232		24.434952	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				27 353					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 3, 5; %=83 - по стр. 7-12, 33, 52-56; %=85 - по стр. 13, 30; %=86 - по стр. 14; %=111 - по стр. 17; %=90 - по стр. 19, 21, 51; %=108 - по стр. 24; %=78 - по стр. 27, 41, 44; %=106 - по стр. 28, 29, 31, 34, 40; %=95 - по стр. 32, 39, 45, 48; %=80 - по стр. 46, 47; %=110 - по стр. 57)				16 951					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 3, 5, 19, 21, 51; %=65 - по стр. 7-12, 33, 52-56; %=80 - по стр. 13, 30; %=70 - по стр. 14; %=64 - по стр. 17; %=55 - по стр. 24; %=50 - по стр. 27, 46, 47; %=54 - по стр. 28, 29, 31, 34, 40; %=47 - по стр. 32, 39, 45, 48; %=63 - по стр. 41, 44; %=68 - по стр. 57)				10 699					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				124 936					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				57	55	2		6.97935	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 15)				45					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 15)				40					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				142					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				103	13	2		1.6987432	
									0.00572	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 49)				15					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 49)				9					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				127					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				746	14	695		1.9636023	
							9		0.734184	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 58, 59)				23					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 58, 59)				14					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				746					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				125 951					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				17 011					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				10 748					

Составил:	Главный специалист                                                  Кротова Е.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)