Стройка:	Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: Костромская  область, Костромской район, д. Коряково, д.2	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: Костромская  область, Костромской район, д. Коряково, д.2	
Основание: Ведомость дефектов	
Сметная стоимость:	120.98	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.64	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	12.93	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	2.0662	139.08	30.64	287	224	63	15.9	32.853	
			108.44							
	Объем: (147.42+59.202)									
	Накладные расходы	99%			222					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			134					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				643					
	
2.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	3.0373								
										
	Объем: (2.06622)*1.47									
	
3.	ТЕР 46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (толь под  асбестоцементом), 100 м2 покрытия	2.0662	139.50	41.43	288	203	86	14.38	29.712	
			98.07							
	Объем: (147.42+59.202)									
	Накладные расходы	99%			201					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			122					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				611					
	
4.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.7025								
										
	Объем: (2.06622)*0.34									
	
5.	ТЕР 46-04-008-02 
Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия	2.0662	71.04	12.52	147	121	26	8.58	17.728	
			58.52							
	Объем: (147.42+59.202)									
	Накладные расходы	99%			120					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			73					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				339					
	
6.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.8926								
										
	Объем: (2.06622)*0.432									
	
7.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.5554	62.26	0.20	35	34		9.1	5.0541	
			62.06							
	Объем: 11.5+11.01*4									
	Накладные расходы	83%			28					
	Сметная прибыль	65%			22					
	Всего с НР и СП				85					
	
8.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	1.653	144.33	38.97	239	174	64	15.16	25.059	
			105.36	5.43			9	0.46	0.7604	
	Объем: (413.24)*0.4									
	Накладные расходы	83%			152					
	Сметная прибыль	65%			119					
	Всего с НР и СП				510					
	
9.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	1.653	1 663.01	25.32	2 749	245	42	21.35	35.292	
			148.38	3.25			5	0.32	0.529	
	Объем: (413.24)*0.4									
	Накладные расходы	83%			208					
	Сметная прибыль	65%			163					
	Всего с НР и СП				3 119					
	
10.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.354	6 928.62	28.58	2 453	396	10	150.09	53.132	
			1 119.67							
	Объем: 7.2*2+7*3									
	Накладные расходы	83%			329					
	Сметная прибыль	65%			257					
	Всего с НР и СП				3 039					
	
11.	ТЕР 11-01-002-02 
(Применительно) 
Разборка подстилающих слоев шлаковых, 1 м3 подстилающего слоя	67.84	66.02	50.33	4 479	1 064	3 414	2.024	137.31	
			15.69	4.50			306	0.512	34.734	
	Объем: 26.5*12.8*0.2									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 409-0035:[ М-(66.11=50.85*1.3) ]	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	111%			1 521					
		=(123*0.9)								
	Сметная прибыль	64%			877					
		=(75*0.85)								
	Всего с НР и СП				6 877					
	
13.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	67.84	167.45	68.53	11 360	6 711	4 649	12.167	825.41	
			98.92							
	Объем: 26.5*12.8*0.2									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			6 040					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			4 027					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				21 427					
	
14.	ТССЦ 104-0714 
Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, м3	69.1968	324.93		22 484					
										
	Объем: (67.84)*1.02									
	
15.	ТЕР 26-02-018-01 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	4.1324	266.59	141.41	1 102	510	584	14.847	61.352	
			123.52	1.78			7	0.175	0.7232	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			465					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			310					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 878					
	
16.	С113-9005-1 
(Прайс-лист) 
Огнебиозащитный состав "Огнез-Д", кг	111.5748	5.16		576					
										
	Объем: (4.1324)*27									
	Поправки: М: =(400.02/70+30.09)/1.18/5.88	
	
17.	ТССЦпг 03-02-02-015 
Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.1116	29.41	29.41	3		3			
										
	Объем: (4.1324)*27/1000									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.49	
	
18.	ТЕР 12-01-023-02 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли	4.1324	9 449.71	140.33	39 050	1 479	580	47.415	195.94	
			357.98	11.66			48	0.9875	4.0807	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			1 649					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			840					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				41 539					
	
19.	ТССЦ 101-4136 
Металлочерепица <Монтеррей>, м2	-528.9472	63.45		-33 562					
										
	Объем: (4.1324)*(-128.0)									
	
20.	ТССЦ 101-4342 
Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,5, т	2.8669	10 719.71		30 732					
										
	Объем: 5.42/1000*413.24*1.28									
	
21.	ТССЦ 101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	27.77	147.85		4 106					
										
	Объем: (11.5+11.01*4)*0.5									
	
22.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.826	6 108.24	27.89	5 045	223	23	36.122	29.836	
			269.47	2.36			2	0.2	0.1652	
	Объем: (26.5*2+12.8*2+0.5*8)									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			243					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			124					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				5 412					
	
23.	ТЕРр 69-7-1 
Устройство ходов на чердаке, 100 п. м ходов	0.521	1 912.05	13.37	996	76	7	20.8	10.837	
			145.81	1.73			1	0.17	0.0886	
	Объем: 26.5+12.8*2									
	Накладные расходы	78%			60					
	Сметная прибыль	50%			39					
	Всего с НР и СП				1 095					
	
24.	ТЕРр 58-2-1 
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон	0.01	2 382.41	10.37	24	24		341.3	3.413	
			2 372.04							
	Накладные расходы	83%			20					
	Сметная прибыль	65%			16					
	Всего с НР и СП				60					
	
25.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	1	296.25	26.78	296	57	27	7.6245	7.6245	
			56.88	1.63			2	0.1375	0.1375	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(71.92=143.83*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			63					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			32					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				390					
	
26.	ТССЦ 203-0177 
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2	0.8	400.71		321					
										
	Объем: 1*0.8									
	
27.	ТССЦ 101-0956 
Петля накладная, шт.	2	10.67		21					

28.	ТССЦ 101-0953 
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт.	1	18.01		18					

29.	ТССЦ 101-2001 
Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл.	1	11.94		12					

30.	ТЕР 10-01-008-09 
Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0216	4 673.18	23.88	101	4	1	28.865	0.6235	
			206.39							
	Объем: (1/2*2.7*0.8)*2									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 509-0919:[ М-(1612.80=5040.00*0.32) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			4					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			2					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				107					
	
31.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (карниза), 100 м2 подшивки	0.1209	214.68	23.85	26	23	3	28.87	3.4904	
			190.83	8.12			1	0.8	0.0967	
	Объем: (26.5*2+12.8*2+0.5*4)*0.5*0.3									
	Накладные расходы	85%			20					
	Сметная прибыль	80%			19					
	Всего с НР и СП				66					
	
32.	ТЕР 10-01-022-01 
Подшивка потолков досками обшивки (карниза), 100 м2 потолка	0.1209	4 517.11	73.88	546	60	9	65.93	7.9709	
			497.77	2.95				0.25	0.0302	
	Объем: (26.5*2+12.8*2+0.5*4)*0.5*0.3									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			64					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			32					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				642					
	
33.	ТЕР 15-04-025-02 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.403	1 721.48	11.79	694	262	5	81.984	33.039	
			650.95	0.13				0.0125	0.005	
	Объем: (26.5*2+12.8*2+0.5*4)*0.5									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			249					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			123					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 066					
	
34.	ТЕРр 60-2-1 
Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал, 100 м	0.03	1 294.60	118.64	39	35	4	164.47	4.9341	
			1 175.96	40.40			1	3.98	0.1194	
	Объем: 1*3									
	Накладные расходы	78%			28					
	Сметная прибыль	63%			23					
	Всего с НР и СП				90					
	
35.	ТЕР 08-08-005-01 
Кладка дымовых кирпичных труб, 1 м3 кладки (без вычета пустот)	0.75	1 143.49	57.60	858	86	43	14.916	11.187	
			114.10	5.16			4	0.4375	0.3281	
	Объем: (0.5*0.5*1)*3									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	110%			99					
		=(122*0.9)								
	Сметная прибыль	68%			61					
		=(80*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 018					
	
36.	ТЕРр 60-16-2 
Прочистка дымохода из кирпича вертикального, 100 м дымохода	0.284	131.34		37	18		9.24	2.6242	
			64.22							
	Объем: (3.5+3.6)*4									
	Накладные расходы	78%			14					
	Сметная прибыль	63%			11					
	Всего с НР и СП				62					
	
37.	ТЕРр 60-19-1 
Устройство колпаков на дымовых трубах на один канал, 100 колпаков	0.01	7 242.44	15.30	72	11		147.42	1.4742	
			1 099.76	1.25				0.1232	0.0012	
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	78%			9					
	Сметная прибыль	63%			7					
	Всего с НР и СП				88					
	
38.	ТССЦ 101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0.006	10 080.00		-60					
										
	Объем: (0.01)*(-0.6)									
	
39.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	0.0047	9 435.60		44					
										
	Объем: (0.01*0.6)/0.7*0.55									
	
40.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.324	1 542.15	71.90	500	222	23	81.512	26.41	
			686.33	38.15			12	3.475	1.1259	
	Объем: (1+0.5)*2*3.6+(0.5*4*3.6*3)									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			222					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			110					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				832					
	
41.	ТЕРр 62-25-1 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.324	339.69	26.45	110	10	9	4.29	1.39	
			32.39							
	Объем: (1+0.5)*2*3.6+(0.5*4*3.6*3)									
	Накладные расходы	80%			8					
	Сметная прибыль	50%			5					
	Всего с НР и СП				123					
	
42.	ТЕРр 62-25-7 
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.324	983.37	1.83	319	57	1	23.6	7.6464	
			176.06							
	Объем: (1+0.5)*2*3.6+(0.5*4*3.6*3)									
	Накладные расходы	80%			46					
	Сметная прибыль	50%			29					
	Всего с НР и СП				393					
	
43.	ТЕР 15-04-014-03 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.324	643.76	6.91	209	23	2	8.9137	2.888	
			72.47							
	Объем: (1+0.5)*2*3.6+(0.5*4*3.6*3)									
	Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.3225	
	Накладные расходы	95%			22					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			11					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				242					
	
44.	ТЕРр 58-10-6 
Установка воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	7 007.15	3.72	420	13		29.736	1.7842	
			221.83							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			11					
	Сметная прибыль	65%			8					
	Всего с НР и СП				439					
	
45.	ТЕРр 58-10-1 
Установка прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.384	6 114.64	6.05	2 348	59	2	20.608	7.9135	
			153.74							
	Объем: 6*6.4									
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			49					
	Сметная прибыль	65%			38					
	Всего с НР и СП				2 435					
	
46.	ТЕРр 58-10-3 
Установка колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	3 474.26	3.72	417	32		35.784	4.2941	
			266.95							
	Объем: 2*6									
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			27					
	Сметная прибыль	65%			21					
	Всего с НР и СП				464					
	
47.	ТЕРр 58-10-5 
Установка отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	3 530.15	3.72	212	13		29.736	1.7842	
			221.83							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			11					
	Сметная прибыль	65%			8					
	Всего с НР и СП				231					
	
48.	ТЕРр 58-22-1 
Устройство ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.24	650.60	0.46	156	36		21.168	5.0803	
			151.35							
	Объем: 4*6									
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			30					
	Сметная прибыль	65%			23					
	Всего с НР и СП				209					
	
49.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	-0.0024								
										
	Объем: (0.24)*(-0.01)									
	
50.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	3.58	42.42	32.51	152	14	116	0.5777	2.0682	
			3.81							
	Объем: (8.63+27.136)*0.1									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.49	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			14					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			8					
	
51.	ТССЦпг 01-01-01-043 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	32.19	3.59	3.13	115		101			
				0.29			9	0.024	0.7726	
	Объем: (8.63+27.136)*0.9									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.49	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			9					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			5					
	
52.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	35.77	13.44	13.44	481		481			
										
	Объем: (8.63+27.136)									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.49	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				101 058	12 519	10 378		1597.2	
							407		43.698	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				100 306	12 505	9 677		1595.1	
							398		42.925	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				35 254					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 3, 5; %=83 - по стр. 7-10, 24, 44-48; %=111 - по стр. 11; %=90 - по стр. 13, 15; %=108 - по стр. 18, 22; %=78 - по стр. 23, 34, 36, 37; %=106 - по стр. 25, 30, 32; %=85 - по стр. 31; %=95 - по стр. 33, 40, 43; %=110 - по стр. 35; %=80 - по стр. 41, 42)				12 231					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 3, 5, 13, 15; %=65 - по стр. 7-10, 24, 44-48; %=64 - по стр. 11; %=55 - по стр. 18, 22; %=50 - по стр. 23, 41, 42; %=54 - по стр. 25, 30, 32; %=80 - по стр. 31; %=47 - по стр. 33, 40, 43; %=63 - по стр. 34, 36, 37; %=68 - по стр. 35)				7 686					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				120 223					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				752	14	701		2.0682	
							9		0.7726	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 50, 51)				23					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 50, 51)				14					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				752					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				120 975					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				12 231					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				7 686					

Составил:	Главный специалист                                                  Кротова Е.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)