Стройка:	Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Береговая, д. 3	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Береговая, д. 3	
Основание:  Ведомость дефектов	
Сметная стоимость:	88.24	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.59	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	12.34	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	2.6622	139.08	30.64	370	289	82	15.9	42.32898	
			108.44							
	Накладные расходы	99%			286					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			173					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				830					
	
2.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	3.9134								
										
	Объем: (2.6622)*1.47									
	
3.	ТЕР 46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (толь под  асбестоцементом), 100 м2 покрытия	2.6622	139.50	41.43	371	261	110	14.38	38.282436	
			98.07							
	Накладные расходы	99%			258					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			157					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				786					
	
4.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.9051								
										
	Объем: (2.6622)*0.34									
	
5.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.4393	62.26	0.20	27	27		9.1	3.99763	
			62.06							
	Объем: (8.85+8.77*4)									
	Накладные расходы	83%			22					
	Сметная прибыль	65%			18					
	Всего с НР и СП				67					
	
6.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.6622	144.33	38.97	384	280	104	15.16	40.358952	
			105.36	5.43			14	0.46	1.224612	
	Накладные расходы	83%			244					
	Сметная прибыль	65%			191					
	Всего с НР и СП				819					
	
7.	ТЕР 10-01-002-01 
Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции	0.7728	2 192.01	46.31	1 694	156	36	27.7035	21.409265	
			201.40	2.21			2	0.1875	0.1449	
	Объем: (0.15*0.05*6.44*2)*8									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			167					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			85					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 947					
	
8.	ТЕР 09-05-003-01 
Постановка болтов строительных с гайками и шайбами, 100 шт. болтов	0.09	111.78	3.11	10	10		13.685	1.23165	
			108.66							
	Объем: 3*3									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	81%			8					
		=(90*0.9)								
	Сметная прибыль	72%			7					
		=(85*0.85)								
	Всего с НР и СП				25					
	
9.	ТССЦ 101-0782 
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т	0.0018	5 390.10		10					
										
	Объем: (0.09)*0.02									
	
10.	ТЕР 11-01-002-02 
(Применительно) 
Разборка подстилающих слоев шлаковых, 1 м3 подстилающего слоя	37.248	66.02	50.33	2 459	584	1 875	2.024	75.389952	
			15.69	4.50			168	0.512	19.070976	
	Объем: 9.7*19.2*0.2									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 409-0035:[ М-(66.11=50.85*1.3) ]	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	111%			835					
		=(123*0.9)								
	Сметная прибыль	64%			481					
		=(75*0.85)								
	Всего с НР и СП				3 775					
	
12.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	37.248	167.45	68.53	6 237	3 685	2 552	12.167	453.19642	
			98.92							
	Объем: 9.7*19.2*0.2									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			3 317					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			2 211					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				11 765					
	
13.	ТССЦ 104-0714 
Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, м3	37.993	324.93		12 345					
										
	Объем: (37.248)*1.02									
	
14.	ТЕР 26-02-018-01 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.6622	266.59	141.41	710	329	376	14.8465	39.524352	
			123.52	1.78			5	0.175	0.465885	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			301					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			200					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 211					
	
15.	С113-9005-1 
(Прайс-лист) 
Огнебиозащитный состав "Огнез-Д", кг	71.8794	5.37		386					
										
	Объем: (2.6622)*27									
	Поправки: М: =(400.02/70+30.09)/1.18/5.65	
	
16.	ТССЦпг 03-02-02-015 
Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.0719	30.69	30.69	2		2			
										
	Объем: (2.6622)*27/1000									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
	
17.	ТЕР 12-01-007-08 
Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов, 100 м2 кровли	2.6622	12 260.41	69.00	32 640	2 208	184	104.4775	278.14	
			829.55	7.39			20	0.625	1.663875	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			2 406					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			1 225					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				36 272					
	
18.	ТССЦ 101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-2.3161	10 080.00		-23 346					
										
	Объем: (2.6622)*(-0.87)									
	
19.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	1.8198	9 435.60		17 171					
										
	Объем: (2.6622*0.87)/0.7*0.55									
	
20.	ТЕРр 69-7-1 
Устройство ходов на чердаке, 100 п. м ходов	0.289	1 912.05	13.37	553	42	4	20.8	6.0112	
			145.81	1.73				0.17	0.04913	
	Объем: 4.85*2+19.2									
	Накладные расходы	78%			33					
	Сметная прибыль	50%			21					
	Всего с НР и СП				607					
	
21.	ТЕР 10-01-008-05 
Демонтаж карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.1603	914.30	60.87	147	137	10	114.4	18.33832	
			853.42							
	Объем: (9.7+20.75)*2*1.316*0.2									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1805:[ М-(39.24=10899.99*0.0036) ];  ТССЦ 102-0048:[ М-(822.10=1417.41*0.58) ];  ТССЦ 102-0060:[ М-(1153.69=1254.01*0.92) ];  ТССЦ 203-0367:[ М-(1796.49=1694.80*1.06) ]	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	106%			145					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			74					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				366					
	
22.	ТЕР 10-01-008-05 
Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.1603	5 133.42	95.11	823	197	15	164.45	26.361335	
			1 226.80							
	Объем: (9.7+20.75)*2*1.316*0.2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			209					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			106					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 138					
	
23.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (карниза), 100 м2 подшивки	0.3206	214.68	23.85	69	61	8	28.87	9.255722	
			190.83	8.12			3	0.8	0.25648	
	Объем: (9.7+20.75)*2*1.316*0.4									
	Накладные расходы	85%			54					
	Сметная прибыль	80%			51					
	Всего с НР и СП				175					
	
24.	ТЕР 10-01-022-01 
Подшивка потолков досками обшивки (карниза), 100 м2 потолка	0.3206	4 517.11	73.88	1 448	160	24	65.9295	21.136998	
			497.77	2.95			1	0.25	0.08015	
	Объем: (9.7+20.75)*2*1.316*0.4									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			171					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			87					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 706					
	
25.	ТЕР 15-04-025-02 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.8014	1 721.48	11.79	1 380	522	9	81.9835	65.701577	
			650.95	0.13				0.0125	0.0100175	
	Объем: (9.7+20.75)*2*1.316									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			496					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			245					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				2 121					
	
26.	ТЕР 10-01-027-09 
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов	0.0077	7 633.71	465.95	59	14	4	239.2	1.84184	
			1 853.80							
	Объем: 0.9*0.85									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0013:[ М-(36479.00=364.79*100) ];  ТССЦ 203-0384:[ М-(2719.91=32.77*83) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			15					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			8					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				81					
	
27.	ТССЦ 203-0177 
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2	0.765	400.71		307					
										
	Объем: 0.9*0.85									
	
28.	ТССЦ 101-0956 
Петля накладная, шт.	2	10.67		21					

29.	ТССЦ 101-0953 
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт.	1	18.01		18					

30.	ТССЦ 101-2001 
Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл.	1	11.94		12					

31.	ТЕРр 60-2-1 
Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал, 100 м	0.172	1 294.60	118.64	223	202	20	164.47	28.28884	
			1 175.96	40.40			7	3.98	0.68456	
	Объем: 3.3*2+3.4+3.5+3.7									
	Накладные расходы	78%			163					
	Сметная прибыль	63%			132					
	Всего с НР и СП				518					
	
	КРОВЛЯ ПРИСТРОЙКИ	
	
32.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	0.5132	139.08	30.64	71	56	16	15.9	8.15988	
			108.44							
	Накладные расходы	99%			55					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			34					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				160					
	
33.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.7544								
										
	Объем: 1.47*0.5132									
	
34.	ТЕР 46-04-008-02 
Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия	0.5132	71.04	12.52	36	30	6	8.58	4.403256	
			58.52							
	Накладные расходы	99%			30					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			18					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				84					
	
35.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.3654								
										
	Объем: 0.712*0.5132									
	
36.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	0.5132	144.33	38.97	74	54	20	15.16	7.780112	
			105.36	5.43			3	0.46	0.236072	
	Накладные расходы	83%			47					
	Сметная прибыль	65%			37					
	Всего с НР и СП				158					
	
37.	ТЕРр 58-5-4 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м	0.8397	2 486.63	16.66	2 088	835	14	133.25	111.89003	
			994.05							
	Объем: 9.33*9									
	Накладные расходы	83%			693					
	Сметная прибыль	65%			543					
	Всего с НР и СП				3 324					
	
38.	ТЕР 26-02-018-01 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.5132	266.59	141.41	137	63	73	14.8465	7.6192238	
			123.52	1.78			1	0.175	0.08981	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			58					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			38					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				233					
	
39.	С113-9005-1 
Огнебиозащитный состав "Огнез-Д", кг	13.8564	5.37		74					
										
	Объем: (0.5132)*27									
	Поправки: М: =(400.02/70+30.09)/1.18/5.65	
	
40.	ТССЦпг 03-02-02-015 
Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.0139	30.69	30.69						
										
	Объем: (0.5132)*27/1000									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
	
41.	ТЕР 12-01-007-08 
Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов, 100 м2 кровли	0.5132	12 260.41	69.00	6 292	426	35	104.4775	53.617853	
			829.55	7.39			4	0.625	0.32075	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			464					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			237					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				6 993					
	
42.	ТССЦ 101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0.4465	10 080.00		-4 501					
										
	Объем: (0.5132)*(-0.87)									
	
43.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	0.3508	9 435.60		3 310					
										
	Объем: (0.5132*0.87)/0.7*0.55									
	
44.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (карниза), 100 м2 подшивки	0.1155	214.68	23.85	25	22	3	28.87	3.334485	
			190.83	8.12			1	0.8	0.0924	
	Объем: (9.3*2+4.5)*0.5									
	Накладные расходы	85%			20					
	Сметная прибыль	80%			18					
	Всего с НР и СП				63					
	
45.	ТЕР 10-01-022-01 
Подшивка потолков досками обшивки (карниза), 100 м2 потолка	0.1155	4 517.11	73.88	522	57	9	65.9295	7.6148572	
			497.77	2.95				0.25	0.028875	
	Объем: (9.3*2+4.5)*0.5									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			60					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			31					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				613					
	
46.	ТЕР 15-04-025-02 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1155	1 721.48	11.79	199	75	1	81.9835	9.4690942	
			650.95	0.13				0.0125	0.0014438	
	Объем: (9.3*2+4.5)*0.5									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			71					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			35					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				306					
	
47.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3.179	715.49	7.26	2 275	1 201	23	50.025	159.02948	
			377.69							
	Объем: (19.2+9.7)*2*5.5									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	110%			1 321					
		=(122*0.9)								
	Сметная прибыль	68%			817					
		=(80*0.85)								
	Всего с НР и СП				4 413					
	
48.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	32.2	44.28	33.94	1 426	128	1 093	0.5777	18.60194	
			3.98							
	Объем: 17.3+14.9									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			128					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			77					
	
49.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	32.2	14.03	14.03	452		452			
										
	Объем: 17.3+14.9									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				69 010	12 111	7 160		1562.3157	
							229		24.419936	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				67 120	11 973	5 613		1542.4821	
							229		24.419936	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				20 849					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 3, 32, 34; %=83 - по стр. 5, 6, 36, 37; %=106 - по стр. 7, 21, 22, 24, 26, 45; %=111 - по стр. 10; %=90 - по стр. 12, 14, 38; %=108 - по стр. 17, 41; %=78 - по стр. 20, 31; %=85 - по стр. 23, 44; %=95 - по стр. 25, 46; %=110 - по стр. 47)				11 942					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 3, 12, 14, 32, 34, 38; %=65 - по стр. 5, 6, 36, 37; %=54 - по стр. 7, 21, 22, 24, 26, 45; %=64 - по стр. 10; %=55 - по стр. 17, 41; %=50 - по стр. 20; %=80 - по стр. 23, 44; %=47 - по стр. 25, 46; %=63 - по стр. 31; %=68 - по стр. 47)				7 274					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				86 336					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				10	10			1.23165	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 8)				8					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 8)				7					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				25					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				1 880	128	1 547		18.60194	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 48)				128					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 48)				77					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				1 880					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				88 241					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				11 950					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				7 281					

Составил:	Главный специалист                                                  Кротова Е.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)