Стройка: 	 Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, переулок Малый, д. 2а 	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01 	
 (Локальный сметный расчет) 	
 на Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, переулок Малый, д. 2а 	
 Основание: Ведомость дефектов 	
 Сметная стоимость: 	139.19 	 тыс. руб. 	
 Hормативная трудоемкость: 	2.41 	 тыс.чел.ч 	
 Сметная заработная плата: 	18.69 	 тыс. руб. 	
 Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3". 	

 № поз. 	 Шифр и № позиции норматива, 
Наименование работ и затрат, 
Единица измерения 	 Количе-ство 	 Стоим. ед., руб. 	 Общая стоимость, руб. 	 Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч 	
			 всего 	 экс. маш. 	 всего 	 оплата труда осн. раб. 	 экс. маш. 	 обслуж. машины 	
			 оплата труда осн. раб. 	 в т.ч. опл. труда мех. 			 в т.ч. опл. труда мех. 	 на ед. 	 всего 	
 1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 	 10 	
 1. 	 ТЕР 46-04-008-04
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия 	 3.8464 	139.08 	30.64 	 535 	 417 	118 	15.9 	61.158 	
			 108.44 							
	Накладные расходы 	 99% 			 413 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 250 					
	Всего с НР и СП 				 1 198 					
 2. 	 ТССЦ 509-9900
Строительный мусор, т 	 5.6542 								
										
 3. 	 ТЕРр 58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий 	 0.5282 	62.26 	0.20 	 33 	 33 		9.1 	4.8066 	
			 62.06 							
	Накладные расходы 	 83% 			 27 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 21 					
	Всего с НР и СП 				 82 					
 4. 	 ТЕРр 58-12-2
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 	 -3.8464 	173.70 	25.32 	 -668 	 -571 	-97 	21.35 	-82.121 	
			 148.38 	 3.25 			 -13 	 0.32 	 -1.2308 	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1805:[ М-(65.40=10899.99*0.006) ];  ТССЦ 102-0077:[ М-(1423.91=791.06*1.8) ] 	
	Накладные расходы 	 83% 			 -485 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 -380 					
	Всего с НР и СП 				 -1 532 					
 5. 	 ТЕРр 58-18-5
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки 	 1.3594 	5 182.58 	95.66 	 7 045 	 1 308 	130 	138.49 	188.26 	
			 962.51 							
	Накладные расходы 	 83% 			 1 086 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 850 					
	Всего с НР и СП 				 8 981 					
 6. 	 ТССЦ 102-0080
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 	 -7.0689 	791.06 		 -5 592 					
										
 7. 	 ТССЦ 102-0060
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 	 7.0689 	1 254.01 		 8 864 					
										
 8. 	 ТЕРр 58-18-2
Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки 	 2.487 	1 548.47 	23.91 	 3 851 	 1 126 	59 	65.12 	161.95 	
			 452.58 							
	Накладные расходы 	 83% 			 935 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 732 					
	Всего с НР и СП 				 5 517 					
 9. 	 ТССЦ 102-0080
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 	 -3.2331 	791.06 		 -2 558 					
										
 10. 	 ТССЦ 102-0060
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 	 3.2331 	1 254.01 		 4 054 					
										
 11. 	 ТЕРр 53-9-1
Смена венцов в стенах из бревен окладных диаметром 240 мм, 100 м венца 	 0.142 	7 138.41 	381.61 	 1 014 	 351 	54 	322.82 	45.84 	
			 2 469.57 	 10.63 			 2 	 0.9 	 0.1278 	
	Накладные расходы 	 86% 			 304 					
	Сметная прибыль 	 70% 			 247 					
	Всего с НР и СП 				 1 565 					
 12. 	 ТЕРр 58-5-4
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м 	 0.384 	2 486.63 	16.66 	 955 	 382 	6 	133.25 	51.168 	
			 994.05 							
	Накладные расходы 	 83% 			 317 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 248 					
	Всего с НР и СП 				 1 520 					
 13. 	 ТЕРр 58-5-5
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м 	 0.13 	4 280.17 	55.39 	 556 	 155 	7 	160.21 	20.827 	
			 1 195.17 							
	Накладные расходы 	 83% 			 129 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 101 					
	Всего с НР и СП 				 785 					
 14. 	 ТЕРр 58-5-2
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из бревен (прогоны), 100 м 	 0.02 	4 108.05 	55.39 	 82 	 24 	1 	160.21 	3.2042 	
			 1 195.17 							
	Накладные расходы 	 83% 			 20 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 16 					
	Всего с НР и СП 				 118 					
 15. 	 ТЕРр 58-5-4
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м 	 0.21 	2 486.63 	16.66 	 522 	 209 	3 	133.25 	27.983 	
			 994.05 							
	Накладные расходы 	 83% 			 173 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 136 					
	Всего с НР и СП 				 831 					
 16. 	 ТЕР 09-05-003-01
Постановка болтов строительных с гайками и шайбами, 100 шт. болтов 	 0.06 	111.78 	3.11 	 7 	 7 		13.685 	0.8211 	
			 108.66 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 81% 			 6 					
	Сметная прибыль 	 72% 			 5 					
	Всего с НР и СП 				 18 					
 17. 	 ТССЦ 101-0782
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т 	 0.0012 	5 390.10 		 6 					
										
 18. 	 ТЕР 11-01-002-02
(Применительно)
Разборка подстилающих слоев шлаковых, 1 м3 подстилающего слоя 	 59.6736 	66.02 	50.33 	 3 939 	 936 	3 003 	2.024 	120.78 	
			 15.69 	 4.50 			 269 	 0.512 	 30.553 	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 409-0035:[ М-(66.11=50.85*1.3) ] 	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0 	
	Накладные расходы 	 111% 			 1 338 					
	Сметная прибыль 	 64% 			 771 					
	Всего с НР и СП 				 6 048 					
 20. 	 ТЕР 26-01-055-02
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции 	 2.9837 	678.98 	25.95 	 2 026 	 377 	77 	16.514 	49.273 	
			 126.33 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 90% 			 339 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 226 					
	Всего с НР и СП 				 2 592 					
 21. 	 ТЕР 26-01-039-01
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции 	 59.6736 	167.45 	68.53 	 9 992 	 5 903 	4 089 	12.167 	726.05 	
			 98.92 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 90% 			 5 313 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 3 542 					
	Всего с НР и СП 				 18 847 					
 22. 	 ТССЦ 104-0714
Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, м3 	 60.8671 	324.93 		 19 778 					
										
 23. 	 ТЕР 26-01-055-02
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции 	 2.9837 	678.98 	25.95 	 2 026 	 377 	77 	16.514 	49.273 	
			 126.33 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 90% 			 339 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 226 					
	Всего с НР и СП 				 2 592 					
 24. 	 ТЕР 26-02-018-01
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности 	 3.8464 	266.59 	141.41 	 1 025 	 475 	544 	14.847 	57.106 	
			 123.52 	 1.78 			 7 	 0.175 	 0.6731 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 90% 			 434 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 289 					
	Всего с НР и СП 				 1 748 					
 25. 	 С113-9005-1
(Прайс-лист)
Огнебиозащитный состав "Огнез-Д", кг 	 103.8528 	5.35 		 556 					
										
	Поправки: М: =(450.17/70+30.09)/1.18/5.78 	
 26. 	 ТССЦпг 03-02-02-015
Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза 	 0.1039 	30.69 	30.69 	 3 		3 			
										
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 	
 27. 	 ТЕР 12-01-007-09
Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами, 100 м2 кровли 	 3.8464 	11 240.78 	73.55 	 43 237 	 3 463 	283 	113.39 	436.14 	
			 900.31 	 7.98 			 31 	 0.675 	 2.5963 	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0060:[ М-(2257.22=1254.01*1.8) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 108% 			 3 774 					
	Сметная прибыль 	 55% 			 1 922 					
	Всего с НР и СП 				 48 932 					
 28. 	 ТССЦ 101-1875
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т 	 -3.7464 	10 080.00 		 -37 764 					
										
 29. 	 ТССЦ 101-3741
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т 	 2.9436 	9 435.60 		 27 775 					
										
 30. 	 ТЕР 12-01-012-01
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения 	 0.7832 	2 917.46 	67.90 	 2 285 	 47 	53 	7.6705 	6.0075 	
			 59.44 	 4.28 			 3 	 0.3625 	 0.2839 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 108% 			 54 					
	Сметная прибыль 	 55% 			 28 					
	Всего с НР и СП 				 2 367 					
 31. 	 ТЕР 15-04-030-04
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 0.3916 	1 092.76 	3.49 	 428 	 248 	1 	81.719 	32.001 	
			 633.33 	 0.13 				 0.0125 	 0.0049 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 95% 			 236 					
	Сметная прибыль 	 47% 			 117 					
	Всего с НР и СП 				 780 					
 32. 	 ТЕРр 58-10-6
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. 	 0.06 	7 007.15 	3.72 	 420 	 13 		29.736 	1.7842 	
			 221.83 							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 	
	Накладные расходы 	 83% 			 11 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 8 					
	Всего с НР и СП 				 439 					
 33. 	 ТЕРр 58-10-5
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. 	 0.06 	3 530.15 	3.72 	 212 	 13 		29.736 	1.7842 	
			 221.83 							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 	
	Накладные расходы 	 83% 			 11 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 8 					
	Всего с НР и СП 				 231 					
 34. 	 ТЕРр 58-10-3
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. 	 0.18 	3 474.26 	3.72 	 625 	 48 	1 	35.784 	6.4411 	
			 266.95 							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 	
	Накладные расходы 	 83% 			 40 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 31 					
	Всего с НР и СП 				 696 					
 35. 	 ТЕРр 58-10-1
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м 	 0.42 	6 114.64 	6.05 	 2 568 	 65 	3 	20.608 	8.6554 	
			 153.74 							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 	
	Накладные расходы 	 83% 			 54 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 42 					
	Всего с НР и СП 				 2 664 					
 36. 	 ТЕРр 58-22-2
Смена ухватов для водосточных труб в деревянных стенах, 100 шт. 	 0.36 	586.13 	0.46 	 211 	 31 		12.152 	4.3747 	
			 86.89 							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 	
	Накладные расходы 	 83% 			 26 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 20 					
	Всего с НР и СП 				 257 					
 37. 	 ТЕРр 69-7-1
Устройство ходов на чердаке, 100 п. м ходов 	 0.3916 	1 912.05 	13.37 	 749 	 57 	5 	20.8 	8.1453 	
			 145.81 	 1.73 			 1 	 0.17 	 0.0666 	
	Накладные расходы 	 78% 			 45 					
	Сметная прибыль 	 50% 			 29 					
	Всего с НР и СП 				 823 					
 38. 	 ТЕРр 54-5-1
Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов из досок, 100 м2 перекрытий 	 0.114 	7 246.80 	145.32 	 826 	 149 	17 	180.18 	20.541 	
			 1 309.91 							
	Накладные расходы 	 85% 			 127 					
	Сметная прибыль 	 80% 			 119 					
	Всего с НР и СП 				 1 072 					
 39. 	 ТЕР 10-01-039-05
Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2, 100 м2 проемов 	 0.01 	51 253.02 	1 503.36 	 513 	 12 	15 	164.08 	1.6408 	
			 1 214.20 	 161.21 			 2 	 13.65 	 0.1365 	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9411 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106% 			 15 					
	Сметная прибыль 	 54% 			 8 					
	Всего с НР и СП 				 535 					
 40. 	 ТЕР 15-04-025-02
Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов), 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 0.4843 	1 721.48 	11.79 	 834 	 315 	6 	81.984 	39.705 	
			 650.95 	 0.13 				 0.0125 	 0.0061 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 95% 			 299 					
	Сметная прибыль 	 47% 			 148 					
	Всего с НР и СП 				 1 281 					
 41. 	 ТЕРр 58-2-2
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон 	 0.02 	2 160.01 	10.37 	 43 	 43 		309.3 	6.186 	
			 2 149.64 							
	Накладные расходы 	 83% 			 36 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 28 					
	Всего с НР и СП 				 107 					
 42. 	 ТЕР 10-01-003-01
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно 	 2 	296.25 	26.78 	 593 	 114 	54 	7.6245 	15.249 	
			 56.88 	 1.63 			 3 	 0.1375 	 0.275 	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(71.92=143.83*0.5) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106% 			 124 					
	Сметная прибыль 	 54% 			 63 					
	Всего с НР и СП 				 780 					
 43. 	 ТССЦ 203-0177
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2 	 2.8 	400.71 		 1 122 					
										
 44. 	 ТССЦ 101-0956
Петля накладная, шт. 	 8 	10.67 		 85 					
										
 45. 	 ТССЦ 101-0953
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт. 	 4 	18.01 		 72 					
										
 46. 	 ТССЦ 101-2001
Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл. 	 4 	11.94 		 48 					
										
 47. 	 ТЕР 10-01-008-09
Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов 	 0.0328 	4 673.18 	23.88 	 153 	 7 	1 	28.865 	0.9468 	
			 206.39 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 509-0919:[ М-(1612.80=5040.00*0.32) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106% 			 7 					
	Сметная прибыль 	 54% 			 4 					
	Всего с НР и СП 				 164 					
 48. 	 ТЕРр 60-2-1
Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал, 100 м 	 0.124 	1 294.60 	118.64 	 161 	 146 	15 	164.47 	20.394 	
			 1 175.96 	 40.40 			 5 	 3.98 	 0.4935 	
	Накладные расходы 	 78% 			 118 					
	Сметная прибыль 	 63% 			 95 					
	Всего с НР и СП 				 374 					
 49. 	 ТЕРр 65-38-1
Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка, 1 шт. 	 3 	163.38 		 490 	 69 		3.15 	9.45 	
			 22.90 							
	Накладные расходы 	 103% 			 71 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 41 					
	Всего с НР и СП 				 602 					
 50. 	 ТССЦ 103-0917
Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм, м 	 -4.59 	84.75 		 -389 					
										
 51. 	 ТССЦ 103-0913
Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 100 мм, м 	 4.5 	69.47 		 313 					
										
 52. 	 ТЕР 26-01-009-01
Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, 1 м3 изоляции 	 0.0628 	1 532.58 	68.14 	 96 	 12 	4 	21.678 	1.3613 	
			 185.13 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 90% 			 11 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 7 					
	Всего с НР и СП 				 114 					
 53. 	 ТЕРр 65-30-3
Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм периметром 1200 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов 	 0.006 	261.83 	22.36 	 2 	 1 		32.1 	0.1926 	
			 239.47 	 7.61 				 0.75 	 0.0045 	
	Накладные расходы 	 74% 			 1 					
	Сметная прибыль 	 50% 			 1 					
	Всего с НР и СП 				 3 					
 54. 	 ТЕР 20-01-001-10
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром  1200  мм, 100 м2 поверхности воздуховодов 	 0.072 	1 656.46 	130.40 	 119 	 84 	9 	152.93 	11.011 	
			 1 169.90 	 5.61 				 0.475 	 0.0342 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 115% 			 97 					
	Сметная прибыль 	 71% 			 60 					
	Всего с НР и СП 				 275 					
 55. 	 ТССЦ 301-1794
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром 1200 мм, м2 	 7.2 	104.33 		 751 					
										
 56. 	 ТЕР 20-02-010-02
Разборка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1300 мм, 1 зонт 	 1 	9.98 	1.45 	 10 	 6 	1 	0.7 	0.7 	
			 5.62 							
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7 	
	Накладные расходы 	 115% 			 7 					
	Сметная прибыль 	 71% 			 4 					
	Всего с НР и СП 				 21 					
 57. 	 ТЕР 20-02-010-02
Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1300 мм, 1 зонт 	 4 	14.73 	2.59 	 59 	 37 	10 	1.15 	4.6 	
			 9.23 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 115% 			 43 					
	Сметная прибыль 	 71% 			 26 					
	Всего с НР и СП 				 128 					
 58. 	 ТССЦ 301-0289
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1300 мм, шт. 	 4 	176.30 		 705 					
										
 59. 	 ТЕР 08-07-001-02
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 	 4.9342 	715.49 	7.26 	 3 530 	 1 864 	36 	50.025 	246.83 	
			 377.69 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 110% 			 2 050 					
	Сметная прибыль 	 68% 			 1 268 					
	Всего с НР и СП 				 6 848 					
 60. 	 ТССЦпг 01-01-01-041
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза 	 4.38 	44.25 	33.93 	 193 	 17 	149 	0.5777 	2.5303 	
			 3.97 							
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 	
	в т.ч. Накладные расходы 	 100% 			 17 					
	в т.ч. Сметная прибыль 	 60% 			 10 					
 61. 	 ТССЦпг 01-01-01-043
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза 	 39.38 	3.76 	3.26 	 147 		128 			
				 0.31 			 12 	 0.024 	 0.9451 	
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 	
	в т.ч. Накладные расходы 	 100% 			 12 					
	в т.ч. Сметная прибыль 	 60% 			 7 					
 62. 	 ТССЦпг 03-21-01-015
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза 	 43.75 	14.02 	14.02 	 614 		614 			
										
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 				109 887 	18 370 	9 479 		2373.1 	
							322 		34.97 	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 				106 863 	18 149 	8 565 		2343.7 	
							310 		33.986 	
	.       МАТЕРИАЛОВ - 				29 108 					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1; %=83 - по стр. 3-5, 8, 12-15, 32-36, 41; %=86 - по стр. 11; %=111 - по стр. 18; %=90 - по стр. 20, 21, 23, 24, 52; %=108 - по стр. 27, 30; %=95 - по стр. 31, 40; %=78 - по стр. 37, 48; %=85 - по стр. 38; %=106 - по стр. 39, 42, 47; %=110 - по стр. 59) 				17 717 					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 20, 21, 23, 24, 52; %=65 - по стр. 3-5, 8, 12-15, 32-36, 41; %=70 - по стр. 11; %=64 - по стр. 18; %=55 - по стр. 27, 30; %=47 - по стр. 31, 40; %=50 - по стр. 37; %=80 - по стр. 38; %=54 - по стр. 39, 42, 47; %=63 - по стр. 48; %=68 - по стр. 59) 				11 221 					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 				135 801 					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 				7 	7 			0.8211 	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 16) 				6 					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 16) 				5 					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 				18 					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 				2 060 	197 	20 		25.954 	
									0.0387 	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 49; %=74 - по стр. 53; %=115 - по стр. 54, 56, 57) 				218 					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 49; %=50 - по стр. 53; %=71 - по стр. 54, 56, 57) 				132 					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 				2 410 					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 				957 	17 	894 		2.5303 	
							12 		0.9451 	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 60, 61) 				29 					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 60, 61) 				17 					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 				957 					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 				139 186 					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 				17 941 					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 				11 358