Объект:	Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г. Кострома, пр-т Мира, д. 10/11_коррект	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г. Кострома, пр-т Мира, д. 10/11	
Сметная стоимость:	188.667	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.661	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	20.105	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Фасад	
1.	ТЕРр 53-15-3 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.0732	24 897.89	220.60	1 823	318	16	606.9	44.42508	
			4 339.34	23.62			2	2	0.1464	
	Накладные расходы	86%			275					
	Сметная прибыль	70%			224					
2.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	5.45	1 079.81	28.92	5 885	1 352	158	35.39	192.8755	
			248.08	4.70			26	0.43	2.3435	
	Накладные расходы	86%			1 185					
	Сметная прибыль	70%			965					
3.	ТЕР 08-02-006-01 
Расшивка швов кладки из кирпича, 100 м2 стен (без вычета проемов)	0.0852	212.06		18	18		25.185	2.145762	
			212.06							
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы	110%			20					
		=(122*0.9)								
	Сметная прибыль	68%			12					
		=(80*0.85)								
4.	ТЕРр 53-25-1 
Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий, 1 т металлоконструкций перемычек	1.07	10 389.37	65.99	11 117	1 340	71	165.88	177.4916	
			1 252.39	4.14			4	0.47	0.5029	
	Накладные расходы	86%			1 156					
	Сметная прибыль	70%			941					
5.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.965	155.63		150	150		22.82	22.0213	
			155.63							
	Накладные расходы	99%			149					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			90					
		=(70*0.85)								
6.	509-9900 
Строительный мусор, т	5.211								
										
7.	ТЕРр 61-27-1 
Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу, 100 м2 поверхности	0.965	509.19	283.45	491	218	274	32.48	31.3432	
			225.74	27.63			27	3.14	3.0301	
	Накладные расходы	79%			194					
	Сметная прибыль	50%			123					
8.	ТЕР 15-04-043-01 
Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов вручную, 100 м2 поверхности	0.965	1 297.49	2.08	1 252	97	2	12.259	11.829935	
			100.89							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			92					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			46					
		=(55*0.85)								
9.	ТЕРр 62-25-7 
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.965	983.37	1.83	949	170	2	23.6	22.774	
			176.06							
	Накладные расходы	80%			136					
	Сметная прибыль	50%			85					
10.	ТЕРр 62-25-1 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.965	339.69	26.45	328	31	26	4.29	4.13985	
			32.39							
	Накладные расходы	80%			25					
	Сметная прибыль	50%			16					
11.	ТЕРр 62-26-1 
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и лесов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.965	623.19	57.13	601	60	55	8.19	7.90335	
			61.83							
	Накладные расходы	80%			48					
	Сметная прибыль	50%			30					
12.	ТЕР 15-01-016-02 
Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен, 100 м2 облицованной поверхности	0.276	11 507.19	57.30	3 176	804	16	353.97	97.69572	
			2 913.17	16.56			5	1.65	0.4554	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			769					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			380					
		=(55*0.85)								
13.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.158	62.26	0.20	10	10		9.1	1.4378	
			62.06							
	Накладные расходы	83%			8					
	Сметная прибыль	65%			7					
14.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.0395	1 115.03	28.44	44	38	1	129.6625	5.1216688	
			967.29	2.95				0.25	0.009875	
	Вычт.ресурсы:  101-1875:[ М-(7882.56=10080.00*0.782) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			41					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			21					
		=(65*0.85)								
15.	101-2411 
Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	15.8	23.77		376					
										
16.	ТЕР 08-07-001-01 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	18.147	649.63	7.26	11 789	6 838	132	49.91	905.71677	
			376.82							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	110%			7 522					
		=(122*0.9)								
	Сметная прибыль	68%			4 650					
		=(80*0.85)								
17.	ТЕР 46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.6234	1 565.59	230.73	976	832	144	188.54	117.53584	
			1 334.86	78.56			49	7.74	4.825116	
	Накладные расходы	99%			872					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			529					
		=(70*0.85)								
18.	ТЕР 10-01-034-01 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов	0.024	12 288.55	512.25	295	36	12	196.3625	4.7127	
			1 502.18	22.33			1	2.2	0.0528	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			39					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			20					
		=(63*0.85)								
19.	ТЕР 10-01-034-06 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0.289	9 565.13	491.90	2 764	370	142	167.578	48.430042	
			1 281.97	8.38			2	0.825	0.238425	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			394					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			201					
		=(63*0.85)								
20.	ТЕР 10-01-034-08 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов	0.3104	9 836.67	497.61	3 053	407	154	171.534	53.244154	
			1 312.23	8.38			3	0.825	0.25608	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			435					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			221					
		=(63*0.85)								
21.	203-9096 
Блоки оконные пластиковые 1,6х9,7 м, м2	31.04	668.93		20 764					
										
	Поправки: М: =73625.62/1.18/6.01/15.52	
22.	203-9096 
Блоки оконные пластиковые 1х0,6 м, м2	2.4	1 601.19		3 843					
										
	Поправки: М: =6813.18/1.18/6.01/0.6	
23.	203-9096 
Блоки оконные пластиковые 1,7*3 м, м2	10.2	703.29		7 174					
										
	Поправки: М: =25436.63/1.18/6.01/5.1	
24.	203-9096 
Блоки оконные пластиковые 1,7*2 м, м2	10.2	812.85		8 291					
										
	Поправки: М: =19599.57/1.18/6.01/3.4	
25.	203-9096 
Блоки оконные пластиковые 1,7*5 м, м2	8.5	657.36		5 588					
										
	Поправки: М: =39625.80/1.18/6.01/8.5	
26.	ТССЦпг 03-02-03-015 
Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км (1 м2 - 35,2 кг), 1 т груза	2.2	41.28	41.28	91		91			
										
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.62	
27.	ТЕР 10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.158	3 803.83	17.06	601	29	3	24.3685	3.850223	
			181.79	0.51				0.05	0.0079	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			31					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			16					
		=(63*0.85)								
28.	101-2907 
Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м	15.8	224.96		3 554					
										
29.	ТЕР 15-01-050-04 
Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, 100 м2 облицовки	0.483	11 353.10	55.19	5 484	742	27	191.4405	92.465762	
			1 537.26	1.01				0.1	0.0483	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			705					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			349					
		=(55*0.85)								
	Двери	
30.	ТЕР 13-06-003-01 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	23.42	7.72		181	181		1.035	24.2397	
			7.72							
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы	81%			147					
		=(90*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			109					
		=(70*0.85)								
31.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2342	261.21	11.71	61	13	3	6.1065	1.4301423	
			56.91	0.11				0.0125	0.0029275	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	81%			11					
		=(90*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			8					
		=(70*0.85)								
32.	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4684	310.92	7.71	146	16	4	4.4045	2.0630678	
			34.97	0.11				0.0125	0.005855	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	81%			13					
		=(90*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			10					
		=(70*0.85)								
	Крыльца	
33.	ТЕР 46-04-008-02 
Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия	0.124	71.04	12.52	9	7	2	8.58	1.06392	
			58.52							
	Накладные расходы	99%			7					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			4					
		=(70*0.85)								
34.	509-9900 
Строительный мусор, т	0.0536								
										
35.	ТЕРр 58-12-1 
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2	0.124	3 806.68	38.86	472	27	5	31.83	3.94692	
			221.22	4.47			1	0.44	0.05456	
	Вычт.ресурсы:  102-0073:[ М-(1986.31=752.39*2.64) ]	
	Добавл.ресурсы:  102-0052:[ М-(3448.50=1306.25*2.64) ]	
	Накладные расходы	83%			23					
	Сметная прибыль	65%			18					
36.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля (прим.), 100 м2 кровли	0.124	968.78	140.33	120	41	17	44.3095	5.494378	
			334.54	11.66			1	0.9875	0.12245	
	Вычт.ресурсы:  101-4136:[ М-(7740.90=63.45*122) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			45					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			23					
		=(65*0.85)								
37.	101-4342 
Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,5, т	0.0817	10 719.71		876					
										
38.	ТЕР 46-04-008-02 
Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия	0.1456	71.04	12.52	10	9	2	8.58	1.249248	
			58.52							
	Накладные расходы	99%			9					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			5					
		=(70*0.85)								
39.	509-9900 
Строительный мусор, т	0.0629								
										
40.	ТЕР 10-02-046-02 
Снятие козырька над входом без покрытия, 1 шт.	5	12.62	1.99	63	53	10	1.408	7.04	
			10.63							
	Вычт.ресурсы:  101-1805:[ М-(10.90=10899.99*0.001) ]	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	106%			56					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			29					
		=(63*0.85)								
41.	ТЕР 09-03-014-01 
Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м, 1 т конструкций	0.3	1 321.79	551.63	397	167	165	72.772	21.8316	
			556.70	56.59			17	4.775	1.4325	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	81%			149					
		=(90*0.9)								
	Сметная прибыль	72%			132					
		=(85*0.85)								
42.	201-0778 
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т, т	0.3	9 667.37		2 900					
										
43.	ТЕРр 58-12-1 
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2	0.1456	3 806.68	38.86	554	32	6	31.83	4.634448	
			221.22	4.47			1	0.44	0.064064	
	Вычт.ресурсы:  102-0073:[ М-(1986.31=752.39*2.64) ]	
	Добавл.ресурсы:  102-0052:[ М-(3448.50=1306.25*2.64) ]	
	Накладные расходы	83%			27					
	Сметная прибыль	65%			21					
44.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля (прим.), 100 м2 кровли	0.1456	968.78	140.33	141	49	20	44.3095	6.4514632	
			334.54	11.66			2	0.9875	0.14378	
	Вычт.ресурсы:  101-4136:[ М-(7740.90=63.45*122) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			55					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			28					
		=(65*0.85)								
45.	101-4342 
Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,5, т	0.0959	10 719.71		1 028					
										
46.	ТЕР 06-01-005-01 
Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3, 100 м3 бетона и железобетона в деле	0.0206	60 343.51	4 351.85	1 243	77	90	507.472	10.453923	
			3 755.29	509.63			10	43.225	0.890435	
	Объем: 0.15*((1.3*1)+(2*1)+(1.4*1*3)+(2*1*2)+(2.2*1))									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			83					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			48					
		=(65*0.85)								
47.	ТЕР 11-01-027-06 
Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных, 100 м2 покрытия	0.137	2 077.86	176.44	285	144	24	137.747	18.871339	
			1 053.77	50.33			7	5.275	0.722675	
	Вычт.ресурсы:  101-0287:[ М-(6847.26=67.13*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	111%			168					
		=(123*0.9)								
	Сметная прибыль	64%			97					
		=(75*0.85)								
48.	403-1695 
Плитка тротуарная, м2	13.7	67.07		919					
										
	Устройство отмостки	
49.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.5325	1 207.82		643	643		177.1	94.30575	
			1 207.82							
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы	72%			463					
		=(80*0.9)								
	Сметная прибыль	38%			244					
		=(45*0.85)								
50.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	17.75	309.90	67.41	5 501	590	1 197	4.2895	76.138625	
			33.25	6.05			107	0.6875	12.203125	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	111%			774					
		=(123*0.9)								
	Сметная прибыль	64%			446					
		=(75*0.85)								
51.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	17.75	139.28	36.34	2 472	526	645	3.9215	69.606625	
			29.61	3.30			59	0.375	6.65625	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	111%			649					
		=(123*0.9)								
	Сметная прибыль	64%			374					
		=(75*0.85)								
52.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	17.75	558.86	0.30	9 920	548	5	4.209	74.70975	
			30.85							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	111%			608					
		=(123*0.9)								
	Сметная прибыль	64%			351					
		=(75*0.85)								
	Ремонт балконов	
53.	ТЕР 12-01-012-01 
Демонтаж ограждений кровель перилами (прим.), 100 м ограждения	0.588	74.21	38.02	44	21	22	4.669	2.745372	
			36.18	2.39			1	0.203	0.119364	
	Вычт.ресурсы:  101-1529:[ М-(4.48=8952.81*0.0005) ];  101-1851:[ М-(13.22=25.43*0.52) ];  201-0777:[ М-(2772.42=9241.39*0.3) ]	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7	
	Накладные расходы	108%			24					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			12					
		=(65*0.85)								
54.	ТЕР 46-01-001-05 
Усиление перекрытий железобетоном сверху, 1 м3	0.6435	1 322.83	523.07	851	130	337	24.26	15.61131	
			201.84	47.29			30	5.32	3.42342	
	Накладные расходы	99%			158					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			96					
		=(70*0.85)								
55.	ТЕР 46-01-004-01 
Усиление конструктивных элементов балконных плит стальными балками (прим.), 1 т	0.8173	8 870.46	599.92	7 250	1 076	490	174.43	142.56164	
			1 316.95	38.28			31	4.17	3.408141	
	Накладные расходы	99%			1 096					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			664					
		=(70*0.85)								
56.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.6054	8 997.59	28.44	5 447	586	17	129.6625	78.497677	
			967.29	2.95			2	0.25	0.15135	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			635					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			323					
		=(65*0.85)								
57.	ТЕР 07-05-016-02 
Устройство металлических ограждений с поручнями из хвойных пород, 100 м ограждения	0.588	18 601.28	324.16	10 938	839	191	169.51	99.67188	
			1 427.28	5.20			3	0.5125	0.30135	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	140%			1 179					
		=(155*0.9)								
	Сметная прибыль	85%			716					
		=(100*0.85)								
	Прочие работы	
58.	ТССЦпг 01-01-01-043 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	110.03	3.58	3.12	395		344			
				0.29			32	0.024	2.64072	
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.62	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			32					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			19					
59.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	12.23	42.36	32.48	519	47	397	0.5777	7.065271	
			3.80							
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.62	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			47					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			28					
60.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	122.26	13.43	13.43	1 641		1 641			
										
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.62	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				155 513	19 682	6 960		2616.8443	
							423		44.259763	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				149 570	19 468	4 322		2587.9474	
							374		40.186543	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				52 413					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 2, 4; %=110 - по стр. 3, 16; %=99 - по стр. 5, 17, 33, 38, 54, 55; %=79 - по стр. 7; %=95 - по стр. 8, 12, 29, 46; %=80 - по стр. 9-11; %=83 - по стр. 13, 35, 43; %=108 - по стр. 14, 36, 44, 53, 56; %=106 - по стр. 18-20, 27, 40; %=81 - по стр. 30-32; %=111 - по стр. 47, 50-52; %=72 - по стр. 49; %=140 - по стр. 57)				20 324					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 2, 4; %=68 - по стр. 3, 16; %=60 - по стр. 5, 17, 30-33, 38, 54, 55; %=50 - по стр. 7, 9-11; %=47 - по стр. 8, 12, 29; %=65 - по стр. 13, 35, 43; %=55 - по стр. 14, 36, 44, 46, 53, 56; %=54 - по стр. 18-20, 27, 40; %=64 - по стр. 47, 50-52; %=38 - по стр. 49; %=85 - по стр. 57)				12 549					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				182 443					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				3 297	167	165		21.8316	
							17		1.4325	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 41)				149					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 41)				132					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				3 578					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				2 646	47	2 473		7.065271	
							32		2.64072	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 58, 59)				79					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 58, 59)				47					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				2 646					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				188 667					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				20 473					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				12 681