Стройка:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Буй, ул. Максима Горького, д. 93	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Буй, ул. Максима Горького, д. 93	
Основание: Ведомость дефектов	
Сметная стоимость:	133.879	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.298	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	17.738	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	ТЕР 46-04-008-02 
Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия	3.3388	71.04	12.52	237	195	42	8.58	28.647	
			58.52							
	Накладные расходы	99%			193					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			117					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				547					
2.	С509-9900-1 
Строительный мусор, т	2.3772								
										
3.	ТЕР 46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (толь под асбестоцементом), 100 м2 покрытия	3.3388	139.50	41.43	466	327	138	14.38	48.012	
			98.07							
	Накладные расходы	99%			324					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			196					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				986					
4.	С509-9900-1 
Строительный мусор, т	1.1352								
										
5.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.6681	62.26	0.20	42	41		9.1	6.0797	
			62.06							
	Накладные расходы	83%			34					
	Сметная прибыль	65%			27					
	Всего с НР и СП				103					
6.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	-3.3388	239.10	25.32	-798	-495	-85	21.35	-71.283	
			148.38	3.25			-11	0.32	-1.0684	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0077:[ М-(1423.91=791.06*1.8) ]	
	Накладные расходы	83%			-420					
	Сметная прибыль	65%			-329					
	Всего с НР и СП				-1 547					
7.	ТЕРр 58-12-1 
Устройство обрешетки сплошной из досок (демонтаж), 100 м2	3.3388	208.06	31.09	695	591	104	25.464	85.019	
			176.98	3.58			12	0.352	1.1753	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0073:[ М-(1986.31=752.39*2.64) ]	
	Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 0.8 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 0.8 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 0.8 
Н48 (КОЭФ.К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ) = 0 
	
	Накладные расходы	83%			500					
	Сметная прибыль	65%			392					
	Всего с НР и СП				1 587					
8.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	1.7547	1 628.27	20.26	2 857	208	36	17.08	29.97	
			118.70	2.60			5	0.256	0.4492	
	Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 0.8 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 0.8 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 0.8 
	
	Накладные расходы	83%			177					
	Сметная прибыль	65%			138					
	Всего с НР и СП				3 172					
9.	ТССЦ 102-0077 
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта, м3	-3.1585	791.06		-2 499					
										
10.	ТССЦ 102-0060 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	3.1585	1 254.01		3 961					
										
11.	ТЕРр 58-18-5 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	1.5841	5 182.58	95.66	8 210	1 525	152	138.49	219.38	
			962.51							
	Накладные расходы	83%			1 266					
	Сметная прибыль	65%			991					
	Всего с НР и СП				10 467					
12.	ТССЦ 102-0080 
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	-8.2373	791.06		-6 516					

14.	ТЕР 26-02-018-01 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	3.3388	266.59	141.41	890	412	472	14.847	49.569	
			123.52	1.78			6	0.175	0.5843	
	Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
	Накладные расходы	90%			376					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			251					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 517					
15.	С113-9005-1 
(Прайс-лист) 
Огнебиозащитный состав "Огнез-Д", кг	90.1476	5.35		483					
										
	Поправки: М: =(450.17/70+30.09)/1.18/5.78	
16.	ТССЦпг 03-02-02-015 
Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.0901	30.69	30.69	3		3			
										
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38	
	
17.	ТЕР 11-01-002-02 
(Применительно) 
Разборка подстилающих слоев шлаковых, 1 м3 подстилающего слоя	47.48	66.02	50.33	3 134	745	2 390	2.024	96.1	
			15.69	4.50			214	0.512	24.31	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 409-0035:[ М-(66.11=50.85*1.3) ]	
	Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 0.8 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 0.8 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 0.8 
Н47 (КОЭФ.К ЦЕНЕ МАТЕРИАЛОВ) = 0 
Н48 (КОЭФ.К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ) = 0 
	
	Накладные расходы	111%			1 064					
		=(123*0.9)								
	Сметная прибыль	64%			614					
		=(75*0.85)								
	Всего с НР и СП				4 812					
18.	С509-9900-1 
Строительный мусор, т	18.992								
										
19.	ТЕР 26-01-055-02 
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции	2.3738	678.98	25.95	1 612	300	62	16.514	39.201	
			126.33							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ]	
	Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
	Накладные расходы	90%			270					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			180					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				2 062					
20.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	47.48	167.45	68.53	7 950	4 697	3 254	12.167	577.69	
			98.92							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ]	
	Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
	Накладные расходы	90%			4 227					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			2 818					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				14 996					
21.	ТССЦ 104-0714 
Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, м3	48.4296	324.93		15 736					
										
22.	ТЕР 26-01-055-02 
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции	2.3738	678.98	25.95	1 612	300	62	16.514	39.201	
			126.33							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ]	
	Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
	Накладные расходы	90%			270					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			180					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				2 062					
23.	ТЕРр 69-7-1 
Устройство ходов на чердаке, 100 п. м ходов	0.505	1 912.05	13.37	966	74	7	20.8	10.504	
			145.81	1.73			1	0.17	0.0859	
	Накладные расходы	78%			59					
	Сметная прибыль	50%			38					
	Всего с НР и СП				1 062					
24.	ТЕР 09-05-003-01 
Постановка болтов строительных с гайками и шайбами, 100 шт. болтов	0.07	111.78	3.11	8	8		13.685	0.958	
			108.66							
	Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
	Накладные расходы	81%			6					
		=(90*0.9)								
	Сметная прибыль	72%			6					
		=(85*0.85)								
	Всего с НР и СП				20					
25.	ТССЦ 101-0782 
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т	0.0014	5 390.10		8					
										
26.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (карниза фронтона), 100 м2 подшивки	0.6025	214.68	23.85	129	115	14	28.87	17.394	
			190.83	8.12			5	0.8	0.482	
	Накладные расходы	85%			102					
	Сметная прибыль	80%			96					
	Всего с НР и СП				327					
27.	ТЕР 10-01-022-01 
Подшивка потолков досками обшивки (карниза фронтона), 100 м2 потолка	0.6025	4 517.11	73.88	2 722	300	45	65.93	39.723	
			497.77	2.95			2	0.25	0.1506	
	Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
	Накладные расходы	106%			320					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			163					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				3 205					
28.	ТЕР 15-04-025-02 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (подшивки карнизов фронтов и карнизов), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6025	1 721.48	11.79	1 037	392	7	81.984	49.395	
			650.95	0.13				0.0125	0.0075	
	Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
	Накладные расходы	95%			372					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			184					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 594					
29.	ТЕРр 58-2-1 
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон	0.02	2 382.41	10.37	48	47		341.3	6.826	
			2 372.04							
	Накладные расходы	83%			39					
	Сметная прибыль	65%			31					
	Всего с НР и СП				118					
30.	ТЕРр 58-2-3 
Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных, 100 окон	0.02	969.16	7.28	19	19		138.4	2.768	
			961.88							
	Накладные расходы	83%			16					
	Сметная прибыль	65%			12					
	Всего с НР и СП				47					
31.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	4	368.17	26.78	1 473	228	107	7.6245	30.498	
			56.88	1.63			7	0.1375	0.55	
	Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
	Накладные расходы	106%			249					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			127					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 849					
32.	ТССЦ 203-0251 
Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2, м2	-2	143.83		-288					
										
	Объем: (4.0)*(-0.5)									
33.	ТССЦ 203-0177 
(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2	1.78	400.71		713					
										
	Объем: 0.5*0.8*2+0.7*0.7*2									
34.	ТССЦ 101-0956 
Петля накладная, шт.	16	10.67		171					
										
35.	ТССЦ 101-0953 
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт.	4	18.01		72					
										
36.	ТССЦ 101-2001 
Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл.	4	11.94		48					
										
37.	ТЕР 15-04-025-07 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву оконных блоков, подготовленных под вторую окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0285	671.38	2.45	19	10		46.081	1.3133	
			365.88	0.13				0.0125	0.0004	
	Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
	Накладные расходы	95%			10					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			5					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				33					
38.	ТЕР 10-01-008-09 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по асбесту (Обивка слуховых окон), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0286	4 673.18	23.88	134	6	1	28.865	0.8255	
			206.39							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 509-0919:[ М-(1612.80=5040.00*0.32) ]	
	Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
	Накладные расходы	106%			6					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			3					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				144					
39.	ТЕР 12-01-007-09 
Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами, 100 м2 кровли	3.3388	11 240.78	73.55	37 531	3 006	246	113.39	378.59	
			900.31	7.98			27	0.675	2.2537	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0060:[ М-(2257.22=1254.01*1.8) ]	
	Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
	Накладные расходы	108%			3 276					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			1 668					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				42 475					
40.	ТССЦ 101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-3.252	10 080.00		-32 780					
										
41.	ТССЦ 101-3741 
(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	2.5551	9 435.60		24 109					
										
42.	ТЕР 12-01-012-01 
Ограждение кровель перилами (снегозадержатели), 100 м ограждения	0.7096	2 917.46	67.90	2 070	42	48	7.6705	5.443	
			59.44	4.28			3	0.3625	0.2572	
	Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
	Накладные расходы	108%			49					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			25					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				2 143					
43.	ТЕР 15-04-030-04 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3548	1 092.76	3.49	388	225	1	81.719	28.994	
			633.33	0.13				0.0125	0.0044	
	Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
	Накладные расходы	95%			214					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			106					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				708					
44.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.65	6 928.62	28.58	4 504	728	19	150.09	97.559	
			1 119.67							
	Накладные расходы	83%			604					
	Сметная прибыль	65%			473					
	Всего с НР и СП				5 581					
45.	ТЕРр 58-5-7 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	20	116.03	29.30	2 321	633	586	4.24	84.8	
			31.63							
	Накладные расходы	83%			525					
	Сметная прибыль	65%			411					
	Всего с НР и СП				3 258					
46.	ТЕРр 60-2-1 
Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал, 100 м	0.04	1 294.60	118.64	52	47	5	164.47	6.5788	
			1 175.96	40.40			2	3.98	0.1592	
	Накладные расходы	78%			38					
	Сметная прибыль	63%			31					
	Всего с НР и СП				121					
47.	ТЕР 08-08-005-01 
Кладка дымовых кирпичных труб, 1 м3 кладки (без вычета пустот)	1.0404	1 143.49	57.60	1 190	119	60	14.916	15.518	
			114.10	5.16			5	0.4375	0.4552	
	Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
	Накладные расходы	110%			136					
		=(122*0.9)								
	Сметная прибыль	68%			84					
		=(80*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 411					
48.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.2938	1 825.07	1.87	536	314	1	131.4	38.605	
			1 068.28							
	Накладные расходы	79%			248					
	Сметная прибыль	50%			157					
	Всего с НР и СП				941					
49.	ТЕРр 62-25-1 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.2938	339.69	26.45	100	10	8	4.29	1.2604	
			32.39							
	Накладные расходы	80%			8					
	Сметная прибыль	50%			5					
	Всего с НР и СП				113					
50.	ТЕРр 62-25-7 
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.2938	983.37	1.83	289	52	1	23.6	6.9337	
			176.06							
	Накладные расходы	80%			42					
	Сметная прибыль	50%			26					
	Всего с НР и СП				357					
51.	ТЕР 15-04-014-03 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2938	632.93	5.53	186	19	2	7.751	2.2772	
			63.02							
	Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
	Накладные расходы	95%			18					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			9					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				213					
52.	ТЕРр 60-16-2 
Прочистка дымохода из кирпича вертикального, 100 м дымохода	1.032	131.34		136	66		9.24	9.5357	
			64.22							
	Накладные расходы	78%			51					
	Сметная прибыль	63%			42					
	Всего с НР и СП				229					
53.	ТЕР 20-01-001-02 
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов	0.064	2 048.56	174.03	131	95	11	193.04	12.354	
			1 476.75	7.68				0.65	0.0416	
	Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
	Накладные расходы	115%			109					
		=(128*0.9)								
	Сметная прибыль	71%			67					
		=(83*0.85)								
	Всего с НР и СП				308					
54.	ТССЦ 301-1787 
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром 400 мм, м2	6.4	102.41		655					
										
55.	ТЕР 26-01-011-01 
Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем, 1 м3 изоляции	0.64	924.58	53.48	592	89	34	17.02	10.893	
			138.37							
	Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
	Накладные расходы	90%			80					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			53					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				726					
56.	ТЕР 20-02-010-01 
Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1000 мм, 1 зонт	8	9.99	2.11	80	47	17	0.736	5.888	
			5.91							
	Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
	Накладные расходы	115%			54					
		=(128*0.9)								
	Сметная прибыль	71%			33					
		=(83*0.85)								
	Всего с НР и СП				167					
57.	ТССЦ 301-1202 
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 400 мм, шт.	8	58.45		468					
										
58.	ТЕРр 58-10-6 
Установка воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.08	7 007.15	3.72	561	18		29.736	2.3789	
			221.83							
	Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 0.56 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 0.56 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 0.56 
	
	Накладные расходы	83%			15					
	Сметная прибыль	65%			12					
	Всего с НР и СП				588					
59.	ТЕРр 58-10-1 
Установка прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.4	6 114.64	6.05	2 446	61	2	20.608	8.2432	
			153.74							
	Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 0.56 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 0.56 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 0.56 
	
	Накладные расходы	83%			51					
	Сметная прибыль	65%			40					
	Всего с НР и СП				2 536					
60.	ТЕРр 58-10-3 
Установка колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.16	3 474.26	3.72	556	43	1	35.784	5.7254	
			266.95							
	Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 0.56 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 0.56 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 0.56 
	
	Накладные расходы	83%			36					
	Сметная прибыль	65%			28					
	Всего с НР и СП				620					
	
61.	ТЕРр 58-10-5 
Установка отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.08	3 530.15	3.72	282	18		29.736	2.3789	
			221.83							
	Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 0.56 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 0.56 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 0.56 
	
	Накладные расходы	83%			15					
	Сметная прибыль	65%			12					
	Всего с НР и СП				309					
62.	ТЕРр 58-22-2 
Установка ухватов для водосточных труб в деревянных стенах, 100 шт.	0.24	586.13	0.46	141	21		12.152	2.9165	
			86.89							
	Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 0.56 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 0.56 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 0.56 
	
	Накладные расходы	83%			17					
	Сметная прибыль	65%			14					
	Всего с НР и СП				172					
63.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4.6124	715.49	7.26	3 300	1 742	33	50.025	230.74	
			377.69							
	Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
	Накладные расходы	110%			1 916					
		=(122*0.9)								
	Сметная прибыль	68%			1 185					
		=(80*0.85)								
	Всего с НР и СП				6 401					
64.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	3.06	44.25	33.93	135	12	104	0.5777	1.7678	
			3.97							
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			12					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			7					
65.	ТССЦпг 01-01-01-043 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	27.52	3.76	3.26	103		90			
				0.31			8	0.024	0.6605	
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			8					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			5					
66.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	30.58	14.02	14.02	429		429			
										
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				106 195	17 452	8 509		2267.2	
							286		30.559	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				104 183	17 290	7 855		2246.2	
							278		29.857	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				39 412					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 3; %=83 - по стр. 5-8, 11, 29, 30, 44, 45, 58-62; %=90 - по стр. 14, 19, 20, 22, 55; %=111 - по стр. 17; %=78 - по стр. 23, 46, 52; %=85 - по стр. 26; %=106 - по стр. 27, 31, 38; %=95 - по стр. 28, 37, 43, 51; %=108 - по стр. 39, 42; %=110 - по стр. 47, 63; %=79 - по стр. 48; %=80 - по стр. 49, 50)				16 794					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 3, 14, 19, 20, 22, 55; %=65 - по стр. 5-8, 11, 29, 30, 44, 45, 58-62; %=64 - по стр. 17; %=50 - по стр. 23, 48-50; %=80 - по стр. 26; %=54 - по стр. 27, 31, 38; %=47 - по стр. 28, 37, 43, 51; %=55 - по стр. 39, 42; %=63 - по стр. 46, 52; %=68 - по стр. 47, 63)				10 614					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				131 591					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				8	8			0.958	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 24)				6					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 24)				6					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				20					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				1 334	142	28		18.242	
									0.0416	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 53, 56)				163					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 53, 56)				101					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				1 598					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				670	12	626		1.7678	
							8		0.6605	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 64, 65)				20					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 64, 65)				12					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				670					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				133 879					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				16 963					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				10 721