Стройка:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. 6-ая Рабочая, д. 45	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. 6-ая Рабочая, д. 45	
Основание: Ведомость дефектов	
Сметная стоимость:	159.792	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.110	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	16.311	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	4.2928	139.08	30.64	597	466	132	15.9	68.256	
			108.44							
	Накладные расходы	99%			461					
	Сметная прибыль	60%			280					
	Всего с НР и СП				1 338					
2.	509-9900 
Строительный мусор, т	6.3104								
										
3.	509-9900 
Строительный мусор, т	1.4596								
										
4.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.3184	62.26	0.20	20	20		9.1	2.8974	
			62.06							
	Накладные расходы	83%			17					
	Сметная прибыль	65%			13					
	Всего с НР и СП				50					
5.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	-4.2928	173.70	25.32	-746	-637	-109	21.35	-91.651	
			148.38	3.25			-14	0.32	-1.3737	
	Вычт.ресурсы:  101-1805:[ М-(65.40=10899.99*0.006) ];  102-0077:[ М-(1423.91=791.06*1.8) ]	
	Накладные расходы	83%			-540					
	Сметная прибыль	65%			-423					
	Всего с НР и СП				-1 709					
	
6.	ТЕРр 58-18-5 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	2.1464	5 182.58	95.66	11 124	2 066	205	138.49	297.25	
			962.51							
	Накладные расходы	83%			1 715					
	Сметная прибыль	65%			1 343					
	Всего с НР и СП				14 182					
7.	102-0080 
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	-11.1613	791.06		-8 829					
										
8.	102-0060 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	11.1613	1 254.01		13 996					
										
9.	ТЕРр 58-18-2 
Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	2.1464	1 548.47	23.91	3 324	971	51	65.12	139.77	
			452.58							
	Накладные расходы	83%			806					
	Сметная прибыль	65%			631					
	Всего с НР и СП				4 761					
10.	102-0080 
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	-2.7903	791.06		-2 207					
										
11.	102-0060 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	2.7903	1 254.01		3 499					
										
12.	ТЕРр 53-9-1 
Смена венцов в стенах из бревен окладных диаметром 240 мм, 100 м венца	0.0368	7 138.41	381.61	263	91	14	322.82	11.88	
			2 469.57	10.63				0.9	0.0331	
	Накладные расходы	86%			78					
	Сметная прибыль	70%			64					
	Всего с НР и СП				405					
	
13.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.0624	4 280.17	55.39	267	75	3	160.21	9.9971	
			1 195.17							
	Накладные расходы	83%			62					
	Сметная прибыль	65%			49					
	Всего с НР и СП				378					
14.	ТЕРр 58-5-2 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из бревен, 100 м	0.1408	4 108.05	55.39	578	168	8	160.21	22.558	
			1 195.17							
	Накладные расходы	83%			139					
	Сметная прибыль	65%			109					
	Всего с НР и СП				827					
15.	ТЕРр 54-5-1 
Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов из досок, 100 м2 перекрытий	0.0528	7 246.80	145.32	383	69	8	180.18	9.5135	
			1 309.91							
	Накладные расходы	85%			59					
	Сметная прибыль	80%			55					
	Всего с НР и СП				497					
16.	ТЕРр 53-11-1 
Ремонт конопатки шва с добавлением пакли, 100 м шва с одной стороны	1.6304	148.02		241	101		8.27	13.483	
			61.69							
	Накладные расходы	86%			87					
	Сметная прибыль	70%			71					
	Всего с НР и СП				399					
17.	ТЕР 11-01-002-02 
(Применительно) 
Разборка подстилающих слоев шлаковых, 1 м3 подстилающего слоя	62.0154	66.02	50.33	4 094	973	3 121	2.024	125.52	
			15.69	4.50			279	0.512	31.752	
	Вычт.ресурсы:  409-0035:[ М-(66.11=50.85*1.3) ]	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	111%			1 390					
	Сметная прибыль	64%			801					
	Всего с НР и СП				6 285					
19.	ТЕР 26-01-055-02 
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции	3.1008	678.98	25.95	2 105	392	80	16.514	51.207	
			126.33							
	Вычт.ресурсы:  101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			353					
	Сметная прибыль	60%			235					
	Всего с НР и СП				2 693					
20.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	62.0154	167.45	68.53	10 384	6 135	4 250	12.167	754.54	
			98.92							
	Вычт.ресурсы:  104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			5 522					
	Сметная прибыль	60%			3 681					
	Всего с НР и СП				19 587					
21.	104-0714 
Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, м3	63.2557	324.93		20 554					
										
22.	ТЕР 26-01-055-02 
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции	3.1008	678.98	25.95	2 105	392	80	16.514	51.207	
			126.33							
	Вычт.ресурсы:  101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			353					
	Сметная прибыль	60%			235					
	Всего с НР и СП				2 693					
23.	ТЕР 26-02-018-01 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	4.2928	266.59	141.41	1 144	530	607	14.847	63.733	
			123.52	1.78			8	0.175	0.7512	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			484					
	Сметная прибыль	60%			323					
	Всего с НР и СП				1 951					
24.	С113-9005-1 
(Прайс-лист) 
Огнебиозащитный состав "Огнез-Д", кг	115.9056	5.25		608					
										
	Поправки: М: =(400.02/70+30.09)/1.18/5.78	
25.	ТССЦпг 03-02-02-015 
Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.1159	30.69	30.69	4		4			
										
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38	
26.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	4.2928	968.78	140.33	4 159	1 436	602	44.31	190.21	
			334.54	11.66			50	0.9875	4.2391	
	Удал.ресурсы:  101-9496	
	Вычт.ресурсы:  101-4136:[ М-(7740.90=63.45*122) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			1 605					
	Сметная прибыль	55%			817					
	Всего с НР и СП				6 581					
27.	101-4571 
Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НC35-1000-0,7, м2	523.7216	71.68		37 540					
										
28.	101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	15.085	147.85		2 230					
										
29.	ТЕР 26-01-055-02 
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции	4.2928	1 510.36	25.95	6 484	542	111	16.514	70.891	
			126.33							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			488					
	Сметная прибыль	60%			325					
	Всего с НР и СП				7 297					
30.	ТЕРр 69-7-1 
Устройство ходов на чердаке, 100 п. м ходов	0.5088	1 912.05	13.37	973	74	7	20.8	10.583	
			145.81	1.73			1	0.17	0.0865	
	Накладные расходы	78%			59					
	Сметная прибыль	50%			38					
	Всего с НР и СП				1 069					
31.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.0132	1 453.87	230.73	19	16	3	172.76	2.2804	
			1 223.14	78.56			1	7.74	0.1022	
	Накладные расходы	99%			17					
	Сметная прибыль	60%			10					
	Всего с НР и СП				46					
32.	ТЕР 10-01-027-09 
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов	0.0132	7 633.71	465.95	101	24	6	239.2	3.1574	
			1 853.80							
	Вычт.ресурсы:  203-0013:[ М-(36479.00=364.79*100) ];  203-0384:[ М-(2719.91=32.77*83) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			25					
	Сметная прибыль	54%			13					
	Всего с НР и СП				139					
33.	203-0177 
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2	1.32	400.71		529					
										
34.	101-0956 
Петля накладная, шт.	8	10.67		85					
										
35.	101-0953 
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт.	2	18.01		36					
										
36.	101-2001 
Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл.	2	11.94		24					
										
37.	ТЕРр 60-2-1 
Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал (под кровлей), 100 м	0.16	1 294.60	118.64	207	188	19	164.47	26.315	
			1 175.96	40.40			6	3.98	0.6368	
	Накладные расходы	78%			151					
	Сметная прибыль	63%			122					
	Всего с НР и СП				481					
38.	ТЕРр 65-35-1 
Прочистка вентиляционных каналов, 100 м канала	0.9	169.04	0.30	152	126		18.7	16.83	
			139.50	0.10				0.01	0.009	
	Накладные расходы	74%			93					
	Сметная прибыль	50%			63					
	Всего с НР и СП				308					
	
39.	ТЕР 08-08-005-01 
Кладка дымовых кирпичных труб, 1 м3 кладки (без вычета пустот)	7.904	1 143.49	57.60	9 038	902	455	14.916	117.89	
			114.10	5.16			41	0.4375	3.458	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	110%			1 037					
	Сметная прибыль	68%			641					
	Всего с НР и СП				10 717					
40.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.5376	1 542.15	71.90	829	369	39	81.512	43.821	
			686.33	38.15			21	3.475	1.8682	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			371					
	Сметная прибыль	47%			183					
	Всего с НР и СП				1 383					
	
41.	ТЕРр 62-25-1 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.5376	339.69	26.45	183	17	14	4.29	2.3063	
			32.39							
	Накладные расходы	80%			14					
	Сметная прибыль	50%			9					
	Всего с НР и СП				205					
42.	ТЕРр 62-25-7 
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.5376	983.37	1.83	529	95	1	23.6	12.687	
			176.06							
	Накладные расходы	80%			76					
	Сметная прибыль	50%			48					
	Всего с НР и СП				653					
43.	ТЕР 15-04-014-03 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.5376	632.93	5.53	340	34	3	7.751	4.1669	
			63.02							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			32					
	Сметная прибыль	47%			16					
	Всего с НР и СП				388					
44.	ТЕРр 65-38-1 
Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка, 1 шт.	1	153.30		153	13		1.764	1.764	
			12.82							
	Начисления: Н5= 0.56	
	Накладные расходы	103%			13					
	Сметная прибыль	60%			8					
	Всего с НР и СП				174					
45.	ТЕР 26-01-009-01 
Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, 1 м3 изоляции	0.0706	1 532.58	68.14	108	13	5	21.678	1.5304	
			185.13							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			12					
	Сметная прибыль	60%			8					
	Всего с НР и СП				128					
46.	ТЕР 20-02-009-01 
Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм, 1 зонт	1	8.11	1.90	8	4	2	0.5405	0.5405	
			4.34							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	115%			5					
	Сметная прибыль	71%			3					
	Всего с НР и СП				15					
47.	301-0277 
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм, шт.	1	45.40		45					
										
48.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.52	6 114.64	6.05	3 180	80	3	20.608	10.716	
			153.74							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			66					
	Сметная прибыль	65%			52					
	Всего с НР и СП				3 298					
49.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.08	3 474.26	3.72	278	21		35.784	2.8627	
			266.95							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			17					
	Сметная прибыль	65%			14					
	Всего с НР и СП				309					
50.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.08	3 530.15	3.72	282	18		29.736	2.3789	
			221.83							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			15					
	Сметная прибыль	65%			12					
	Всего с НР и СП				309					
	
51.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.08	7 007.15	3.72	561	18		29.736	2.3789	
			221.83							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			15					
	Сметная прибыль	65%			12					
	Всего с НР и СП				588					
52.	ТЕРр 58-22-2 
Смена ухватов для водосточных труб в деревянных стенах, 100 шт.	0.528	586.13	0.46	309	46		12.152	6.4163	
			86.89							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			38					
	Сметная прибыль	65%			30					
	Всего с НР и СП				377					
53.	ТЕР 12-01-012-01 
Ограждение кровель перилами (снегозадержание), 100 м ограждения	0.6368	2 917.46	67.90	1 858	38	43	7.6705	4.8846	
			59.44	4.28			3	0.3625	0.2308	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			44					
	Сметная прибыль	55%			23					
	Всего с НР и СП				1 925					
54.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	4.38	44.25	33.93	193	17	149	0.5777	2.5303	
			3.97							
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			17					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			10					
55.	ТССЦпг 01-01-01-043 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	39.38	3.76	3.26	147		128			
				0.31			12	0.024	0.9451	
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			12					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			7					
56.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	43.75	14.02	14.02	614		614			
										
	Объем: (18.93+24.82)									
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				134 702	15 903	10 658		2067.3	
							408		42.738	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				133 386	15 743	9 761		2045.6	
							396		41.784	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				40 444					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 31; %=83 - по стр. 4-6, 9, 13, 14, 48-52; %=86 - по стр. 12, 16; %=85 - по стр. 15; %=111 - по стр. 17; %=90 - по стр. 19, 20, 22, 23, 29, 45; %=108 - по стр. 26, 53; %=78 - по стр. 30, 37; %=106 - по стр. 32; %=110 - по стр. 39; %=95 - по стр. 40, 43; %=80 - по стр. 41, 42)				15 067					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 19, 20, 22, 23, 29, 31, 45; %=65 - по стр. 4-6, 9, 13, 14, 48-52; %=70 - по стр. 12, 16; %=80 - по стр. 15; %=64 - по стр. 17; %=55 - по стр. 26, 53; %=50 - по стр. 30, 41, 42; %=54 - по стр. 32; %=63 - по стр. 37; %=68 - по стр. 39; %=47 - по стр. 40, 43)				9 838					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				158 291					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				358	143	2		19.135	
									0.009	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 38; %=103 - по стр. 44; %=115 - по стр. 46)				111					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 38; %=60 - по стр. 44; %=71 - по стр. 46)				74					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				543					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				958	17	895		2.5303	
							12		0.9451	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 54, 55)				29					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 54, 55)				17					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				958					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				159 792					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				15 178					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				9 912