Стройка: 	 Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Березовая Роща, д. 12 	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
 (Локальный сметный расчет) 	
 на Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Березовая Роща, д. 12 	
 Основание: Ведомость дефектов 	
 Сметная стоимость: 	132.01 	 тыс. руб. 	
 Hормативная трудоемкость: 	2.18 	 тыс.чел.ч 	
 Сметная заработная плата: 	17.03 	 тыс. руб. 	
 Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3". 	

 № поз. 	 Шифр и № позиции норматива, 
Наименование работ и затрат, 
Единица измерения 	 Количе-ство 	 Стоим. ед., руб. 	 Общая стоимость, руб. 	 Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч 	
			 всего 	 экс. маш. 	 всего 	 оплата труда осн. раб. 	 экс. маш. 	 обслуж. машины 	
			 оплата труда осн. раб. 	 в т.ч. опл. труда мех. 			 в т.ч. опл. труда мех. 	 на ед. 	 всего 	
 1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 	 10 	
 1. 	 ТЕР 46-04-008-02
Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия 	 3.366 	71.04 	12.52 	 239 	 197 	42 	8.58 	28.88 	
			 58.52 							
	Накладные расходы 	 99% 			 195 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 118 					
	Всего с НР и СП 				 552 					
 2. 	 ТССЦ 509-9900
Строительный мусор, т 	 2.3966 								
										
 3. 	 ТЕРр 58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий 	 0.34 	62.26 	0.20 	 21 	 21 		9.1 	3.094 	
			 62.06 							
	Накладные расходы 	 83% 			 17 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 14 					
	Всего с НР и СП 				 52 					
 4. 	 ТЕРр 58-12-2
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 	 -3.366 	173.70 	25.32 	 -585 	 -499 	-85 	21.35 	-71.864 	
			 148.38 	 3.25 			 -11 	 0.32 	 -1.0771 	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1805:[ М-(65.40=10899.99*0.006) ];  ТССЦ 102-0077:[ М-(1423.91=791.06*1.8) ] 	
	Накладные расходы 	 83% 			 -423 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 -332 					
	Всего с НР и СП 				 -1 340 					
 5. 	 ТЕРр 58-18-5
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки 	 0.908 	5 182.58 	95.66 	 4 706 	 874 	87 	138.49 	125.75 	
			 962.51 							
	Накладные расходы 	 83% 			 725 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 568 					
	Всего с НР и СП 				 6 000 					
 6. 	 ТССЦ 102-0080
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 	 -4.7216 	791.06 		 -3 735 					
										
 7. 	 ТССЦ 102-0060
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 	 4.7216 	1 254.01 		 5 921 					
										
 8. 	 ТЕРр 58-18-2
Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки 	 2.458 	1 548.47 	23.91 	 3 806 	 1 112 	59 	65.12 	160.06 	
			 452.58 							
	Накладные расходы 	 83% 			 923 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 723 					
	Всего с НР и СП 				 5 452 					
 9. 	 ТССЦ 102-0080
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 	 -3.1954 	791.06 		 -2 528 					
										
 10. 	 ТССЦ 102-0060
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 	 3.1954 	1 254.01 		 4 007 					
										
 11. 	 ТЕРр 58-5-2
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из бревен, 100 м 	 0.1184 	4 108.05 	55.39 	 486 	 142 	7 	160.21 	18.969 	
			 1 195.17 							
	Накладные расходы 	 83% 			 118 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 92 					
	Всего с НР и СП 				 696 					
 12. 	 ТЕР 11-01-002-02
(Применительно)
Разборка подстилающих слоев шлаковых, 1 м3 подстилающего слоя 	 54.0736 	66.02 	50.33 	 3 570 	 848 	2 721 	2.024 	109.44 	
			 15.69 	 4.50 			 244 	 0.512 	 27.686 	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 409-0035:[ М-(66.11=50.85*1.3) ] 	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0 	
	Накладные расходы 	 111% 			 1 212 					
	Сметная прибыль 	 64% 			 699 					
	Всего с НР и СП 				 5 481 					
 14. 	 ТЕР 26-01-055-02
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции 	 2.7037 	678.98 	25.95 	 1 836 	 342 	70 	16.514 	44.649 	
			 126.33 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 90% 			 308 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 205 					
	Всего с НР и СП 				 2 349 					
 15. 	 ТЕР 26-01-039-01
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции 	 54.0736 	167.45 	68.53 	 9 055 	 5 349 	3 705 	12.167 	657.91 	
			 98.92 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 90% 			 4 814 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 3 209 					
	Всего с НР и СП 				 17 079 					
 16. 	 ТССЦ 104-0714
Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, м3 	 55.1551 	324.93 		 17 922 					
										
 17. 	 ТЕР 26-01-055-02
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции 	 2.7037 	678.98 	25.95 	 1 836 	 342 	70 	16.514 	44.649 	
			 126.33 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 90% 			 308 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 205 					
	Всего с НР и СП 				 2 349 					
 18. 	 ТЕР 26-02-018-01
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности 	 3.366 	266.59 	141.41 	 897 	 416 	476 	14.847 	49.973 	
			 123.52 	 1.78 			 6 	 0.175 	 0.589 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 90% 			 380 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 253 					
	Всего с НР и СП 				 1 530 					
 19. 	 С113-9005-1
(Прайс-лист)
Огнебиозащитный состав "Огнез-Д", кг 	 90.882 	5.35 		 487 					
										
	Поправки: М: =(450.17/70+30.09)/1.18/5.78 	
 20. 	 ТССЦпг 03-02-02-015
Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза 	 0.0909 	30.69 	30.69 	 3 		3 			
										
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 	
 21. 	 ТЕР 12-01-007-09
Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами, 100 м2 кровли 	 3.366 	11 240.78 	73.55 	 37 836 	 3 030 	248 	113.39 	381.67 	
			 900.31 	 7.98 			 27 	 0.675 	 2.2721 	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0060:[ М-(2257.22=1254.01*1.8) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 108% 			 3 302 					
	Сметная прибыль 	 55% 			 1 681 					
	Всего с НР и СП 				 42 819 					
 22. 	 ТССЦ 101-1875
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т 	 -3.2785 	10 080.00 		 -33 047 					
										
 23. 	 ТССЦ 101-3741
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т 	 2.576 	9 435.60 		 24 306 					
										
 24. 	 ТЕРр 69-7-1
Устройство ходов на чердаке, 100 п. м ходов 	 0.3714 	1 912.05 	13.37 	 710 	 54 	5 	20.8 	7.7251 	
			 145.81 	 1.73 			 1 	 0.17 	 0.0631 	
	Накладные расходы 	 78% 			 43 					
	Сметная прибыль 	 50% 			 28 					
	Всего с НР и СП 				 780 					
 25. 	 ТЕРр 58-2-2
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон 	 0.01 	2 160.01 	10.37 	 22 	 21 		309.3 	3.093 	
			 2 149.64 							
	Накладные расходы 	 83% 			 17 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 14 					
	Всего с НР и СП 				 53 					
 26. 	 ТЕР 10-01-003-01
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно 	 1 	296.25 	26.78 	 296 	 57 	27 	7.6245 	7.6245 	
			 56.88 	 1.63 			 2 	 0.1375 	 0.1375 	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(71.92=143.83*0.5) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106% 			 63 					
	Сметная прибыль 	 54% 			 32 					
	Всего с НР и СП 				 390 					
 27. 	 ТССЦ 203-0177
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2 	 2.3 	400.71 		 922 					
										
 28. 	 ТССЦ 101-0956
Петля накладная, шт. 	 4 	10.67 		 43 					
										
 29. 	 ТССЦ 101-0953
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт. 	 2 	18.01 		 36 					
										
 30. 	 ТССЦ 101-2001
Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл. 	 2 	11.94 		 24 					
										
 31. 	 ТЕР 10-01-008-09
Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов 	 0.033 	4 673.18 	23.88 	 154 	 7 	1 	28.865 	0.9525 	
			 206.39 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 509-0919:[ М-(1612.80=5040.00*0.32) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106% 			 7 					
	Сметная прибыль 	 54% 			 4 					
	Всего с НР и СП 				 165 					
 32. 	 ТЕР 10-01-008-04
Разборка фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов 	 0.1244 	476.10 	70.27 	 59 	 50 	9 	54.4 	6.7674 	
			 405.82 							
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0 	
	Накладные расходы 	 106% 			 53 					
	Сметная прибыль 	 54% 			 27 					
	Всего с НР и СП 				 139 					
 33. 	 ТЕР 10-01-008-04
Устройство фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов 	 0.1244 	5 121.10 	109.80 	 637 	 73 	14 	78.2 	9.7281 	
			 583.37 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106% 			 77 					
	Сметная прибыль 	 54% 			 39 					
	Всего с НР и СП 				 754 					
 34. 	 ТЕР 15-04-025-01
Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 0.1244 	1 315.69 	8.68 	 164 	 66 	1 	67.298 	8.3719 	
			 534.35 	 0.13 				 0.0125 	 0.0016 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 95% 			 63 					
	Сметная прибыль 	 47% 			 31 					
	Всего с НР и СП 				 258 					
 35. 	 ТЕРр 54-3-1
Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (карниза фронтона), 100 м2 подшивки 	 0.1363 	214.68 	23.85 	 29 	 26 	3 	28.87 	3.935 	
			 190.83 	 8.12 			 1 	 0.8 	 0.109 	
	Накладные расходы 	 85% 			 23 					
	Сметная прибыль 	 80% 			 22 					
	Всего с НР и СП 				 74 					
 36. 	 ТЕР 10-01-022-01
Подшивка потолков досками обшивки (карниза фронтона), 100 м2 потолка 	 0.1363 	4 517.11 	73.88 	 616 	 68 	10 	65.93 	8.9862 	
			 497.77 	 2.95 				 0.25 	 0.0341 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106% 			 72 					
	Сметная прибыль 	 54% 			 37 					
	Всего с НР и СП 				 725 					
 37. 	 ТЕР 15-04-025-02
Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (подшивки карнизов фронтов и карнизов), 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 0.4771 	1 721.48 	11.79 	 821 	 311 	6 	81.984 	39.114 	
			 650.95 	 0.13 				 0.0125 	 0.006 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 95% 			 295 					
	Сметная прибыль 	 47% 			 146 					
	Всего с НР и СП 				 1 263 					
 38. 	 ТЕР 12-01-012-01
Ограждение кровель перилами (снегозадержатели), 100 м ограждения 	 0.568 	2 917.46 	67.90 	 1 657 	 34 	39 	7.6705 	4.3568 	
			 59.44 	 4.28 			 2 	 0.3625 	 0.2059 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 108% 			 39 					
	Сметная прибыль 	 55% 			 20 					
	Всего с НР и СП 				 1 716 					
 39. 	 ТЕР 15-04-030-04
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 0.284 	1 092.76 	3.49 	 310 	 180 	1 	81.719 	23.208 	
			 633.33 	 0.13 				 0.0125 	 0.0036 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 95% 			 171 					
	Сметная прибыль 	 47% 			 85 					
	Всего с НР и СП 				 566 					
 40. 	 ТЕРр 65-35-1
Прочистка вентиляционных каналов, 100 м канала 	 1.584 	169.04 	0.30 	 268 	 221 		18.7 	29.621 	
			 139.50 	 0.10 				 0.01 	 0.0158 	
	Накладные расходы 	 74% 			 164 					
	Сметная прибыль 	 50% 			 111 					
	Всего с НР и СП 				 542 					
 41. 	 ТЕРр 65-30-5
Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм периметром 2400 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов 	 0.192 	189.46 	22.36 	 36 	 32 	4 	22.4 	4.3008 	
			 167.10 	 7.61 			 1 	 0.75 	 0.144 	
	Накладные расходы 	 74% 			 24 					
	Сметная прибыль 	 50% 			 17 					
	Всего с НР и СП 				 77 					
 42. 	 ТЕРр 65-30-4
Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм периметром 1600 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов 	 0.1088 	206.62 	22.36 	 22 	 20 	2 	24.7 	2.6874 	
			 184.26 	 7.61 			 1 	 0.75 	 0.0816 	
	Накладные расходы 	 74% 			 16 					
	Сметная прибыль 	 50% 			 11 					
	Всего с НР и СП 				 48 					
 43. 	 ТЕРр 65-30-4
Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм периметром 2000 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов 	 0.06 	206.62 	22.36 	 12 	 11 	1 	24.7 	1.482 	
			 184.26 	 7.61 				 0.75 	 0.045 	
	Накладные расходы 	 74% 			 8 					
	Сметная прибыль 	 50% 			 6 					
	Всего с НР и СП 				 26 					
 44. 	 ТЕР 20-02-010-05
Разборка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм, 1 зонт 	 4 	15.32 	3.01 	 61 	 49 	12 	1.589 	6.356 	
			 12.31 							
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н47= 0, Н48= 0 	
	Накладные расходы 	 115% 			 56 					
	Сметная прибыль 	 71% 			 35 					
	Всего с НР и СП 				 152 					
 45. 	 ТЕР 20-02-010-03
Разборка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1600 мм, 1 зонт 	 4 	7.13 	1.51 	 29 	 22 	6 	0.7 	2.8 	
			 5.62 							
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н47= 0, Н48= 0 	
	Накладные расходы 	 115% 			 25 					
	Сметная прибыль 	 71% 			 16 					
	Всего с НР и СП 				 70 					
 46. 	 ТЕРр 58-17-3
Разборка теплоизоляции на кровле из плит пенополистирольных толщиной 100 мм, 100 м2 покрытия кровли 	 0.1608 	69.09 	0.58 	 11 	 11 		10.12 	1.6273 	
			 68.51 							
	Накладные расходы 	 83% 			 9 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 7 					
	Всего с НР и СП 				 27 					
 47. 	 ТЕР 20-01-001-11
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром  2400 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов 	 0.192 	1 364.86 	137.36 	 262 	 169 	26 	115.07 	22.093 	
			 880.28 	 4.14 			 1 	 0.35 	 0.0672 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 115% 			 196 					
	Сметная прибыль 	 71% 			 121 					
	Всего с НР и СП 				 578 					
 48. 	 ТССЦ 301-1795
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром 2400 мм, м2 	 19.2 	109.09 		 2 095 					
										
 49. 	 ТЕР 20-01-001-10
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром  1600 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов 	 0.1088 	1 656.46 	130.40 	 180 	 127 	14 	152.93 	16.638 	
			 1 169.90 	 5.61 			 1 	 0.475 	 0.0517 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 115% 			 147 					
	Сметная прибыль 	 71% 			 91 					
	Всего с НР и СП 				 418 					
 50. 	 ТССЦ 301-1794
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром  1600 мм, м2 	 10.88 	104.33 		 1 135 					
										
 51. 	 ТЕР 20-01-001-11
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром  2000 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов 	 0.06 	1 364.86 	137.36 	 82 	 53 	8 	115.07 	6.9041 	
			 880.28 	 4.14 				 0.35 	 0.021 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 115% 			 61 					
	Сметная прибыль 	 71% 			 38 					
	Всего с НР и СП 				 181 					
 52. 	 ТССЦ 301-1795
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром 2000 мм, м2 	 6 	109.09 		 655 					
										
 53. 	 ТЕР 26-01-011-01
Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем, 1 м3 изоляции 	 3.608 	924.58 	53.48 	 3 336 	 499 	193 	17.02 	61.408 	
			 138.37 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 90% 			 449 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 299 					
	Всего с НР и СП 				 4 085 					
 54. 	 ТЕР 10-01-008-09
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по асбесту, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов 	 0.432 	4 673.18 	23.88 	 2 019 	 89 	10 	28.865 	12.47 	
			 206.39 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 509-0919:[ М-(1612.80=5040.00*0.32) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106% 			 94 					
	Сметная прибыль 	 54% 			 48 					
	Всего с НР и СП 				 2 161 					
 55. 	 ТЕР 20-02-010-05
Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм, 1 зонт 	 4 	31.42 	5.38 	 126 	 81 	22 	2.6105 	10.442 	
			 20.23 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 115% 			 93 					
	Сметная прибыль 	 71% 			 58 					
	Всего с НР и СП 				 277 					
 56. 	 ТССЦ 301-0292
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм, шт. 	 4 	321.30 		 1 285 					
										
 57. 	 ТЕР 20-02-010-03
Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1600 мм, 1 зонт 	 4 	17.15 	2.69 	 69 	 37 	11 	1.15 	4.6 	
			 9.23 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 115% 			 43 					
	Сметная прибыль 	 71% 			 26 					
	Всего с НР и СП 				 138 					
 58. 	 ТССЦ 301-0290
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1600 мм, шт. 	 4 	200.00 		 800 					
										
 59. 	 ТЕР 20-02-010-04
Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2000 мм, 1 зонт 	 2 	19.28 	3.15 	 39 	 21 	6 	1.38 	2.76 	
			 10.70 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 115% 			 24 					
	Сметная прибыль 	 71% 			 15 					
	Всего с НР и СП 				 78 					
 60. 	 ТССЦ 301-0291
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2000 мм, шт. 	 2 	260.00 		 520 					
										
 61. 	 ТЕРр 58-10-6
Установка воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. 	 0.06 	7 007.15 	3.72 	 420 	 13 		29.736 	1.7842 	
			 221.83 							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 	
	Накладные расходы 	 83% 			 11 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 8 					
	Всего с НР и СП 				 439 					
 62. 	 ТЕРр 58-10-1
Установка прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м 	 0.426 	6 114.64 	6.05 	 2 605 	 65 	3 	20.608 	8.779 	
			 153.74 							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 	
	Накладные расходы 	 83% 			 54 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 42 					
	Всего с НР и СП 				 2 701 					
 63. 	 ТЕРр 58-10-3
Установка колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. 	 0.18 	3 474.26 	3.72 	 625 	 48 	1 	35.784 	6.4411 	
			 266.95 							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 	
	Накладные расходы 	 83% 			 40 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 31 					
	Всего с НР и СП 				 696 					
 64. 	 ТЕРр 58-10-5
Установка отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. 	 0.06 	3 530.15 	3.72 	 212 	 13 		29.736 	1.7842 	
			 221.83 							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 	
	Накладные расходы 	 83% 			 11 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 8 					
	Всего с НР и СП 				 231 					
 65. 	 ТЕРр 58-22-2
Установка ухватов для водосточных труб в деревянных стенах, 100 шт. 	 0.42 	586.13 	0.46 	 246 	 36 		12.152 	5.1038 	
			 86.89 							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 	
	Накладные расходы 	 83% 			 30 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 23 					
	Всего с НР и СП 				 299 					
 66. 	 ТЕР 08-07-001-02
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 	 5.2739 	715.49 	7.26 	 3 773 	 1 992 	38 	50.025 	263.83 	
			 377.69 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 110% 			 2 191 					
	Сметная прибыль 	 68% 			 1 355 					
	Всего с НР и СП 				 7 319 					
 67. 	 ТССЦпг 01-01-01-041
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза 	 3.26 	44.25 	33.93 	 145 	 13 	111 	0.5777 	1.8833 	
			 3.97 							
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 	
	в т.ч. Накладные расходы 	 100% 			 13 					
	в т.ч. Сметная прибыль 	 60% 			 8 					
 68. 	 ТССЦпг 01-01-01-043
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза 	 29.32 	3.76 	3.26 	 110 		96 			
				 0.31 			 9 	 0.024 	 0.7037 	
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 	
	в т.ч. Накладные расходы 	 100% 			 9 					
	в т.ч. Сметная прибыль 	 60% 			 5 					
 69. 	 ТССЦпг 03-21-01-015
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза 	 32.58 	14.02 	14.02 	 457 		457 			
										
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 				105 174 	16 743 	8 540 		2152.8 	
							285 		31.161 	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 				96 783 	15 887 	7 761 		2040.3 	
							272 		30.031 	
	.       МАТЕРИАЛОВ - 				25 331 					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1; %=83 - по стр. 3-5, 8, 11, 25, 46, 61-65; %=111 - по стр. 12; %=90 - по стр. 14, 15, 17, 18, 53; %=108 - по стр. 21, 38; %=78 - по стр. 24; %=106 - по стр. 26, 31-33, 36, 54; %=95 - по стр. 34, 37, 39; %=85 - по стр. 35; %=110 - по стр. 66) 				15 691 					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 14, 15, 17, 18, 53; %=65 - по стр. 3-5, 8, 11, 25, 46, 61-65; %=64 - по стр. 12; %=55 - по стр. 21, 38; %=50 - по стр. 24; %=54 - по стр. 26, 31-33, 36, 54; %=47 - по стр. 34, 37, 39; %=80 - по стр. 35; %=68 - по стр. 66) 				9 743 					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 				122 217 					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 				7 676 	843 	112 		110.68 	
							4 		0.4263 	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 40-43; %=115 - по стр. 44, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59) 				857 					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 40-43; %=71 - по стр. 44, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59) 				541 					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 				9 074 					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 				715 	13 	667 		1.8833 	
							9 		0.7037 	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 67, 68) 				22 					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 67, 68) 				13 					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 				715 					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 				132 006 					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 				16 548 					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 				10 284