Стройка: 	 Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Лавровская, 3 	
	
 Объект: 	 Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Лавровская, д. 3 	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01 	
 (Локальный сметный расчет) 	
 на Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Лавровская, д. 3 	
 Основание: Ведомость дефектов 	
 Сметная стоимость: 	97.36 	 тыс. руб. 	
 Hормативная трудоемкость: 	1.69 	 тыс.чел.ч 	
 Сметная заработная плата: 	13.13 	 тыс. руб. 	
 Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3". 	

 № поз. 	 Шифр и № позиции норматива, 
Наименование работ и затрат, 
Единица измерения 	 Количе-ство 	 Стоим. ед., руб. 	 Общая стоимость, руб. 	 Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч 	
			 всего 	 экс. маш. 	 всего 	 оплата труда осн. раб. 	 экс. маш. 	 обслуж. машины 	
			 оплата труда осн. раб. 	 в т.ч. опл. труда мех. 			 в т.ч. опл. труда мех. 	 на ед. 	 всего 	
 1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 	 10 	
 1. 	 ТЕР 46-04-008-04
(Постановление № 243-а от 15.07.2010)
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия 	 2.6132 	139.08 	30.64 	 363 	 283 	80 	15.9 	41.5 	
			 108.44 							
	 Объем: 307.43*0.85 									
	Накладные расходы 	 99% 			 280 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 170 					
	Всего с НР и СП 				 813 					
 2. 	 ТССЦ 509-9900
(Постановление № 243-а от 15.07.2010)
Строительный мусор, т 	 3.8413 								
										
	 Объем: (2.613155)*1.47 									
 3. 	 ТЕР 46-04-008-01
(Постановление № 243-а от 15.07.2010)
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (толь под  асбестоцементом), 100 м2 покрытия 	 3.0743 	139.50 	41.43 	 429 	 301 	127 	14.4 	44.2 	
			 98.07 							
	Накладные расходы 	 99% 			 298 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 181 					
	Всего с НР и СП 				 908 					
 4. 	 ТССЦ 509-9900
(Постановление № 243-а от 15.07.2010)
Строительный мусор, т 	 1.0453 								
										
	 Объем: (3.0743)*0.34 									
 5. 	 ТЕР 46-04-008-02
(Постановление № 243-а от 15.07.2010)
Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия 	 0.4611 	71.04 	12.52 	 33 	 27 	6 	8.58 	3.96 	
			 58.52 							
	 Объем: 307.43*0.15 									
	Накладные расходы 	 99% 			 27 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 16 					
	Всего с НР и СП 				 76 					
 6. 	 ТССЦ 509-9900
(Постановление № 243-а от 15.07.2010)
Строительный мусор, т 	 0.0113 								
										
	 Объем: (0.461145)*0.0244 									
 7. 	 ТЕРр 58-3-1
(Постановление № 243-а от 15.07.2010)
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий 	 0.456 	62.26 	0.20 	 28 	 28 		9.1 	4.15 	
			 62.06 							
	 Объем: 4.6+10.25*4 									
	Накладные расходы 	 83% 			 23 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 18 					
	Всего с НР и СП 				 69 					
 8. 	 ТЕРр 58-1-1
(Постановление № 243-а от 15.07.2010)
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли 	 3.0743 	144.33 	38.97 	 444 	 324 	120 	15.2 	46.6 	
			 105.36 	 5.43 			 17 	 0.46 	 1.41 	
	Накладные расходы 	 83% 			 283 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 222 					
	Всего с НР и СП 				 949 					
 9. 	 ТЕРр 58-2-2
(Постановление № 243-а от 15.07.2010)
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон 	 0.02 	2 160.01 	10.37 	 43 	 43 		309 	6.19 	
			 2 149.64 							
	Накладные расходы 	 83% 			 36 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 28 					
	Всего с НР и СП 				 107 					
 10. 	 ТЕР 10-01-003-01
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно 	 2 	368.17 	26.78 	 736 	 114 	54 	7.62 	15.2 	
			 56.88 	 1.63 			 3 	 0.14 	 0.28 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106% 			 124 					
	Сметная прибыль 	 54% 			 63 					
	Всего с НР и СП 				 923 					
 11. 	 ТССЦ 203-0251
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2, м2 	 -1 	143.83 		 -144 					
										
	 Объем: (2.0)*(-0.5) 									
 12. 	 ТССЦ 203-0177
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2 	 2 	400.71 		 801 					
										
	 Объем: 1*1*2 									
 13. 	 ТССЦ 101-0956
(Постановление № 243-а от 15.07.2010)
Петля накладная, шт. 	 8 	10.67 		 85 					
										
	 Объем: 2*4 									
 14. 	 ТССЦ 101-0953
(Постановление № 243-а от 15.07.2010)
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт. 	 2 	18.01 		 36 					
										
 15. 	 ТССЦ 101-2001
(Постановление № 243-а от 15.07.2010)
Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл. 	 2 	11.94 		 24 					
										
 16. 	 ТЕР 15-04-025-05
(Постановление № 271-а от 29.06.2012)
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 0.032 	1 914.88 	9.71 	 61 	 40 		159 	5.1 	
			 1 265.55 	 0.13 				 0.01 		
	 Объем: 1*1*1.6*2 									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 95% 			 38 					
	Сметная прибыль 	 47% 			 19 					
	Всего с НР и СП 				 118 					
 17. 	 ТЕР 10-01-008-09
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Обивка стен кровельной сталью слухового окна, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов 	 0.0598 	4 673.18 	23.88 	 279 	 12 	1 	28.9 	1.73 	
			 206.39 							
	 Объем: (2.3*1.3)/2*2*2 									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 509-0919:[ М-(1612.80=5040.00*0.32) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106% 			 13 					
	Сметная прибыль 	 54% 			 6 					
	Всего с НР и СП 				 298 					
 18. 	 ТССЦ 101-1706
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм, т 	 -0.0263 	10 080.00 		 -265 					
										
	 Объем: (0.0598)*(-0.44) 									
 19. 	 ТССЦ 101-3741
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т 	 0.0289 	9 435.60 		 273 					
										
	 Объем: (0.0598)*0.44/0.5*0.55 									
 20. 	 ТЕРр 58-5-5
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м 	 0.1676 	4 280.17 	55.39 	 717 	 200 	9 	160 	26.9 	
			 1 195.17 							
	 Объем: 4+12.76 									
	Накладные расходы 	 83% 			 166 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 130 					
	Всего с НР и СП 				 1 013 					
 21. 	 ТЕР 10-01-002-01
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Установка стропильных ног и подкосов, 1 м3 древесины в конструкции 	 0.6555 	2 192.01 	46.31 	 1 437 	 132 	30 	27.7 	18.2 	
			 201.40 	 2.21 			 1 	 0.19 	 0.12 	
	 Объем: 0.15*0.05*2*(31.2+12.5) 									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106% 			 141 					
	Сметная прибыль 	 54% 			 72 					
	Всего с НР и СП 				 1 650 					
 22. 	 ТЕРр 58-5-3
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м 	 0.23 	6 928.62 	28.58 	 1 594 	 258 	7 	150 	34.5 	
			 1 119.67 							
	Накладные расходы 	 83% 			 214 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 168 					
	Всего с НР и СП 				 1 976 					
 23. 	 ТЕР 09-05-003-01
(Постановление № 243-а от 15.07.2010)
Постановка болтов строительных с гайками и шайбами, 100 шт. болтов 	 0.04 	111.78 	3.11 	 4 	 4 		13.7 	0.55 	
			 108.66 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 81% 			 3 					
	Сметная прибыль 	 72% 			 3 					
	Всего с НР и СП 				 10 					
 24. 	 ТССЦ 101-0782
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т 	 0.0008 	5 390.10 		 4 					
										
	 Объем: (0.04)*0.020 									
 25. 	 ТЕР 10-01-008-05
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Устройство карнизов 
При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов 	 0.4562 	914.30 	60.87 	 417 	 389 	28 	114 	52.2 	
			 853.42 							
	 Объем: (16,40+12,80*2+5,75+6.95+1.2)*(0,6+0.1)+(5.37*2+3.7)*(0.3+0.1)+3.58*2*0.1 									
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 	
	Накладные расходы 	 106% 			 412 					
	Сметная прибыль 	 54% 			 210 					
	Всего с НР и СП 				 1 039 					
 26. 	 ТЕР 10-01-008-05
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов 	 0.4562 	5 133.42 	95.11 	 2 342 	 560 	43 	164 	75 	
			 1 226.80 							
	 Объем: (16,40+12,80*2+5,75+6.95+1.2)*(0,6+0.1)+(5.37*2+3.7)*(0.3+0.1)+3.58*2*0.1 									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106% 			 594 					
	Сметная прибыль 	 54% 			 302 					
	Всего с НР и СП 				 3 238 					
 27. 	 ТЕР 15-04-025-02
(Постановление № 271-а от 29.06.2012)
Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (подшива), 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 0.4562 	1 721.48 	11.79 	 785 	 297 	5 	82 	37.4 	
			 650.95 	 0.13 				 0.01 	 0.01 	
	 Объем: (16,40+12,80*2+5,75+6.95+1.2)*(0,6+0.1)+(5.37*2+3.7)*(0.3+0.1)+3.58*2*0.1 									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 95% 			 282 					
	Сметная прибыль 	 47% 			 140 					
	Всего с НР и СП 				 1 207 					
 28. 	 ТЕР 11-01-002-02
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013
Применительно)
Разборка подстилающих слоев шлаковых, 1 м3 подстилающего слоя 	 39.68 	66.02 	50.33 	 2 620 	 622 	1 997 	2.02 	80.3 	
			 15.69 	 4.50 			 179 	 0.51 	 20.3 	
	 Объем: 16.0*12.40*0.20 									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 409-0035:[ М-(66.11=50.85*1.3) ] 	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0 	
	Накладные расходы 	 111% 			 889 					
	Сметная прибыль 	 64% 			 513 					
	Всего с НР и СП 				 4 022 					
 29. 	 ТССЦ 509-9900
(Постановление № 243-а от 15.07.2010)
Строительный мусор, т 	 15.872 								
										
	 Объем: 39.68*0.4 									
 30. 	 ТЕР 26-01-039-01
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции 	 39.68 	167.45 	68.53 	 6 644 	 3 925 	2 719 	12.2 	483 	
			 98.92 							
	 Объем: ((16.40-0.4)*(12.80-0.4))*0.20 									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 90% 			 3 533 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 2 355 					
	Всего с НР и СП 				 12 532 					
 31. 	 ТССЦ 104-0714
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, м3 	 40.4736 	324.93 		 13 151 					
										
	 Объем: (39.68)*1.02 									
 32. 	 ТЕРр 69-7-1
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Устройство ходов на чердаке, 100 п. м ходов 	 0.32 	1 912.05 	13.37 	 612 	 47 	4 	20.8 	6.66 	
			 145.81 	 1.73 			 1 	 0.17 	 0.05 	
	 Объем: 16.0*2 									
	Накладные расходы 	 78% 			 37 					
	Сметная прибыль 	 50% 			 24 					
	Всего с НР и СП 				 673 					
 33. 	 ТЕР 26-02-018-01
(Постановление № 243-а от 15.07.2010)
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности 	 3.0743 	266.59 	141.41 	 820 	 380 	435 	14.8 	45.6 	
			 123.52 	 1.78 			 5 	 0.18 	 0.54 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 90% 			 347 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 231 					
	Всего с НР и СП 				 1 398 					
 34. 	 С113-9005-1
Огнебиозащитный состав "Огнез-Д", кг 	 83.0061 	5.37 		 446 					
										
	 Объем: (3.0743)*27.0 									
	Поправки: М: =(400.02/70+30.09)/1.18/5.65 	
 35. 	 ТССЦпг 03-02-02-015
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)
Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза 	 0.083 	30.69 	30.69 	 3 		3 			
										
	 Объем: 83.0061/1000 									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 	
 36. 	 ТЕР 12-01-007-09
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами, 100 м2 кровли 	 3.0743 	13 498.00 	73.55 	 41 497 	 2 768 	226 	113 	349 	
			 900.31 	 7.98 			 25 	 0.68 	 2.08 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 108% 			 3 016 					
	Сметная прибыль 	 55% 			 1 536 					
	Всего с НР и СП 				 46 050 					
 37. 	 ТССЦ 101-1875
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т 	 -2.9944 	10 080.00 		 -30 184 					
										
	 Объем: (3.0743)*(-0.974) 									
 38. 	 ТССЦ 101-3741
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т 	 2.3527 	9 435.60 		 22 199 					
										
	 Объем: 3.0743*0.974/0.7*0.55 									
 39. 	 ТЕР 26-01-017-01
(Постановление № 271-а от 29.06.2012)
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода 	 0.37 	136.50 	27.00 	 51 	 13 	10 	4.05 	1.5 	
			 35.10 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(372.05=258.73*1.438) ];  ТССЦ 104-0162:[ М-(1566.95=142.45*11) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(8.91=62.30*0.143) ];  ТССЦ 113-0394:[ М-(3.81=190.55*0.02) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(1.89=57.22*0.033) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 90% 			 12 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 8 					
	Всего с НР и СП 				 71 					
 40. 	 ТССЦ 104-0278
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 9 мм, м 	 3.7 	67.30 		 249 					
										
 41. 	 ТЕР 20-02-009-01
(Постановление № 243-а от 15.07.2010)
Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм, 1 зонт 	 1 	8.11 	1.90 	 8 	 4 	2 	0.54 	0.54 	
			 4.34 							
	 Объем: 2-1 									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 115% 			 5 					
	Сметная прибыль 	 71% 			 3 					
	Всего с НР и СП 				 15 					
 42. 	 ТССЦ 301-0277
(Постановление № 243-а от 15.07.2010)
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм, шт. 	 1 	45.40 		 45 					
										
 43. 	 ТЕРр 60-2-1
(Постановление № 243-а от 15.07.2010)
Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал, 100 м 	 0.09 	1 294.60 	118.64 	 117 	 106 	11 	164 	14.8 	
			 1 175.96 	 40.40 			 4 	 3.98 	 0.36 	
	 Объем: 4.5*2 									
	Накладные расходы 	 78% 			 86 					
	Сметная прибыль 	 63% 			 69 					
	Всего с НР и СП 				 272 					
 44. 	 ТЕР 08-08-005-01
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Кладка дымовых кирпичных труб, 1 м3 кладки (без вычета пустот) 	 1.62 	1 143.49 	57.60 	 1 852 	 185 	93 	14.9 	24.2 	
			 114.10 	 5.16 			 8 	 0.44 	 0.71 	
	 Объем: 0.3*0.6*4.5*2 									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 110% 			 212 					
	Сметная прибыль 	 68% 			 131 					
	Всего с НР и СП 				 2 196 					
 45. 	 ТЕРр 61-31-1
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности 	 0.162 	1 825.07 	1.87 	 296 	 173 		131 	21.3 	
			 1 068.28 							
	 Объем: (0.3+0.6)*2*4.5*2 									
	Накладные расходы 	 79% 			 137 					
	Сметная прибыль 	 50% 			 87 					
	Всего с НР и СП 				 519 					
 46. 	 ТЕРр 60-16-2
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Прочистка дымохода из кирпича вертикального, 100 м дымохода 	 0.182 	131.34 		 24 	 12 		9.24 	1.68 	
			 64.22 							
	 Объем: 9.1*2 									
	Накладные расходы 	 78% 			 9 					
	Сметная прибыль 	 63% 			 8 					
	Всего с НР и СП 				 41 					
 47. 	 ТЕРр 58-10-6
(Постановление № 243-а от 15.07.2010)
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. 	 0.04 	7 184.37 	6.64 	 287 	 16 		53.1 	2.12 	
			 396.13 							
	Накладные расходы 	 83% 			 13 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 10 					
	Всего с НР и СП 				 311 					
 48. 	 ТЕРр 58-10-1
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м 	 0.24 	6 240.19 	10.80 	 1 498 	 66 	3 	36.8 	8.83 	
			 274.53 							
	 Объем: 6*4 									
	Накладные расходы 	 83% 			 55 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 43 					
	Всего с НР и СП 				 1 596 					
 49. 	 ТЕРр 58-10-3
(Постановление № 243-а от 15.07.2010)
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. 	 0.04 	3 686.93 	6.64 	 147 	 19 		63.9 	2.56 	
			 476.69 							
	Накладные расходы 	 83% 			 16 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 12 					
	Всего с НР и СП 				 175 					
 50. 	 ТЕРр 58-10-5
(Постановление № 243-а от 15.07.2010)
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. 	 0.04 	3 707.37 	6.64 	 148 	 16 		53.1 	2.12 	
			 396.13 							
	Накладные расходы 	 83% 			 13 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 10 					
	Всего с НР и СП 				 172 					
 51. 	 ТЕРр 58-22-2
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Смена ухватов для водосточных труб в деревянных стенах, 100 шт. 	 0.16 	654.77 	0.83 	 105 	 25 		21.7 	3.47 	
			 155.16 							
	 Объем: 4*4 									
	Накладные расходы 	 83% 			 21 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 16 					
	Всего с НР и СП 				 142 					
 52. 	 ТЕР 08-07-001-02
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 	 3.918 	715.49 	7.26 	 2 803 	 1 480 	28 	50 	196 	
			 377.69 							
	 Объем: (16.4+12.8*2+5.75+6.95+5.3*2)*6 									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 110% 			 1 628 					
	Сметная прибыль 	 68% 			 1 006 					
	Всего с НР и СП 				 5 437 					
 53. 	 ТССЦпг 01-01-01-041
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза 	 2.87 	44.28 	33.94 	 127 	 11 	97 	0.58 	1.66 	
			 3.98 							
	 Объем: 28.7*0.1 									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 	
	в т.ч. Накладные расходы 	 100% 			 11 					
	в т.ч. Сметная прибыль 	 60% 			 7 					
 54. 	 ТССЦпг 01-01-01-043
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза 	 25.83 	3.76 	3.26 	 97 		84 			
				 0.31 			 8 	 0.02 	 0.62 	
	 Объем: 28.7*0.9 									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 	
	в т.ч. Накладные расходы 	 100% 			 8 					
	в т.ч. Сметная прибыль 	 60% 			 5 					
 55. 	 ТССЦпг 03-21-01-015
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза 	 28.7 	14.03 	14.03 	 403 		403 			
										
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 				76 590 	12 880 	6 625 		1659 	
							251 		26.5 	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 				75 904 	12 861 	6 036 		1656 	
							243 		25.9 	
	.       МАТЕРИАЛОВ - 				23 671 					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 3, 5; %=83 - по стр. 7-9, 20, 22, 47-51; %=106 - по стр. 10, 17, 21, 25, 26; %=95 - по стр. 16, 27; %=111 - по стр. 28; %=90 - по стр. 30, 33, 39; %=78 - по стр. 32, 43, 46; %=108 - по стр. 36; %=110 - по стр. 44, 52; %=79 - по стр. 45) 				12 954 					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 3, 5, 30, 33, 39; %=65 - по стр. 7-9, 20, 22, 47-51; %=54 - по стр. 10, 17, 21, 25, 26; %=47 - по стр. 16, 27; %=64 - по стр. 28; %=50 - по стр. 32, 45; %=55 - по стр. 36; %=63 - по стр. 43, 46; %=68 - по стр. 44, 52) 				7 804 					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 				96 662 					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 				4 	4 			0.55 	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 23) 				3 					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 23) 				3 					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 				10 					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 				53 	4 	2 		0.54 	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 41) 				5 					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 41) 				3 					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 				61 					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 				629 	11 	587 		1.66 	
							8 		0.62 	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 53, 54) 				19 					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 53, 54) 				11 					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 				629 					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 				97 362 					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 				12 962 					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 				7 810 					
 
 Составил: 	 Специалист                                                     Л.Н. Чуманова 	
	(должность, подпись, Ф.И.О) 	
		
 Проверил: 		
	(должность, подпись, Ф.И.О)