ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: г. Кострома, бульвар Петрковский, д. 36	
Основание: Ведомость дефектов	
Сметная стоимость:	68.95	тыс. руб.	
монтажных работ:	0.00	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.11	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	8.74	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Н3=1,25, Н4=1,25, Н5=1,15 к сб. ТЕР (кроме сб № 46, ТЕРр, ТЕРм) на пр-во работ аналогичных технологическим процессам в новом строительстве МДС 81-35.2004 раздел 4, п 4.7	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	0.709	139.08	30.64	99	77	22	15.9	11.3	
			108.44							
	Накладные расходы	99%			76					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	59.5%			46					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				221					
2.	ТЕР 46-04-008-02 
Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия	1.655	71.04	12.52	118	97	21	8.58	14.2	
			58.52							
	Накладные расходы	99%			96					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	59.5%			58					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				272					
3.	ТЕР 12-01-007-09 
Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами, 100 м2 кровли	2.365	1 422.86	73.55	3 365	2 129	174	113	268	
			900.31	7.98			19	0.68	1.6	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1875:[ М-(9817.92=10080.00*0.974) ];  ТССЦ 102-0060:[ М-(2257.22=1254.01*1.8) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			2 320					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55.25%			1 187					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				6 872					
4.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	-2.365	173.70	25.32	-411	-351	-60	21.4	-50.5	
			148.38	3.25			-8	0.32	-0.76	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1805:[ М-(65.40=10899.99*0.006) ];  ТССЦ 102-0077:[ М-(1423.91=791.06*1.8) ]	
	Накладные расходы	83%			-298					
	Сметная прибыль	65%			-233					
	Всего с НР и СП				-942					
5.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	1.81	9 435.60		17 078					
										
	Объем: 2.3646*0.974/0.7*0.55									
6.	ТЕРр 58-18-2 
Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	1.182	1 548.47	23.91	1 830	535	28	65.1	77	
			452.58							
	Накладные расходы	83%			444					
	Сметная прибыль	65%			348					
	Всего с НР и СП				2 622					
7.	ТССЦ 102-0080 
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	-1.537	791.06		-1 216					
										
	Объем: (1.1823)*(-1.3)									
8.	ТССЦ 102-0060 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	1.537	1 254.01		1 927					
										
9.	ТЕР 09-05-003-01 
Постановка болтов строительных с гайками и шайбами, 100 шт. болтов	0.03	111.78	3.11	3	3		13.7	0.41	
			108.66							
	Объем: 1*3									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	81%			2					
		=(90*0.9)								
	Сметная прибыль	72.25%			2					
		=(85*0.85)								
	Всего с НР и СП				8					
10.	ТССЦ 509-1784 
Скобы металлические, кг	0.6	6.40		4					
										
	Объем: 0.2*3									
11.	ТЕРр 58-5-2 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из бревен, 100 м	0.074	4 108.05	55.39	304	88	4	160	11.9	
			1 195.17							
	Объем: 2.3+5.1									
	Накладные расходы	83%			73					
	Сметная прибыль	65%			57					
	Всего с НР и СП				434					
12.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.354	6 928.62	28.58	2 453	396	10	150	53.1	
			1 119.67							
	Накладные расходы	83%			329					
	Сметная прибыль	65%			257					
	Всего с НР и СП				3 039					
13.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.071	4 280.17	55.39	304	85	4	160	11.4	
			1 195.17							
	Объем: 3+4.1									
	Накладные расходы	83%			71					
	Сметная прибыль	65%			55					
	Всего с НР и СП				430					
14.	ТЕР 11-01-002-02 
Устройство подстилающих слоев шлаковых (разборка применительно), 1 м3 подстилающего слоя	30.72	66.02	50.33	2 028	482	1 546	2.02	62.2	
			15.69	4.50			138	0.51	15.7	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 409-0035:[ М-(66.11=50.85*1.3) ]	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	110.7%			686					
		=(123*0.9)								
	Сметная прибыль	63.75%			395					
		=(75*0.85)								
	Всего с НР и СП				3 110					
15.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	30.72	167.45	68.53	5 144	3 039	2 105	12.2	374	
			98.92							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			2 735					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	59.5%			1 808					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				9 687					
16.	ТССЦ 104-0714 
Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, м3	31.334	324.93		10 181					
										
	Объем: 30.72*1.02									
17.	ТЕР 26-01-055-02 
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции	3.072	678.98	25.95	2 086	388	80	16.5	50.7	
			126.33							
	Объем: (9*16+1.6*6)*2									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			349					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	59.5%			231					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				2 666					
18.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.021	1 453.87	230.73	31	26	5	173	3.63	
			1 223.14	78.56			2	7.74	0.16	
	Накладные расходы	99%			28					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	59.5%			17					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				75					
19.	ТЕР 10-01-027-09 
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов	0.021	7 633.71	465.95	160	39	10	239	5.02	
			1 853.80							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0013:[ М-(36479.00=364.79*100) ];  ТССЦ 203-0384:[ М-(2719.91=32.77*83) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106.2%			41					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	53.55%			21					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				222					
20.	ТССЦ 203-0177 
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2	2.1	400.71		841					
										
21.	ТЕР 15-04-024-05 
Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.021	905.66	4.53	19	8		51.2	1.08	
			391.93	0.13				0.01		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	94.5%			8					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	46.75%			4					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				30					
22.	ТЕР 10-01-023-01 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	0.44	1 003.69	15.19	442	14	7	4.37	1.92	
			32.03	1.18			1	0.1	0.04	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106.2%			16					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	53.55%			8					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				466					
23.	ТЕР 13-06-003-01 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	66.04	7.72		510	510		1.04	68.4	
			7.72							
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы	81%			413					
		=(90*0.9)								
	Сметная прибыль	59.5%			303					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 227					
24.	ТЕР 10-01-094-01 
Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель", 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.66	1 143.47	87.09	755	110	57	20.9	13.8	
			166.19	0.76			1	0.08	0.05	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106.2%			118					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	53.55%			59					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				932					
25.	ТЕР 26-02-018-01 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.364	266.59	141.41	630	292	334	14.8	35.1	
			123.52	1.78			4	0.18	0.41	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			266					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	59.5%			176					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 073					
26.	ТССЦ 113-9005 
Огнес -Д (огнебиозащитный состав), кг	63.828	5.37		343					
										
	Объем: (2.364)*0.27*100									
	Поправки: М: =(400.02/70+30.09)/1.18/5.65	
27.	ТССЦпг 03-02-02-015 
Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.064	30.69	30.69	2		2			
										
	Объем: 63.828/1000									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
28.	ТЕРр 60-2-1 
Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал, 100 м	0.008	1 294.60	118.64	10	9	1	164	1.32	
			1 175.96	40.40				3.98	0.03	
	Накладные расходы	78%			7					
	Сметная прибыль	63%			6					
	Всего с НР и СП				23					
29.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.121	1 825.07	1.87	221	129		131	15.9	
			1 068.28							
	Объем: (0.51+1.1)*2*1.1+(0.51+0.6)*2*1.9+(0.51+1.1)*1.35*2									
	Накладные расходы	79%			102					
	Сметная прибыль	50%			65					
	Всего с НР и СП				387					
30.	ТЕРр 65-38-1 
Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка, 1 шт.	3	163.38		490	69		3.15	9.45	
			22.90							
	Накладные расходы	103%			71					
	Сметная прибыль	60%			41					
	Всего с НР и СП				602					
31.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов из  вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	0.3	90.45	25.95	27	11	8	4.05	1.21	
			35.10							
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 332101:[ ЭМ-(0.84=2.16*0.39) ];  ТССЦ 101-2466:[ М-(372.05=258.73*1.438) ];  ТССЦ 101-2481:[ М-(45.00=3.00*15) ];  ТССЦ 104-0162:[ М-(1566.95=142.45*11) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(8.91=62.30*0.143) ];  ТССЦ 113-0394:[ М-(3.81=190.55*0.02) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(1.89=57.22*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			10					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	59.5%			7					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				43					
32.	ТССЦ 104-0278 
Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 9 мм, м	3	67.30		202					
										
33.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (коробов), 1 м3 изоляции	1.162	167.45	68.53	195	115	80	12.2	14.1	
			98.92							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			104					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	59.5%			68					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				367					
34.	ТССЦ 104-0714 
Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, м3	1.185	324.93		385					
										
	Объем: 1.162*1.02									
35.	ТЕРр 60-19-1 
Установка колпаков на дымовых трубах на один канал, 100 колпаков	0.08	7 242.44	15.30	579	88	1	147	11.8	
			1 099.76	1.25				0.12	0.01	
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	78%			69					
	Сметная прибыль	63%			55					
	Всего с НР и СП				703					
36.	ТЕРр 60-16-2 
Прочистка дымохода из кирпича вертикального, 100 м дымохода	0.065	131.34		9	4		9.24	0.6	
			64.22							
	Накладные расходы	78%			3					
	Сметная прибыль	63%			3					
	Всего с НР и СП				15					
37.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.4	6 114.64	6.05	2 446	61	2	20.6	8.24	
			153.74							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			51					
	Сметная прибыль	65%			40					
	Всего с НР и СП				2 536					
38.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.06	3 474.26	3.72	208	16		35.8	2.15	
			266.95							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			13					
	Сметная прибыль	65%			10					
	Всего с НР и СП				232					
39.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	3 530.15	3.72	212	13		29.7	1.78	
			221.83							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			11					
	Сметная прибыль	65%			8					
	Всего с НР и СП				231					
40.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	7 007.15	3.72	420	13		29.7	1.78	
			221.83							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			11					
	Сметная прибыль	65%			8					
	Всего с НР и СП				439					
41.	ТЕРр 58-22-2 
Смена ухватов для водосточных труб в деревянных стенах, 100 шт.	0.24	586.13	0.46	141	21		12.2	2.92	
			86.89							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			17					
	Сметная прибыль	65%			14					
	Всего с НР и СП				172					
42.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	17.266	44.28	33.94	765	69	586	0.58	9.97	
			3.98							
	Объем: 30.72*0.4+3.37+70.9*0.011+165.522*5/1000									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			69					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			41					
43.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	17.266	14.03	14.03	242		242			
										
	Объем: 30.72*0.4+3.37+70.9*0.011+165.522*5/1000									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				55 582	8 585	5 269		1094	
							157		17.2	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				4					
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				4					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				4					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				54 076	8 444	4 439		1074	
							157		17.2	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				30 614					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 2, 18; %=108 - по стр. 3; %=83 - по стр. 4, 6, 11-13, 37-41; %=110.7 - по стр. 14; %=90 - по стр. 15, 17, 25, 31, 33; %=106.2 - по стр. 19, 22, 24; %=94.5 - по стр. 21; %=81 - по стр. 23; %=78 - по стр. 28, 35, 36; %=79 - по стр. 29)				8 168					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 2, 15, 17, 18, 23, 25, 31, 33; %=55.25 - по стр. 3; %=65 - по стр. 4, 6, 11-13, 37-41; %=63.75 - по стр. 14; %=53.55 - по стр. 19, 22, 24; %=46.75 - по стр. 21; %=63 - по стр. 28, 35, 36; %=50 - по стр. 29)				5 081					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				67 325					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				3	3			0.41	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 9)				2					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 9)				2					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				7					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				490	69			9.45	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 30)				71					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 30)				41					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				602					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				1 009	69	830		9.97	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 42)				69					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 42)				41					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				1 009					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				68 947					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				8 241					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				5 124					

Составил:	начальник отдела Носочкова Ю.Э.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)