Стройка:	Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Гидростроительная, д. 2	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Гидростроительная, д. 2	
Основание:  Ведомость дефектов	
Сметная стоимость:	123.49	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.06	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	16.05	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	3.3446	139.08	30.64	465	363	102	15.9	53.17914	
			108.44							
	Объем: 332.46+2									
	Накладные расходы	99%			359					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			218					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 042					
	
2.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	4.9166								
										
	Объем: (3.3446)*1.47									
	
3.	ТЕР 46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (толь под  асбестоцементом), 100 м2 покрытия	3.3446	139.50	41.43	467	328	139	14.38	48.095348	
			98.07							
	Объем: 332.46+2									
	Накладные расходы	99%			325					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			197					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				989					
	
4.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	1.1372								
										
	Объем: (3.3446)*0.34									
	
5.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.486	62.26	0.20	30	30		9.1	4.4226	
			62.06							
	Объем: (15+8.4*4)									
	Накладные расходы	83%			25					
	Сметная прибыль	65%			20					
	Всего с НР и СП				74					
	
6.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	-3.3446	173.70	25.32	-581	-496	-85	21.35	-71.40721	
			148.38	3.25			-11	0.32	-1.070272	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1805:[ М-(65.40=10899.99*0.006) ];  ТССЦ 102-0077:[ М-(1423.91=791.06*1.8) ]	
	Накладные расходы	83%			-421					
	Сметная прибыль	65%			-330					
	Всего с НР и СП				-1 331					
	
7.	ТЕРр 58-18-1 
Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	1.0065	1 096.27	15.34	1 103	320	15	45.7	45.99705	
			317.62							
	Объем: (131.17+70.12)*0.5									
	Накладные расходы	83%			266					
	Сметная прибыль	65%			208					
	Всего с НР и СП				1 577					
	
8.	ТССЦ 102-0072 
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта, м3	-0.8052	940.51		-757					
										
	Объем: (1.00645)*(-0.8)									
	
9.	ТССЦ 102-0052 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3	0.8052	1 306.25		1 052					
										
	Объем: (1.00645)*0.8									
	
10.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	2.2557	3 784.53	66.25	8 537	1 500	149	95.69	215.84793	
			665.05							
	Объем: (25+10,4*2+15+8,4*4)*1+131,17									
	Накладные расходы	83%			1 245					
	Сметная прибыль	65%			975					
	Всего с НР и СП				10 757					
	
11.	ТССЦ 102-0072 
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта, м3	-7.2182	940.51		-6 789					
										
	Объем: (2.2557)*(-3.2)									
	
12.	ТССЦ 102-0052 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3	7.2182	1 306.25		9 429					
										
	Объем: (2.2557)*3.2									
	
13.	ТЕР 10-01-002-01 
Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции	0.019	2 192.01	46.31	42	4	1	27.7035	0.5263665	
			201.40	2.21				0.1875	0.0035625	
	Объем: (0.1*0.1*1.9)									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			4					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			2					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				48					
	
14.	ТЕРр 58-5-7 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	1	116.03	29.30	116	32	29	4.24	4.24	
			31.63							
	Накладные расходы	83%			27					
	Сметная прибыль	65%			21					
	Всего с НР и СП				163					
	
15.	ТЕР 11-01-002-02 
(Применительно) 
Разборка подстилающих слоев шлаковых, 1 м3 подстилающего слоя	52	66.02	50.33	3 433	816	2 617	2.024	105.248	
			15.69	4.50			234	0.512	26.624	
	Объем: 10.4*25*0.2									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 409-0035:[ М-(66.11=50.85*1.3) ]	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	111%			1 166					
		=(123*0.9)								
	Сметная прибыль	64%			672					
		=(75*0.85)								
	Всего с НР и СП				5 271					
	
17.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	52	167.45	68.53	8 707	5 144	3 563	12.167	632.684	
			98.92							
	Объем: 10.4*25*0.2									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			4 630					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			3 086					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				16 423					
	
18.	ТССЦ 104-0714 
Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, м3	53.04	324.93		17 234					
										
	Объем: (52.0)*1.02									
	
19.	ТЕР 26-02-018-01 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	3.3446	266.59	141.41	892	413	473	14.8465	49.655604	
			123.52	1.78			6	0.175	0.585305	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			377					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			251					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 521					
	
20.	С113-9005-1 
(Прайс-лист) 
Огнебиозащитный состав "Огнез-Д", кг	90.3042	5.63		509					
										
	Объем: (3.3446)*27									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.49;  М: =(400.02/70+30.09)/1.18/5.65	
	
21.	ТССЦпг 03-02-02-015 
Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.0903	30.69	30.69	3		3			
										
	Объем: (3.3446)*27/1000									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
	
22.	ТЕР 12-01-007-09 
Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами, 100 м2 кровли	3.3446	11 240.78	73.55	37 596	3 011	246	113.39	379.24419	
			900.31	7.98			27	0.675	2.257605	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0060:[ М-(2257.22=1254.01*1.8) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			3 281					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			1 671					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				42 548					
	
23.	ТССЦ 101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-3.2576	10 080.00		-32 837					
										
	Объем: (3.3446)*(-0.974)									
	
24.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	2.5596	9 435.60		24 151					
										
	Объем: (3.3446*0.974)/0.7*0.55									
	
25.	ТЕРр 69-7-1 
Устройство ходов на чердаке, 100 п. м ходов	0.406	1 912.05	13.37	776	59	5	20.8	8.4448	
			145.81	1.73			1	0.17	0.06902	
	Объем: 25+10.4+5.2									
	Накладные расходы	78%			47					
	Сметная прибыль	50%			30					
	Всего с НР и СП				853					
	
26.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (карниза), 100 м2 подшивки	0.1303	214.68	23.85	28	25	3	28.87	3.761761	
			190.83	8.12			1	0.8	0.10424	
	Объем: (25.8*2+10.4*2)*0.6*0.3									
	Накладные расходы	85%			22					
	Сметная прибыль	80%			21					
	Всего с НР и СП				71					
	
27.	ТЕР 10-01-022-01 
Подшивка потолков досками обшивки (карниза), 100 м2 потолка	0.1303	4 517.11	73.88	589	65	10	65.9295	8.5906139	
			497.77	2.95				0.25	0.032575	
	Объем: (25.8*2+10.4*2)*0.6*0.3									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			69					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			35					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				693					
	
28.	ТЕР 15-04-025-02 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4344	1 721.48	11.79	748	283	5	81.9835	35.613632	
			650.95	0.13				0.0125	0.00543	
	Объем: (25.8*2+10.4*2)*0.6									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			269					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			133					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 150					
	
29.	ТЕРр 58-2-1 
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон	0.01	2 382.41	10.37	24	24		341.3	3.413	
			2 372.04							
	Накладные расходы	83%			20					
	Сметная прибыль	65%			16					
	Всего с НР и СП				60					
	
30.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	1	296.25	26.78	296	57	27	7.6245	7.6245	
			56.88	1.63			2	0.1375	0.1375	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(71.92=143.83*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			63					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			32					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				390					
	
31.	ТССЦ 203-0177 
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2	0.385	400.71		154					
										
	Объем: 0.55*0.7									
	
32.	ТССЦ 101-0956 
Петля накладная, шт.	4	10.67		43					

33.	ТССЦ 101-0953 
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт.	1	18.01		18					

34.	ТССЦ 101-2001 
Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл.	1	11.94		12					

35.	ТЕР 10-01-008-09 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по асбесту, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.017	4 673.18	23.88	79	4		28.865	0.490705	
			206.39							
	Объем: 1/2*1*1.7*2									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 509-0919:[ М-(1612.80=5040.00*0.32) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			4					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			2					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				85					
	
36.	ТЕРр 60-19-1 
Смена колпаков на дымовых трубах на один канал, 100 колпаков	0.01	7 242.44	15.30	72	11		147.42	1.4742	
			1 099.76	1.25				0.1232	0.001232	
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	78%			9					
	Сметная прибыль	63%			7					
	Всего с НР и СП				88					
	
37.	ТССЦ 101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0.006	10 080.00		-60					
										
	Объем: (0.01)*(-0.6)									
	
38.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	0.0047	9 435.60		44					
										
	Объем: (0.01*0.6)/0.7*0.55									
	
39.	ТЕРр 60-2-1 
Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал, 100 м	0.15	1 294.60	118.64	194	176	18	164.47	24.6705	
			1 175.96	40.40			6	3.98	0.597	
	Объем: 1.6*5+2*1+1.6*1+3.4									
	Накладные расходы	78%			142					
	Сметная прибыль	63%			115					
	Всего с НР и СП				451					
	
40.	ТЕРр 60-16-2 
Прочистка дымохода из кирпича вертикального, 100 м дымохода	0.707	131.34		93	45		9.24	6.53268	
			64.22							
	Объем: 5.6*3+5.9+6+7.3*3+6.3+7+6.8									
	Накладные расходы	78%			35					
	Сметная прибыль	63%			28					
	Всего с НР и СП				156					
	
41.	ТЕР 08-08-005-01 
Кладка дымовых кирпичных труб, 1 м3 кладки (без вычета пустот)	8.4892	1 143.49	57.60	9 707	969	489	14.9155	126.62066	
			114.10	5.16			44	0.4375	3.714025	
	Объем: 0.51*0.51*3.3+0.51*0.51*3.5+0.51*0.51*3.8+0.51*0.51*2.8+0.51*0.51*3.8+0.51*0.51*3.8+0.38*0.76*(2.1+2.4+2.5)+0.38*1.26*2.1									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	110%			1 114					
		=(122*0.9)								
	Сметная прибыль	68%			689					
		=(80*0.85)								
	Всего с НР и СП				11 510					
	
42.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.6569	1 542.15	71.90	1 013	451	47	81.512	53.545233	
			686.33	38.15			25	3.475	2.2827275	
	Объем: (0.51*4*3.3+0.51*4*3.5+0.51*4*3.8+0.51*4*2.8+0.51*4*3.8+0.51*4*3.8+(0.38+0.76)*2*(2.1+2.4+2.5)+(0.38+1.26)*2*2.1)									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			452					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			224					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 689					
	
43.	ТЕРр 62-25-1 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.6569	339.69	26.45	223	21	17	4.29	2.818101	
			32.39							
	Объем: (0.51*4*3.3+0.51*4*3.5+0.51*4*3.8+0.51*4*2.8+0.51*4*3.8+0.51*4*3.8+(0.38+0.76)*2*(2.1+2.4+2.5)+(0.38+1.26)*2*2.1)									
	Накладные расходы	80%			17					
	Сметная прибыль	50%			11					
	Всего с НР и СП				250					
	
44.	ТЕРр 62-25-7 
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.6569	983.37	1.83	646	116	1	23.6	15.50284	
			176.06							
	Объем: (0.51*4*3.3+0.51*4*3.5+0.51*4*3.8+0.51*4*2.8+0.51*4*3.8+0.51*4*3.8+(0.38+0.76)*2*(2.1+2.4+2.5)+(0.38+1.26)*2*2.1)									
	Накладные расходы	80%			93					
	Сметная прибыль	50%			58					
	Всего с НР и СП				797					
	
45.	ТЕР 15-04-014-03 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6569	632.93	5.53	416	41	4	7.751	5.0916319	
			63.02							
	Объем: (0.51*4*3.3+0.51*4*3.5+0.51*4*3.8+0.51*4*2.8+0.51*4*3.8+0.51*4*3.8+(0.38+0.76)*2*(2.1+2.4+2.5)+(0.38+1.26)*2*2.1)									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			39					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			19					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				474					
	
46.	ТЕРр 58-10-6 
Установка воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.1	7 007.15	3.72	701	22		29.736	2.9736	
			221.83							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			18					
	Сметная прибыль	65%			14					
	Всего с НР и СП				734					
	
47.	ТЕРр 58-10-1 
Установка прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.6	6 114.64	6.05	3 669	92	4	20.608	12.3648	
			153.74							
	Объем: 6*10									
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			76					
	Сметная прибыль	65%			60					
	Всего с НР и СП				3 805					
	
48.	ТЕРр 58-10-3 
Установка колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.3	3 474.26	3.72	1 042	80	1	35.784	10.7352	
			266.95							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			66					
	Сметная прибыль	65%			52					
	Всего с НР и СП				1 160					
	
49.	ТЕРр 58-10-5 
Установка отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.1	3 530.15	3.72	353	22		29.736	2.9736	
			221.83							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			18					
	Сметная прибыль	65%			14					
	Всего с НР и СП				386					
	
50.	ТЕРр 58-22-2 
Установка ухватов для водосточных труб в деревянных стенах, 100 шт.	0.5	586.13	0.46	293	43		12.152	6.076	
			86.89							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			36					
	Сметная прибыль	65%			28					
	Всего с НР и СП				357					
	
51.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4.248	715.49	7.26	3 039	1 604	31	50.025	212.5062	
			377.69							
	Объем: (25+10.4)*2*6									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	110%			1 764					
		=(122*0.9)								
	Сметная прибыль	68%			1 091					
		=(80*0.85)								
	Всего с НР и СП				5 894					
	
52.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	5.27	44.28	33.94	234	21	179	0.5777	3.044479	
			3.98							
	Объем: (16.26+36.4)*0.1									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			21					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			13					
	
53.	ТССЦпг 01-01-01-043 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	47.39	3.76	3.26	179		155			
				0.31			15	0.024	1.13736	
	Объем: (16.26+36.4)*0.9									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			15					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			9					
	
54.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	52.66	14.03	14.03	739		739			
										
	Объем: (16.26+36.4)									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				98 166	15 696	8 987		2022.6018	
							350		36.48131	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				97 011	15 675	7 911		2019.5573	
							335		35.34395	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				24 422					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 3; %=83 - по стр. 5-7, 10, 14, 29, 46-50; %=106 - по стр. 13, 27, 30, 35; %=111 - по стр. 15; %=90 - по стр. 17, 19; %=108 - по стр. 22; %=78 - по стр. 25, 36, 39, 40; %=85 - по стр. 26; %=95 - по стр. 28, 42, 45; %=110 - по стр. 41, 51; %=80 - по стр. 43, 44)				15 656					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 3, 17, 19; %=65 - по стр. 5-7, 10, 14, 29, 46-50; %=54 - по стр. 13, 27, 30, 35; %=64 - по стр. 15; %=55 - по стр. 22; %=50 - по стр. 25, 43, 44; %=80 - по стр. 26; %=47 - по стр. 28, 42, 45; %=63 - по стр. 36, 39, 40; %=68 - по стр. 41, 51)				9 669					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				122 336					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				1 155	21	1 076		3.044479	
							15		1.13736	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 52, 53)				36					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 52, 53)				22					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				1 155					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				123 491					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				15 656					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				9 669					

Составил:	Главный специалист                                                 Фокина Е.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)