Стройка:	Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Московская, д.14а	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Московская, д.14а	
Основание:  Ведомость дефектов	
Сметная стоимость:	84.63	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.33	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	10.40	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	0.2081	139.08	30.64	29	23	6	15.9	3.30879	
			108.44							
	Накладные расходы	99%			23					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			14					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				66					
	
2.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.3059								
										
	Объем: (0.2081)*1.47									
	
3.	ТЕР 46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (толь под  асбестоцементом), 100 м2 покрытия	0.2081	139.50	41.43	29	20	9	14.38	2.992478	
			98.07							
	Накладные расходы	99%			20					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			12					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				61					
	
4.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.0708								
										
	Объем: (0.2081)*0.34									
	
5.	ТЕР 12-01-007-08 
Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов, 100 м2 кровли	0.2081	12 260.41	69.00	2 551	173	14	104.4775	21.741768	
			829.55	7.39			2	0.625	0.1300625	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			189					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			96					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				2 836					
	
6.	ТССЦ 101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0.181	10 080.00		-1 824					
										
	Объем: (0.2081)*(-0.87)									
	
7.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	0.1423	9 435.60		1 343					
										
	Объем: (0.2081*0.87)/0.7*0.55									
	
8.	ТЕРр 58-14-2 
Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали без настенных желобов и свесов, 100 м2 покрытия	2.2631	1 512.92	108.44	3 424	2 497	245	138.96	314.48038	
			1 103.34	20.81			47	2.05	4.639355	
	Накладные расходы	83%			2 112					
	Сметная прибыль	65%			1 654					
	Всего с НР и СП				7 189					
	
9.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	1.7313								
										
	Объем: (2.2631)*0.765									
	
10.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	1.7313	9 435.60		16 336					
										
	Объем: (2.2631)*0.765									
	
11.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.4712	144.33	38.97	357	260	96	15.16	37.463392	
			105.36	5.43			13	0.46	1.136752	
	Объем: 226.31+20.81									
	Накладные расходы	83%			227					
	Сметная прибыль	65%			177					
	Всего с НР и СП				761					
	
12.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	1.2388	1 663.01	25.32	2 060	184	31	21.35	26.44838	
			148.38	3.25			4	0.32	0.396416	
	Объем: 226.31-102.43									
	Накладные расходы	83%			156					
	Сметная прибыль	65%			122					
	Всего с НР и СП				2 338					
	
13.	ТЕРр 58-12-1 
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2	1.0243	2 344.49	38.86	2 401	227	40	31.83	32.603469	
			221.22	4.47			5	0.44	0.450692	
	Объем: (14.6+0.4*2+0.4+8.2+4.45+0.8+0.8*2+4.65*2+0.4*2+4.1*2+5.7+8.19*3+7.91*2+7.19)*1									
	Накладные расходы	83%			193					
	Сметная прибыль	65%			151					
	Всего с НР и СП				2 744					
	
14.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.15	4 280.17	55.39	642	179	8	160.21	24.0315	
			1 195.17							
	Накладные расходы	83%			149					
	Сметная прибыль	65%			116					
	Всего с НР и СП				907					
	
15.	ТЕРр 58-5-2 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из бревен, 100 м	0.096	4 108.05	55.39	394	115	5	160.21	15.38016	
			1 195.17							
	Объем: 6.6*1+3*1									
	Накладные расходы	83%			95					
	Сметная прибыль	65%			75					
	Всего с НР и СП				564					
	
16.	ТЕР 10-01-002-01 
Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции	4.6847	2 192.01	46.31	10 269	943	217	27.7035	129.78259	
			201.40	2.21			10	0.1875	0.8783813	
	Объем: 3.14*0.22*0.22/4*(5.5*6+5.7*1+4.5*2+4*2+2.8*2+3.15*3+1.7*3+4.1*6+4.65*1+3.7*2+2.2*2+3.2*2)									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			1 010					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			515					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				11 794					
	
17.	ТЕР 09-05-003-01 
Постановка болтов строительных с гайками и шайбами, 100 шт. болтов	0.24	111.78	3.11	27	26	1	13.685	3.2844	
			108.66							
	Объем: 8*3									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	81%			21					
		=(90*0.9)								
	Сметная прибыль	72%			19					
		=(85*0.85)								
	Всего с НР и СП				67					
	
18.	ТССЦ 101-0782 
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т	0.0048	5 390.10		26					
										
	Объем: (0.24)*0.02									
	
19.	ТЕР 26-02-018-01 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.4712	266.59	141.41	659	305	349	14.8465	36.688671	
			123.52	1.78			4	0.175	0.43246	
	Объем: 226.31+20.81									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			278					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			185					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 123					
	
20.	С113-9005-1 
(Прайс-лист) 
Огнебиозащитный состав "Огнез-Д", кг	66.7224	5.37		358					
										
	Объем: (2.4712)*27									
	Поправки: М: =(400.02/70+30.09)/1.18/5.65	
	
21.	ТССЦпг 03-02-02-015 
Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.0667	30.69	30.69	2		2			
										
	Объем: (2.4712)*27/1000									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
	
22.	ТЕР 11-01-002-02 
(Применительно) 
Разборка подстилающих слоев шлаковых, 1 м3 подстилающего слоя	32.221	80.95	62.91	2 608	581	2 027	2.3276	74.9976	
			18.04	5.63			181	0.64	20.62144	
	Объем: (9.3*12.65+5.3*8.2)*0.2									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 409-0035:[ М-(66.11=50.85*1.3) ]	
	Начисления: Н3= 1, Н4= 1, Н5= 0.92, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	111%			846					
		=(123*0.9)								
	Сметная прибыль	64%			488					
		=(75*0.85)								
	Всего с НР и СП				3 942					
	
24.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	32.221	167.45	68.53	5 395	3 187	2 208	12.167	392.03291	
			98.92							
	Объем: (9.3*12.65+5.3*8.2)*0.2									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			2 868					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			1 912					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				10 176					
	
25.	ТССЦ 104-0714 
Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, м3	32.8654	324.93		10 679					
										
	Объем: (32.221)*1.02									
	
26.	ТЕРр 69-7-1 
Устройство ходов на чердаке, 100 п. м ходов	0.3655	1 912.05	13.37	699	53	5	20.8	7.6024	
			145.81	1.73			1	0.17	0.062135	
	Объем: 14.6+9.3+12.65									
	Накладные расходы	78%			42					
	Сметная прибыль	50%			27					
	Всего с НР и СП				768					
	
27.	ТЕР 10-01-008-05 
Демонтаж карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.2722	914.30	60.87	249	232	17	114.4	31.13968	
			853.42							
	Объем: (15.4*0.4+12.65*0.4+10.9*0.8+4.3*0.4+5.7*0.4+8.2*0.4)									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1805:[ М-(39.24=10899.99*0.0036) ];  ТССЦ 102-0048:[ М-(822.10=1417.41*0.58) ];  ТССЦ 102-0060:[ М-(1153.69=1254.01*0.92) ];  ТССЦ 203-0367:[ М-(1796.49=1694.80*1.06) ]	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	106%			246					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			125					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				620					
	
28.	ТЕР 10-01-008-05 
Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.2722	5 133.42	95.11	1 397	334	26	164.45	44.76329	
			1 226.80							
	Объем: (15.4*0.4+12.65*0.4+10.9*0.8+4.3*0.4+5.7*0.4+8.2*0.4)									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			354					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			180					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 931					
	
29.	ТЕР 15-04-025-02 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.5067	1 721.48	11.79	872	330	6	81.9835	41.541039	
			650.95	0.13				0.0125	0.0063338	
	Объем: (15.4*0.86+12.65*0.86+10.9*1+4.3*0.86+5.7*0.86+8.2*0.86)									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			314					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			155					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 341					
	
30.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.5783	6 108.24	27.89	3 532	156	16	36.1215	20.889063	
			269.47	2.36			1	0.2	0.11566	
	Объем: (0.4+4.1*2+0.4*2+14.6+0.4*2+8.2+4.45+0.8+4.65*2+4.63+0.4+4.45+0.8)									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			170					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			86					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				3 788					
	
31.	ТЕРр 58-2-1 
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон	0.01	2 382.41	10.37	24	24		341.3	3.413	
			2 372.04							
	Накладные расходы	83%			20					
	Сметная прибыль	65%			16					
	Всего с НР и СП				60					
	
32.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	1	296.25	26.78	296	57	27	7.6245	7.6245	
			56.88	1.63			2	0.1375	0.1375	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(71.92=143.83*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			63					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			32					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				390					
	
33.	ТССЦ 203-0177 
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2	0.48	400.71		192					
										
	Объем: 0.6*0.8									
	
34.	ТССЦ 101-0956 
Петля накладная, шт.	2	10.67		21					

35.	ТССЦ 101-0953 
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт.	1	18.01		18					

36.	ТССЦ 101-2001 
Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл.	1	11.94		12					

37.	ТЕР 10-01-008-09 
Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.009	4 673.18	23.88	42	2		28.865	0.259785	
			206.39							
	Объем: (1/2*0.6*1.5)*2									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 509-0919:[ М-(1612.80=5040.00*0.32) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			2					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			1					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				45					
	
38.	ТЕРр 65-38-1 
Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка, 1 шт.	3	23.63		71	38		1.764	5.292	
			12.82							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0917:[ М-(129.67=84.75*1.53) ]	
	Начисления: Н5= 0.56	
	Накладные расходы	103%			39					
	Сметная прибыль	60%			23					
	Всего с НР и СП				133					
	
39.	ТССЦ 103-2308 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005), SN4, размером 110х3,2х3000 мм, шт.	1	61.98		62					

40.	ТССЦ 103-2307 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005), SN4, размером 110х3,2х2000 мм, шт.	2	42.43		85					

41.	ТССЦ 101-2260 
Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм, м	1.7	13.49		23					

42.	ТЕР 20-01-001-10 
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром  1600 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов	0.0304	1 656.46	130.40	50	36	4	152.927	4.6489808	
			1 169.90	5.61				0.475	0.01444	
	Объем: (0.5+0.3)*2*1.9									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	115%			41					
		=(128*0.9)								
	Сметная прибыль	71%			26					
		=(83*0.85)								
	Всего с НР и СП				117					
	
43.	ТССЦ 301-1794 
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, м2	3.04	104.33		317					
										
	Объем: (0.5+0.3)*2*1.9									
	
44.	ТЕР 26-01-009-01 
Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, 1 м3 изоляции	0.1972	1 532.58	68.14	302	37	13	21.6775	4.274803	
			185.13							
	Объем: (3.14*0.1*1.9+3.14*0.1*3.5+3.14*0.1*0.88)*0.1									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			33					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			22					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				358					
	
45.	ТЕР 20-02-009-01 
Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм, 1 зонт	3	7.16	1.52	21	11	5	0.47	1.41	
			3.77							
	Накладные расходы	115%			13					
		=(128*0.9)								
	Сметная прибыль	71%			8					
		=(83*0.85)								
	Всего с НР и СП				41					
	
46.	ТССЦ 301-0277 
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм, шт.	3	45.40		136					

47.	ТЕР 20-02-009-01 
Разборка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм, 1 зонт	2	2.12	0.61	4	3	1	0.188	0.376	
			1.51							
	Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	115%			3					
		=(128*0.9)								
	Сметная прибыль	71%			2					
		=(83*0.85)								
	Всего с НР и СП				10					
	
48.	ТЕР 20-02-010-03 
Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1600 мм, 1 зонт	1	15.41	2.15	15	8	2	1	1	
			8.03							
	Накладные расходы	115%			9					
		=(128*0.9)								
	Сметная прибыль	71%			6					
		=(83*0.85)								
	Всего с НР и СП				30					
	
49.	ТССЦ 301-0290 
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1600 мм, шт.	1	200.00		200					

50.	ТЕРр 60-16-2 
Прочистка дымохода из кирпича вертикального, 100 м дымохода	0.06	131.34		8	4		9.24	0.5544	
			64.22							
	Накладные расходы	78%			3					
	Сметная прибыль	63%			3					
	Всего с НР и СП				14					
	
51.	ТЕРр 58-10-6 
Установка воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.05	7 007.15	3.72	350	11		29.736	1.4868	
			221.83							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			9					
	Сметная прибыль	65%			7					
	Всего с НР и СП				366					
	
52.	ТЕРр 58-10-1 
Установка прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.15	6 114.64	6.05	917	23	1	20.608	3.0912	
			153.74							
	Объем: 3*5									
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			19					
	Сметная прибыль	65%			15					
	Всего с НР и СП				951					
	
53.	ТЕРр 58-10-3 
Установка колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.05	3 474.26	3.72	174	13		35.784	1.7892	
			266.95							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			11					
	Сметная прибыль	65%			8					
	Всего с НР и СП				193					
	
54.	ТЕРр 58-10-5 
Установка отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.05	3 530.15	3.72	177	11		29.736	1.4868	
			221.83							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			9					
	Сметная прибыль	65%			7					
	Всего с НР и СП				193					
	
55.	ТЕРр 58-22-2 
Установка ухватов для водосточных труб в деревянных стенах, 100 шт.	0.15	586.13	0.46	88	13		12.152	1.8228	
			86.89							
	Объем: 3*5									
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			11					
	Сметная прибыль	65%			8					
	Всего с НР и СП				107					
	
56.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	2.86	44.28	33.94	126	11	97	0.5777	1.652222	
			3.98							
	Объем: (6.07+22.55)*0.1									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			11					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			7					
	
57.	ТССЦпг 01-01-01-043 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	25.76	3.76	3.26	97		84			
				0.31			8	0.024	0.61824	
	Объем: (6.07+22.55)*0.9									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			8					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			5					
	
58.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	28.62	14.03	14.03	401		401			
										
	Объем: (6.07+22.55)									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				68 742	10 127	5 963		1301.3545	
							278		29.639868	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				67 129	9 994	5 366		1283.6908	
							270		29.007188	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				17 971					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 3; %=108 - по стр. 5, 30; %=83 - по стр. 8, 11-15, 31, 51-55; %=106 - по стр. 16, 27, 28, 32, 37; %=90 - по стр. 19, 24, 44; %=111 - по стр. 22; %=78 - по стр. 26, 50; %=95 - по стр. 29)				9 470					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 3, 19, 24, 44; %=55 - по стр. 5, 30; %=65 - по стр. 8, 11-15, 31, 51-55; %=54 - по стр. 16, 27, 28, 32, 37; %=64 - по стр. 22; %=50 - по стр. 26; %=47 - по стр. 29; %=63 - по стр. 50)				6 211					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				82 810					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				27	26	1		3.2844	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 17)				21					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 17)				19					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				67					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				961	96	12		12.726981	
									0.01444	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 38; %=115 - по стр. 42, 45, 47, 48)				106					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 38; %=71 - по стр. 42, 45, 47, 48)				64					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				1 131					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				625	11	584		1.652222	
							8		0.61824	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 56, 57)				19					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 56, 57)				11					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				625					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				84 633					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				9 597					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				6 294					

Составил:	Главный специалист                                                  Фокина Е.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)