ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01 	
 (Локальный сметный расчет) 	
 на Капитальный ремонот фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Буйский р-н, д. Шушкодом, ул. Центральная, 1 	
 Основание:  Ведомость дефектов 	
 Сметная стоимость: 	66.40 	 тыс. руб. 	
 Hормативная трудоемкость: 	1.23 	 тыс.чел.ч 	
 Сметная заработная плата: 	9.68 	 тыс. руб. 	
 Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3". 	

 № поз. 	 Шифр и № позиции норматива, 
Наименование работ и затрат, 
Единица измерения 	 Количе-ство 	 Стоим. ед., руб. 	 Общая стоимость, руб. 	 Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч 	
			 всего 	 экс. маш. 	 всего 	 оплата труда осн. раб. 	 экс. маш. 	 обслуж. машины 	
			 оплата труда осн. раб. 	 в т.ч. опл. труда мех. 			 в т.ч. опл. труда мех. 	 на ед. 	 всего 	
 1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 	 10 	
 1. 	 ТЕРр 53-15-1
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен 	 0.2345 	4 000.68 	110.30 	 938 	 678 	26 	397.65 	93.248925 	
			 2 890.92 	 11.81 			 3 	 1 	 0.2345 	
	 Объем: 469*0.05 									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 404-0005:[ М-(9022.36=1735.07*5.2) ] 	
	Накладные расходы 	 86% 			 586 					
	Сметная прибыль 	 70% 			 477 					
	Всего с НР и СП 				 2 000 					
 2. 	 ТССЦ 404-0162
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 1000 шт. 	 1.2194 	661.44 		 807 					
										
	 Объем: 5200*0.2345 									
 3. 	 ТЕР 46-01-008-03
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях (Балконные плиты), 1 м3 	 0.3 	1 731.46 	33.02 	 519 	 60 	10 	26.82 	8.046 	
			 198.47 	 1.65 				 0.14 	 0.042 	
	 Объем: 0.1*(3+1*2)*0.2*3 									
	Накладные расходы 	 99% 			 59 					
	Сметная прибыль 	 59.5% 			 36 					
	Всего с НР и СП 				 614 					
 4. 	 ТЕР 15-02-001-01
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности 	 4.9816 	1 542.15 	71.90 	 7 682 	 3 419 	358 	81.512 	406.06018 	
			 686.33 	 38.15 			 190 	 3.475 	 17.31106 	
	 Объем: 469+29.16 									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 94.5% 			 3 411 					
	Сметная прибыль 	 46.75% 			 1 687 					
	Всего с НР и СП 				 12 780 					
 5. 	 ТЕРр 62-25-1
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности 	 4.9816 	339.69 	26.45 	 1 692 	 161 	132 	4.29 	21.371064 	
			 32.39 							
	 Объем: 469+29.16 									
	Накладные расходы 	 80% 			 129 					
	Сметная прибыль 	 50% 			 81 					
	Всего с НР и СП 				 1 901 					
 6. 	 ТЕР 15-04-014-01
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 4.9816 	1 343.80 	11.70 	 6 694 	 469 	58 	11.5805 	57.689419 	
			 94.15 							
	 Объем: 469+29.16 									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 94.5% 			 443 					
	Сметная прибыль 	 46.75% 			 219 					
	Всего с НР и СП 				 7 356 					
 7. 	 ТЕР 12-01-010-01
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Разборка мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия 	 0.072 	604.71 	15.93 	 44 	 42 	1 	78.925 	5.6826 	
			 588.78 	 1.65 				 0.14 	 0.01008 	
	 Объем: 3*1.2*2 									
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 	
	Накладные расходы 	 108% 			 45 					
	Сметная прибыль 	 55.25% 			 23 					
	Всего с НР и СП 				 113 					
 8. 	 ТЕР 12-01-010-01
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия 	 0.072 	8 997.59 	28.44 	 648 	 70 	2 	129.6625 	9.3357 	
			 967.29 	 2.95 				 0.25 	 0.018 	
	 Объем: 3*1.2*2 									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 108% 			 76 					
	Сметная прибыль 	 55.25% 			 39 					
	Всего с НР и СП 				 762 					
 9. 	 ТССЦ 101-1875
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т 	 -0.0563 	10 080.00 		 -568 					
										
	 Объем: (0.072)*(-0.782) 									
 10. 	 ТССЦ 101-3741
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т 	 0.0442 	9 435.60 		 417 					
										
	 Объем: (0.072)*0.782/0.7*0.55 									
 11. 	 ТЕРр 58-20-1
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м 	 0.502 	2 256.27 	5.71 	 1 133 	 155 	3 	41.41 	20.78782 	
			 308.92 	 0.81 				 0.08 	 0.04016 	
	 Объем: (0.9*12+1.9*4+1.3*2+0.9*16+1.9*4+0.9*4*2) 									
	Накладные расходы 	 83% 			 129 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 101 					
	Всего с НР и СП 				 1 362 					
 12. 	 ТССЦ 101-1875
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т 	 -0.0924 	10 080.00 		 -931 					
										
	 Объем: (0.502)*(-0.184) 									
 13. 	 ТССЦ 101-3741
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т 	 0.0726 	9 435.60 		 685 					
										
	 Объем: (0.502)*0.184/0.7*0.55 									
 14. 	 ТЕР 12-01-010-01
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия 	 0.12 	8 997.59 	28.44 	 1 080 	 116 	3 	129.6625 	15.5595 	
			 967.29 	 2.95 				 0.25 	 0.03 	
	 Объем: (1+1+3)*6*0.4 									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 108% 			 125 					
	Сметная прибыль 	 55.25% 			 64 					
	Всего с НР и СП 				 1 269 					
 15. 	 ТССЦ 101-1875
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т 	 -0.0938 	10 080.00 		 -946 					
										
	 Объем: (0.12)*(-0.782) 									
 16. 	 ТССЦ 101-3741
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т 	 0.0737 	9 435.60 		 695 					
										
	 Объем: (0.12)*0.782/0.7*0.55 									
 17. 	 ТЕР 46-04-012-01
(Постановление № 243-а от 15.07.2010)
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 	 0.0572 	1 565.59 	230.73 	 90 	 76 	13 	188.54 	10.784488 	
			 1 334.86 	 78.56 			 4 	 7.74 	 0.442728 	
	 Объем: 1.3*2.2*2 									
	Накладные расходы 	 99% 			 79 					
	Сметная прибыль 	 59.5% 			 48 					
	Всего с НР и СП 				 217 					
 18. 	 ТЕР 10-01-034-04
(Постановление № 271-а от 29.06.2012)
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов 	 0.0572 	11 074.40 	513.51 	 633 	 81 	29 	185.5295 	10.612287 	
			 1 419.30 	 8.38 				 0.825 	 0.04719 	
	 Объем: 1.3*2.2*2 									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106.2% 			 86 					
	Сметная прибыль 	 53.55% 			 43 					
	Всего с НР и СП 				 762 					
 19. 	 ТССЦ 203-9096
(Постановление № 243-а от 15.07.2010)
Блоки оконные пластиковые, м2 	 5.72 	572.87 		 3 277 					
										
	 Объем: 1.3*2.2*2 									
	Поправки: М: =11368/2,86/1.18/5.88 	
 20. 	 ТССЦпг 03-02-03-104
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)
Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 104 км, 1 т груза 	 0.1266 	131.04 	131.04 	 17 		17 			
										
	 Объем: 22.13*5.723/1000 									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.49 	
 21. 	 ТЕР 10-01-035-01
(Постановление № 243-а от 15.07.2010)
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м 	 0.026 	3 803.83 	17.06 	 99 	 5 		24.3685 	0.633581 	
			 181.79 	 0.51 				 0.05 	 0.0013 	
	 Объем: 1.3*2 									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106.2% 			 5 					
	Сметная прибыль 	 53.55% 			 3 					
	Всего с НР и СП 				 107 					
 22. 	 ТССЦ 101-2906
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм, м 	 2.86 	179.27 		 513 					
										
	 Объем: (0.026)*110 									
 23. 	 ТЕР 15-01-050-04
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, 100 м2 облицовки 	 0.0137 	11 353.10 	55.19 	 156 	 21 	1 	191.4405 	2.6227349 	
			 1 537.26 	 1.01 				 0.1 	 0.00137 	
	 Объем: (2.2*2+1.3)*2*0.12 									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 94.5% 			 20 					
	Сметная прибыль 	 46.75% 			 10 					
	Всего с НР и СП 				 186 					
 24. 	 ТЕР 46-04-012-03
(Постановление № 243-а от 15.07.2010)
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 	 0.0546 	966.41 	230.73 	 53 	 40 	13 	103.91 	5.673486 	
			 735.68 	 78.56 			 4 	 7.74 	 0.422604 	
	 Объем: 1.3*2.1*2 									
	Накладные расходы 	 99% 			 44 					
	Сметная прибыль 	 59.5% 			 26 					
	Всего с НР и СП 				 123 					
 25. 	 ТЕР 09-04-012-01
(Постановление № 271-а от 29.06.2012)
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема 	 5.46 	70.82 	22.96 	 387 	 131 	125 	2.76 	15.0696 	
			 23.93 							
	 Объем: 1.3*2.1*2 									
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9411;  ТССЦ 203-9066 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 81% 			 106 					
	Сметная прибыль 	 72.25% 			 95 					
	Всего с НР и СП 				 588 					
 26. 	 ТССЦ 203-8130
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1300х2100 мм, шт. 	 2 	4 519.71 		 9 039 					
										
 27. 	 ТЕР 09-04-012-02
(Постановление № 271-а от 29.06.2012)
Установка дверного доводчика к металлическим дверям, 1 шт. 	 2 	15.34 	3.59 	 31 	 22 	7 	1.2765 	2.553 	
			 11.06 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 81% 			 18 					
	Сметная прибыль 	 72.25% 			 16 					
	Всего с НР и СП 				 65 					
 28. 	 ТССЦ 101-0961
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе, шт. 	 2 	381.16 		 762 					
										
 29. 	 ТССЦ 101-0951
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни, компл. 	 2 	82.35 		 165 					
										
	Цоколь 	
 30. 	 ТЕРр 61-10-3
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности 	 0.32 	2 353.68 	1.21 	 753 	 461 		188.25 	60.24 	
			 1 440.11 							
	 Объем: (94.02*0.35)-(1.35*0.35*2) 									
	Накладные расходы 	 79% 			 364 					
	Сметная прибыль 	 50% 			 231 					
	Всего с НР и СП 				 1 348 					
 31. 	 ТЕРр 62-25-1
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности 	 0.32 	339.69 	26.45 	 109 	 10 	8 	4.29 	1.3728 	
			 32.39 							
	 Объем: (94.02*0.35)-(1.35*0.35*2) 									
	Накладные расходы 	 80% 			 8 					
	Сметная прибыль 	 50% 			 5 					
	Всего с НР и СП 				 122 					
 32. 	 ТЕР 15-04-014-01
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 0.32 	1 343.80 	11.70 	 430 	 30 	4 	11.5805 	3.70576 	
			 94.15 							
	 Объем: (94.02-2.6)*0.35 									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 94.5% 			 28 					
	Сметная прибыль 	 46.75% 			 14 					
	Всего с НР и СП 				 472 					
	Отмостка 	
 33. 	 ТЕР 01-02-057-02
(Постановление № 243-а от 15.07.2010)
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (прим), 100 м3 грунта 	 0.196 	1 207.82 		 237 	 237 		177.1 	34.7116 	
			 1 207.82 							
	 Объем: ((12.57+1.0*2)+34.44)*2*0.2 									
	Начисления: Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 72% 			 171 					
	Сметная прибыль 	 38.25% 			 91 					
	Всего с НР и СП 				 498 					
 34. 	 ТЕР 11-01-002-01
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя 	 9.802 	139.28 	36.34 	 1 365 	 290 	356 	3.9215 	38.438543 	
			 29.61 	 3.30 			 32 	 0.375 	 3.67575 	
	 Объем: ((12.57+1.0*2)+34.44)*2*0.1 									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 110.7% 			 356 					
	Сметная прибыль 	 63.75% 			 205 					
	Всего с НР и СП 				 1 927 					
 35. 	 ТЕР 11-01-002-04
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя 	 9.802 	309.90 	67.41 	 3 038 	 326 	661 	4.2895 	42.045679 	
			 33.25 	 6.05 			 59 	 0.6875 	 6.738875 	
	 Объем: ((12.57+1.0*2)+34.44)*2*0.1 									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 110.7% 			 426 					
	Сметная прибыль 	 63.75% 			 245 					
	Всего с НР и СП 				 3 710 					
 36. 	 ТЕР 11-01-002-09
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Устройство отмостки из бетона, 1 м3 подстилающего слоя 	 9.802 	558.86 	0.30 	 5 478 	 302 	3 	4.209 	41.256618 	
			 30.85 							
	 Объем: ((12.57+1.0*2)+34.44)*2*0.1 									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 110.7% 			 334 					
	Сметная прибыль 	 63.75% 			 193 					
	Всего с НР и СП 				 6 005 					
 37. 	 ТЕР 08-07-001-02
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 	 5.7824 	715.49 	7.26 	 4 137 	 2 184 	42 	50.025 	289.26456 	
			 377.69 							
	 Объем: (211.81+77.31)*2 									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 109.8% 			 2 398 					
	Сметная прибыль 	 68% 			 1 485 					
	Всего с НР и СП 				 8 020 					
 38. 	 ТССЦпг 01-01-01-041
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза 	 0.748 	42.42 	32.51 	 32 	 3 	24 	0.5777 	0.4321196 	
			 3.81 							
	 Объем: 7.48*0.1 									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.49 	
	в т.ч. Накладные расходы 	 100% 			 3 					
	в т.ч. Сметная прибыль 	 60% 			 2 					
 39. 	 ТССЦпг 01-01-01-043
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза 	 6.732 	3.59 	3.13 	 24 		21 			
				 0.29 			 2 	 0.024 	 0.161568 	
	 Объем: 7.48*0.9 									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.49 	
	в т.ч. Накладные расходы 	 100% 			 2 					
	в т.ч. Сметная прибыль 	 60% 			 1 					
 40. 	 ТССЦпг 03-21-01-015
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза 	 7.48 	13.44 	13.44 	 101 		101 			
										
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.49 	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 				51 515 	9 389 	2 018 		1197.1981 	
							294 		29.177185 	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 				50 923 	9 233 	1 723 		1179.1433 	
							292 		29.015617 	
	.       МАТЕРИАЛОВ - 				15 847 					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1; %=99 - по стр. 3, 17, 24; %=94.5 - по стр. 4, 6, 23, 32; %=80 - по стр. 5, 31; %=108 - по стр. 7, 8, 14; %=83 - по стр. 11; %=106.2 - по стр. 18, 21; %=79 - по стр. 30; %=72 - по стр. 33; %=110.7 - по стр. 34-36; %=109.8 - по стр. 37) 				9 323 					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1; %=59.5 - по стр. 3, 17, 24; %=46.75 - по стр. 4, 6, 23, 32; %=50 - по стр. 5, 30, 31; %=55.25 - по стр. 7, 8, 14; %=65 - по стр. 11; %=53.55 - по стр. 18, 21; %=38.25 - по стр. 33; %=63.75 - по стр. 34-36; %=68 - по стр. 37) 				5 324 					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 				65 570 					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 				418 	153 	132 		17.6226 	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 25, 27) 				124 					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 25, 27) 				111 					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 				653 					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 				174 	3 	163 		0.4321196 	
							2 		0.161568 	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 38, 39) 				5 					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 38, 39) 				3 					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 				174 					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 				66 397 					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 				9 447 					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 				5 435 					
 
 Составил: 	 Специалист                                                                               Л.Н. Чуманова 	
	(должность, подпись, Ф.И.О) 	
		
 Проверил: 		
	(должность, подпись, Ф.И.О)