Стройка:	Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: Костромская  область, Костромской район, п. Мисково, ул. Школьный переулок д.2	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: Костромская  область, Костромской район, п. Мисково, ул. Школьный переулок д.2	
Сметная стоимость:	116.18	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.20	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	9.43	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	
	Раздел 1.  ФАСАД	
1.	ТЕР 46-02-009-01 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных, 100 м2	3.092	201.33		623	623		29.52	91.27584	
			201.33							
	Накладные расходы	99%			617					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			374					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 614					
2.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	11.1312								
										
3.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	15.46	167.45	68.53	2 589	1 529	1 059	12.167	188.10182	
			98.92							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			1 376					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			917					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				4 883					
4.	ТССЦ 104-0495 
Плиты минераловатные "Фасад Баттс" ROCKWOOL, м3	15.7692	1 292.46		20 381					

5.	ТЕР 15-01-062-01 
Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) сайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ, 100 м2 поверхности облицовки	3.092	12 149.07	238.94	37 565	4 087	739	162.587	502.719	
			1 321.83	4.28			13	0.3625	1.12085	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2403:[ М-(696.36=58.03*12) ];  ТССЦ 101-2404:[ М-(371.25=6.75*55) ];  ТССЦ 101-2405:[ М-(875.28=20.84*42) ];  ТССЦ 101-3250:[ М-(14118.70=119.65*118) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			3 895					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			1 927					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				43 387					
6.	ТССЦ 101-3435 
Панели декоративные пластиковые <PROFIPLAST>, размером 2700х250х8 мм, м2	364.856	55.88		20 388					
										
7.	ТССЦ 101-5962 
Уголок ПВХ, размером 50х50 мм, п.м	170.06	5.40		918					

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				82 464	6 239	1 798		782.09666	
							13		1.12085	
	
	Раздел 2.  ОKHА	
	
8.	ТЕР 46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.0195	1 565.59	230.73	31	26	4	188.54	3.67653	
			1 334.86	78.56			2	7.74	0.15093	
	Накладные расходы	99%			28					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			17					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				76					
	
9.	ТЕР 10-01-034-05 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0.0195	12 704.90	588.33	248	32	11	215.6825	4.2058088	
			1 649.97	22.33				2.2	0.0429	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			34					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			17					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				299					
10.	С203-0957-1 
(Прайс-лист) 
Блок оконный пластиковый 1400х1390 мм, шт	1	1 542.69		1 543					
										
	Поправки: М: =10285.1/1.18/5.65	
11.	ТЕР 10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.0142	3 803.83	17.06	54	3		24.3685	0.3460327	
			181.79	0.51				0.05	0.00071	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			3					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			2					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				59					
12.	ТССЦ 101-2907 
Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м	1.42	224.96		319					

13.	ТЕР 15-01-050-04 
Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, 100 м2 облицовки	0.0105	11 353.10	55.19	119	16	1	191.4405	2.0101253	
			1 537.26	1.01				0.1	0.00105	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			15					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			8					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				142					
14.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.0695	8 997.59	28.44	625	67	2	129.6625	9.0115438	
			967.29	2.95				0.25	0.017375	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			72					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			37					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				734					
15.	ТССЦ 101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0.0544	10 080.00		-548					
										
16.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	0.0427	9 435.60		403					

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				2 794	144	18		19.250041	
							2		0.212965	
	
	Раздел 3.  ДВЕРИ	
	
17.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0231	966.41	230.73	22	17	5	103.91	2.400321	
			735.68	78.56			2	7.74	0.178794	
	Объем: 1.1*2.1									
	Накладные расходы	99%			19					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			11					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				52					
18.	ТЕР 09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	2.31	70.82	22.96	164	55	53	2.76	6.3756	
			23.93							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	81%			45					
		=(90*0.9)								
	Сметная прибыль	72%			40					
		=(85*0.85)								
	Всего с НР и СП				248					
19.	ТССЦ 203-8124 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1100х2100 мм, шт.	1	2 783.21		2 783					
										
20.	ТЕР 09-04-012-02 
Установка дверного доводчика к металлическим дверям, 1 шт.	1	15.34	3.59	15	11	4	1.2765	1.2765	
			11.06							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	81%			9					
		=(90*0.9)								
	Сметная прибыль	72%			8					
		=(85*0.85)								
	Всего с НР и СП				32					
21.	ТССЦ 101-0961 
Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе, шт.	1	381.16		381					
										
22.	ТССЦ 101-0951 
Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни, компл.	1	82.35		82					

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				3 447	83	62		10.052421	
							2		0.178794	
	
	Раздел 4.  КОЗЫРЕК	
	
23.	ТЕР 46-04-008-02 
Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия	0.069	71.04	12.52	5	4	1	8.58	0.59202	
			58.52							
	Накладные расходы	99%			4					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			2					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				11					
24.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.0298								
										
25.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.09	6 928.62	28.58	624	101	3	150.09	13.5081	
			1 119.67							
	Накладные расходы	83%			84					
	Сметная прибыль	65%			66					
	Всего с НР и СП				773					
26.	ТЕРр 58-18-1 
Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	0.069	1 096.27	15.34	76	22	1	45.7	3.1533	
			317.62							
	Накладные расходы	83%			18					
	Сметная прибыль	65%			14					
	Всего с НР и СП				109					
27.	ТССЦ 102-0072 
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта, м3	-0.0552	940.51		-52					
										
28.	ТССЦ 102-0052 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3	0.0552	1 306.25		72					
										
29.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	0.069	8 709.68	140.33	601	23	10	44.3095	3.0573555	
			334.54	11.66			1	0.9875	0.0681375	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			26					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			13					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				640					
30.	ТССЦ 101-4136 
Металлочерепица <Монтеррей>, м2	-8.418	63.45		-534					
										
31.	ТССЦ 101-4342 
Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,5, т	0.0455	10 719.71		488					

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4				1 280	150	15		20.310775	
							1		0.0681375	
	
	Раздел 5.  ЦОКОЛЬ	
	
32.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.369	155.63		57	57		22.82	8.42058	
			155.63							
	Накладные расходы	99%			56					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			34					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				148					
33.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	1.3284								

34.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.369	1 542.15	71.90	569	253	27	81.512	30.077928	
			686.33	38.15			14	3.475	1.282275	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			254					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			125					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				948					
35.	ТЕРр 62-25-1 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.369	339.69	26.45	125	12	10	4.29	1.58301	
			32.39							
	Накладные расходы	80%			10					
	Сметная прибыль	50%			6					
	Всего с НР и СП				141					
36.	ТЕРр 62-25-7 
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.369	983.37	1.83	363	65	1	23.6	8.7084	
			176.06							
	Накладные расходы	80%			52					
	Сметная прибыль	50%			33					
	Всего с НР и СП				448					
37.	ТЕР 15-04-014-03 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.369	632.93	5.53	234	23	2	7.751	2.860119	
			63.02							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			22					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			11					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				267					
38.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.1107	8 997.59	28.44	996	107	3	129.6625	14.353639	
			967.29	2.95				0.25	0.027675	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			116					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			59					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 170					
	
39.	ТССЦ 101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0.0866	10 080.00		-873					
										
40.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	0.068	9 435.60		642					

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5				2 113	517	43		66.003676	
							14		1.30995	
	Раздел 6.  ОТМОСТКА	
	
41.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (прим), 100 м3 грунта	0.131	1 207.82		158	158		177.1	23.2001	
			1 207.82							
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы	72%			114					
		=(80*0.9)								
	Сметная прибыль	38%			60					
		=(45*0.85)								
	Всего с НР и СП				332					
42.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	6.55	139.28	36.34	912	194	238	3.9215	25.685825	
			29.61	3.30			22	0.375	2.45625	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	111%			240					
		=(123*0.9)								
	Сметная прибыль	64%			138					
		=(75*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 290					
43.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	6.55	309.90	67.41	2 030	218	442	4.2895	28.096225	
			33.25	6.05			40	0.6875	4.503125	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	111%			286					
		=(123*0.9)								
	Сметная прибыль	64%			165					
		=(75*0.85)								
	Всего с НР и СП				2 482					
44.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство отмостки из бетона, 1 м3 подстилающего слоя	6.55	558.86	0.30	3 661	202	2	4.209	27.56895	
			30.85							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	111%			224					
		=(123*0.9)								
	Сметная прибыль	64%			129					
		=(75*0.85)								
	Всего с НР и СП				4 015					
45.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3.756	715.49	7.26	2 687	1 419	27	50.025	187.8939	
			377.69							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	110%			1 561					
		=(122*0.9)								
	Сметная прибыль	68%			965					
		=(80*0.85)								
	Всего с НР и СП				5 213					
46.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	1.266	44.28	33.94	56	5	43	0.5777	0.7313682	
			3.98							
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			5					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			3					
47.	ТССЦпг 01-01-01-043 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	11.394	3.76	3.26	42		37			
				0.31			3	0.024	0.273456	
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			3					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			2					
48.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	12.66	14.03	14.03	178		178			

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6				9 724	2 196	967		293.17637	
							65		7.232831	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				101 822	9 329	2 903		1190.8899	
							97		10.123528	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				101 367	9 258	2 588		1182.5065	
							94		9.8500715	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				5 098					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 8, 17, 23, 32; %=90 - по стр. 3; %=95 - по стр. 5, 13, 34, 37; %=106 - по стр. 9, 11; %=108 - по стр. 14, 29, 38; %=83 - по стр. 25, 26; %=80 - по стр. 35, 36; %=72 - по стр. 41; %=111 - по стр. 42-44; %=110 - по стр. 45)				9 125					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 3, 8, 17, 23, 32; %=47 - по стр. 5, 13, 34, 37; %=54 - по стр. 9, 11; %=55 - по стр. 14, 29, 38; %=65 - по стр. 25, 26; %=50 - по стр. 35, 36; %=38 - по стр. 41; %=64 - по стр. 42-44; %=68 - по стр. 45)				5 131					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				115 623					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				179	66	57		7.6521	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 18, 20)				53					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 18, 20)				48					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				280					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				276	5	258		0.7313682	
							3		0.273456	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 46, 47)				8					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 46, 47)				5					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				276					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				116 179					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				9 178					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				5 179