|  |
| --- |
|  |
| Стройка: | Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Лесная, 5 Б |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01** |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Лесная, 5 Б |
| Сметная стоимость: | **98.87** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **1.97** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **14.75** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3". |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ТЕРр 53-1-1 (Постановление № 243-а от 15.07.2010) Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен | 2.9922 | 130.94 | 49.64 | 392 | 243 | 149 | 12.3 | 36.80406 |
| 81.30 | 5.31 | 16 | 0.45 | 1.34649 |
|  | Объем: 89.62+95.00+58.05+56.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 86% |  |  | 223 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 70% |  |  | 181 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 796 |  |  |  |  |
|  |
| 2. | ТЕРр 53-10-1 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Подъем рубленых стен домкратом, 100 подъемов | 0.2 | 2 106.76 | 279.66 | 421 | 365 | 56 | 242 | 48.4 |
| 1 827.10 |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 86% |  |  | 314 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 70% |  |  | 256 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 990 |  |  |  |  |
|  |
| 3. | ТЕРр 53-9-1 (Постановление № 8-а от 20.01.2012) Смена венцов в стенах из бревен окладных диаметром 240 мм, 100 м венца | 1.017 | 7 138.41 | 381.61 | 7 260 | 2 512 | 388 | 322.82 | 328.30794 |
| 2 469.57 | 10.63 | 11 | 0.9 | 0.9153 |
|  | Объем: 11.5+3.3+10.7+1.1+5.5+10+5.6+1.3+9.5+4.7+11.2+6.6+5.8+5.1\*2+4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 86% |  |  | 2 170 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 70% |  |  | 1 766 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 11 196 |  |  |  |  |
|  |
| 4. | ТЕР 26-01-036-01 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен, 100 м2 поверхности | 2.9922 | 244.91 | 11.40 | 733 | 398 | 34 | 18.469 | 55.262942 |
| 133.16 | 0.44 | 1 | 0.0375 | 0.1122075 |
|  | Объем: 89.62+95.00+58.05+56.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления:* *Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25* *Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25* *Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15*  |
|  | *Накладные расходы* | 90% |  |  | 359 |  |  |  |  |
|  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 59.5% |  |  | 237 |  |  |  |  |
|  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 1 330 |  |  |  |  |
|  |
| 5. | ТССЦ 101-2797 (Постановление № 243-а от 15.07.2010) Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм, 10 шт. | 239.376 | 5.93 |  | 1 419 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Объем: (2.9922)\*80.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 6. | ТССЦ 104-0714 (Постановление № 8-а от 20.01.2012) Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, м3 | 29.922 | 324.93 |  | 9 723 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Объем: (2.9922)\*10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 7. | ТЕРр 53-11-1 (Постановление № 243-а от 15.07.2010) Ремонт конопатки шва с добавлением пакли, 100 м шва с одной стороны | 2.4408 | 148.02 |  | 361 | 151 |  | 8.27 | 20.185416 |
| 61.69 |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 86% |  |  | 130 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 70% |  |  | 106 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 597 |  |  |  |  |
|  |
| 8. | ТЕР 10-01-008-01 (Постановление № 8-а от 20.01.2012) Обшивка стен рубленых, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 2.9922 | 3 666.83 | 77.29 | 10 972 | 1 027 | 231 | 46 | 137.6412 |
| 343.16 |  |  |  |  |
|  | Объем: 89.62+95.00+58.05+56.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления:* *Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25* *Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25* *Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15*  |
|  | *Накладные расходы* | 106.2% |  |  | 1 091 |  |  |  |  |
|  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 53.55% |  |  | 550 |  |  |  |  |
|  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 12 613 |  |  |  |  |
|  |
| 9. | ТЕР 15-04-025-01 (Постановление № 271-а от 29.06.2012) Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.9922 | 1 315.69 | 8.68 | 3 937 | 1 599 | 26 | 67.298 | 201.36908 |
| 534.35 | 0.13 |  | 0.0125 | 0.0374025 |
|  | Объем: 89.62+95.00+58.05+56.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления:* *Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25* *Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25* *Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15*  |
|  | *Накладные расходы* | 94.5% |  |  | 1 511 |  |  |  |  |
|  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 46.75% |  |  | 748 |  |  |  |  |
|  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 6 196 |  |  |  |  |
|  |
| 10. | ТЕРр 53-15-3 (Постановление № 8-а от 20.01.2012) Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.7587 | 24 897.89 | 220.60 | 18 890 | 3 292 | 167 | 606.9 | 460.45503 |
| 4 339.34 | 23.62 | 18 | 2 | 1.5174 |
|  | Объем: 252.89\*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 86% |  |  | 2 847 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 70% |  |  | 2 317 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 24 054 |  |  |  |  |
|  |
| 11. | ТЕРр 61-10-1 (Постановление № 8-а от 20.01.2012) Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности | 1.2645 | 2 457.65 | 1.21 | 3 108 | 1 952 | 2 | 201.84 | 255.22668 |
| 1 544.08 |  |  |  |  |
|  | Объем: 252.89\*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 79% |  |  | 1 542 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 50% |  |  | 976 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 5 626 |  |  |  |  |
|  |
| 12. | ТЕРр 62-25-1 (Постановление № 8-а от 20.01.2012) Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности | 2.5289 | 339.69 | 26.45 | 859 | 82 | 67 | 4.29 | 10.848981 |
| 32.39 |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 80% |  |  | 66 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 50% |  |  | 41 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 966 |  |  |  |  |
|  |
| 13. | ТЕРр 62-26-4 (Постановление № 8-а от 20.01.2012) Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.5289 | 1 046.13 | 98.20 | 2 646 | 279 | 248 | 14.59 | 36.896651 |
| 110.15 |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 80% |  |  | 223 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 50% |  |  | 140 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 3 009 |  |  |  |  |
|  |
| 14. | ТЕР 12-01-010-01 (Постановление № 8-а от 20.01.2012) Устройство мелких покрытий (цоколь) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.2034 | 8 997.59 | 28.44 | 1 830 | 197 | 6 | 129.6625 | 26.373352 |
| 967.29 | 2.95 | 1 | 0.25 | 0.05085 |
|  | Объем: (11.5+3.3+10.7+1.1+5.5+10+5.6+1.3+9.5+4.7+11.2+6.6+5.8+5.1\*2+4.7)\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления:* *Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25* *Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25* *Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15*  |
|  | *Накладные расходы* | 108% |  |  | 214 |  |  |  |  |
|  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 55.25% |  |  | 109 |  |  |  |  |
|  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 2 153 |  |  |  |  |
|  |
| 15. | ТЕР 46-04-012-01 (Постановление № 243-а от 15.07.2010) Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 | 0.0192 | 1 565.59 | 230.73 | 30 | 26 | 4 | 188.54 | 3.619968 |
| 1 334.86 | 78.56 | 2 | 7.74 | 0.148608 |
|  | Объем: 1.2\*1.6\*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 99% |  |  | 28 |  |  |  |  |
|  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 59.5% |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 74 |  |  |  |  |
|  |
| 16. | ТЕР 10-01-034-05 (Постановление № 271-а от 29.06.2012) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов | 0.0192 | 12 704.90 | 588.33 | 244 | 32 | 11 | 215.6825 | 4.141104 |
| 1 649.97 | 22.33 |  | 2.2 | 0.04224 |
|  | Объем: 1.2\*1.6\*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления:* *Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25* *Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25* *Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15*  |
|  | *Накладные расходы* | 106.2% |  |  | 34 |  |  |  |  |
|  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 53.55% |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 295 |  |  |  |  |
|  |
| 17. | ТССЦ 203-9096 (Постановление № 243-а от 15.07.2010) Двухстворчатые окна с глухой и поворотно-откидной створками (1600x1300), окна KBE Etalon, цвет Белый, 1-х камерные, м2 | 1.92 | 761.76 |  | 1 463 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Объем: 1.2\*1.6\*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =9751/1,92/1.18/5.65* |
|  |
| 18. | ТЕР 10-01-035-01 (Постановление № 243-а от 15.07.2010) Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м | 0.012 | 3 803.83 | 17.06 | 46 | 2 |  | 24.3685 | 0.292422 |
| 181.79 | 0.51 |  | 0.05 | 0.0006 |
|  | *Начисления:* *Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25* *Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25* *Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15*  |
|  | *Накладные расходы* | 106.2% |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 53.55% |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 49 |  |  |  |  |
|  |
| 19. | ТССЦ 101-2906 (Постановление № 8-а от 20.01.2012) Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм, м | 1.32 | 179.27 |  | 237 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.012)\*110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 20. | ТЕР 15-01-050-04 (Постановление № 8-а от 20.01.2012) Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, 100 м2 облицовки | 0.0079 | 11 353.10 | 55.19 | 90 | 12 |  | 191.4405 | 1.51238 |
| 1 537.26 | 1.01 |  | 0.1 | 0.00079 |
|  | Объем: (1.2\*1+1.6\*2)\*0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления:* *Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25* *Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25* *Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15*  |
|  | *Накладные расходы* | 94.5% |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 46.75% |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 107 |  |  |  |  |
|  |
| 21. | ТЕР 12-01-010-01 (Постановление № 8-а от 20.01.2012) Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.003 | 8 865.73 | 22.75 | 27 | 3 |  | 112.75 | 0.33825 |
| 841.12 | 2.36 |  | 0.2 | 0.0006 |
|  | Объем: 1.2\*.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 108% |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 55.25% |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 32 |  |  |  |  |
|  |
| 22. | ТССЦ 101-1875 (Постановление № 8-а от 20.01.2012) Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т | -0.0235 | 10 080.00 |  | -237 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.03)\*(-0.782) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 23. | ТССЦ 101-3741 (Постановление № 8-а от 20.01.2012) Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т | 0.0018 | 9 435.60 |  | 17 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.003)\*0.782/0.7\*0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 24. | ТЕРр 56-10-1 (Постановление № 243-а от 15.07.2010) Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен | 0.0378 | 252.15 |  | 10 | 10 |  | 36.28 | 1.371384 |
| 252.15 |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.9\*2.1\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 82% |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 62% |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
|  |
| 25. | ТЕРр 56-9-3 (Постановление № 243-а от 15.07.2010) Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах рубленных, 100 коробок | 0.02 | 932.00 |  | 19 | 19 |  | 134.1 | 2.682 |
| 932.00 |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 82% |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 62% |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 46 |  |  |  |  |
|  |
| 26. | ТЕРр 56-11-1 (Постановление № 243-а от 15.07.2010) Снятие наличников, 100 м наличников | 0.152 | 29.26 |  | 4 | 4 |  | 4.21 | 0.63992 |
| 29.26 |  |  |  |  |
|  | Объем: (2.1\*2+0.9)\*2+(2.1\*2+0.8)\*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 82% |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 62% |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |
| 27. | ТЕР 09-04-012-01 (Постановление № 271-а от 29.06.2012) Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 3.78 | 70.82 | 22.96 | 268 | 90 | 87 | 2.76 | 10.4328 |
| 23.93 |  |  |  |  |
|  | Объем: 2.1\*0.9\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления:* *Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25* *Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25* *Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15*  |
|  | *Накладные расходы* | 81% |  |  | 73 |  |  |  |  |
|  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 72.25% |  |  | 65 |  |  |  |  |
|  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 406 |  |  |  |  |
|  |
| 28. | ТССЦ 203-8122 (Постановление № 8-а от 20.01.2012) Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм, шт. | 2 | 2 545.32 |  | 5 091 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |
| 29. | ТЕР 09-04-012-02 (Постановление № 271-а от 29.06.2012) Установка дверного доводчика к металлическим дверям, 1 шт. | 2 | 15.34 | 3.59 | 31 | 22 | 7 | 1.2765 | 2.553 |
| 11.06 |  |  |  |  |
|  | *Начисления:* *Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25* *Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25* *Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15*  |
|  | *Накладные расходы* | 81% |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 72.25% |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 65 |  |  |  |  |
|  |
| 30. | ТССЦ 101-0961 (Постановление № 8-а от 20.01.2012) Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе, шт. | 2 | 381.16 |  | 762 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |
|  | **Раздел 1. Прочие работы** |
|  |
| 31. | ТЕР 08-07-001-02 (Постановление № 8-а от 20.01.2012) Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 6.2335 | 715.49 | 7.26 | 4 460 | 2 354 | 45 | 50.025 | 311.83084 |
| 377.69 |  |  |  |  |
|  | *Начисления:* *Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25* *Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25* *Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15*  |
|  | *Накладные расходы* | 109.8% |  |  | 2 585 |  |  |  |  |
|  |  | =(122\*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 68% |  |  | 1 601 |  |  |  |  |
|  |  | =(80\*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 8 645 |  |  |  |  |
|  |
| 32. | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 5.13 | 44.28 | 33.94 | 226 | 20 | 174 | 0.5777 | 2.963601 |
| 3.98 |  |  |  |  |
|  | Объем: 51.30\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ПЗ: \*5.76/5.26* |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* | 100% |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* | 60% |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  |
| 33. | ТССЦпг 01-01-01-043 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза | 46.17 | 3.76 | 3.26 | 173 |  | 151 |  |  |
|  | 0.31 | 14 | 0.024 | 1.10808 |
|  | Объем: 51.30\*0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ПЗ: \*5.76/5.26* |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* | 100% |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* | 60% |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |
| 34. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 51.3 | 14.03 | 14.03 | 720 |  | 720 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ПЗ: \*5.76/5.26* |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  | **5 579** | **2 374** | **1 090** |  | **314.79444** |
|  |  | **14** |  | **1.10808** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **4 460** | **2 354** | **45** |  | **311.83084** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109.8 - по стр. 31)** |  |  |  | **2 585** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 31)** |  |  |  | **1 601** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **8 646** |  |  |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** |  |  |  | **1 119** | **20** | **1 045** |  | **2.963601** |
|  |  | **14** |  | **1.10808** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 32, 33)** |  |  |  | **34** |  |  |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 32, 33)** |  |  |  | **20** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** |  |  |  | **1 119** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  | **9 765** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **2 585** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **1 601** |  |  |  |  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **76 232** | **14 691** | **2 573** |  | **1960.149** |
|  |  | **63** |  | **5.280568** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **74 814** | **14 559** | **1 434** |  | **1944.1996** |
|  |  | **49** |  | **4.172488** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **7 333** |  |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1-3, 7, 10; %=90 - по стр. 4; %=106.2 - по стр. 8, 16, 18; %=94.5 - по стр. 9, 20; %=79 - по стр. 11; %=80 - по стр. 12, 13; %=108 - по стр. 14, 21; %=99 - по стр. 15; %=82 - по стр. 24-26; %=109.8 - по стр. 31)** |  |  |  | **13 379** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1-3, 7, 10; %=59.5 - по стр. 4, 15; %=53.55 - по стр. 8, 16, 18; %=46.75 - по стр. 9, 20; %=50 - по стр. 11-13; %=55.25 - по стр. 14, 21; %=62 - по стр. 24-26; %=68 - по стр. 31)** |  |  |  | **9 090** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **97 283** |  |  |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **299** | **112** | **94** |  | **12.9858** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 27, 29)** |  |  |  | **91** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 27, 29)** |  |  |  | **81** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **471** |  |  |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** |  |  |  | **1 119** | **20** | **1 045** |  | **2.963601** |
|  |  | **14** |  | **1.10808** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 32, 33)** |  |  |  | **34** |  |  |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 32, 33)** |  |  |  | **20** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** |  |  |  | **1 119** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **98 873** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **13 470** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **9 171** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |