Стройка:	г. Волгореченск, ул. 50 лет Ленинского Комсомола, д. 33	
	
Объект:	Фасадные работы	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
на Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Волгореченск, ул. 50 лет Ленинского Комсомола, д. 33	
Основание: Ведомость дефектов	
Сметная стоимость:	137.327	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.567	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	11.836	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	ТЕРр 53-21-40 
Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной (типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п.) и мастикой вулканизирующейся, 100 м восстановленной герметизации стыков	13.5424	2 694.69	1 666.25	36 493	5 210	22 565	48.45	656.12928	
			384.69							
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-8052	
	Накладные расходы	86%			4 481					
	Сметная прибыль	70%			3 647					
	Всего с НР и СП				44 621					
2.	ТССЦ 101-8052 
Пена монтажная, л	162.5088	46.86		7 615					
										
3.	ТЕРр 62-41-1 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	17.0932	141.86		2 425	2 425		20.8	355.53856	
			141.86							
	Накладные расходы	80%			1 940					
	Сметная прибыль	50%			1 213					
	Всего с НР и СП				5 578					
4.	ТЕРр 62-25-1 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	17.0932	339.69	26.45	5 806	554	452	4.29	73.329828	
			32.39							
	Накладные расходы	80%			443					
	Сметная прибыль	50%			277					
	Всего с НР и СП				6 526					
5.	ТЕРр 62-26-4 
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	17.0932	1 046.13	98.20	17 882	1 883	1 679	14.59	249.38979	
			110.15							
	Накладные расходы	80%			1 506					
	Сметная прибыль	50%			942					
	Всего с НР и СП				20 330					
6.	ТЕР 46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.324	1 565.59	230.73	507	432	75	188.54	61.08696	
			1 334.86	78.56			25	7.74	2.50776	
	Накладные расходы	99%			452					
	Сметная прибыль	59.5%			272					
	Всего с НР и СП				1 231					
7.	ТЕР 10-01-034-05 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0.324	12 704.90	588.33	4 116	535	191	215.6825	69.88113	
			1 649.97	22.33			7	2.2	0.7128	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106.2%			576					
	Сметная прибыль	53.55%			290					
	Всего с НР и СП				4 982					
8.	ТССЦ 203-9096 
Блоки оконные пластиковые, м2	32.4	759.71		24 615					
										
	Поправки: М: =9359/1,8/1.18/5.8	
9.	ТССЦпг 03-02-03-014 
Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 14 км, 1 т груза	0.717	41.69	41.69	30		30			
										
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.31	
10.	ТЕР 15-01-050-04 
Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, 100 м2 облицовки	0.0907	11 353.10	55.19	1 030	139	5	191.4405	17.363653	
			1 537.26	1.01				0.1	0.00907	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	94.5%			131					
	Сметная прибыль	46.75%			65					
	Всего с НР и СП				1 226					
11.	ТЕР 10-01-035-02 
Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах, 100 п. м	0.216	3 127.57	21.59	676	39	5	24.449	5.280984	
			182.39	0.64				0.0625	0.0135	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9138	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106.2%			41					
	Сметная прибыль	53.55%			21					
	Всего с НР и СП				738					
12.	ТССЦ 101-2906 
Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм, м	23.76	179.27		4 259					
										
13.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.216	2 256.27	5.71	487	67	1	41.41	8.94456	
			308.92	0.81				0.08	0.01728	
	Накладные расходы	83%			56					
	Сметная прибыль	65%			44					
	Всего с НР и СП				586					
14.	ТССЦ 101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0.0397	10 080.00		-400					
										
15.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	0.0312	9 435.60		294					
										
16.	ТЕР 10-01-036-01 
Установка уголков ПВХ на клее, 100 п. м	0.756	387.68		293	43		7.705	5.82498	
			57.48							
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106.2%			46					
	Сметная прибыль	53.55%			23					
	Всего с НР и СП				362					
17.	ТЕР 11-01-027-01 
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных, 100 м2 покрытия	0.4195	8 078.14	222.93	3 389	285	94	93.5065	39.225977	
			679.79	36.55			15	3.6625	1.5364188	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	110.7%			332					
	Сметная прибыль	63.75%			191					
	Всего с НР и СП				3 912					
18.	ТЕР 27-02-010-01 
Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях, 100 м бортового камня	0.09	2 888.29	97.91	260	58	9	87.492	7.87428	
			647.44	10.04			1	0.85	0.0765	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	127.8%			75					
	Сметная прибыль	80.75%			48					
	Всего с НР и СП				383					
19.	ТССЦ 413-9010 
Камни бортовые, м	9	37.99		342					
										
	Поправки: М: =130*2/1.18/5.8	
20.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	0.2025	558.86	0.30	113	6		4.209	0.8523225	
			30.85							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	110.7%			7					
	Сметная прибыль	63.75%			4					
	Всего с НР и СП				123					
21.	ТЕР 27-06-020-01 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.1698	45 028.48	2 941.55	7 646	63	499	44.045	7.478841	
			370.86	287.15			49	23.85	4.04973	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	127.8%			143					
	Сметная прибыль	80.75%			90					
	Всего с НР и СП				7 880					
22.	ТЕР 27-06-021-01 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия	0.3396	6 162.51	3.88	2 093		1	0.1035	0.0351486	
			0.87							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				119 971	11 739	25 606		1558.2363	
							97		8.9230588	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				119 941	11 739	25 576		1558.2363	
							97		8.9230588	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				4 553					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1; %=80 - по стр. 3-5; %=99 - по стр. 6; %=106.2 - по стр. 7, 11, 16; %=94.5 - по стр. 10; %=83 - по стр. 13; %=110.7 - по стр. 17, 20; %=127.8 - по стр. 18, 21)				10 230					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1; %=50 - по стр. 3-5; %=59.5 - по стр. 6; %=53.55 - по стр. 7, 11, 16; %=46.75 - по стр. 10; %=65 - по стр. 13; %=63.75 - по стр. 17, 20; %=80.75 - по стр. 18, 21)				7 126					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				137 297					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				30		30			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				30					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				137 327					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				10 230					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				7 126