Стройка: 	 Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, переулок Кадыевский, д. 9 	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
 (Локальный сметный расчет) 	
 на Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, переулок Кадыевский, д. 9 	
 Основание: Ведомость дефектов 	
 Сметная стоимость: 	110.44 	 тыс. руб. 	
 Hормативная трудоемкость: 	1.94 	 тыс.чел.ч 	
 Сметная заработная плата: 	14.95 	 тыс. руб. 	
 Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3". 	

 № поз. 	 Шифр и № позиции норматива, 
Наименование работ и затрат, 
Единица измерения 	 Количе-ство 	 Стоим. ед., руб. 	 Общая стоимость, руб. 	 Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч 	
			 всего 	 экс. маш. 	 всего 	 оплата труда осн. раб. 	 экс. маш. 	 обслуж. машины 	
			 оплата труда осн. раб. 	 в т.ч. опл. труда мех. 			 в т.ч. опл. труда мех. 	 на ед. 	 всего 	
 1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 	 10 	
 1. 	 ТЕР 46-04-008-04
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия 	 1.9369 	139.08 	30.64 	 269 	 210 	59 	15.9 	30.797 	
			 108.44 							
	Накладные расходы 	 99% 			 208 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 126 					
	Всего с НР и СП 				 603 					
 2. 	 ТССЦ 509-9900
Строительный мусор, т 	 2.8472 								
										
 3. 	 ТЕР 46-04-008-02
Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия 	 0.661 	71.04 	12.52 	 47 	 39 	8 	8.58 	5.6714 	
			 58.52 							
	Накладные расходы 	 99% 			 39 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 23 					
	Всего с НР и СП 				 109 					
 4. 	 ТССЦ 509-9900
Строительный мусор, т 	 0.4706 								
										
 5. 	 ТЕРр 58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий 	 0.5045 	62.26 	0.20 	 31 	 31 		9.1 	4.5909 	
			 62.06 							
	Накладные расходы 	 83% 			 26 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 20 					
	Всего с НР и СП 				 77 					
 6. 	 ТЕРр 58-12-2
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 	 -2.5979 	173.70 	25.32 	 -451 	 -385 	-66 	21.35 	-55.465 	
			 148.38 	 3.25 			 -8 	 0.32 	 -0.8313 	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1805:[ М-(65.40=10899.99*0.006) ];  ТССЦ 102-0077:[ М-(1423.91=791.06*1.8) ] 	
	Накладные расходы 	 83% 			 -326 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 -255 					
	Всего с НР и СП 				 -1 033 					
 7. 	 ТЕРр 58-18-5
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки 	 1.1035 	5 182.58 	95.66 	 5 719 	 1 062 	106 	138.49 	152.82 	
			 962.51 							
	Накладные расходы 	 83% 			 881 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 690 					
	Всего с НР и СП 				 7 291 					
 8. 	 ТССЦ 102-0080
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 	 -5.7379 	791.06 		 -4 539 					
										
 9. 	 ТССЦ 102-0060
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 	 5.7379 	1 254.01 		 7 195 					
										
 10. 	 ТЕРр 58-18-2
Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки 	 1.4945 	1 548.47 	23.91 	 2 314 	 676 	36 	65.12 	97.322 	
			 452.58 							
	Накладные расходы 	 83% 			 561 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 439 					
	Всего с НР и СП 				 3 314 					
 11. 	 ТССЦ 102-0080
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 	 -1.9428 	791.06 		 -1 537 					
										
 12. 	 ТССЦ 102-0060
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 	 1.9428 	1 254.01 		 2 436 					
										
 13. 	 ТЕР 10-01-002-01
Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции 	 0.944 	2 192.01 	46.31 	 2 069 	 190 	44 	27.704 	26.152 	
			 201.40 	 2.21 			 2 	 0.1875 	 0.177 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106% 			 204 					
	Сметная прибыль 	 54% 			 104 					
	Всего с НР и СП 				 2 376 					
 14. 	 ТЕРр 58-5-2
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из бревен, 100 м 	 0.3378 	4 108.05 	55.39 	 1 388 	 404 	19 	160.21 	54.119 	
			 1 195.17 							
	Накладные расходы 	 83% 			 335 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 263 					
	Всего с НР и СП 				 1 986 					
 15. 	 ТЕР 09-05-003-01
Постановка болтов строительных с гайками и шайбами, 100 шт. болтов 	 0.09 	111.78 	3.11 	 10 	 10 		13.685 	1.2317 	
			 108.66 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 81% 			 8 					
	Сметная прибыль 	 72% 			 7 					
	Всего с НР и СП 				 25 					
 16. 	 ТССЦ 101-0782
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т 	 0.0018 	5 390.10 		 10 					
										
 17. 	 ТЕР 11-01-002-02
(Применительно)
Разборка подстилающих слоев шлаковых, 1 м3 подстилающего слоя 	 38.2111 	66.02 	50.33 	 2 523 	 599 	1 923 	2.024 	77.339 	
			 15.69 	 4.50 			 172 	 0.512 	 19.564 	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 409-0035:[ М-(66.11=50.85*1.3) ] 	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0 	
	Накладные расходы 	 111% 			 856 					
	Сметная прибыль 	 64% 			 493 					
	Всего с НР и СП 				 3 872 					
 19. 	 ТЕР 26-01-055-02
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции 	 1.9106 	678.98 	25.95 	 1 297 	 241 	50 	16.514 	31.552 	
			 126.33 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 90% 			 217 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 145 					
	Всего с НР и СП 				 1 659 					
 20. 	 ТЕР 26-01-039-01
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции 	 38.2111 	167.45 	68.53 	 6 398 	 3 780 	2 618 	12.167 	464.91 	
			 98.92 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 90% 			 3 402 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 2 268 					
	Всего с НР и СП 				 12 068 					
 21. 	 ТССЦ 104-0714
Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, м3 	 38.9753 	324.93 		 12 664 					
										
 22. 	 ТЕР 26-01-055-02
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции 	 1.9106 	678.98 	25.95 	 1 297 	 241 	50 	16.514 	31.552 	
			 126.33 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 90% 			 217 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 145 					
	Всего с НР и СП 				 1 659 					
 23. 	 ТЕР 26-02-018-01
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности 	 2.5979 	266.59 	141.41 	 693 	 321 	367 	14.847 	38.57 	
			 123.52 	 1.78 			 5 	 0.175 	 0.4546 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 90% 			 293 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 196 					
	Всего с НР и СП 				 1 182 					
 24. 	 С113-9005-1
(Прайс-лист)
Огнебиозащитный состав "Огнез-Д", кг 	 70.1433 	5.35 		 376 					
										
	Поправки: М: =(450.17/70+30.09)/1.18/5.78 	
 25. 	 ТССЦпг 03-02-02-015
Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза 	 0.0701 	30.69 	30.69 	 2 		2 			
										
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 	
 26. 	 ТЕР 12-01-007-09
Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами, 100 м2 кровли 	 2.5979 	11 240.78 	73.55 	 29 202 	 2 339 	191 	113.39 	294.58 	
			 900.31 	 7.98 			 21 	 0.675 	 1.7536 	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0060:[ М-(2257.22=1254.01*1.8) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 108% 			 2 549 					
	Сметная прибыль 	 55% 			 1 298 					
	Всего с НР и СП 				 33 049 					
 27. 	 ТССЦ 101-1875
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т 	 -2.5304 	10 080.00 		 -25 506 					
										
 28. 	 ТССЦ 101-3741
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т 	 1.9881 	9 435.60 		 18 759 					
										
 29. 	 ТЕРр 69-7-1
Устройство ходов на чердаке, 100 п. м ходов 	 0.44 	1 912.05 	13.37 	 841 	 64 	6 	20.8 	9.152 	
			 145.81 	 1.73 			 1 	 0.17 	 0.0748 	
	Накладные расходы 	 78% 			 51 					
	Сметная прибыль 	 50% 			 33 					
	Всего с НР и СП 				 924 					
 30. 	 ТЕР 10-01-008-05
Демонтаж карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов 	 0.7669 	914.30 	60.87 	 701 	 654 	47 	114.4 	87.733 	
			 853.42 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1805:[ М-(39.24=10899.99*0.0036) ];  ТССЦ 102-0048:[ М-(822.10=1417.41*0.58) ];  ТССЦ 102-0060:[ М-(1153.69=1254.01*0.92) ];  ТССЦ 203-0367:[ М-(1796.49=1694.80*1.06) ] 	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0 	
	Накладные расходы 	 106% 			 693 					
	Сметная прибыль 	 54% 			 353 					
	Всего с НР и СП 				 1 747 					
 31. 	 ТЕР 10-01-008-05
Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов 	 0.7669 	5 133.42 	95.11 	 3 937 	 941 	73 	164.45 	126.12 	
			 1 226.80 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106% 			 997 					
	Сметная прибыль 	 54% 			 508 					
	Всего с НР и СП 				 5 443 					
 32. 	 ТЕР 15-04-025-02
Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов), 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 0.7669 	1 721.48 	11.79 	 1 320 	 499 	9 	81.984 	62.873 	
			 650.95 	 0.13 				 0.0125 	 0.0096 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 95% 			 474 					
	Сметная прибыль 	 47% 			 235 					
	Всего с НР и СП 				 2 029 					
 33. 	 ТЕР 10-01-008-04
Разборка фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов 	 0.3016 	476.10 	70.27 	 144 	 122 	21 	54.4 	16.407 	
			 405.82 							
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0 	
	Накладные расходы 	 106% 			 129 					
	Сметная прибыль 	 54% 			 66 					
	Всего с НР и СП 				 339 					
 34. 	 ТЕР 10-01-008-04
Устройство фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов 	 0.273 	5 121.10 	109.80 	 1 398 	 159 	30 	78.2 	21.349 	
			 583.37 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106% 			 169 					
	Сметная прибыль 	 54% 			 86 					
	Всего с НР и СП 				 1 652 					
 35. 	 ТЕР 15-04-025-02
Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (фронтонов), 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 0.273 	1 721.48 	11.79 	 470 	 178 	3 	81.984 	22.381 	
			 650.95 	 0.13 				 0.0125 	 0.0034 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 95% 			 169 					
	Сметная прибыль 	 47% 			 84 					
	Всего с НР и СП 				 723 					
 36. 	 ТЕР 10-01-027-09
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов 	 0.0286 	7 633.71 	465.95 	 218 	 53 	13 	239.2 	6.8411 	
			 1 853.80 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0013:[ М-(36479.00=364.79*100) ];  ТССЦ 203-0384:[ М-(2719.91=32.77*83) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106% 			 56 					
	Сметная прибыль 	 54% 			 29 					
	Всего с НР и СП 				 303 					
 37. 	 ТССЦ 203-0177
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2 	 2.86 	400.71 		 1 146 					
										
 38. 	 ТССЦ 101-0956
Петля накладная, шт. 	 8 	10.67 		 85 					
										
 39. 	 ТССЦ 101-0953
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт. 	 4 	18.01 		 72 					
										
 40. 	 ТССЦ 101-2001
Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл. 	 8 	11.94 		 96 					
										
 41. 	 ТЕРр 58-20-1
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м 	 0.178 	2 256.27 	5.71 	 402 	 55 	1 	41.41 	7.371 	
			 308.92 	 0.81 				 0.08 	 0.0142 	
	Накладные расходы 	 83% 			 46 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 36 					
	Всего с НР и СП 				 483 					
 42. 	 ТЕРр 65-35-1
Прочистка вентиляционных каналов, 100 м канала 	 0.14 	169.04 	0.30 	 24 	 20 		18.7 	2.618 	
			 139.50 	 0.10 				 0.01 	 0.0014 	
	Накладные расходы 	 74% 			 15 					
	Сметная прибыль 	 50% 			 10 					
	Всего с НР и СП 				 49 					
 43. 	 ТЕР 46-04-006-03
Разборка деревянных вентиляционных коробов чистых щитовых дощатых, 100 м2 	 0.0656 	397.57 	203.90 	 26 	 13 	13 	29.3 	1.9221 	
			 193.67 	 69.43 			 5 	 6.84 	 0.4487 	
	Накладные расходы 	 99% 			 18 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 11 					
	Всего с НР и СП 				 55 					
 44. 	 ТЕРр 65-30-2
Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм периметром 800 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов 	 0.008 	320.01 	22.36 	 3 	 2 		39.9 	0.3192 	
			 297.65 	 7.61 				 0.75 	 0.006 	
	Накладные расходы 	 74% 			 1 					
	Сметная прибыль 	 50% 			 1 					
	Всего с НР и СП 				 5 					
 45. 	 ТЕР 20-02-010-01
Разборка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1000 мм, 1 зонт 	 1 	4.78 	1.18 	 5 	 4 	1 	0.448 	0.448 	
			 3.60 							
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н47= 0, Н48= 0 	
	Накладные расходы 	 115% 			 5 					
	Сметная прибыль 	 71% 			 3 					
	Всего с НР и СП 				 12 					
 46. 	 ТЕР 20-01-001-03
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром , 800 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов 	 0.0656 	1 888.99 	139.50 	 124 	 89 	9 	176.74 	11.594 	
			 1 352.09 	 6.05 				 0.5125 	 0.0336 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 115% 			 102 					
	Сметная прибыль 	 71% 			 63 					
	Всего с НР и СП 				 290 					
 47. 	 ТССЦ 301-1793
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром 800 мм, м2 	 6.56 	111.37 		 731 					
										
 48. 	 ТЕР 26-01-011-01
Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем, 1 м3 изоляции 	 0.584 	924.58 	53.48 	 540 	 81 	31 	17.02 	9.9397 	
			 138.37 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 90% 			 73 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 49 					
	Всего с НР и СП 				 662 					
 49. 	 ТЕР 10-01-008-09
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по асбесту, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов 	 0.084 	4 673.18 	23.88 	 393 	 17 	2 	28.865 	2.4247 	
			 206.39 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 509-0919:[ М-(1612.80=5040.00*0.32) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106% 			 18 					
	Сметная прибыль 	 54% 			 9 					
	Всего с НР и СП 				 420 					
 50. 	 ТЕР 20-02-010-01
Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1000 мм, 1 зонт 	 2 	9.99 	2.11 	 20 	 12 	4 	0.736 	1.472 	
			 5.91 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 115% 			 14 					
	Сметная прибыль 	 71% 			 9 					
	Всего с НР и СП 				 42 					
 51. 	 ТССЦ 301-0288
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1000 мм, шт. 	 2 	72.10 		 144 					
										
 52. 	 ТЕР 20-02-010-02
Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1300 мм, 1 зонт 	 1 	14.73 	2.59 	 15 	 9 	3 	1.15 	1.15 	
			 9.23 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 115% 			 10 					
	Сметная прибыль 	 71% 			 6 					
	Всего с НР и СП 				 32 					
 53. 	 ТССЦ 301-0289
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1300 мм, шт. 	 1 	176.30 		 176 					
										
 54. 	 ТЕРр 65-38-1
Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка, 1 шт. 	 1 	153.30 		 153 	 13 		1.764 	1.764 	
			 12.82 							
	Начисления: Н5= 0.56 	
	Накладные расходы 	 103% 			 13 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 8 					
	Всего с НР и СП 				 174 					
 55. 	 ТССЦ 103-0917
Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм, м 	 -1.53 	84.75 		 -130 					
										
 56. 	 ТССЦ 103-2312
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005), SN4, размером 160х4,0х3000 мм, шт. 	 1 	113.27 		 113 					
										
 57. 	 ТССЦ 103-2310
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005), SN4, размером 160х4,0х1000 мм, шт. 	 1 	42.76 		 43 					
										
 58. 	 ТЕР 26-01-009-01
Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, 1 м3 изоляции 	 0.1178 	1 532.58 	68.14 	 181 	 22 	8 	21.678 	2.5536 	
			 185.13 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 90% 			 20 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 13 					
	Всего с НР и СП 				 214 					
 59. 	 ТЕР 20-02-009-01
Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм, 1 зонт 	 1 	8.11 	1.90 	 8 	 4 	2 	0.5405 	0.5405 	
			 4.34 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 115% 			 5 					
	Сметная прибыль 	 71% 			 3 					
	Всего с НР и СП 				 15 					
 60. 	 ТССЦ 301-0277
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм, шт. 	 1 	45.40 		 45 					
										
 61. 	 ТЕР 12-01-012-01
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения 	 0.435 	2 917.46 	67.90 	 1 269 	 26 	30 	7.6705 	3.3367 	
			 59.44 	 4.28 			 2 	 0.3625 	 0.1577 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 108% 			 30 					
	Сметная прибыль 	 55% 			 15 					
	Всего с НР и СП 				 1 315 					
 62. 	 ТЕР 15-04-030-04
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 0.2175 	1 092.76 	3.49 	 238 	 138 	1 	81.719 	17.774 	
			 633.33 	 0.13 				 0.0125 	 0.0027 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 95% 			 131 					
	Сметная прибыль 	 47% 			 65 					
	Всего с НР и СП 				 434 					
 63. 	 ТЕРр 58-10-6
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. 	 0.1 	7 184.37 	6.64 	 718 	 40 	1 	53.1 	5.31 	
			 396.13 							
	Накладные расходы 	 83% 			 33 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 26 					
	Всего с НР и СП 				 777 					
 64. 	 ТЕРр 58-10-1
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м 	 0.605 	6 240.19 	10.80 	 3 775 	 166 	7 	36.8 	22.264 	
			 274.53 							
	Накладные расходы 	 83% 			 138 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 108 					
	Всего с НР и СП 				 4 021 					
 65. 	 ТЕРр 58-10-3
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. 	 0.3 	3 686.93 	6.64 	 1 106 	 143 	2 	63.9 	19.17 	
			 476.69 							
	Накладные расходы 	 83% 			 119 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 93 					
	Всего с НР и СП 				 1 318 					
 66. 	 ТЕРр 58-10-5
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. 	 0.1 	3 707.37 	6.64 	 371 	 40 	1 	53.1 	5.31 	
			 396.13 							
	Накладные расходы 	 83% 			 33 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 26 					
	Всего с НР и СП 				 430 					
 67. 	 ТЕРр 58-22-2
Смена ухватов для водосточных труб в деревянных стенах, 100 шт. 	 0.6 	654.77 	0.83 	 393 	 93 		21.7 	13.02 	
			 155.16 							
	Накладные расходы 	 83% 			 77 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 60 					
	Всего с НР и СП 				 531 					
 68. 	 ТЕР 08-07-001-02
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 	 3.4751 	715.49 	7.26 	 2 486 	 1 313 	25 	50.025 	173.84 	
			 377.69 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 110% 			 1 444 					
	Сметная прибыль 	 68% 			 893 					
	Всего с НР и СП 				 4 823 					
 69. 	 ТССЦпг 01-01-01-041
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза 	 2.59 	44.25 	33.93 	 114 	 10 	88 	0.5777 	1.4962 	
			 3.97 							
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 	
	в т.ч. Накладные расходы 	 100% 			 10 					
	в т.ч. Сметная прибыль 	 60% 			 6 					
 70. 	 ТССЦпг 01-01-01-043
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза 	 23.29 	3.76 	3.26 	 87 		76 			
				 0.31 			 7 	 0.024 	 0.559 	
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 	
	в т.ч. Накладные расходы 	 100% 			 7 					
	в т.ч. Сметная прибыль 	 60% 			 4 					
 71. 	 ТССЦпг 03-21-01-015
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза 	 25.88 	14.02 	14.02 	 363 		363 			
										
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 				87 030 	14 738 	6 277 		1914.2 	
							207 		22.429 	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 				84 980 	14 565 	5 729 		1891.6 	
							200 		21.829 	
	.       МАТЕРИАЛОВ - 				20 168 					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 3, 43; %=83 - по стр. 5-7, 10, 14, 41, 63-67; %=106 - по стр. 13, 30, 31, 33, 34, 36, 49; %=111 - по стр. 17; %=90 - по стр. 19, 20, 22, 23, 48, 58; %=108 - по стр. 26, 61; %=78 - по стр. 29; %=95 - по стр. 32, 35, 62; %=110 - по стр. 68) 				14 380 					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 3, 19, 20, 22, 23, 43, 48, 58; %=65 - по стр. 5-7, 10, 14, 41, 63-67; %=54 - по стр. 13, 30, 31, 33, 34, 36, 49; %=64 - по стр. 17; %=55 - по стр. 26, 61; %=50 - по стр. 29; %=47 - по стр. 32, 35, 62; %=68 - по стр. 68) 				8 751 					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 				108 111 					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 				10 	10 			1.2317 	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 15) 				8 					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 15) 				7 					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 				25 					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 				1 474 	153 	19 		19.906 	
									0.041 	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 42, 44; %=115 - по стр. 45, 46, 50, 52, 59; %=103 - по стр. 54) 				165 					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 42, 44; %=71 - по стр. 45, 46, 50, 52, 59; %=60 - по стр. 54) 				103 					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 				1 742 					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 				566 	10 	529 		1.4962 	
							7 		0.559 	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 69, 70) 				17 					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 69, 70) 				10 					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 				566 					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 				110 444 					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 				14 553 					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 				8 861