Стройка:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул.  Войкова, д. 6а	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу:  г. Кострома, ул. Войкова, д. 6а	
Основание: Ведомость дефектов	
Сметная стоимость:	143.97	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.43	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	19.04	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	4.3492	139.08	30.64	605	472	133	15.9	69.152	
			108.44							
	Накладные расходы	99%			467					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			283					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 355					
2.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	6.3933								
										
3.	ТЕР 46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (толь под  асбестоцементом), 100 м2 покрытия	4.3492	139.50	41.43	607	427	180	14.38	62.541	
			98.07							
	Накладные расходы	99%			423					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			256					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 286					
4.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	1.4787								
										
5.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.327	62.26	0.20	20	20		9.1	2.9757	
			62.06							
	Накладные расходы	83%			17					
	Сметная прибыль	65%			13					
	Всего с НР и СП				50					
6.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	-4.3492	173.70	25.32	-755	-645	-110	21.35	-92.855	
			148.38	3.25			-14	0.32	-1.3917	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1805:[ М-(65.40=10899.99*0.006) ];  ТССЦ 102-0077:[ М-(1423.91=791.06*1.8) ]	
	Накладные расходы	83%			-547					
	Сметная прибыль	65%			-428					
	Всего с НР и СП				-1 730					
7.	ТЕРр 58-12-1 
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2	0.981	358.18	38.86	351	217	38	31.83	31.225	
			221.22	4.47			4	0.44	0.4316	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0073:[ М-(1986.31=752.39*2.64) ]	
	Накладные расходы	83%			183					
	Сметная прибыль	65%			144					
	Всего с НР и СП				678					
8.	ТССЦ 102-0073 
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта, м3	-2.5898	752.39		-1 949					
										
9.	ТССЦ 102-0060 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	2.5898	1 254.01		3 248					
										
10.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	3.3682	1 663.01	25.32	5 601	500	85	21.35	71.911	
			148.38	3.25			11	0.32	1.0778	
	Накладные расходы	83%			424					
	Сметная прибыль	65%			332					
	Всего с НР и СП				6 357					
11.	ТССЦ 102-0077 
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта, м3	-6.0628	791.06		-4 796					
										
12.	ТССЦ 102-0060 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	6.0628	1 254.01		7 603					
										
13.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	4.3392	144.33	38.97	626	457	169	15.16	65.782	
			105.36	5.43			24	0.46	1.996	
	Накладные расходы	83%			399					
	Сметная прибыль	65%			313					
	Всего с НР и СП				1 338					
14.	ТЕРр 53-9-1 
Смена венцов в стенах из бревен окладных диаметром 240 мм, 100 м венца	0.06	7 138.41	381.61	428	148	23	322.82	19.369	
			2 469.57	10.63			1	0.9	0.054	
	Накладные расходы	86%			128					
	Сметная прибыль	70%			104					
	Всего с НР и СП				660					
15.	ТЕРр 58-5-2 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из бревен (балки по стойкам), 100 м	0.03	4 108.05	55.39	123	36	2	160.21	4.8063	
			1 195.17							
	Накладные расходы	83%			30					
	Сметная прибыль	65%			23					
	Всего с НР и СП				176					
16.	ТЕР 11-01-002-02 
(Применительно) 
Разборка подстилающих слоев шлаковых, 1 м3 подстилающего слоя	67.725	66.02	50.33	4 471	1 062	3 408	2.024	137.08	
			15.69	4.50			305	0.512	34.675	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 409-0035:[ М-(66.11=50.85*1.3) ]	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	111%			1 517					
		=(123*0.9)								
	Сметная прибыль	64%			875					
		=(75*0.85)								
	Всего с НР и СП				6 863					
18.	ТЕР 26-01-055-02 
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции	3.3863	678.98	25.95	2 299	428	88	16.514	55.921	
			126.33							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			385					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			257					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				2 941					
19.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	67.725	167.45	68.53	11 340	6 700	4 641	12.167	824.01	
			98.92							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			6 030					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			4 020					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				21 390					
20.	ТССЦ 104-0714 
Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, м3	69.0795	324.93		22 446					
										
21.	ТЕР 26-01-055-02 
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции	3.3863	678.98	25.95	2 299	428	88	16.514	55.921	
			126.33							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			385					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			257					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				2 941					
22.	ТЕР 26-02-018-01 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	4.3492	266.59	141.41	1 159	537	615	14.847	64.57	
			123.52	1.78			8	0.175	0.7611	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			491					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			327					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 977					
23.	С113-9005-1 
(Прайс-лист) 
Огнебиозащитный состав "Огнез-Д", кг	117.4284	5.35		629					
										
	Поправки: М: =(450.17/70+30.09)/1.18/5.78	
24.	ТССЦпг 03-02-02-015 
Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.1174	30.69	30.69	4		4			
										
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38	
25.	ТЕР 12-01-007-09 
Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами, 100 м2 кровли	4.3492	11 240.78	73.55	48 888	3 916	320	113.39	493.16	
			900.31	7.98			35	0.675	2.9357	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0060:[ М-(2257.22=1254.01*1.8) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			4 267					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			2 173					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				55 328					
26.	ТССЦ 101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-4.2361	10 080.00		-42 700					
										
27.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	3.3284	9 435.60		31 405					
										
28.	ТЕРр 69-7-1 
Устройство ходов на чердаке, 100 п. м ходов	0.4225	1 912.05	13.37	808	62	6	20.8	8.788	
			145.81	1.73			1	0.17	0.0718	
	Накладные расходы	78%			49					
	Сметная прибыль	50%			32					
	Всего с НР и СП				889					
29.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.02	2 160.01	10.37	43	43		309.3	6.186	
			2 149.64							
	Накладные расходы	83%			36					
	Сметная прибыль	65%			28					
	Всего с НР и СП				107					
30.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	296.25	26.78	593	114	54	7.6245	15.249	
			56.88	1.63			3	0.1375	0.275	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(71.92=143.83*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			124					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			63					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				780					
31.	ТССЦ 203-0177 
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2	1.44	400.71		577					
										
32.	ТССЦ 101-0956 
Петля накладная, шт.	8	10.67		85					
										
33.	ТССЦ 101-0953 
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт.	2	18.01		36					
										
34.	ТССЦ 101-2001 
Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл.	2	11.94		24					
										
35.	ТЕР 10-01-008-09 
Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.036	4 673.18	23.88	168	7	1	28.865	1.0391	
			206.39							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 509-0919:[ М-(1612.80=5040.00*0.32) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			7					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			4					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				179					
36.	ТЕР 10-01-008-04 
Разборка фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.2918	476.10	70.27	139	118	21	54.4	15.874	
			405.82							
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	106%			125					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			64					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				328					
37.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.02	1 453.87	230.73	29	24	5	172.76	3.4552	
			1 223.14	78.56			2	7.74	0.1548	
	Накладные расходы	99%			26					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			16					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				70					
38.	ТЕР 10-01-008-04 
Устройство фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.2918	5 121.10	109.80	1 494	170	32	78.2	22.819	
			583.37							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			180					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			92					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 766					
39.	ТЕР 15-04-025-01 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2918	1 315.69	8.68	384	156	3	67.298	19.638	
			534.35	0.13				0.0125	0.0036	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			148					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			73					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				606					
40.	ТЕР 10-01-027-09 
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов	0.02	7 633.71	465.95	153	37	9	239.2	4.784	
			1 853.80							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0013:[ М-(36479.00=364.79*100) ];  ТССЦ 203-0384:[ М-(2719.91=32.77*83) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			39					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			20					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				212					
41.	ТССЦ 203-0177 
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2	2	400.71		801					
										
42.	ТССЦ 101-0956 
Петля накладная, шт.	8	10.67		85					
										
43.	ТССЦ 101-0953 
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт.	2	18.01		36					
										
44.	ТССЦ 101-2001 
Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл.	2	11.94		24					
										
45.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (карниза фронтона), 100 м2 подшивки	0.1596	214.68	23.85	34	30	4	28.87	4.6077	
			190.83	8.12			1	0.8	0.1277	
	Накладные расходы	85%			26					
	Сметная прибыль	80%			25					
	Всего с НР и СП				85					
46.	ТЕР 10-01-022-01 
Подшивка потолков досками обшивки (карниза фронтона), 100 м2 потолка	0.1596	4 517.11	73.88	721	79	12	65.93	10.522	
			497.77	2.95				0.25	0.0399	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			84					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			43					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				847					
47.	ТЕР 15-04-025-02 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (подшивки карнизов фронтов и карнизов), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.552	1 721.48	11.79	950	359	7	81.984	45.255	
			650.95	0.13				0.0125	0.0069	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			341					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			169					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 460					
48.	ТЕР 12-01-012-01 
Ограждение кровель перилами (снегозадержатели), 100 м ограждения	0.654	2 917.46	67.90	1 908	39	44	7.6705	5.0165	
			59.44	4.28			3	0.3625	0.2371	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			45					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			23					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 976					
49.	ТЕР 15-04-030-04 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.327	1 092.76	3.49	357	207	1	81.719	26.722	
			633.33	0.13				0.0125	0.0041	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			197					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			97					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				651					
50.	ТЕРр 60-16-2 
Прочистка дымохода из кирпича вертикального, 100 м дымохода	0.063	131.34		8	4		9.24	0.5821	
			64.22							
	Накладные расходы	78%			3					
	Сметная прибыль	63%			3					
	Всего с НР и СП				14					
51.	ТЕРр 65-38-1 
Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка, 1 шт.	1	163.38		163	23		3.15	3.15	
			22.90							
	Накладные расходы	103%			24					
	Сметная прибыль	60%			14					
	Всего с НР и СП				200					
52.	ТССЦ 103-0917 
Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм, м	-1.53	84.75		-130					
										
53.	ТССЦ 103-0913 
Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 100 мм, м	1.5	69.47		104					
										
54.	ТЕР 26-01-009-01 
Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, 1 м3 изоляции	0.0157	1 532.58	68.14	24	3	1	21.678	0.3403	
			185.13							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			3					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			2					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				29					
55.	ТЕР 20-02-009-01 
Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм, 1 зонт	1	8.11	1.90	8	4	2	0.5405	0.5405	
			4.34							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	115%			5					
		=(128*0.9)								
	Сметная прибыль	71%			3					
		=(83*0.85)								
	Всего с НР и СП				15					
56.	ТССЦ 301-0277 
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм, шт.	1	45.40		45					
										
57.	ТЕРр 60-2-1 
Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал, 100 м	0.108	1 294.60	118.64	140	127	13	164.47	17.763	
			1 175.96	40.40			4	3.98	0.4298	
	Накладные расходы	78%			102					
	Сметная прибыль	63%			83					
	Всего с НР и СП				325					
58.	ТЕР 08-08-005-01 
Кладка дымовых кирпичных труб, 1 м3 кладки (без вычета пустот)	1.2403	1 143.49	57.60	1 418	142	71	14.916	18.5	
			114.10	5.16			6	0.4375	0.5426	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	110%			163					
		=(122*0.9)								
	Сметная прибыль	68%			101					
		=(80*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 681					
59.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0874	1 542.15	71.90	135	60	6	81.512	7.1241	
			686.33	38.15			3	3.475	0.3037	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			60					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			30					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				224					
60.	ТЕРр 62-25-1 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.0874	339.69	26.45	30	3	2	4.29	0.3749	
			32.39							
	Накладные расходы	80%			2					
	Сметная прибыль	50%			2					
	Всего с НР и СП				34					
61.	ТЕРр 62-25-7 
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.0874	983.37	1.83	86	15		23.6	2.0626	
			176.06							
	Накладные расходы	80%			12					
	Сметная прибыль	50%			8					
	Всего с НР и СП				106					
62.	ТЕР 15-04-014-03 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0874	632.93	5.53	55	6		7.751	0.6774	
			63.02							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			6					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			3					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				64					
63.	ТЕРр 58-10-6 
Установка воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	7 007.15	3.72	420	13		29.736	1.7842	
			221.83							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			11					
	Сметная прибыль	65%			8					
	Всего с НР и СП				439					
64.	ТЕРр 58-10-1 
Установка прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.357	6 114.64	6.05	2 183	55	2	20.608	7.3571	
			153.74							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			46					
	Сметная прибыль	65%			36					
	Всего с НР и СП				2 264					
65.	ТЕРр 58-10-3 
Установка колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.24	3 474.26	3.72	834	64	1	35.784	8.5882	
			266.95							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			53					
	Сметная прибыль	65%			42					
	Всего с НР и СП				929					
66.	ТЕРр 58-10-5 
Установка отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	3 530.15	3.72	212	13		29.736	1.7842	
			221.83							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			11					
	Сметная прибыль	65%			8					
	Всего с НР и СП				231					
67.	ТЕРр 58-22-2 
Установка ухватов для водосточных труб в деревянных стенах, 100 шт.	0.36	586.13	0.46	211	31		12.152	4.3747	
			86.89							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			26					
	Сметная прибыль	65%			20					
	Всего с НР и СП				257					
68.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5.0278	715.49	7.26	3 597	1 899	37	50.025	251.52	
			377.69							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	110%			2 089					
		=(122*0.9)								
	Сметная прибыль	68%			1 291					
		=(80*0.85)								
	Всего с НР и СП				6 977					
69.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	4.76	44.25	33.93	210	19	161	0.5777	2.7499	
			3.97							
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			19					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			11					
70.	ТССЦпг 01-01-01-043 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	42.81	3.76	3.26	161		140			
				0.31			13	0.024	1.0274	
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			13					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			8					
71.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	47.57	14.02	14.02	667		667			
										
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				113 982	18 629	10 986		2384.8	
							410		43.764	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				112 750	18 583	10 012		2378.4	
							397		42.737	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				33 073					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 3, 37; %=83 - по стр. 5-7, 10, 13, 15, 29, 63-67; %=86 - по стр. 14; %=111 - по стр. 16; %=90 - по стр. 18, 19, 21, 22, 54; %=108 - по стр. 25, 48; %=78 - по стр. 28, 50, 57; %=106 - по стр. 30, 35, 36, 38, 40, 46; %=95 - по стр. 39, 47, 49, 59, 62; %=85 - по стр. 45; %=110 - по стр. 58, 68; %=80 - по стр. 60, 61)				18 613					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 3, 18, 19, 21, 22, 37, 54; %=65 - по стр. 5-7, 10, 13, 15, 29, 63-67; %=70 - по стр. 14; %=64 - по стр. 16; %=55 - по стр. 25, 48; %=50 - по стр. 28, 60, 61; %=54 - по стр. 30, 35, 36, 38, 40, 46; %=47 - по стр. 39, 47, 49, 59, 62; %=80 - по стр. 45; %=63 - по стр. 50, 57; %=68 - по стр. 58, 68)				11 331					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				142 694					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				190	27	2		3.6905	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 51; %=115 - по стр. 55)				28					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 51; %=71 - по стр. 55)				17					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				235					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				1 042	19	972		2.7499	
							13		1.0274	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 69, 70)				32					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 69, 70)				19					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				1 042					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				143 971					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				18 641					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				11 348