Стройка: 	 Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Березовая Роща, д.8 	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
 (Локальный сметный расчет) 	
 на Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Березовая Роща, д.8 	
 Основание: Ведомость дефектов 	
 Сметная стоимость: 	110.95 	 тыс. руб. 	
 Hормативная трудоемкость: 	1.85 	 тыс.чел.ч 	
 Сметная заработная плата: 	14.50 	 тыс. руб. 	
 Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3". 	

 № поз. 	 Шифр и № позиции норматива, 
Наименование работ и затрат, 
Единица измерения 	 Количе-ство 	 Стоим. ед., руб. 	 Общая стоимость, руб. 	 Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч 	
			 всего 	 экс. маш. 	 всего 	 оплата труда осн. раб. 	 экс. маш. 	 обслуж. машины 	
			 оплата труда осн. раб. 	 в т.ч. опл. труда мех. 			 в т.ч. опл. труда мех. 	 на ед. 	 всего 	
 1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 	 10 	
 1. 	 ТЕР 46-04-008-02
Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия 	 3.0512 	71.04 	12.52 	 217 	 179 	38 	8.58 	26.179 	
			 58.52 							
	Накладные расходы 	 99% 			 177 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 107 					
	Всего с НР и СП 				 502 					
 2. 	 ТССЦ 509-9900
Строительный мусор, т 	 2.1725 								
										
 3. 	 ТЕРр 58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий 	 0.2714 	62.26 	0.20 	 17 	 17 		9.1 	2.4697 	
			 62.06 							
	Накладные расходы 	 83% 			 14 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 11 					
	Всего с НР и СП 				 42 					
 4. 	 ТЕРр 58-1-1
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли 	 3.0512 	144.33 	38.97 	 440 	 321 	119 	15.16 	46.256 	
			 105.36 	 5.43 			 17 	 0.46 	 1.4036 	
	Накладные расходы 	 83% 			 281 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 220 					
	Всего с НР и СП 				 940 					
 5. 	 ТЕРр 58-12-2
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 	 -3.0512 	173.70 	25.32 	 -530 	 -453 	-77 	21.35 	-65.143 	
			 148.38 	 3.25 			 -10 	 0.32 	 -0.9764 	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1805:[ М-(65.40=10899.99*0.006) ];  ТССЦ 102-0077:[ М-(1423.91=791.06*1.8) ] 	
	Накладные расходы 	 83% 			 -384 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 -301 					
	Всего с НР и СП 				 -1 215 					
 6. 	 ТЕРр 58-12-1
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2 	 0.7022 	2 344.49 	38.86 	 1 646 	 155 	27 	31.83 	22.351 	
			 221.22 	 4.47 			 3 	 0.44 	 0.309 	
	Накладные расходы 	 83% 			 131 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 103 					
	Всего с НР и СП 				 1 880 					
 7. 	 ТССЦ 102-0073
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта, м3 	 -1.8538 	752.39 		 -1 395 					
										
 8. 	 ТССЦ 102-0060
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 	 1.8538 	1 254.01 		 2 325 					
										
 9. 	 ТЕРр 58-12-2
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 	 2.349 	1 663.01 	25.32 	 3 906 	 349 	59 	21.35 	50.151 	
			 148.38 	 3.25 			 8 	 0.32 	 0.7517 	
	Накладные расходы 	 83% 			 296 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 232 					
	Всего с НР и СП 				 4 434 					
 10. 	 ТССЦ 102-0077
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта, м3 	 -4.2282 	791.06 		 -3 345 					
										
 11. 	 ТССЦ 102-0060
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 	 4.2282 	1 254.01 		 5 302 					
										
 12. 	 ТЕРр 58-5-2
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из бревен, 100 м 	 0.994 	4 108.05 	55.39 	 4 083 	 1 188 	55 	160.21 	159.25 	
			 1 195.17 							
	Накладные расходы 	 83% 			 986 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 772 					
	Всего с НР и СП 				 5 841 					
 13. 	 ТЕР 10-01-002-01
Установка стропил и раскосов, 1 м3 древесины в конструкции 	 0.688 	2 192.01 	46.31 	 1 508 	 139 	32 	27.704 	19.06 	
			 201.40 	 2.21 			 2 	 0.1875 	 0.129 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106% 			 149 					
	Сметная прибыль 	 54% 			 76 					
	Всего с НР и СП 				 1 734 					
 14. 	 ТЕР 11-01-002-02
(Применительно)
Разборка подстилающих слоев шлаковых, 1 м3 подстилающего слоя 	 47.799 	66.02 	50.33 	 3 155 	 750 	2 406 	2.024 	96.745 	
			 15.69 	 4.50 			 215 	 0.512 	 24.473 	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 409-0035:[ М-(66.11=50.85*1.3) ] 	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0 	
	Накладные расходы 	 111% 			 1 071 					
	Сметная прибыль 	 64% 			 618 					
	Всего с НР и СП 				 4 844 					
 16. 	 ТЕР 26-01-055-02
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции 	 2.39 	678.98 	25.95 	 1 623 	 302 	62 	16.514 	39.468 	
			 126.33 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 90% 			 272 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 181 					
	Всего с НР и СП 				 2 076 					
 17. 	 ТЕР 26-01-039-01
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции 	 47.799 	167.45 	68.53 	 8 004 	 4 728 	3 275 	12.167 	581.57 	
			 98.92 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 90% 			 4 255 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 2 837 					
	Всего с НР и СП 				 15 096 					
 18. 	 ТССЦ 104-0714
Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, м3 	 48.755 	324.93 		 15 842 					
										
 19. 	 ТЕР 26-01-055-02
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции 	 2.39 	678.98 	25.95 	 1 623 	 302 	62 	16.514 	39.468 	
			 126.33 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 90% 			 272 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 181 					
	Всего с НР и СП 				 2 076 					
 20. 	 ТЕР 26-02-018-01
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности 	 3.0512 	266.59 	141.41 	 813 	 377 	431 	14.847 	45.3 	
			 123.52 	 1.78 			 5 	 0.175 	 0.534 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 90% 			 344 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 229 					
	Всего с НР и СП 				 1 386 					
 21. 	 С113-9005-1
(Прайс-лист)
Огнебиозащитный состав "Огнез-Д", кг 	 82.3824 	5.35 		 441 					
										
	Поправки: М: =(450.17/70+30.09)/1.18/5.78 	
 22. 	 ТССЦпг 03-02-02-015
Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза 	 0.0824 	30.69 	30.69 	 3 		3 			
										
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 	
 23. 	 ТЕР 12-01-007-09
Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами, 100 м2 кровли 	 3.0512 	11 240.78 	73.55 	 34 298 	 2 747 	224 	113.39 	345.98 	
			 900.31 	 7.98 			 24 	 0.675 	 2.0596 	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0060:[ М-(2257.22=1254.01*1.8) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 108% 			 2 993 					
	Сметная прибыль 	 55% 			 1 524 					
	Всего с НР и СП 				 38 815 					
 24. 	 ТССЦ 101-1875
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т 	 -2.9719 	10 080.00 		 -29 957 					
										
 25. 	 ТССЦ 101-3741
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т 	 2.335 	9 435.60 		 22 032 					
										
 26. 	 ТЕРр 69-7-1
Устройство ходов на чердаке, 100 п. м ходов 	 0.3209 	1 912.05 	13.37 	 614 	 47 	4 	20.8 	6.6747 	
			 145.81 	 1.73 			 1 	 0.17 	 0.0546 	
	Накладные расходы 	 78% 			 37 					
	Сметная прибыль 	 50% 			 24 					
	Всего с НР и СП 				 675 					
 27. 	 ТЕРр 58-2-2
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон 	 0.01 	2 160.01 	10.37 	 22 	 21 		309.3 	3.093 	
			 2 149.64 							
	Накладные расходы 	 83% 			 17 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 14 					
	Всего с НР и СП 				 53 					
 28. 	 ТЕР 10-01-003-01
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно 	 1 	296.25 	26.78 	 296 	 57 	27 	7.6245 	7.6245 	
			 56.88 	 1.63 			 2 	 0.1375 	 0.1375 	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(71.92=143.83*0.5) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106% 			 63 					
	Сметная прибыль 	 54% 			 32 					
	Всего с НР и СП 				 390 					
 29. 	 ТССЦ 203-0177
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2 	 2.5 	400.71 		 1 002 					
										
 30. 	 ТССЦ 101-0956
Петля накладная, шт. 	 4 	10.67 		 43 					
										
 31. 	 ТССЦ 101-0953
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт. 	 2 	18.01 		 36 					
										
 32. 	 ТССЦ 101-2001
Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл. 	 2 	11.94 		 24 					
										
 33. 	 ТЕР 10-01-008-09
Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов 	 0.037 	4 673.18 	23.88 	 173 	 8 	1 	28.865 	1.068 	
			 206.39 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 509-0919:[ М-(1612.80=5040.00*0.32) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106% 			 8 					
	Сметная прибыль 	 54% 			 4 					
	Всего с НР и СП 				 186 					
 34. 	 ТЕР 10-01-008-04
Разборка фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов 	 0.3206 	476.10 	70.27 	 153 	 130 	23 	54.4 	17.441 	
			 405.82 							
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0 	
	Накладные расходы 	 106% 			 138 					
	Сметная прибыль 	 54% 			 70 					
	Всего с НР и СП 				 361 					
 35. 	 ТЕР 46-04-012-02
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 	 0.0084 	1 453.87 	230.73 	 12 	 10 	2 	172.76 	1.4512 	
			 1 223.14 	 78.56 			 1 	 7.74 	 0.065 	
	Накладные расходы 	 99% 			 11 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 7 					
	Всего с НР и СП 				 29 					
 36. 	 ТЕР 10-01-008-04
Устройство фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов 	 0.3206 	5 121.10 	109.80 	 1 642 	 187 	35 	78.2 	25.071 	
			 583.37 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106% 			 198 					
	Сметная прибыль 	 54% 			 101 					
	Всего с НР и СП 				 1 941 					
 37. 	 ТЕР 15-04-025-01
Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 0.3206 	1 315.69 	8.68 	 422 	 171 	3 	67.298 	21.576 	
			 534.35 	 0.13 				 0.0125 	 0.004 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 95% 			 162 					
	Сметная прибыль 	 47% 			 80 					
	Всего с НР и СП 				 665 					
 38. 	 ТЕР 10-01-027-09
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов 	 0.0084 	7 633.71 	465.95 	 64 	 16 	4 	239.2 	2.0093 	
			 1 853.80 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0013:[ М-(36479.00=364.79*100) ];  ТССЦ 203-0384:[ М-(2719.91=32.77*83) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106% 			 17 					
	Сметная прибыль 	 54% 			 9 					
	Всего с НР и СП 				 90 					
 39. 	 ТССЦ 203-0177
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2 	 0.84 	400.71 		 337 					
										
 40. 	 ТССЦ 101-0956
Петля накладная, шт. 	 8 	10.67 		 85 					
										
 41. 	 ТССЦ 101-0953
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт. 	 2 	18.01 		 36 					
										
 42. 	 ТССЦ 101-2001
Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл. 	 2 	11.94 		 24 					
										
 43. 	 ТЕР 10-01-022-01
Подшивка потолков досками обшивки (карниза фронтона), 100 м2 потолка 	 0.1704 	4 517.11 	73.88 	 770 	 85 	13 	65.93 	11.234 	
			 497.77 	 2.95 			 1 	 0.25 	 0.0426 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106% 			 91 					
	Сметная прибыль 	 54% 			 46 					
	Всего с НР и СП 				 908 					
 44. 	 ТЕР 15-04-025-02
Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (подшивки карнизов фронтов и карнизов), 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 0.4289 	1 721.48 	11.79 	 738 	 279 	5 	81.984 	35.163 	
			 650.95 	 0.13 				 0.0125 	 0.0054 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 95% 			 265 					
	Сметная прибыль 	 47% 			 131 					
	Всего с НР и СП 				 1 134 					
 45. 	 ТЕРр 65-35-1
Прочистка вентиляционных каналов, 100 м канала 	 0.35 	169.04 	0.30 	 59 	 49 		18.7 	6.545 	
			 139.50 	 0.10 				 0.01 	 0.0035 	
	Накладные расходы 	 74% 			 36 					
	Сметная прибыль 	 50% 			 25 					
	Всего с НР и СП 				 120 					
 46. 	 ТЕРр 65-30-2
Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм периметром 1000 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов 	 0.015 	320.01 	22.36 	 5 	 4 		39.9 	0.5985 	
			 297.65 	 7.61 				 0.75 	 0.0113 	
	Накладные расходы 	 74% 			 3 					
	Сметная прибыль 	 50% 			 2 					
	Всего с НР и СП 				 10 					
 47. 	 ТЕРр 65-30-3
Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм периметром 1400 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов 	 0.021 	261.83 	22.36 	 5 	 5 		32.1 	0.6741 	
			 239.47 	 7.61 				 0.75 	 0.0157 	
	Накладные расходы 	 74% 			 4 					
	Сметная прибыль 	 50% 			 3 					
	Всего с НР и СП 				 11 					
 48. 	 ТЕР 20-02-010-01
Разборка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1000 мм, 1 зонт 	 1 	5.46 	1.35 	 5 	 4 	1 	0.512 	0.512 	
			 4.11 							
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0 	
	Накладные расходы 	 115% 			 5 					
	Сметная прибыль 	 71% 			 3 					
	Всего с НР и СП 				 12 					
 49. 	 ТЕР 20-02-010-03
Разборка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1400 мм, 1 зонт 	 1 	8.14 	1.72 	 8 	 6 	2 	0.8 	0.8 	
			 6.42 							
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0 	
	Накладные расходы 	 115% 			 7 					
	Сметная прибыль 	 71% 			 4 					
	Всего с НР и СП 				 19 					
 50. 	 ТЕР 20-01-001-03
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром  1000 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов 	 0.025 	1 888.99 	139.50 	 47 	 34 	3 	176.74 	4.4186 	
			 1 352.09 	 6.05 				 0.5125 	 0.0128 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 115% 			 39 					
	Сметная прибыль 	 71% 			 24 					
	Всего с НР и СП 				 110 					
 51. 	 ТССЦ 301-1773
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм, м2 	 2.5 	76.99 		 192 					
										
 52. 	 ТЕР 20-01-001-10
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром  1400 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов 	 0.035 	1 656.46 	130.40 	 58 	 41 	5 	152.93 	5.3524 	
			 1 169.90 	 5.61 				 0.475 	 0.0166 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 115% 			 47 					
	Сметная прибыль 	 71% 			 29 					
	Всего с НР и СП 				 134 					
 53. 	 ТССЦ 301-1794
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром 1400 мм, м2 	 3.5 	104.33 		 365 					
										
 54. 	 ТЕР 26-01-011-01
Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем, 1 м3 изоляции 	 0.3 	924.58 	53.48 	 277 	 42 	16 	17.02 	5.106 	
			 138.37 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 90% 			 38 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 25 					
	Всего с НР и СП 				 340 					
 55. 	 ТЕР 10-01-008-09
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по асбесту, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов 	 0.04 	4 673.18 	23.88 	 187 	 8 	1 	28.865 	1.1546 	
			 206.39 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 509-0919:[ М-(1612.80=5040.00*0.32) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106% 			 8 					
	Сметная прибыль 	 54% 			 4 					
	Всего с НР и СП 				 200 					
 56. 	 ТЕР 20-02-010-02
Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1300 мм, 1 зонт 	 1 	14.73 	2.59 	 15 	 9 	3 	1.15 	1.15 	
			 9.23 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 115% 			 10 					
	Сметная прибыль 	 71% 			 6 					
	Всего с НР и СП 				 32 					
 57. 	 ТССЦ 301-0289
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1300 мм, шт. 	 1 	176.30 		 176 					
										
 58. 	 ТЕР 20-02-010-03
Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1600 мм, 1 зонт 	 1 	17.15 	2.69 	 17 	 9 	3 	1.15 	1.15 	
			 9.23 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 115% 			 10 					
	Сметная прибыль 	 71% 			 6 					
	Всего с НР и СП 				 34 					
 59. 	 ТССЦ 301-0290
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1600 мм, шт. 	 1 	200.00 		 200 					
										
 60. 	 ТЕРр 58-10-6
Установка воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. 	 0.06 	7 007.15 	3.72 	 420 	 13 		29.736 	1.7842 	
			 221.83 							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 	
	Накладные расходы 	 83% 			 11 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 8 					
	Всего с НР и СП 				 439 					
 61. 	 ТЕРр 58-10-1
Установка прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м 	 0.42 	6 114.64 	6.05 	 2 568 	 65 	3 	20.608 	8.6554 	
			 153.74 							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 	
	Накладные расходы 	 83% 			 54 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 42 					
	Всего с НР и СП 				 2 664 					
 62. 	 ТЕРр 58-10-3
Установка колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. 	 0.18 	3 474.26 	3.72 	 625 	 48 	1 	35.784 	6.4411 	
			 266.95 							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 	
	Накладные расходы 	 83% 			 40 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 31 					
	Всего с НР и СП 				 696 					
 63. 	 ТЕРр 58-10-5
Установка отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. 	 0.06 	3 530.15 	3.72 	 212 	 13 		29.736 	1.7842 	
			 221.83 							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 	
	Накладные расходы 	 83% 			 11 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 8 					
	Всего с НР и СП 				 231 					
 64. 	 ТЕРр 58-22-2
Установка ухватов для водосточных труб в деревянных стенах, 100 шт. 	 0.42 	586.13 	0.46 	 246 	 36 		12.152 	5.1038 	
			 86.89 							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 	
	Накладные расходы 	 83% 			 30 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 23 					
	Всего с НР и СП 				 299 					
 65. 	 ТЕР 08-07-001-02
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 	 4.5439 	715.49 	7.26 	 3 251 	 1 716 	33 	50.025 	227.31 	
			 377.69 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 110% 			 1 888 					
	Сметная прибыль 	 68% 			 1 167 					
	Всего с НР и СП 				 6 305 					
 66. 	 ТССЦпг 01-01-01-041
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза 	 2.93 	44.25 	33.93 	 130 	 12 	99 	0.5777 	1.6927 	
			 3.97 							
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 	
	в т.ч. Накладные расходы 	 100% 			 12 					
	в т.ч. Сметная прибыль 	 60% 			 7 					
 67. 	 ТССЦпг 01-01-01-043
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза 	 26.37 	3.76 	3.26 	 99 		86 			
				 0.31 			 8 	 0.024 	 0.6329 	
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 	
	в т.ч. Накладные расходы 	 100% 			 8 					
	в т.ч. Сметная прибыль 	 60% 			 5 					
 68. 	 ТССЦпг 03-21-01-015
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза 	 29.3 	14.02 	14.02 	 411 		411 			
										
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 				88 122 	14 226 	7 500 		1821.7 	
							277 		29.685 	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 				86 327 	14 053 	6 884 		1798.8 	
							269 		28.993 	
	.       МАТЕРИАЛОВ - 				28 921 					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 35; %=83 - по стр. 3-6, 9, 12, 27, 60-64; %=106 - по стр. 13, 28, 33, 34, 36, 38, 43, 55; %=111 - по стр. 14; %=90 - по стр. 16, 17, 19, 20, 54; %=108 - по стр. 23; %=78 - по стр. 26; %=95 - по стр. 37, 44; %=110 - по стр. 65) 				13 945 					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 16, 17, 19, 20, 35, 54; %=65 - по стр. 3-6, 9, 12, 27, 60-64; %=54 - по стр. 13, 28, 33, 34, 36, 38, 43, 55; %=64 - по стр. 14; %=55 - по стр. 23; %=50 - по стр. 26; %=47 - по стр. 37, 44; %=68 - по стр. 65) 				8 619 					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 				108 891 					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 				1 152 	161 	17 		21.201 	
									0.0599 	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 45-47; %=115 - по стр. 48-50, 52, 56, 58) 				161 					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 45-47; %=71 - по стр. 48-50, 52, 56, 58) 				102 					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 				1 415 					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 				643 	12 	599 		1.6927 	
							8 		0.6329 	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 66, 67) 				20 					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 66, 67) 				12 					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 				643 					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 				110 949 					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 				14 106 					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 				8 721