Author: Голицына С.В.
Last saved by: Smetchik

Стройка: | Капитальный ремонт крыши объекта культурного наследия многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Ивановская, д. 8б
Объект: | "Усадьба Кораблевой Е.В., 1870-ее г.", Флигель 1874г г. Кострома, ул. Ивановская, д. 8 литер Б
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на капитальный ремонт крыши
Сметная стоимость: | 133.655 | тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: | 2.110 | тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: | 16.445 | тыс. руб.
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3".

№ поз.

Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения

Количе-ство

Стоим. ед., руб.

Общая стоимость, руб.

Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

| | | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины
| | | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | | | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Раздел 1.  Разборка элементов крыши

1.

ТЕР 46-04-008-02 
Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия

1.988

71.04

12.52

141

116

25

8.58

17.06

| | | 58.52 | | | | | |
| Накладные расходы | 99% | | | 115 | | | |
| Сметная прибыль | 60% | | | 70 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 325 | | | |

2.

ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия

1.468

139.08

30.64

204

159

45

15.9

23.34

| | | 108.44 | | | | | |
| Накладные расходы | 99% | | | 157 | | | |
| Сметная прибыль | 60% | | | 95 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 457 | | | |

3.

ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли

3.456

144.33

38.97

499

364

135

15.16

52.39

| | | 105.36 | 5.43 | | | 19 | 0.46 | 1.59
| Накладные расходы | 83% | | | 318 | | | |
| Сметная прибыль | 65% | | | 249 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 1 066 | | | |

4.

ТЕР 11-01-002-02 
Прим. Разборка подстилающих слоев шлаковых, 1 м3 подстилающего слоя

27

66.02

50.33

1 782

424

1 359

2.02

54.65

| | | 15.69 | 4.50 | | | 122 | 0.51 | 13.82
| Начисления: Н3= 1*0.8, Н4= 1*0.8, Н5= 1*0.8, Н48= 0
| Накладные расходы | 111% | | | 606 | | | |
| Сметная прибыль | 64% | | | 349 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 2 738 | | | |

5.

ТЕРр 54-3-1 
Прим. Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок, 100 м2 подшивки

1.0535

214.68

23.85

226

201

25

28.87

30.41

| | | 190.83 | 8.12 | | | 9 | 0.8 | 0.84
| Накладные расходы | 85% | | | 179 | | | |
| Сметная прибыль | 80% | | | 168 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 573 | | | |

6.

ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2

0.0117

1 453.87

230.73

17

14

3

172.76

2.02

| | | 1 223.14 | 78.56 | | | 1 | 7.74 | 0.09
| Накладные расходы | 99% | | | 15 | | | |
| Сметная прибыль | 60% | | | 9 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 41 | | | |
7. | ТЕРр 69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора, 100 т мусора | 0.036 | 1 360.93 | | 49 | 49 | | 214.32 | 7.72
| | | 1 360.93 | | | | | |
| Накладные расходы | 78% | | | 38 | | | |
| Сметная прибыль | 50% | | | 25 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 112 | | | |

8.

ТЕРр 60-2-1 
Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал, 100 м

0.0376

1 294.60

118.64

49

44

4

164.47

6.18

| | | 1 175.96 | 40.40 | | | 2 | 3.98 | 0.15
| Накладные расходы | 78% | | | 36 | | | |
| Сметная прибыль | 63% | | | 29 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 114 | | | |

9.

ТЕРр 58-6-1 
Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля, 100 м2 покрытия

1.468

2 889.87

241.56

4 242

889

355

81.2

119.2

| | | 605.75 | 17.95 | | | 26 | 1.52 | 2.23
| Накладные расходы | 83% | | | 759 | | | |
| Сметная прибыль | 65% | | | 595 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 5 596 | | | |
| .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 | | | | 7 209 | 2 260 | 1 951 | | 312.97
| | | | | | | 179 | | 18.72
| Раздел 2.  Устройство элементов крыши

10.

ТЕР 10-01-002-01 
Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции

5.74

391.46

46.31

2 247

1 156

266

27.7

159.02

| | | 201.40 | 2.21 | | | 13 | 0.19 | 1.08
| Вычт.ресурсы:  101-0782:[ М-(204.82=5390.10*0.038) ];  102-0024:[ М-(243.35=1520.95*0.16) ];  102-0028:[ М-(112.86=1881.00*0.06) ];  102-0059:[ М-(1239.52=1493.40*0.83) ]
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| Накладные расходы | 106% | | | 1 239 | | | |
| Сметная прибыль | 54% | | | 631 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 4 117 | | | |
11. | 101-0783 Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, т | 0.34364 | 5 390.10 | | 1 852 | | | |
12. | 102-0060 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 | 1.4994 | 1 254.01 | | 1 880 | | | |
13. | 102-0028 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта, м3 | 4.5276 | 1 881.00 | | 8 516 | | | |

14.

ТЕРр 69-2-4 
Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см, 100 отверстий

1.19

96.76

18.43

115

93

22

10.5

12.5

| | | 78.33 | | | | | |
| Накладные расходы | 78% | | | 73 | | | |
| Сметная прибыль | 50% | | | 47 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 234 | | | |

15.

ТЕРр 69-2-6 
Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4, 100 отверстий

0.714

33.90

6.45

24

20

5

3.68

2.63

| | | 27.45 | | | | | |
| Накладные расходы | 78% | | | 16 | | | |
| Сметная прибыль | 50% | | | 10 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 50 | | | |

16.

ТЕР 09-05-003-01 
Постановка болтов строительных с гайками и шайбами, 100 шт. болтов

1.19

111.78

3.11

133

129

4

13.69

16.29

| | | 108.66 | | | | | |
| Удал.ресурсы:  101-1714
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| Накладные расходы | 81% | | | 104 | | | |
| Сметная прибыль | 72% | | | 93 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 330 | | | |
17. | 101-1396 Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 300 мм, т | 0.04809 | 12 185.52 | | 586 | | | |
18. | 101-1399 Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 600, 700-1050 мм, т | 0.0159 | 11 754.93 | | 187 | | | |
19. | 101-0131 Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы 16-18 мм, т | 0.01571 | 19 525.84 | | 307 | | | |
20. | 101-2046 Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм, кг | 2.618 | 27.91 | | 73 | | | |

21.

ТЕР 10-01-027-11 
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов

0.0117

9 323.48

465.95

109

27

5

299

3.5

| | | 2 317.25 | | | | | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| Накладные расходы | 106% | | | 29 | | | |
| Сметная прибыль | 54% | | | 15 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 152 | | | |
22. | 203-0177 Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2 | 1.17 | 400.71 | | 469 | | | |
23. | ТЕР 15-04-038-03 Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности заполнений оконных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | 0.01872 | 1 461.28 | 8.68 | 27 | 18 | | 124.98 | 2.34
| | | 979.86 | 0.13 | | | | 0.01 |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| Накладные расходы | 95% | | | 17 | | | |
| Сметная прибыль | 47% | | | 8 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 53 | | | |

24.

ТЕР 20-01-001-11 
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов

0.08

1 364.86

137.36

109

70

11

115.07

9.21

| | | 880.28 | 4.14 | | | | 0.35 | 0.03
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| Накладные расходы | 115% | | | 81 | | | |
| Сметная прибыль | 71% | | | 50 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 239 | | | |
25. | 301-4768 Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной до 600 мм), м2 | 8 | 142.99 | | 1 144 | | | |

26.

ТЕР 20-02-010-04 
Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2000 мм, 1 зонт

1

17.25

2.52

17

9

3

1.2

1.2

| | | 9.30 | | | | | |
| Удал.ресурсы:  301-9240;  301-9548
| Накладные расходы | 115% | | | 10 | | | |
| Сметная прибыль | 71% | | | 6 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 34 | | | |
27. | 301-0291 Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2000 мм, шт. | 1 | 260.00 | | 260 | | | |

28.

ТЕР 12-01-007-09 
Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами, 100 м2 кровли

3.456

1 408.15

58.84

4 867

3 111

203

113.39

391.88

| | | 900.31 | 6.38 | | | 22 | 0.54 | 1.87
| Вычт.ресурсы:  101-1875:[ М-(9817.92=10080.00*0.974) ];  102-0060:[ М-(2257.22=1254.01*1.8) ]
| Начисления: Н5= 1.15
| Накладные расходы | 108% | | | 3 384 | | | |
| Сметная прибыль | 55% | | | 1 723 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 9 974 | | | |
29. | 101-3190 Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 2.40439 | 7 843.60 | | 18 859 | | | |
30. | 102-0056 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, м3 | 8.211 | 1 358.50 | | 11 155 | | | |

31.

ТЕР 26-02-014-01 
Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли, 100 м2 обрабатываемой поверхности

6.912

581.68

182.78

4 021

2 644

1 263

47.63

329.24

| | | 382.49 | | | | | |
| Вычт.ресурсы:  113-0510:[ М-(3001.70=46.18*65) ]
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| Накладные расходы | 90% | | | 2 380 | | | |
| Сметная прибыль | 60% | | | 1 586 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 7 987 | | | |
32. | С 1. Состав огнебиозащитный ОГНЕЗ-Д вариант 2 (1 группа огнезащитной эффективности), кг | 311.04 | 5.35 | | 1 666 | | | |
| Поправки: М: =(450.17/70+30.09)/1.18/5.78

33.

ТЕР 10-01-008-05 
Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов

0.7767

3 336.93

95.11

2 592

953

74

164.45

127.73

| | | 1 226.80 | | | | | |
| Вычт.ресурсы:  203-0367:[ М-(1796.49=1694.80*1.06) ]
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| Накладные расходы | 106% | | | 1 010 | | | |
| Сметная прибыль | 54% | | | 515 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 4 117 | | | |
34. | 102-0052 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3 | 1.49 | 1 306.25 | | 1 946 | | | |
35. | 102-0288 Заготовки деревянные профилированные, м3 | 1.807 | 1 932.30 | | 3 492 | | | |

36.

ТЕР 10-01-008-04 
Устройство фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов

0.2768

2 443.32

109.80

676

161

30

78.2

21.65

| | | 583.37 | | | | | |
| Вычт.ресурсы:  203-0367:[ М-(2677.78=1694.80*1.58) ]
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| Накладные расходы | 106% | | | 171 | | | |
| Сметная прибыль | 54% | | | 87 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 934 | | | |
37. | 102-0052 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3 | 0.692 | 1 306.25 | | 904 | | | |

38.

ТЕР 15-04-038-01 
Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия

1.0535

1 196.49

8.68

1 261

608

9

73.62

77.56

| | | 577.21 | 0.13 | | | | 0.01 | 0.01
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| Накладные расходы | 95% | | | 578 | | | |
| Сметная прибыль | 47% | | | 286 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 2 124 | | | |

39.

ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов

2.328

715.49

7.26

1 666

879

17

50.03

116.46

| | | 377.69 | | | | | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| Накладные расходы | 110% | | | 967 | | | |
| Сметная прибыль | 68% | | | 598 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 3 231 | | | |
| .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 | | | | 71 160 | 9 878 | 1 912 | | 1271.21
| | | | | | | 35 | | 2.99
| Раздел 3.  Утепление перекрытия

40.

ТЕР 26-01-055-02 
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции

1.8

152.28

25.95

274

227

47

16.51

29.73

| | | 126.33 | | | | | |
| Вычт.ресурсы:  101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ];  113-1952:[ М-(526.70=4.58*115) ]
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| Накладные расходы | 90% | | | 204 | | | |
| Сметная прибыль | 60% | | | 136 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 615 | | | |
41. | 101-4135 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 198 | 5.81 | | 1 150 | | | |

42.

ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции

36

167.45

68.53

6 028

3 561

2 467

12.17

438.01

| | | 98.92 | | | | | |
| Вычт.ресурсы:  104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ]
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| Накладные расходы | 90% | | | 3 205 | | | |
| Сметная прибыль | 60% | | | 2 137 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 11 370 | | | |
43. | 104-1703 Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, м3 | 36.72 | 556.00 | | 20 416 | | | |

44.

ТЕР 26-01-055-02 
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции

1.8

152.28

25.95

274

227

47

16.51

29.73

| | | 126.33 | | | | | |
| Вычт.ресурсы:  101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ];  113-1952:[ М-(526.70=4.58*115) ]
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| Накладные расходы | 90% | | | 204 | | | |
| Сметная прибыль | 60% | | | 136 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 615 | | | |
45. | 101-5074 Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная Строизол SD-130, м2 | 198 | 4.24 | | 840 | | | |

46.

ТЕРр 69-7-1 
Устройство ходов на чердаке, 100 п. м ходов

0.1621

249.79

16.71

40

27

3

23.92

3.88

| | | 167.68 | 2.16 | | | | 0.21 | 0.03
| Вычт.ресурсы:  102-0026:[ М-(300.96=1003.20*0.3) ];  102-0167:[ М-(1386.51=647.90*2.14) ]
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| Накладные расходы | 78% | | | 21 | | | |
| Сметная прибыль | 50% | | | 14 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 75 | | | |
47. | 102-0058 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта, м3 | 0.2624 | 959.50 | | 252 | | | |
48. | 102-0082 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта, м3 | 0.324 | 522.51 | | 169 | | | |
| .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 | | | | 29 443 | 4 042 | 2 564 | | 501.35
| | | | | | | | | 0.03
| Раздел 4.  Прочие работы

49.

01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза

2.94015

43.80

32.80

129

32

96

0.58

1.7

| | | 11.00 | | | | | |
| Добавл.ресурсы:  1-1010;  СЦЭСМ 400051
| Поправки: ПЗ: *5.89/5.78
50. | 01-01-01-043 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза | 26.46133 | 3.52 | 3.52 | 93 | | 93 | |
| | | | 0.71 | | | 19 | 0.02 | 0.64
| Добавл.ресурсы:  2;  СЦЭСМ 060248
| Поправки: ПЗ: *5.89/5.78
51. | 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 2.94015 | 13.63 | 13.63 | 40 | | 40 | |
| Поправки: ПЗ: *5.89/5.78
| .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 | | | | 262 | 32 | 229 | | 1.7
| | | | | | | 19 | | 0.64
| .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ | | | | 108 074 | 16 212 | 6 656 | | 2087.23
| | | | | | | 233 | | 22.38
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | 106 411 | 16 004 | 6 638 | | 2060.53
| | | | | | | 233 | | 22.35
| .       МАТЕРИАЛОВ - | | | | 74 719 | | | |
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 2, 6; %=83 - по стр. 3, 9; %=111 - по стр. 4; %=85 - по стр. 5; %=78 - по стр. 7, 8, 14, 15, 46; %=106 - по стр. 10, 21, 33, 36; %=95 - по стр. 23, 38; %=108 - по стр. 28; %=90 - по стр. 31, 40, 42, 44; %=110 - по стр. 39) | | | | 15 720 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 6, 31, 40, 42, 44; %=65 - по стр. 3, 9; %=64 - по стр. 4; %=80 - по стр. 5; %=50 - по стр. 7, 14, 15, 46; %=63 - по стр. 8; %=54 - по стр. 10, 21, 33, 36; %=47 - по стр. 23, 38; %=55 - по стр. 28; %=68 - по стр. 39) | | | | 9 517 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | 131 648 | | | |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | 133 | 129 | 4 | | 16.29
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 16) | | | | 104 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 16) | | | | 93 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | 330 | | | |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 1 530 | 79 | 14 | | 10.41
| | | | | | | | | 0.03
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 24, 26) | | | | 91 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 24, 26) | | | | 56 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 1 677 | | | |
| . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ | | | | 133 655 | | | |
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | 15 915 | | | |
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | 9 666 | | | |