Стройка: 	 Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, проспект Текстильщиков, дом 43/20 	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
 (Локальный сметный расчет) 	
 на Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, проспект Текстильщиков, дом 43/20 	
 Основание:  Ведомость дефектов 	
 Сметная стоимость: 	142.54 	 тыс. руб. 	
 Hормативная трудоемкость: 	2.48 	 тыс.чел.ч 	
 Сметная заработная плата: 	19.21 	 тыс. руб. 	
 Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3". 	

 № поз. 	 Шифр и № позиции норматива, 
Наименование работ и затрат, 
Единица измерения 	 Количе-ство 	 Стоим. ед., руб. 	 Общая стоимость, руб. 	 Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч 	
			 всего 	 экс. маш. 	 всего 	 оплата труда осн. раб. 	 экс. маш. 	 обслуж. машины 	
			 оплата труда осн. раб. 	 в т.ч. опл. труда мех. 			 в т.ч. опл. труда мех. 	 на ед. 	 всего 	
 1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 	 10 	
 1. 	 ТЕР 46-04-008-02
Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия 	 3.5744 	71.04 	12.52 	 254 	 209 	45 	8.58 	30.668352 	
			 58.52 							
	Накладные расходы 	 99% 			 207 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 125 					
	Всего с НР и СП 				 586 					
 2. 	 ТССЦ 509-9900
Строительный мусор, т 	 2.545 								
										
 3. 	 ТЕРр 58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий 	 0.5056 	62.26 	0.20 	 31 	 31 		9.1 	4.60096 	
			 62.06 							
	Накладные расходы 	 83% 			 26 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 20 					
	Всего с НР и СП 				 77 					
 4. 	 ТЕРр 58-12-2
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 	 -3.5744 	173.70 	25.32 	 -621 	 -530 	-91 	21.35 	-76.31344 	
			 148.38 	 3.25 			 -12 	 0.32 	 -1.143808 	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1805:[ М-(65.40=10899.99*0.006) ];  ТССЦ 102-0077:[ М-(1423.91=791.06*1.8) ] 	
	Накладные расходы 	 83% 			 -450 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 -352 					
	Всего с НР и СП 				 -1 423 					
 5. 	 ТЕРр 58-18-5
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки 	 1.368 	5 182.58 	95.66 	 7 090 	 1 317 	131 	138.49 	189.45432 	
			 962.51 							
	Накладные расходы 	 83% 			 1 093 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 856 					
	Всего с НР и СП 				 9 039 					
 6. 	 ТССЦ 102-0080
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 	 -7.1136 	791.06 		 -5 627 					
										
 7. 	 ТССЦ 102-0060
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 	 7.1136 	1 254.01 		 8 921 					
										
 8. 	 ТЕРр 58-18-2
Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки 	 2.2064 	1 548.47 	23.91 	 3 417 	 999 	53 	65.12 	143.68077 	
			 452.58 							
	Накладные расходы 	 83% 			 829 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 649 					
	Всего с НР и СП 				 4 896 					
 9. 	 ТССЦ 102-0080
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 	 -2.8683 	791.06 		 -2 269 					
										
 10. 	 ТССЦ 102-0060
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 	 2.8683 	1 254.01 		 3 597 					
										
 11. 	 ТЕРр 58-5-5
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м 	 0.054 	4 280.17 	55.39 	 231 	 65 	3 	160.21 	8.65134 	
			 1 195.17 							
	Накладные расходы 	 83% 			 54 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 42 					
	Всего с НР и СП 				 327 					
 12. 	 ТЕРр 58-5-2
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из бревен, 100 м 	 1.0386 	4 108.05 	55.39 	 4 267 	 1 241 	58 	160.21 	166.39411 	
			 1 195.17 							
	Накладные расходы 	 83% 			 1 030 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 807 					
	Всего с НР и СП 				 6 104 					
 13. 	 ТЕРр 58-5-2
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из бревен (затяжки), 100 м 	 0.273 	4 108.05 	55.39 	 1 121 	 326 	15 	160.21 	43.73733 	
			 1 195.17 							
	Накладные расходы 	 83% 			 271 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 212 					
	Всего с НР и СП 				 1 603 					
 14. 	 ТЕРр 58-5-7
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт. 	 12 	116.03 	29.30 	 1 392 	 380 	352 	4.24 	50.88 	
			 31.63 							
	Накладные расходы 	 83% 			 315 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 247 					
	Всего с НР и СП 				 1 954 					
 15. 	 ТЕРр 53-9-1
Смена венцов в стенах из бревен окладных диаметром 240 мм, 100 м венца 	 0.06 	7 138.41 	381.61 	 428 	 148 	23 	322.82 	19.3692 	
			 2 469.57 	 10.63 			 1 	 0.9 	 0.054 	
	Накладные расходы 	 86% 			 128 					
	Сметная прибыль 	 70% 			 104 					
	Всего с НР и СП 				 660 					
 16. 	 ТЕР 11-01-009-02
Разборка тепло- и звукоизоляции сплошной из плит цементно-стружечных, 100 м2 изолируемой поверхности 	 2.7459 	98.28 	54.30 	 270 	 121 	149 	6.448 	17.705563 	
			 43.98 	 1.30 			 4 	 0.128 	 0.3514752 	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0 	
	Накладные расходы 	 111% 			 139 					
	Сметная прибыль 	 64% 			 80 					
	Всего с НР и СП 				 489 					
 17. 	 ТЕР 11-01-002-02
(Применительно)
Разборка подстилающих слоев шлаковых, 1 м3 подстилающего слоя 	 54.918 	66.02 	50.33 	 3 625 	 862 	2 764 	2.024 	111.15403 	
			 15.69 	 4.50 			 247 	 0.512 	 28.118016 	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 409-0035:[ М-(66.11=50.85*1.3) ] 	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0 	
	Накладные расходы 	 111% 			 1 231 					
	Сметная прибыль 	 64% 			 710 					
	Всего с НР и СП 				 5 566 					
 19. 	 ТЕР 26-01-055-02
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции 	 2.7459 	678.98 	25.95 	 1 864 	 347 	71 	16.514 	45.345793 	
			 126.33 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 90% 			 312 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 208 					
	Всего с НР и СП 				 2 385 					
 20. 	 ТЕР 26-01-039-01
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции 	 54.918 	167.45 	68.53 	 9 196 	 5 433 	3 763 	12.167 	668.18731 	
			 98.92 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 90% 			 4 890 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 3 260 					
	Всего с НР и СП 				 17 346 					
 21. 	 ТССЦ 104-0714
Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, м3 	 56.0164 	324.93 		 18 201 					
										
 22. 	 ТЕР 26-01-055-02
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции 	 2.7459 	678.98 	25.95 	 1 864 	 347 	71 	16.514 	45.345793 	
			 126.33 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 90% 			 312 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 208 					
	Всего с НР и СП 				 2 385 					
 23. 	 ТЕР 26-02-018-01
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности 	 3.5744 	266.59 	141.41 	 953 	 442 	505 	14.8465 	53.06733 	
			 123.52 	 1.78 			 6 	 0.175 	 0.62552 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 90% 			 403 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 269 					
	Всего с НР и СП 				 1 625 					
 24. 	 С113-9005-1
(Прайс-лист)
Огнебиозащитный состав "Огнез-Д", кг 	 96.5088 	5.35 		 517 					
										
	Поправки: М: =(450.17/70+30.09)/1.18/5.78 	
 25. 	 ТССЦпг 03-02-02-015
Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза 	 0.0965 	30.69 	30.69 	 3 		3 			
										
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 	
 26. 	 ТЕР 12-01-007-09
Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами, 100 м2 кровли 	 3.5744 	11 240.78 	73.55 	 40 179 	 3 218 	263 	113.39 	405.30122 	
			 900.31 	 7.98 			 29 	 0.675 	 2.41272 	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0060:[ М-(2257.22=1254.01*1.8) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 108% 			 3 507 					
	Сметная прибыль 	 55% 			 1 786 					
	Всего с НР и СП 				 45 472 					
 27. 	 ТССЦ 101-1875
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т 	 -3.4815 	10 080.00 		 -35 094 					
										
 28. 	 ТССЦ 101-3741
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т 	 2.7354 	9 435.60 		 25 810 					
										
 29. 	 ТЕР 12-01-012-01
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения 	 0.695 	2 917.46 	67.90 	 2 028 	 41 	47 	7.6705 	5.3309975 	
			 59.44 	 4.28 			 3 	 0.3625 	 0.2519375 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 108% 			 48 					
	Сметная прибыль 	 55% 			 24 					
	Всего с НР и СП 				 2 100 					
 30. 	 ТЕР 15-04-030-04
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 0.3475 	1 092.76 	3.49 	 380 	 220 	1 	81.719 	28.397353 	
			 633.33 	 0.13 				 0.0125 	 0.0043437 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 95% 			 209 					
	Сметная прибыль 	 47% 			 103 					
	Всего с НР и СП 				 692 					
 31. 	 ТЕРр 69-7-1
Устройство ходов на чердаке, 100 п. м ходов 	 0.3475 	1 912.05 	13.37 	 664 	 51 	5 	20.8 	7.228 	
			 145.81 	 1.73 			 1 	 0.17 	 0.059075 	
	Накладные расходы 	 78% 			 41 					
	Сметная прибыль 	 50% 			 26 					
	Всего с НР и СП 				 731 					
 32. 	 ТЕРр 54-3-1
Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (карниза), 100 м2 подшивки 	 0.6728 	214.68 	23.85 	 144 	 128 	16 	28.87 	19.423736 	
			 190.83 	 8.12 			 5 	 0.8 	 0.53824 	
	Накладные расходы 	 85% 			 113 					
	Сметная прибыль 	 80% 			 106 					
	Всего с НР и СП 				 363 					
 33. 	 ТЕР 10-01-022-01
Подшивка потолков досками обшивки (карниза), 100 м2 потолка 	 0.6728 	4 517.11 	73.88 	 3 039 	 335 	50 	65.9295 	44.357368 	
			 497.77 	 2.95 			 2 	 0.25 	 0.1682 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106% 			 357 					
	Сметная прибыль 	 54% 			 182 					
	Всего с НР и СП 				 3 578 					
 34. 	 ТЕР 15-04-025-02
Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 0.6728 	1 721.48 	11.79 	 1 158 	 438 	8 	81.9835 	55.158499 	
			 650.95 	 0.13 				 0.0125 	 0.00841 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 95% 			 416 					
	Сметная прибыль 	 47% 			 206 					
	Всего с НР и СП 				 1 780 					
 35. 	 ТЕРр 58-2-1
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон 	 0.01 	2 382.41 	10.37 	 24 	 24 		341.3 	3.413 	
			 2 372.04 							
	Накладные расходы 	 83% 			 20 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 16 					
	Всего с НР и СП 				 60 					
 36. 	 ТЕРр 58-2-2
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон 	 0.02 	2 160.01 	10.37 	 43 	 43 		309.3 	6.186 	
			 2 149.64 							
	Накладные расходы 	 83% 			 36 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 28 					
	Всего с НР и СП 				 107 					
 37. 	 ТЕР 10-01-003-01
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно 	 3 	296.25 	26.78 	 889 	 171 	80 	7.6245 	22.8735 	
			 56.88 	 1.63 			 5 	 0.1375 	 0.4125 	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(71.92=143.83*0.5) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106% 			 187 					
	Сметная прибыль 	 54% 			 95 					
	Всего с НР и СП 				 1 171 					
 38. 	 ТССЦ 203-0177
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2 	 1.92 	400.71 		 769 					
										
 39. 	 ТССЦ 101-0956
Петля накладная, шт. 	 8 	10.67 		 85 					
										
 40. 	 ТССЦ 101-0953
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт. 	 4 	18.01 		 72 					
										
 41. 	 ТССЦ 101-2001
Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл. 	 4 	11.94 		 48 					
										
 42. 	 ТЕР 10-01-008-09
Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов 	 0.0608 	4 673.18 	23.88 	 284 	 13 	1 	28.865 	1.754992 	
			 206.39 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 509-0919:[ М-(1612.80=5040.00*0.32) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106% 			 14 					
	Сметная прибыль 	 54% 			 7 					
	Всего с НР и СП 				 305 					
 43. 	 ТЕРр 65-38-1
Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка, 1 шт. 	 1 	163.38 		 163 	 23 		3.15 	3.15 	
			 22.90 							
	Накладные расходы 	 103% 			 24 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 14 					
	Всего с НР и СП 				 200 					
 44. 	 ТССЦ 103-0917
Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм, м 	 -1.53 	84.75 		 -130 					
										
 45. 	 ТССЦ 103-0637
Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 10,1 мм, м 	 3.2 	293.80 		 940 					
										
 46. 	 ТЕРр 65-38-1
Установка частей канализационного стояка над кровлей патрубка, 1 шт. 	 1 	153.30 		 153 	 13 		1.764 	1.764 	
			 12.82 							
	Начисления: Н5= 0.56 	
	Накладные расходы 	 103% 			 13 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 8 					
	Всего с НР и СП 				 174 					
 47. 	 ТССЦ 103-0917
Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм, м 	 -1.53 	84.75 		 -130 					
										
 48. 	 ТССЦ 103-2293
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для внутренних систем канализации (ТУ 2248-001-75245920-2005), размером 50х1,8х2000 мм, шт. 	 1 	11.33 		 11 					
										
 49. 	 ТССЦ 103-2290
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для внутренних систем канализации (ТУ 2248-001-75245920-2005), размером 50х1,8х750 мм, шт. 	 1 	4.58 		 5 					
										
 50. 	 ТЕРр 65-38-1
Установка частей канализационного стояка над кровлей патрубка, 1 шт. 	 1 	153.30 		 153 	 13 		1.764 	1.764 	
			 12.82 							
	Начисления: Н5= 0.56 	
	Накладные расходы 	 103% 			 13 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 8 					
	Всего с НР и СП 				 174 					
 51. 	 ТССЦ 103-0917
Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм, м 	 -1.53 	84.75 		 -130 					
										
 52. 	 ТССЦ 103-2303
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005), SN4, размером 110х3,0х2000 мм, шт. 	 1 	38.57 		 39 					
										
 53. 	 ТЕР 26-01-009-01
Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, 1 м3 изоляции 	 0.3675 	1 532.58 	68.14 	 563 	 68 	25 	21.6775 	7.9664813 	
			 185.13 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 90% 			 61 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 41 					
	Всего с НР и СП 				 665 					
 54. 	 ТЕР 20-02-009-01
Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм, 1 зонт 	 3 	8.11 	1.90 	 24 	 13 	6 	0.5405 	1.6215 	
			 4.34 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 115% 			 15 					
	Сметная прибыль 	 71% 			 9 					
	Всего с НР и СП 				 48 					
 55. 	 ТССЦ 301-0277
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм, шт. 	 3 	45.40 		 136 					
										
 56. 	 ТЕРр 65-35-1
Прочистка вентиляционных каналов, 100 м канала 	 0.14 	169.04 	0.30 	 24 	 20 		18.7 	2.618 	
			 139.50 	 0.10 				 0.01 	 0.0014 	
	Накладные расходы 	 74% 			 15 					
	Сметная прибыль 	 50% 			 10 					
	Всего с НР и СП 				 49 					
 57. 	 ТЕРр 65-30-2
Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм периметром 800 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов 	 0.056 	320.01 	22.36 	 18 	 17 	1 	39.9 	2.2344 	
			 297.65 	 7.61 				 0.75 	 0.042 	
	Накладные расходы 	 74% 			 13 					
	Сметная прибыль 	 50% 			 9 					
	Всего с НР и СП 				 39 					
 58. 	 ТЕР 20-01-001-03
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром , 800 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов 	 0.056 	1 888.99 	139.50 	 106 	 76 	8 	176.7435 	9.897636 	
			 1 352.09 	 6.05 				 0.5125 	 0.0287 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 115% 			 87 					
	Сметная прибыль 	 71% 			 54 					
	Всего с НР и СП 				 247 					
 59. 	 ТССЦ 301-1793
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром 800 мм, м2 	 5.6 	111.37 		 624 					
										
 60. 	 ТЕР 26-01-011-01
Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем, 1 м3 изоляции 	 0.56 	924.58 	53.48 	 518 	 77 	30 	17.02 	9.5312 	
			 138.37 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 90% 			 69 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 46 					
	Всего с НР и СП 				 634 					
 61. 	 ТЕР 10-01-008-09
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по асбесту, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов 	 0.112 	4 673.18 	23.88 	 523 	 23 	3 	28.865 	3.23288 	
			 206.39 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 509-0919:[ М-(1612.80=5040.00*0.32) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106% 			 24 					
	Сметная прибыль 	 54% 			 12 					
	Всего с НР и СП 				 560 					
 62. 	 ТЕР 20-02-010-01
Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1000 мм, 1 зонт 	 2 	9.99 	2.11 	 20 	 12 	4 	0.736 	1.472 	
			 5.91 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 115% 			 14 					
	Сметная прибыль 	 71% 			 9 					
	Всего с НР и СП 				 42 					
 63. 	 ТССЦ 301-0288
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1000 мм, шт. 	 2 	72.10 		 144 					
										
 64. 	 ТЕРр 58-10-6
Установка воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. 	 0.07 	7 007.15 	3.72 	 491 	 16 		29.736 	2.08152 	
			 221.83 							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 	
	Накладные расходы 	 83% 			 13 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 10 					
	Всего с НР и СП 				 515 					
 65. 	 ТЕРр 58-10-1
Установка прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м 	 0.504 	6 114.64 	6.05 	 3 082 	 77 	3 	20.608 	10.386432 	
			 153.74 							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 	
	Накладные расходы 	 83% 			 64 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 50 					
	Всего с НР и СП 				 3 196 					
 66. 	 ТЕРр 58-10-3
Установка колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. 	 0.28 	3 474.26 	3.72 	 973 	 75 	1 	35.784 	10.01952 	
			 266.95 							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 	
	Накладные расходы 	 83% 			 62 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 49 					
	Всего с НР и СП 				 1 084 					
 67. 	 ТЕРр 58-10-5
Установка отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. 	 0.07 	3 530.15 	3.72 	 247 	 16 		29.736 	2.08152 	
			 221.83 							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 	
	Накладные расходы 	 83% 			 13 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 10 					
	Всего с НР и СП 				 271 					
 68. 	 ТЕРр 58-22-2
Установка ухватов для водосточных труб в деревянных стенах, 100 шт. 	 0.49 	586.13 	0.46 	 287 	 43 		12.152 	5.95448 	
			 86.89 							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 	
	Накладные расходы 	 83% 			 36 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 28 					
	Всего с НР и СП 				 351 					
 69. 	 ТЕР 08-07-001-02
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 	 5.004 	715.49 	7.26 	 3 580 	 1 890 	36 	50.025 	250.3251 	
			 377.69 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 110% 			 2 079 					
	Сметная прибыль 	 68% 			 1 285 					
	Всего с НР и СП 				 6 944 					
 70. 	 ТССЦпг 01-01-01-041
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза 	 3.8 	44.25 	33.93 	 168 	 15 	129 	0.5777 	2.19526 	
			 3.97 							
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 	
	в т.ч. Накладные расходы 	 100% 			 15 					
	в т.ч. Сметная прибыль 	 60% 			 9 					
 71. 	 ТССЦпг 01-01-01-043
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза 	 34.23 	3.76 	3.26 	 128 		112 			
				 0.31 			 10 	 0.024 	 0.82152 	
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 	
	в т.ч. Накладные расходы 	 100% 			 10 					
	в т.ч. Сметная прибыль 	 60% 			 6 					
 72. 	 ТССЦпг 03-21-01-015
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза 	 38.03 	14.02 	14.02 	 533 		533 			
										
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 				112 510 	18 907 	9 277 		2449.6494 	
							301 		32.754249 	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 				109 508 	18 705 	8 481 		2422.9326 	
							291 		31.860629 	
	.       МАТЕРИАЛОВ - 				26 784 					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1; %=83 - по стр. 3-5, 8, 11-14, 35, 36, 64-68; %=86 - по стр. 15; %=111 - по стр. 16, 17; %=90 - по стр. 19, 20, 22, 23, 53, 60; %=108 - по стр. 26, 29; %=95 - по стр. 30, 34; %=78 - по стр. 31; %=85 - по стр. 32; %=106 - по стр. 33, 37, 42, 61; %=110 - по стр. 69) 				18 159 					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 19, 20, 22, 23, 53, 60; %=65 - по стр. 3-5, 8, 11-14, 35, 36, 64-68; %=70 - по стр. 15; %=64 - по стр. 16, 17; %=55 - по стр. 26, 29; %=47 - по стр. 30, 34; %=50 - по стр. 31; %=80 - по стр. 32; %=54 - по стр. 33, 37, 42, 61; %=68 - по стр. 69) 				11 557 					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 				139 224 					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 				2 170 	187 	19 		24.521536 	
									0.0721 	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 43, 46, 50; %=115 - по стр. 54, 58, 62; %=74 - по стр. 56, 57) 				194 					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 43, 46, 50; %=71 - по стр. 54, 58, 62; %=50 - по стр. 56, 57) 				120 					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 				2 484 					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 				832 	15 	777 		2.19526 	
							10 		0.82152 	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 70, 71) 				25 					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 70, 71) 				15 					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 				832 					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 				142 540 					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 				18 353 					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 				11 677