Стройка:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Задорина, д. 56	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Задорина, д. 56	
Основание: Ведомость дефектов	
Сметная стоимость:	70.18	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.20	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	9.34	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	ТЕР 46-04-008-02 
Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия	1.7288	71.04	12.52	123	101	22	8.58	14.833	
			58.52							
	Накладные расходы	99%			100					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			61					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				284					
2.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	1.2309								
										
3.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.147	62.26	0.20	9	9		9.1	1.3377	
			62.06							
	Накладные расходы	83%			7					
	Сметная прибыль	65%			6					
	Всего с НР и СП				22					
4.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	-1.7288	173.70	25.32	-300	-257	-44	21.35	-36.91	
			148.38	3.25			-6	0.32	-0.5532	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1805:[ М-(65.40=10899.99*0.006) ];  ТССЦ 102-0077:[ М-(1423.91=791.06*1.8) ]	
	Накладные расходы	83%			-218					
	Сметная прибыль	65%			-171					
	Всего с НР и СП				-689					
5.	ТЕРр 58-18-5 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	0.441	5 182.58	95.66	2 286	424	42	138.49	61.074	
			962.51							
	Накладные расходы	83%			352					
	Сметная прибыль	65%			276					
	Всего с НР и СП				2 914					
6.	ТССЦ 102-0080 
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	-2.2932	791.06		-1 814					
										
7.	ТССЦ 102-0060 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	2.2932	1 254.01		2 876					
										
8.	ТЕРр 58-18-2 
Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	1.2878	1 548.47	23.91	1 994	583	31	65.12	83.862	
			452.58							
	Накладные расходы	83%			484					
	Сметная прибыль	65%			379					
	Всего с НР и СП				2 857					
9.	ТССЦ 102-0080 
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	-1.6741	791.06		-1 324					
										
10.	ТССЦ 102-0060 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	1.6741	1 254.01		2 099					
										
11.	ТЕРр 53-9-1 
Смена венцов в стенах из бревен окладных диаметром 240 мм, 100 м венца	0.033	7 138.41	381.61	236	81	13	322.82	10.653	
			2 469.57	10.63				0.9	0.0297	
	Накладные расходы	86%			70					
	Сметная прибыль	70%			57					
	Всего с НР и СП				362					
12.	ТЕР 09-05-003-01 
Постановка болтов строительных с гайками и шайбами, 100 шт. болтов	0.3	111.78	3.11	34	33	1	13.685	4.1055	
			108.66							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	81%			27					
		=(90*0.9)								
	Сметная прибыль	72%			24					
		=(85*0.85)								
	Всего с НР и СП				84					
13.	ТССЦ 101-0782 
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т	0.006	5 390.10		32					
										
14.	ТЕР 11-01-002-02 
(Применительно) 
Разборка подстилающих слоев шлаковых, 1 м3 подстилающего слоя	24.678	66.02	50.33	1 629	387	1 242	2.024	49.948	
			15.69	4.50			111	0.512	12.635	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 409-0035:[ М-(66.11=50.85*1.3) ]	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	111%			553					
		=(123*0.9)								
	Сметная прибыль	64%			319					
		=(75*0.85)								
	Всего с НР и СП				2 501					
16.	ТЕР 26-01-055-02 
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции	1.2339	678.98	25.95	838	156	32	16.514	20.377	
			126.33							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			140					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			94					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 072					
17.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	24.678	167.45	68.53	4 132	2 441	1 691	12.167	300.26	
			98.92							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			2 197					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			1 465					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				7 794					
18.	ТССЦ 104-0714 
Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, м3	25.1716	324.93		8 179					
										
19.	ТЕР 26-01-055-02 
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции	1.2339	678.98	25.95	838	156	32	16.514	20.377	
			126.33							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			140					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			94					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 072					
20.	ТЕР 26-02-018-01 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	1.7288	266.59	141.41	461	214	244	14.847	25.667	
			123.52	1.78			3	0.175	0.3025	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			195					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			130					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				787					
21.	С113-9005-1 
(Прайс-лист) 
Огнебиозащитный состав "Огнез-Д", кг	46.6776	5.35		250					
										
	Поправки: М: =(450.17/70+30.09)/1.18/5.78	
22.	ТССЦпг 03-02-02-015 
Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.0467	30.69	30.69	1		1			
										
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38	
23.	ТЕР 12-01-007-09 
Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами, 100 м2 кровли	1.7288	11 240.78	73.55	19 433	1 556	127	113.39	196.03	
			900.31	7.98			14	0.675	1.1669	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0060:[ М-(2257.22=1254.01*1.8) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			1 696					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			864					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				21 992					
24.	ТССЦ 101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-1.6839	10 080.00		-16 974					
										
25.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	1.323	9 435.60		12 483					
										
26.	ТЕРр 69-7-1 
Устройство ходов на чердаке, 100 п. м ходов	0.4092	1 912.05	13.37	782	60	5	20.8	8.5114	
			145.81	1.73			1	0.17	0.0696	
	Накладные расходы	78%			48					
	Сметная прибыль	50%			31					
	Всего с НР и СП				860					
27.	ТЕР 10-01-008-04 
Разборка фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.2751	476.10	70.27	131	112	19	54.4	14.965	
			405.82							
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	106%			119					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			60					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				310					
28.	ТЕР 10-01-008-04 
Устройство фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.2751	5 121.10	109.80	1 409	160	30	78.2	21.513	
			583.37							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			170					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			86					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 665					
29.	ТЕР 15-04-025-01 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2751	1 315.69	8.68	362	147	2	67.298	18.514	
			534.35	0.13				0.0125	0.0034	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			140					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			69					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				571					
30.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.0144	1 453.87	230.73	21	18	3	172.76	2.4877	
			1 223.14	78.56			1	7.74	0.1115	
	Накладные расходы	99%			19					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			11					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				51					
31.	ТЕР 10-01-027-09 
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов	0.0144	7 633.71	465.95	110	27	7	239.2	3.4445	
			1 853.80							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0013:[ М-(36479.00=364.79*100) ];  ТССЦ 203-0384:[ М-(2719.91=32.77*83) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			29					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			15					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				153					
32.	ТССЦ 203-0177 
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2	1.44	400.71		577					
										
33.	ТССЦ 101-0956 
Петля накладная, шт.	4	10.67		43					
										
34.	ТССЦ 101-0953 
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт.	2	18.01		36					
										
35.	ТССЦ 101-2001 
Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл.	2	11.94		24					
										
36.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (карниза фронтона), 100 м2 подшивки	0.1411	214.68	23.85	30	27	3	28.87	4.0736	
			190.83	8.12			1	0.8	0.1129	
	Накладные расходы	85%			24					
	Сметная прибыль	80%			22					
	Всего с НР и СП				76					
37.	ТЕР 10-01-022-01 
Подшивка потолков досками обшивки (карниза), 100 м2 потолка	0.1411	4 517.11	73.88	637	70	10	65.93	9.3027	
			497.77	2.95				0.25	0.0353	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			74					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			38					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				749					
38.	ТЕР 15-04-025-02 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (подшивки карнизов), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3175	1 721.48	11.79	547	207	4	81.984	26.03	
			650.95	0.13				0.0125	0.004	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			197					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			97					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				841					
39.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.01	2 160.01	10.37	22	21		309.3	3.093	
			2 149.64							
	Накладные расходы	83%			17					
	Сметная прибыль	65%			14					
	Всего с НР и СП				53					
40.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	1	296.25	26.78	296	57	27	7.6245	7.6245	
			56.88	1.63			2	0.1375	0.1375	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(71.92=143.83*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			63					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			32					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				390					
41.	ТССЦ 203-0177 
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2	0.744	400.71		298					
										
42.	ТССЦ 101-0956 
Петля накладная, шт.	2	10.67		21					
										
43.	ТССЦ 101-0953 
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт.	1	18.01		18					
										
44.	ТССЦ 101-2001 
Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл.	2	11.94		24					
										
45.	ТЕР 10-01-008-09 
Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.016	4 673.18	23.88	75	3		28.865	0.4618	
			206.39							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 509-0919:[ М-(1612.80=5040.00*0.32) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			3					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			2					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				80					
46.	ТЕРр 60-16-2 
Прочистка дымохода из кирпича вертикального, 100 м дымохода	0.228	131.34		30	15		9.24	2.1067	
			64.22							
	Накладные расходы	78%			12					
	Сметная прибыль	63%			9					
	Всего с НР и СП				51					
47.	ТЕРр 60-2-1 
Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал, 100 м	0.066	1 294.60	118.64	85	78	8	164.47	10.855	
			1 175.96	40.40			3	3.98	0.2627	
	Накладные расходы	78%			63					
	Сметная прибыль	63%			51					
	Всего с НР и СП				199					
48.	ТЕР 08-08-005-01 
Кладка дымовых кирпичных труб, 1 м3 кладки (без вычета пустот)	4.563	1 143.49	57.60	5 218	521	263	14.916	68.059	
			114.10	5.16			24	0.4375	1.9963	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	110%			600					
		=(122*0.9)								
	Сметная прибыль	68%			371					
		=(80*0.85)								
	Всего с НР и СП				6 188					
49.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.5435	1 542.15	71.90	838	373	39	81.512	44.302	
			686.33	38.15			21	3.475	1.8887	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			374					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			185					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 397					
50.	ТЕРр 62-25-1 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.5435	339.69	26.45	185	18	14	4.29	2.3316	
			32.39							
	Накладные расходы	80%			14					
	Сметная прибыль	50%			9					
	Всего с НР и СП				208					
51.	ТЕРр 62-25-7 
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.5435	983.37	1.83	534	96	1	23.6	12.827	
			176.06							
	Накладные расходы	80%			77					
	Сметная прибыль	50%			48					
	Всего с НР и СП				659					
52.	ТЕР 15-04-014-03 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.5435	632.93	5.53	344	34	3	7.751	4.2127	
			63.02							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			32					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			16					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				392					
53.	ТЕР 26-01-009-01 
Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, 1 м3 изоляции	0.0126	1 532.58	68.14	19	2	1	21.678	0.2731	
			185.13							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			2					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			1					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				22					
54.	ТЕР 20-02-009-01 
Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм, 1 зонт	1	8.11	1.90	8	4	2	0.5405	0.5405	
			4.34							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	115%			5					
		=(128*0.9)								
	Сметная прибыль	71%			3					
		=(83*0.85)								
	Всего с НР и СП				15					
55.	ТССЦ 301-0277 
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм, шт.	1	45.40		45					
										
56.	ТЕРр 58-10-6 
Установка воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.04	7 007.15	3.72	280	9		29.736	1.1894	
			221.83							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			7					
	Сметная прибыль	65%			6					
	Всего с НР и СП				293					
57.	ТЕРр 58-10-1 
Установка прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.2572	6 114.64	6.05	1 573	40	2	20.608	5.3004	
			153.74							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			33					
	Сметная прибыль	65%			26					
	Всего с НР и СП				1 632					
58.	ТЕРр 58-10-3 
Установка колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.16	3 474.26	3.72	556	43	1	35.784	5.7254	
			266.95							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			36					
	Сметная прибыль	65%			28					
	Всего с НР и СП				620					
59.	ТЕРр 58-10-5 
Установка отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.04	3 530.15	3.72	141	9		29.736	1.1894	
			221.83							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			7					
	Сметная прибыль	65%			6					
	Всего с НР и СП				154					
60.	ТЕРр 58-22-2 
Установка ухватов для водосточных труб в деревянных стенах, 100 шт.	0.24	586.13	0.46	141	21		12.152	2.9165	
			86.89							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			17					
	Сметная прибыль	65%			14					
	Всего с НР и СП				172					
61.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2.9115	715.49	7.26	2 083	1 100	21	50.025	145.65	
			377.69							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	110%			1 210					
		=(122*0.9)								
	Сметная прибыль	68%			748					
		=(80*0.85)								
	Всего с НР и СП				4 041					
62.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	1.77	44.25	33.93	78	7	60	0.5777	1.0225	
			3.97							
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			7					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			4					
63.	ТССЦпг 01-01-01-043 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	15.89	3.76	3.26	60		52			
				0.31			5	0.024	0.3814	
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			5					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			3					
64.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	17.66	14.02	14.02	248		248			
										
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				55 450	9 163	4 259		1180.1	
							180		18.584	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				54 976	9 119	3 895		1174.5	
							175		18.203	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				13 556					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 30; %=83 - по стр. 3-5, 8, 39, 56-60; %=86 - по стр. 11; %=111 - по стр. 14; %=90 - по стр. 16, 17, 19, 20, 53; %=108 - по стр. 23; %=78 - по стр. 26, 46, 47; %=106 - по стр. 27, 28, 31, 37, 40, 45; %=95 - по стр. 29, 38, 49, 52; %=85 - по стр. 36; %=110 - по стр. 48, 61; %=80 - по стр. 50, 51)				9 102					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 16, 17, 19, 20, 30, 53; %=65 - по стр. 3-5, 8, 39, 56-60; %=70 - по стр. 11; %=64 - по стр. 14; %=55 - по стр. 23; %=50 - по стр. 26, 50, 51; %=54 - по стр. 27, 28, 31, 37, 40, 45; %=47 - по стр. 29, 38, 49, 52; %=80 - по стр. 36; %=63 - по стр. 46, 47; %=68 - по стр. 48, 61)				5 566					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				69 644					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				34	33	1		4.1055	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 12)				27					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 12)				24					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				85					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				53	4	2		0.5405	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 54)				5					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 54)				3					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				61					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				387	7	361		1.0225	
							5		0.3814	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 62, 63)				12					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 62, 63)				7					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				387					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				70 177					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				9 134					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				5 593